[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.5
nan=Remont mieszkania Katowice ul. Katowicka 60c/12
pe=3
op=1
opn=2	0	2	1	1	0	1	8	1	18	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	1
prn=2	2	5	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	
ka=Do uzupełnienia	255

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nb=REMONT MIESZKANIA
ab=KATOWICE UL.Katowicka 60c/12
ni=KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
ai=KATOWICE UL. GRAŻYŃSKIEGO 5
br=OGÓLNOBUDOWLANA
nk=JOLANTA SIUDYKA		Michał Bień		Jerzy Wysocki	
dt=27.05.2022 aktualizacja na dzień 11.08.2023r.	0
cpv=45211341-1	Roboty budowlane w zakresie mieszkań
cpv=45454100-5	Odnawianie
cpv=45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
cpv=45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
cpv=45332000-3	Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
cpv=45333000-0	Roboty instalacyjne gazowe
cpv=45333100-1	Instalowanie urządzeń regulacji gazu

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=10	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
nm=1
ns=1

[RMS ZEST 901]
ty=R
na=betoniarze gr.II	0
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 904]
ty=M
na=masa asfaltowa izolacyjna	0
id=1040899	1
jm=kg	033
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
il=0.2984
pr=	0	0	0	2301399
wcn=0	0

[RMS ZEST 540]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 786]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 652]
ty=M
na=Ościeżnice drzwiowe stalowe	0
id=1324620	1
jm=szt	020
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 802]
ty=M
na=Gwoździe budowlane okr. gołe - różne rozm.	0
id=1330400	1
jm=kg	033
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
il=0.24
wcn=0	0

[RMS ZEST 891]
ty=M
na=Gwoździe budowlane okr. gołe - różne rozm.'	0
id=1330400	1
jm=kg	033
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
il=3.313
wcn=0	0

[RMS ZEST 549]
ty=M
na=siatka tkana Rabitza'	0
id=1331799	1
jm=m2	050
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
il=3.5802
wcn=0	0

[RMS ZEST 896]
ty=M
na=Kratka wentyl.surowa 14x14 cm b/żaluzji	0
id=1350309	1
jm=szt	020
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
il=3
wcn=0	0

[RMS ZEST 787]
ty=M
na=Wodorotl. sodowy techn. granul. D (85%)	0
id=1412800	1
jm=kg	033
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
il=0.8904
wcn=0	0

[RMS ZEST 800]
ty=M
na=Klej epoksydowy, opak. 2x12ml	0
id=147030101	3
jm=op.	028
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
il=23.047
wcn=0	0

[RMS ZEST 642]
ty=M
na=Silikon sanitarny ATLAS ARTIS, transparentny, opak. 280 ml	0
id=147810181	3
jm=szt	020
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.7831
wcn=0	0

[RMS ZEST 887]
ty=M
na=masa uszczelniająca	0
id=1478208	1
jm=kg	033
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
il=4.914
pr=	0	0	0	1480599
wcn=0	0

[RMS ZEST 641]
ty=M
na=Pianka poliuretanowa Ceresit TS62 pistoletowa opak. 750 ml	0
id=147850302	3
jm=dm3	066
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.9006
wcn=0	0

[RMS ZEST 805]
ty=M
na=Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała	0
id=1510809	1
jm=dm3	066
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
il=36.2416
wcn=0	0

[RMS ZEST 910]
ty=M
na=Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała'	0
id=1510809	1
jm=dm3	066
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
il=10.5134
wcn=0	0

[RMS ZEST 789]
ty=M
na=Zapr.klej.sucha do płytek ceram.	0
id=1554201	1
jm=kg	033
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
il=3.5894
wcn=0	0

[RMS ZEST 798]
ty=M
na=Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych	0
id=155420217	3
jm=kg	033
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
il=6.435
wcn=0	0

[RMS ZEST 793]
ty=M
na=Folia paroizolacja	0
id=156030101	3
jm=m2	050
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
il=4.212
wcn=0	0

[RMS ZEST 797]
ty=M
na=Terakota  podłogowe	0
id=156121103	3
jm=m2	050
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
il=2.2308
wcn=0	0

[RMS ZEST 799]
ty=M
na=Wykł.podł.z PVC gr. 2 mm	0
id=1563419	1
jm=m2	050
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
il=36.1117
wcn=0	0

[RMS ZEST 646]
ty=M
na=okno pcv'	0
id=1564999	1
jm=m2	050
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=4.503
wcn=0	0

[RMS ZEST 791]
ty=M
na=Piasek do zapraw	0
id=1601803	1
jm=m3	060
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
il=0.6742
wcn=0	0

[RMS ZEST 885]
ty=M
na=Piasek do zapraw'	0
id=1601803	1
jm=m3	060
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
il=0.0768
wcn=0	0

[RMS ZEST 564]
ty=M
na=piasek do zapraw'''''	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
il=0.025
wcn=0	0

[RMS ZEST 673]
ty=M
na=piasek do zapraw	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.163
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1602000
wcn=0	0

[RMS ZEST 811]
ty=M
na=piasek do zapraw'	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.015
wcn=0	0

[RMS ZEST 870]
ty=M
na=piasek do zapraw''	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1602000
wcn=0	0

[RMS ZEST 812]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
il=0.0062
wcn=0	0

[RMS ZEST 883]
ty=M
na=Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work	0
id=1700305	1
jm=t	034
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
il=0.0058
wcn=0	0

[RMS ZEST 899]
ty=M
na=Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work'	0
id=1700305	1
jm=t	034
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
il=0.0154
wcn=0	0

[RMS ZEST 863]
ty=M
na=cement portlandzki z dodatkami 25	0
id=1701100	1
jm=t	034
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.12
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1700341;1700342
wcn=0	0

[RMS ZEST 908]
ty=M
na=Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work	0
id=1701106	1
jm=t	034
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.1641
wcn=0	0

[RMS ZEST 329]
ty=M
na=Wapno hydratyzowane workowane	0
id=1720202	1
jm=t	034
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
il=0.0077
wcn=0	0

[RMS ZEST 900]
ty=M
na=Wapno hydratyzowane workowane'	0
id=1720202	1
jm=t	034
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
il=0.0192
wcn=0	0

[RMS ZEST 895]
ty=M
na=Gips budowlany zwykły	0
id=1740101	2
jm=t	034
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
il=0.0394
wcn=0	0

[RMS ZEST 882]
ty=M
na=Gips budowlany	0
id=174010117	3
jm=t	034
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 643]
ty=M
na=Gips szpachlowy biały Baumit FinoFill (20 kg)	0
id=174015107	3
jm=kg	033
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=16.571
wcn=0	0

[RMS ZEST 813]
ty=M
na=cegła budowlana pełna	0
id=1800199	1
jm=szt	020
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
il=6
wcn=0	0

[RMS ZEST 795]
ty=M
na=Lepik asfalt.stos.na gorąco b/wypełniaczy	0
id=2300100	2
jm=kg	033
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
il=0.6318
wcn=0	0

[RMS ZEST 792]
ty=M
na=Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej	0
id=2302200	2
jm=kg	033
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
il=12.285
wcn=0	0

[RMS ZEST 794]
ty=M
na=Papa asfal.na tekturze izolacyjna	0
id=2304101	2
jm=m2	050
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
il=3.9663
wcn=0	0

[RMS ZEST 644]
ty=M
na=Szpachlówka mineralna,	0
id=235045407	3
jm=kg	033
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=29.8549
wcn=0	0

[RMS ZEST 667]
ty=M
na=ciasto wapienne (wapno gaszone)	0
id=2360000	1
jm=m3	060
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.0302
wcn=0	0

[RMS ZEST 779]
ty=M
na=ciasto wapienne (wapno gaszone)'	0
id=2360000	1
jm=m3	060
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
il=0.0027
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1720399
wcn=0	0

[RMS ZEST 864]
ty=M
na=ciasto wapienne (wapno gaszone)''	0
id=2360000	1
jm=m3	060
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.105
wcn=0	0

[RMS ZEST 909]
ty=M
na=ciasto wapienne	0
id=2360000	1
jm=m3	060
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.1217
wcn=0	0

[RMS ZEST 906]
ty=M
na=Zaprawa cementowa M-12	0
id=2380808	1
jm=m3	060
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
il=0.0955
wcn=0	0

[RMS ZEST 575]
ty=M
na=kształtki cokołowe podłogowe	0
id=2525599	2
jm=m	040
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
il=5.3448
wcn=0	0

[RMS ZEST 637]
ty=M
na=listwy przyścienne wraz z łącznikami	0
id=2631199	2
jm=m	040
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
il=40.7856
wcn=0	0

[RMS ZEST 801]
ty=M
na=Progi drzwiowe	0
id=2631601	1
jm=szt	020
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
il=4
wcn=0	0

[RMS ZEST 907]
ty=M
na=płyty gr. 20 mm	0
id=2660312	1
jm=m2	050
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
il=36.443
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2660323
wcn=0	0

[RMS ZEST 881]
ty=M
na=Skrzydło pł.drzwi szkl.malow.	0
id=2710222	2
jm=szt	020
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 639]
ty=M
na=skrzydła drzwiowe zezw. wzmacniane' wraz z ościeżnicą	0
id=2713999	2
jm=szt	020
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 46]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
il=0.4359
wcn=0	0

[RMS ZEST 103]
ty=S
na=wyciąg''	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
il=0.0141
wcn=0	0

[RMS ZEST 647]
ty=S
na=wyciąg''''''''	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
il=0.2251
wcn=0	0

[RMS ZEST 892]
ty=S
na=wyciąg'	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
il=0.3313
wcn=0	0

[RMS ZEST 47]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
il=1.7618
wcn=0	0

[RMS ZEST 562]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t''''	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
il=0.192
wcn=0	0

[RMS ZEST 565]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t'''''	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
il=0.192
wcn=0	0

[RMS ZEST 879]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t'	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
il=0.75
wcn=0	0

[RMS ZEST 239]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
il=0.0239
wcn=0	0

[RMS ZEST 559]
ty=S
na=środek transportu poziomego	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
il=0.6252
wcn=0	0

[RMS ZEST 814]
ty=S
na=środek transportowy'	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
il=0.5379
wcn=0	0

[RMS ZEST 815]
ty=S
na=środek transportowy''	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
il=0.012
wcn=0	0

[RMS ZEST 816]
ty=S
na=środek transportowy'''''''	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
il=0.005
wcn=0	0

[RMS ZEST 541]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 574]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 784]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 807]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 902]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 783]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 878]
ty=M
na=woda z rurociągu'	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.15
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3930001
wcn=0	0

[RMS ZEST 330]
ty=M
na=Woda z rurociągów	0
id=3930001	1
jm=m3	060
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
il=0.2111
wcn=0	0

[RMS ZEST 886]
ty=M
na=Woda z rurociągów'	0
id=3930001	1
jm=m3	060
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
il=0.0077
wcn=0	0

[RMS ZEST 905]
ty=M
na=drewno opałowe	0
id=3950101	1
jm=kg	033
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
il=0.5265
pr=	0	0	0	3950300
wcn=0	0

[RMS ZEST 817]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t'	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
il=0.17
wcn=0	0

[RMS ZEST 818]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
il=0.0024
wcn=0	0

[RMS ZEST 888]
ty=S
na=Samochód dostaw.do 0.9t (1)'	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
il=0.0053
wcn=0	0

[RMS ZEST 893]
ty=S
na=Samochód dostaw.do 0.9t (1)''	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
il=0.3313
wcn=0	0

[RMS ZEST 550]
ty=S
na=środek transportowy''	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
il=0.006
wcn=0	0

[RMS ZEST 819]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
il=0.0311
wcn=0	0

[RMS ZEST 703]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
il=0.56
wcn=0	0

[RMS ZEST 806]
ty=S
na=Samochód samowyład.do 5t (1)	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 820]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t'	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
il=0.4
wcn=0	0

[RMS ZEST 911]
ty=S
na=Samochód samowyład.do 5t (1)'	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
il=0.224
wcn=0	0

[RMS ZEST 533]
ty=R
na=stolarze budowlani gr.II	0
id=412	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 563]
ty=S
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna'''	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
il=0.192
wcn=0	0

[RMS ZEST 665]
ty=S
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
il=1.2784
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	43210
wcn=0	0

[RMS ZEST 862]
ty=S
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna'	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
il=0.75
wcn=0	0

[RMS ZEST 782]
ty=R
na=tynkarze gr.III	0
id=463	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 821]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr.nom. 15 mm	0
id=5040999	2
jm=m	040
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
il=2.288
wcn=0	0

[RMS ZEST 822]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego czarne	0
id=5100499	1
jm=szt.	020
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=8.2
wcn=0	0

[RMS ZEST 823]
ty=M
na=trójniki z żeliwa ciągliwego czarne	0
id=5101999	2
jm=szt.	020
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 824]
ty=M
na=korki z żeliwa ciągliwego czarne o śr. 25-32 mm	0
id=5102499	1
jm=szt.	020
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
il=2
wcn=0	0

[RMS ZEST 825]
ty=M
na=korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15 mm	0
id=5102701	1
jm=szt.	020
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=5
wcn=0	0

[RMS ZEST 826]
ty=M
na=korki z obrzeżem z żeliwa ciągliwego czarne o śr. 15 mm	0
id=5105199	2
jm=szt.	020
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5105199
wcn=0	0

[RMS ZEST 827]
ty=M
na=korki żeliwne kanalizacyjne śr.50 mm	0
id=5330400	1
jm=szt.	020
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
il=2
wcn=0	0

[RMS ZEST 828]
ty=M
na=rury PCV kanalizacyjne łączone na klej o śr. 40 mm	0
id=5600299	2
jm=m	040
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
il=1.07
wcn=0	0

[RMS ZEST 829]
ty=M
na=złączki z PCW do połączeń klejonych o śr. 40 mm	0
id=5611499	2
jm=szt.	020
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
il=1.2
wcn=0	0

[RMS ZEST 830]
ty=M
na=kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane) o śr. nominalnej 15 mm''	0
id=5611999	2
jm=szt.	020
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=8
wcn=0	0

[RMS ZEST 831]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm	0
id=5613999	2
jm=szt	020
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=3
wcn=0	0

[RMS ZEST 897]
ty=M
na=Rura z PVC kielichowa kanaliz. fi 50mm	0
id=5630402	1
jm=m	040
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
il=1.1
wcn=0	0

[RMS ZEST 833]
ty=M
na=Rura PP-R 2,0 MPa fi 40/6,7 mm	0
id=5632309	1
jm=m	040
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
il=0.6688
wcn=0	0

[RMS ZEST 834]
ty=M
na=trójnik kanalizacyjny z PCW śr. 50 mm	0
id=5641201	1
jm=szt.	020
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 835]
ty=M
na=złączki z PCW śr. 50 mm	0
id=5643705	1
jm=szt.	020
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 836]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW,różne o śr. 40 mm	0
id=5644899	1
jm=szt.	020
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
il=0.672
wcn=0	0

[RMS ZEST 837]
ty=M
na=uchwyty do rur z PCW z blachy stalowej śr. 50 mm	0
id=5651302	1
jm=szt.	020
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
il=2
wcn=0	0

[RMS ZEST 838]
ty=M
na=uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 40 mm	0
id=5651699	1
jm=szt.	020
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
il=0.8
wcn=0	0

[RMS ZEST 839]
ty=M
na=zawory wodne przelotowe kątowe o śr. nominalnej 15x20 mm	0
id=5701999	2
jm=szt.	020
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701099
wcn=0	0

[RMS ZEST 840]
ty=M
na=zawory wodne przelotowe kątowe o śr. nominalnej 1/2" x 3/4"	0
id=5701999	2
jm=szt.	020
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701099
wcn=0	0

[RMS ZEST 841]
ty=M
na=przyłącze elastyczne w oplocie stalowym o śr. nominalnej 1/2" x 3/4"	0
id=5701999	2
jm=szt.	020
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701099
wcn=0	0

[RMS ZEST 842]
ty=M
na=bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojąca mosiężna standardowa śr.15 mm	0
id=5711200	2
jm=szt.	020
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 843]
ty=M
na=bateria wannowa ścienna mosiężna śr.15 mm	0
id=5712000	2
jm=szt.	020
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 844]
ty=M
na=komplety przelewowo-spustowe do wanien	0
id=5717199	2
jm=szt.	020
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5717199
wcn=0	0

[RMS ZEST 845]
ty=M
na=Kurek gazowy przelot.mosiężny fi 15mm	0
id=5720001	1
jm=szt	020
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 846]
ty=M
na=kuchnie gazowe 4-palnikowe z piekarnikiem	0
id=6312699	1
jm=szt.	020
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 847]
ty=M
na=zlewozmywaki dwukomorowe ze stali nierdzewnej	0
id=6321699	2
jm=szt	020
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 898]
ty=M
na=Wanna kąpielowa blaszana L=1500mm	0
id=6322221	2
jm=szt	020
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 849]
ty=M
na=urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt'	0
id=6327799	2
jm=szt	020
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 850]
ty=M
na=sedesy typu kompakt'	0
id=6328112	2
jm=szt	020
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 851]
ty=M
na=Syfon zlewozmywakowy podwójny z tw.szt.	0
id=6328314	2
jm=szt	020
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 852]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr.nom. 15 mm	0
id=6601999	2
jm=szt.	020
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
il=1.848
wcn=0	0

[RMS ZEST 853]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 110 mm	0
id=6602099	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	3.05
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1
pr=MAG	3.05	0	0	
wcn=0	0

[RMS ZEST 854]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów PCV o śr. 40 mm	0
id=6602099	2
jm=szt.	020
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
il=1.2
wcn=0	0

[RMS ZEST 855]
ty=M
na=uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 50 mm	0
id=6810502	1
jm=szt.	020
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
il=4
wcn=0	0

[RMS ZEST 856]
ty=M
na=uszczelki gumowe pierścieniowe do rur z PCW o śr. 40 mm	0
id=6810599	1
jm=szt.	020
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
il=1.12
wcn=0	0

[RMS ZEST 857]
ty=M
na=sznur konopny smołowany	0
id=6831801	1
jm=kg	033
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
il=0.1
wcn=0	0

[RMS ZEST 861]
ty=M
na=Aparat domofonu	0
id=7040922	1
jm=szt	020
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 876]
ty=M
na=tablice licznikowe	0
id=7058999	2
jm=szt.	020
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7058999
wcn=0	0

[RMS ZEST 877]
ty=M
na=tablice rozdzielcze	0
id=7058999	2
jm=szt.	020
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7058999
wcn=0	0

[RMS ZEST 865]
ty=M
na=dzwonki na prąd stały lub zmienny'	0
id=7250299	1
jm=szt.	020
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1.02
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7250299
wcn=0	0

[RMS ZEST 869]
ty=M
na=Łącznik 1-P+N n/t 250V/10A st.podst.IP20	0
id=7510001	2
jm=szt	020
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=4.08
wcn=0	0

[RMS ZEST 880]
ty=M
na=Wyłącznik nadprądowy 1P B 16A	0
id=7512203	2
jm=szt	020
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=3
wcn=0	0

[RMS ZEST 875]
ty=M
na=rozłączniki	0
id=7513199	2
jm=szt.	020
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2
pr=	0	0	0	7513199
wcn=0	0

[RMS ZEST 867]
ty=M
na=Gniazdo izol.nt 2P+Z 10/16A 250V IP20 kpl.	0
id=7530023	1
jm=szt	020
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=4.08
wcn=0	0

[RMS ZEST 866]
ty=M
na=Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V IP-44	0
id=7530231	2
jm=szt	020
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=7.14
wcn=0	0

[RMS ZEST 874]
ty=M
na=puszki	0
id=7580799	1
jm=szt.	020
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=15.3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580799
wcn=0	0

[RMS ZEST 871]
ty=M
na=przewody kabelkowe	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=8.32
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999
wcn=0	0

[RMS ZEST 872]
ty=M
na=przewody kabelkowe'	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=78
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999
wcn=0	0

[RMS ZEST 873]
ty=M
na=przewody kabelkowe''	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=67.6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999
wcn=0	0

[RMS ZEST 640]
ty=M
na=Kotwa stalowa HM 5x37 S ze śrubą , opak. 50 szt	0
id=832171003	3
jm=szt	020
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=38.7258
wcn=0	0

[RMS ZEST 868]
ty=M
na=Kołek montażowy 6mm	0
id=8990422	1
jm=szt	020
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=40
wcn=0	0

[RMS ZEST 96]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
il=11.8674
wcn=0	0

[RMS ZEST 115]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
il=335.6881
wcn=0	0

[RMS ZEST 275]
ty=R
na=robocizna''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 503]
ty=R
na=robocizna'''	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
il=8
wcn=0	0

[RMS ZEST 504]
ty=R
na=robocizna''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 630]
ty=R
na=robocizna''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 776]
ty=R
na=robocizna''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 858]
ty=R
na=robocizna''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
il=0.1581
wcn=0	0

[RMS ZEST 645]
ty=M
na=parapet wewnętrzny	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 777]
ty=M
na=gruz	0
id=	3
jm=t	034
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.8
wcn=0	0

[RMS ZEST 859]
ty=M
na=gruz'	0
id=	3
jm=t	034
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1.28
wcn=0	0

[RMS ZEST 860]
ty=M
na=środki czyszczące	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1692176057
cw=0	PLN	0
il=3
wcn=0	0

[RMS ZEST 97]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=roboty budowlane
wa=0
kn=0	0	0
id=552
nu=1
wn=	

[POZYCJA]
id=201
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0801-07	3	0801-07		0
na=Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=33.129
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=17.466	1	3,55*4,92						
wo=13.518	1	4,97*2,72						
wo=2.145	1	1,24*1,73						

[RMS 96]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=5.9632

[POZYCJA]
id=630
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0428-01	4-01	0428-01		1
mpn=1211
na=Rozebranie podłóg ślepych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=31.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=31.3	1	31,30						

[RMS 115]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=5.634

[POZYCJA]
id=791
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0702-04	3	0702-04		1
mpn=_1211
na=Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych1310( drzwi wewnętrzne , przeszklone , zamkami , klamkami , łazienkowe  z  otworem wentylacyjnym  o  pow. 220 cm2 , ościeżnice stalowe standard ,   )
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=4.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.2	1	0.80*2*2						
wo=1.4	1	0,70*2						

[RMS 115]
nz=4.33	0	4.33
np=1
wa=0
wb=0
il=19.918

[RMS 881]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 652]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 97]
nz=8	0	8
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 47]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.23

[RMS 559]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.23

[POZYCJA]
id=878
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0702-06	3	0702-06		1
mpn=_1211
na=Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych1310( wejściowe ,  drewniane , wzmocnione , z klamkamii szyldami , zamkiem , wizjerem , numerkiem , szer. 90 cm , ościeżnica stalowa standard - odporne na czynniki atmosferyczne)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,00						

[RMS 115]
nz=3.9	0	3.9
np=1
wa=0
wb=0
il=7.8

[RMS 639]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 97]
nz=11.5	0	11.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 559]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[POZYCJA]
id=879
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-19 0929-03	0-19	0929-03		1
na=Wymiana okien  na okna rozwieralno - uchylne  1310( białe,śr.współczynnik przenikania ciepła przez okno U=0,9m2K , z nawiewnikami  , podział i kształ jak oryginalne okna w budynku, parapety wewnętrzne z PCV wykończone folią i zaślepkami parapety zewnętrzne blaszane z wykończeniem )
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=4.503
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.132	1	1,45*1,47						
wo=1.711	1	1,45*1,18						
wo=0.66	1	1.20*0,55						

[RMS 115]
nz=7.3	0	7.3
np=1
wa=0
wb=0
il=32.8719

[RMS 640]
nz=8.6	0	8.6
np=1
wa=0
wb=0
il=38.7258

[RMS 641]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9006

[RMS 642]
nz=0.173913	0	0.173913
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7831

[RMS 643]
nz=3.68	0	3.68
np=1
wa=0
wb=0
il=16.571

[RMS 644]
nz=6.63	0	6.63
np=1
wa=0
wb=0
il=29.8549

[RMS 645]
nz=0	1	0
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 646]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=4.503

[RMS 647]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2252

[RMS 559]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3152

[POZYCJA]
id=882
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0801-04	3	0801-04		1
mpn=1211
na=Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=3.506
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.506	1	1,12*3,13						

[RMS 115]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2255

[POZYCJA]
id=885
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0819-15	4-01	0819-15		0
na=Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=6.669
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.96	1	[1,93+0,49]*0,81						
wo=4.709	1	[1,65+1,12]*1,70						

[RMS 115]
nz=1.38	0	1.38
np=1
wa=0
wb=0
il=9.2032

[POZYCJA]
id=978
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1208-02	4-01	1208-02		1
mpn=_1211
na=Ługowanie farby olejnej z tynków ścian
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=8.904
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=-4.709	1	-[1,65+1,12]*1,70						
wo=13.613	1	[1,65+1,12]*2*2,71-0,70*2						

[RMS 115]
nz=0.376	0	0.376
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3479

[RMS 787]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8904

[RMS 779]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0027

[RMS 882]
nz=0.000004	0	0.000004
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 97]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=798
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1203-03	2	1203-03		0
na=Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=5.24
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5.24	1	[1,24+1,73]*2-0,70						

[RMS 115]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1484

[RMS 575]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=5.3448

[RMS 789]
nz=0.685	0	0.685
np=1
wa=0
wb=0
il=3.5894

[RMS 97]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 46]
nz=0.0034	0	0.0034
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0178

[POZYCJA]
id=792
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0708-01	4-01	0708-01		0
na=Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=19.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=9.6	1	[2.00*2+0.80]*2						
wo=4.7	1	2,00*2+0,70						
wo=4.9	1	2.00*2+0.90						

[RMS 115]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0
il=11.904

[RMS 899]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0154

[RMS 900]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0192

[RMS 885]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0768

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 562]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.192

[RMS 563]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.192

[POZYCJA]
id=793
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0707-05	4-01	0707-05		0
na=Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnic.,opask.,listwami i cokolik.podłog.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=19.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=19.2	1	19,20						

[RMS 115]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=2.88

[RMS 883]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0058

[RMS 329]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0077

[RMS 564]
nz=0.0013	0	0.0013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.025

[RMS 886]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0077

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 565]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.192

[POZYCJA]
id=599
pd=BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004	KNR	BC-02 0201-01	BC-02	0201-01		1
mpn=1211
na=Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=3.506
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.506	1	1,12*3,13						

[RMS 115]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7012

[POZYCJA]
id=786
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0606-01	2-02	0606-01		1
mpn=_1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=3.51
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.51	1	3,51						

[RMS 115]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2636

[RMS 792]
nz=3.5	0	3.5
np=1
wa=0
wb=0
il=12.285

[RMS 793]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0
il=4.212

[RMS 794]
nz=1.13	0	1.13
np=1
wa=0
wb=0
il=3.9663

[RMS 795]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6318

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 46]
nz=0.0112	0	0.0112
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0393

[RMS 239]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0239

[POZYCJA]
id=787
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-39 0116-01	0-39	0116-01		1
na=Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną masą uszczelniającą ; powierzchnie poziome
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=3.51
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.51	1	3,51						

[RMS 115]
nz=0.128	0	0.128
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4493

[RMS 887]
nz=1.4	0	1.4
np=1
wa=0
wb=0
il=4.914

[RMS 888]
nz=0.0015	0	0.0015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0053

[POZYCJA]
id=788
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1106-07	2-02	1106-07		1
na=Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=3.51
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.51	1	3,51						

[RMS 115]
nz=0.074	0	0.074
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2597

[RMS 549]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=3.5802

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 46]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0039

[RMS 550]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.006

[POZYCJA]
id=1053
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1106-01	2-02	1106-01		1
mpn=_1211
na=Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=3.51
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.51	1	3,51						

[RMS 115]
nz=0.7592	0	0.7592
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6648

[RMS 906]
nz=0.0272	0	0.0272
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0955

[RMS 904]
nz=0.085	0	0.085
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2984

[RMS 905]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5265

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 46]
nz=0.0387	0	0.0387
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1358

[RMS 819]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0011

[POZYCJA]
id=1051
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0428-01	4-01	0428-01		1
mpn=1211
na=Rozebranie podłóg ślepych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=31.08
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=31.08	1	31,08						

[RMS 115]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=5.5944

[POZYCJA]
id=1052
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-21 4007-03	0-21	4007-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Ślepa podłoga z płyt osb
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=33.13
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=33.13	1	33,13						

[RMS 115]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=8.2825

[RMS 907]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=36.443

[RMS 891]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=3.313

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 892]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3313

[RMS 893]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3313

[POZYCJA]
id=605
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1203-02	2	1203-02		0
na=Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. ponad 15x15 cm ,
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=2.145
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.145	1	1,24*1,73						

[RMS 115]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2094

[RMS 797]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2308

[RMS 798]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=6.435

[RMS 97]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 46]
nz=0.0435	0	0.0435
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0933

[POZYCJA]
id=979
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0348-02	4-01	0348-02		1
mpn=1211
na=Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=1.44
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.44	1	1,20*1,20						

[RMS 115]
nz=0.55	0	0.55
np=1
wa=0
wb=0
il=0.792

[POZYCJA]
id=633
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1206-01	2	1206-01		0
na=Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=33.13
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=33.13	1	33,13						

[RMS 115]
nz=0.429	0	0.429
np=1
wa=0
wb=0
il=14.2128

[RMS 799]
nz=1.09	0	1.09
np=1
wa=0
wb=0
il=36.1117

[RMS 800]
nz=0.695652	0	0.695652
np=1
wa=0
wb=0
il=23.047

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 46]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1458

[POZYCJA]
id=522
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1206-06	2	1206-06		0
na=Listwy do posadzek przyścienne /systemowe/
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=35.16
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15.34	1	[3,55+4,92]*2-0.80*2						
wo=14.58	1	(4,97+2,72)*2-0.80						
wo=5.24	1	(1,24+1,73)*2-0.70						

[RMS 96]
nz=0.0826	0	0.0826
np=1
wa=0
wb=0
il=2.9042

[RMS 637]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0
il=40.7856

[RMS 97]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 103]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0141

[POZYCJA]
id=334
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0411-08	4-01	0411-08		0
na=Wymiana elementów podłóg z desek - progi
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 96]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 801]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 802]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[RMS 97]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=980
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0711-03	4-01	0711-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=25.344
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=25.344	1	126.72*20%						

[RMS 115]
nz=1.17	0	1.17
np=1
wa=0
wb=0
il=29.6525

[RMS 908]
nz=0.0052	0	0.0052
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1318

[RMS 909]
nz=0.0048	0	0.0048
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1217

[RMS 791]
nz=0.0266	0	0.0266
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6742

[RMS 330]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1698

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 47]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2672

[RMS 665]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0138

[POZYCJA]
id=982
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0711-19	4-01	0711-19		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 1 m2 w 1 miejscu)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=5.292
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5.292	1	35.28*15%						

[RMS 115]
nz=2.6	0	2.6
np=1
wa=0
wb=0
il=13.7592

[RMS 908]
nz=0.0061	0	0.0061
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0323

[RMS 667]
nz=0.0057	0	0.0057
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0302

[RMS 673]
nz=0.0308	0	0.0308
np=1
wa=0
wb=0
il=0.163

[RMS 330]
nz=0.0078	0	0.0078
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0413

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 47]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2646

[RMS 665]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2646

[POZYCJA]
id=988
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-08	4-01	1204-08		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=131.364
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=29.988	1	35.28*85%						
wo=101.376	1	126.72*80%						

[RMS 115]
nz=0.095	0	0.095
np=1
wa=0
wb=0
il=12.4796

[RMS 895]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0394

[RMS 97]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=983
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-01	4-01	1204-01		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=35.28
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=35.28	1	33,13+2,15						

[RMS 115]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1983

[RMS 910]
nz=0.298	0	0.298
np=1
wa=0
wb=0
il=10.5134

[RMS 97]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=984
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-02	4-01	1204-02		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=126.719
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=45.907	1	[3,55+4,92]*2*2,71						
wo=41.68	1	[4,97+2,72]*2*2,71						
wo=23.035	1	[1,12+3,13]*2*2,71						
wo=16.097	1	[1,24+1,73]*2*2,71						

[RMS 115]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0
il=15.0796

[RMS 805]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=36.2416

[RMS 97]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=985
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11	4-01	0108-11		0
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2.00						

[RMS 115]
nz=0.86	0	0.86
np=1
wa=0
wb=0
il=1.72

[RMS 806]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=986
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-12	4-01	0108-12		0
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=14

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2.00						

[RMS 703]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.56

[POZYCJA]
id=987
pd=						0
na=Utylizacja gruzu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=0.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.5	1	0,50						

[RMS 777]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8

[ELEMENT 1]
na=
wa=0
kn=0	0	0
id=989
nu=2
ir=115
wn=	

[ELEMENT 2]
na=INSTALACJE WOD-KAN-GAZ
wa=0
kn=0	0	0
id=990
nu=2.1
wn=	

[ELEMENT 3]
na=rob.przygotowawcze
wa=0
kn=0	0	0
id=991
nu=2.1.1
wn=	

[POZYCJA]
id=992
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-13	4-01	0354-13		0
na=Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 115]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[POZYCJA]
id=993
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0322-02	4-01	0322-02		0
na=Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł oraz w drzwiach łazienkowych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 115]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 813]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 812]
nz=0.00207	0	0.00207
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0062

[RMS 811]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.015

[RMS 896]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=994
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0235-07	4-02	0235-07		1
mpn=1211
na=Demontaż wanny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=2.61	0	2.61
np=1
wa=0
wb=0
il=2.61

[RMS 827]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 857]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 97]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=995
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0132-03	4-02	0132-03		1
mpn=_1211
na=Demontaż baterii wannowej trójdrogowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 825]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 97]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=996
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0235-03	4-02	0235-03		1
mpn=1211
na=Demontaż zlewu kuchennego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=0.69	0	0.69
np=1
wa=0
wb=0
il=0.69

[RMS 827]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 857]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 97]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=997
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0132-01	4-02	0132-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż baterii zmywakowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7

[RMS 825]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 97]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=998
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0235-08	4-02	0235-08		1
na=Demontaż ustępu z miską fajansową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=3.44	0	3.44
np=1
wa=0
wb=0
il=3.44

[POZYCJA]
id=999
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0233-08	4-02	0233-08		1
na=Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0
il=0.46

[RMS 97]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 3]
na=wod-kan
wa=0
kn=0	0	0
id=1000
nu=2.1.2
wn=	

[POZYCJA]
id=1001
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0205-01	2-15	0205-01		1
mpn=_1211
na=Montaż rurociągów z PCW o śr. 40 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową (odpływ z pralki) - łazienka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=0.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.8	1	0,8						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 858]
nz=0.207	0	0.207
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1581

[RMS 833]
nz=0.836	0	0.836
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6688

[RMS 836]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=0.672

[RMS 838]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8

[RMS 856]
nz=1.4	0	1.4
np=1
wa=0
wb=0
il=1.12

[RMS 97]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 818]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0024

[POZYCJA]
id=1002
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0211-01	4-02	0211-01		1
mpn=_1211
na=Wstawienie trójnika redukcyjnego z PCW o śr. 50x40x50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi (dot. podłaczenia odpływu z pralki)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0
il=0.67

[RMS 897]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1

[RMS 834]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 835]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 855]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 837]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 97]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1003
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0210-02	4-02	0210-02		1
mpn=_1211_
na=Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 40 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=1.2	0	ilość odcinków	1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.2	1	1,2						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1
wo=1
jm=m	040
oon=łączna długość

[RMS 115]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=0
wb=0
il=0.576

[RMS 828]
nz=0.891667	0		2	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=1.07

[RMS 829]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2

[RMS 854]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2

[RMS 97]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1004
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-01	2-15	0132-01		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Zawory przelotowe kątowe do instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm [zlewozmywak, spłuczka i podgrzewacz gaz.]
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 115]
nz=0.277	0	0.277
np=1
wa=0
wb=0
il=1.108

[RMS 840]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 841]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 830]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 97]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 815]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.012

[POZYCJA]
id=1005
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-02	2-15	0132-02		1
mpn=121,0:1,092,0:0,0911
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm wc,pr (pralka)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=0.337	0	0.337
np=1
wa=0
wb=0
il=0.337

[RMS 839]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 97]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 816]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.005

[POZYCJA]
id=1006
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0231-04	2-15	0231-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego bez obudowy L - 1400 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=2.11	0	2.11
np=1
wa=0
wb=0
il=2.11

[RMS 898]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 844]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 97]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 814]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[POZYCJA]
id=1007
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-05	2-15	0137-05		1
mpn=1211
na=Baterie wannowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 843]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 97]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 814]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.014

[POZYCJA]
id=1008
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0229-05	2-15	0229-05		1
na=Zlewozmywaki dwukomorowe z blachy na szafce
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0
il=1.26

[RMS 847]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 97]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 814]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[POZYCJA]
id=1009
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0218-03	2-15	0218-03		0
na=Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 851]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 97]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 814]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=1010
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-02	2-15	0137-02		1
mpn=1211
na=Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=0.957	0	0.957
np=1
wa=0
wb=0
il=0.957

[RMS 842]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 97]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 814]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.009

[POZYCJA]
id=1011
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0233-03	2-15	0233-03		1
na=Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=3.64	0	3.64
np=1
wa=0
wb=0
il=3.64

[RMS 849]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 850]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 97]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 814]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[POZYCJA]
id=1012
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0211-03	4	0211-03		1
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=1.28	0	1.28
np=1
wa=0
wb=0
il=1.28

[RMS 831]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 853]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1013
pd=						0
na=Czyszczenie i mycie grzejników płytowych i rur c.o. (zabezpieczenie grzejników i głowic termostatycznych przed remontem lokalu)
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 115]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 860]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[ELEMENT 3]
na=GAZ
wa=0
kn=0	0	0
id=1014
nu=2.1.3
wn=	

[POZYCJA]
id=1015
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0311-01	4-02	0311-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o śr. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=2.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.2	1	1,8+0,4						

[RMS 115]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.484

[POZYCJA]
id=1016
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0303-01	2-15	0303-01		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych (dopuszcza się zastosowanie rur miedzianych o połaczeniah zaciskowych)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=2.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.2	1	2,2						

[RMS 115]
nz=0.502	0	0.502
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1044

[RMS 821]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.288

[RMS 852]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=1.848

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 814]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0147

[POZYCJA]
id=1017
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0314-03	4-02	0314-03		1
mpn=_1211
na=Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=0.74

[RMS 97]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1018
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0311-03	2-15	0311-03		1
na=Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym z zabezpieczeniem przed wypływem gazu (przesunięcie kuchenki w poprzedsnie miejsce tj. pod kratką wentylacyjną)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 115]
nz=1.95	0	1.95
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8623

[RMS 846]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 822]
nz=8.2	0	8.2
np=1
wa=0
wb=0
il=8.2

[RMS 97]
nz=1.4	0	1.4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 817]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.17

[POZYCJA]
id=1019
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0310-01	2-15	0310-01		1
na=Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 115]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2292

[RMS 845]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 97]
nz=0.6	0	0.6
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1020
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0304-01	4-02	0304-01		1
na=Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego, czarnego o śr. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=1.65	0	1.65
np=1
wa=0
wb=0
il=1.65

[RMS 823]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1021
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0310-01	4-02	0310-01		1
mpn=_1211
na=Zakorkowanie trójnika korkami żeliwnymi o śr. 15  mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 826]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1022
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0307-01	2-15	0307-01		1
na=Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=1
jm=lokal.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=2.36	0	2.36
np=1
wa=0
wb=0
il=2.36

[RMS 97]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 814]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0002

[POZYCJA]
id=1023
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0307-02	4-02	0307-02		1
mpn=_1211
na=Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr. 25-32 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 115]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[RMS 824]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 97]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1024
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1301-01	2-02	1301-01		1
na=opinia kominiarska powykonawcza- analiza własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 503]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 819]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=1025
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11	4-01	0108-11		0
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=0.8
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.8	1	0,8						

[RMS 115]
nz=0.86	0	0.86
np=1
wa=0
wb=0
il=0.688

[RMS 820]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[POZYCJA]
id=1026
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-12	4-01	0108-12		0
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=0.8
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=14

[PRZEDMIAR]
wo=0.8	1	0,8						

[RMS 911]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.224

[POZYCJA]
id=1027
pd=						0
na=Utylizacja gruzu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=0.8
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.8	1	0,8						

[RMS 859]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0
il=1.28

[ELEMENT 1]
na=
wa=0
kn=0	0	0
id=1028
nu=3
ir=115
wn=	

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[POZYCJA]
id=1029
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-01	4-03	1001-01		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=75
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75						

[RMS 115]
nz=0.0798	0	0.0798
np=1
wa=0
wb=0
il=5.985

[POZYCJA]
id=1030
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1003-02	4-03	1003-02		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły  - śr. rury do 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=5
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 115]
nz=0.1964	0	0.1964
np=1
wa=0
wb=0
il=0.982

[RMS 115]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[POZYCJA]
id=1031
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0705-07	4-01	0705-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=75
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75						

[RMS 115]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0
il=33

[RMS 863]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[RMS 864]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.105

[RMS 870]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 878]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.15

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 879]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.75

[RMS 862]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.75

[POZYCJA]
id=1032
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0210-02	5-08	0210-02		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe Cu 3 x 1,5 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=65
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=65	1	65						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 115]
nz=0.0737	0	0.0737
np=1
wa=0
wb=0
il=4.575

[RMS 873]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=67.6

[RMS 97]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1033
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0210-02	5-08	0210-02		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe  Cu 3 x 2,5 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=75
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 115]
nz=0.0737	0	0.0737
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2788

[RMS 872]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=78

[RMS 97]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1034
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0210-02	5-08	0210-02		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe 3 x 4 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
ka=255

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 115]
nz=0.0737	0	0.0737
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5631

[RMS 871]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=8.32

[RMS 97]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1035
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0201-01	9	0201-01		1
mpn=_1211
na=Wymiana tablic licznikowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=3.76	0	3.76
np=1
wa=0
wb=0
il=3.76

[RMS 876]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1036
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0201-01	9	0201-01		1
mpn=_1211
na=Wymiana tablicy mieszkaniowej bezpiecznikowej  S12
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=3.76	0	3.76
np=1
wa=0
wb=0
il=3.76

[RMS 877]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1037
pd=	KNR-W	5-08 0407-01	5-08	0407-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - zabezpieczenie nadprądowe typu S  1 - biegunowy,typ B 10 , 16 A
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 115]
nz=0.218	0	0.218
np=1
wa=0
wb=0
il=0.654

[RMS 880]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=1038
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-03	5-08	0407-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach -  wyłącznik różnicowo-prądowy 2 - bieg. , 30 mA , 40A
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=0.218	0	0.218
np=1
wa=0
wb=0
il=0.218

[RMS 875]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1039
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-03	5-08	0407-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik bezpiecznikowy przedlicznikowy 1 (2) - biegunowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=0.218	0	0.218
np=1
wa=0
wb=0
il=0.218

[RMS 875]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1040
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-02	5-08	0301-02		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=20
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 115]
nz=0.1144	0	0.1144
np=1
wa=0
wb=0
il=2.185

[RMS 868]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=40

[RMS 97]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1041
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0303-04	5-08	0303-04		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu puszek fi 80 z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 4 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych przez przykręcenie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 115]
nz=0.418	0	0.418
np=1
wa=0
wb=0
il=5.9878

[RMS 874]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=15.3

[RMS 97]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1042
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-03	5-08	0307-03		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 115]
nz=0.198	0	0.198
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7564

[RMS 869]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=4.08

[RMS 97]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1043
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-03	5-08	0309-03		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 115]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2501

[RMS 866]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=7.14

[RMS 97]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1044
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-04	5-08	0309-04		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych  2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem,IP 44
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 115]
nz=0.264	0	0.264
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0085

[RMS 867]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=4.08

[RMS 97]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1045
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 0309-11	4-03	0309-11		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Wymiana dzwonka na napięcie sieci 230 V z przedzwonieniem i podłączeniem przewodów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=0.6699	0	0.6699
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6699

[RMS 865]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 97]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1046
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 0312-01	4-03	0312-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Aparat domofonu kompatybilny z istniejącym systemem wraz z montażem i uruchomieniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
ka=255

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=1.239	0	1.239
np=1
wa=0
wb=0
il=1.239

[RMS 861]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 97]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1047
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1202-01	4-03	1202-01		1
mpn=_1211
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=4
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 115]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2

[POZYCJA]
id=1048
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-01	5-08	0902-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=4
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 115]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=1049
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-02	5-08	0902-02		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=7
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 115]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=1.96

[POZYCJA]
id=1050
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-05	5-08	0902-05		1
mpn=1211
na=Próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[SUMA KONTROLNA]
3633b6a3f688ca995e 3136e27cb37cd