[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.5
nan=STOSOWAĆ MATERIAŁY I URZĄDZENIA ZGODNIE ZE STWIORB !!!  LOKAL DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ PORUSZAJĄCEJ SIE NA WÓZKU INWALIDZKIM
pe=0
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	19	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	4	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS OFERTOWY	PRZEDMIAR
nb=Remont  mieszkania
ab=Katowice , ul. Piastowska 2/15
ni=KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W KATOWICACH
ai=UL. GRAŻYŃSKIEGO 5 , 40-126 KATOWICE
br=Ogólnobudowlana
cpv=45000000-7	Roboty budowlane
cpv=45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
cpv=45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 312]
ty=S
na=agregat do wylewek samopoziomujących	0
id=74210	1
jm=m-g	148
ce=0	1660205690
cw=0	PLN
il=1.2109

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=benzyna do lakierów	0
id=1050199	1
jm=dm3	066
ce=0	1660205690
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1026

[RMS ZEST 123]
ty=S
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1660205690
cw=0	PLN
il=0.352

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=cegła budowlana pełna	0
id=1800199	1
jm=szt.	020
ce=0	1660205690
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1660205690
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1062

[RMS ZEST 300]
ty=M
na=cement portlandzki z dodatkami 25	0
id=1701100	1
jm=t	034
ce=0	1660205690
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0049

[RMS ZEST 313]
ty=M
na=ciasto wapienne (wapno gaszone)	0
id=2360000	1
jm=m3	060
ce=0	1660205690
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0106

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=cienkowarstwowa zaprawa klejowa	0
id=1554299	2
jm=kg	033
ce=0	1660205690
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=28.844

[RMS ZEST 106]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 328]
ty=R
na=cieśle gr.III	0
id=043	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 78]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II	0
id=662	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 324]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 325]
ty=R
na=elektromonterzy gr.IV	0
id=664	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 111]
ty=M
na=emulsja gruntująca	0
id=2385001	2
jm=kg	033
ce=0	1660205690
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.04

[RMS ZEST 223]
ty=M
na=farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania	0
id=1511499	1
jm=dm3	066
ce=0	1660205690
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2376

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	0
id=1511599	1
jm=dm3	066
ce=0	1660205690
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2349

[RMS ZEST 195]
ty=M
na=folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm	0
id=1560412	1
jm=m2	050
ce=0	1660205690
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.08

[RMS ZEST 285]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe	0
id=1330400	1
jm=kg	033
ce=0	1660205690
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.158

[RMS ZEST 396]
ty=M
na=klej do wykładzin	0
id=1551305	2
jm=kg	033
ce=0	1660205690
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.404

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=kratki wentylacyjne	0
id=1350309	1
jm=szt.	020
ce=0	1660205690
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=kształtki cokołowe 10 cm	0
id=2529999	2
jm=m	040
ce=0	1660205690
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.035

[RMS ZEST 197]
ty=M
na=lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco	0
id=1040600	1
jm=kg	033
ce=0	1660205690
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.612

[RMS ZEST 398]
ty=M
na=listwy przyścienne systemowe	0
id=2631199	1
jm=m	040
ce=0	1660205690
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=44.776
pr=	0	0	0	2631199

[RMS ZEST 16]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 384]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 257]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 255]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III	0
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 105]
ty=R
na=murarze gr.II	0
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 408]
ty=M
na=nadproża prefabrykowane YTONG	0
id=1906599	2
jm=szt	020
ce=0	1660205690
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.672

[RMS ZEST 338]
ty=M
na=nawiewnik ciśnieniowy	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1660205690
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 254]
ty=M
na=Opinia kominiarska	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1660205690
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 147]
ty=M
na=Opłata za składowanie gruzu	0
id=	3
jm=m3	060
ce=0	1660205690
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.5

[RMS ZEST 383]
ty=M
na=Opłata za składowanie wykładzin	0
id=	3
jm=m3	060
ce=0	1660205690
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1

[RMS ZEST 370]
ty=M
na=ościeżnice drzwiowe stalowe drzwi wewn.'	0
id=2715199	2
jm=szt	020
ce=0	1660205690
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=papier ścierny w arkuszach	0
id=3920099	1
jm=ark.	116
ce=0	1660205690
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.323

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=piasek do zapraw	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1660205690
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.3232

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=płytki okładzinowe podłogowe 30x30 cm	0
id=2529999	2
jm=m2	050
ce=0	1660205690
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.57

[RMS ZEST 394]
ty=M
na=płytki ścienne	0
id=2530099	2
jm=m2	050
ce=0	1660205690
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.78
pr=	0	0	0	2530099

[RMS ZEST 20]
ty=R
na=posadzkarze gr.II	0
id=382	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 38]
ty=R
na=posadzkarze gr.III	0
id=383	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1660205690
cw=0	PLN
il=171.8236

[RMS ZEST 409]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=kpl.	090
ce=0	1660205690
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 84]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 10]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 385]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 402]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 9]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 401]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 146]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1660205690
cw=0	PLN
il=11.324

[RMS ZEST 130]
ty=M
na=samopoziomujący podkład	0
id=2380452	2
jm=kg	033
ce=0	1660205690
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1755.776

[RMS ZEST 369]
ty=M
na=skrzydła drzwi płycinowych'	0
id=2711999	2
jm=szt	020
ce=0	1660205690
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 186]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1660205690
cw=0	PLN
il=0.1328

[RMS ZEST 45]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39500	2
jm=m-g	148
ce=0	1660205690
cw=0	PLN
il=0.102

[RMS ZEST 198]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0	1660205690
cw=0	PLN
il=0.0906

[RMS ZEST 371]
ty=S
na=środek transportu poziomego'	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1660205690
cw=0	PLN
il=0.27

[RMS ZEST 8]
ty=R
na=tynkarze gr.II	0
id=462	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 134]
ty=R
na=tynkarze gr.III	0
id=463	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 400]
ty=R
na=tynkarze gr.III	0
id=463	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 265]
ty=M
na=wapno suchogaszone'	0
id=1720200	1
jm=t	034
ce=0	1660205690
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0065

[RMS ZEST 311]
ty=M
na=woda	0
id=3930099	2
jm=m3	060
ce=0	1660205690
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2816

[RMS ZEST 216]
ty=M
na=woda z rurociągu	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1660205690
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0945

[RMS ZEST 26]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0	1660205690
cw=0	PLN
il=3.5487

[RMS ZEST 44]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34000	2
jm=m-g	148
ce=0	1660205690
cw=0	PLN
il=0.102

[RMS ZEST 365]
ty=S
na=wyciąg'	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0	1660205690
cw=0	PLN
il=0.0057

[RMS ZEST 7]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1660205690
cw=0	PLN
il=0.784

[RMS ZEST 395]
ty=M
na=wykładzina podłogowa z polichlorku winylu, rulonowa,bez warstwy izolacyjnej	0
id=1563099	2
jm=m2	050
ce=0	1660205690
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.09

[RMS ZEST 327]
ty=M
na=zamek skrzynki pocztowej	0
id=1344399	1
jm=szt.	020
ce=0	1660205690
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 309]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 80	0
id=2380807	1
jm=m3	060
ce=0	1660205690
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.4502

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=zaprawa do spoinowania	0
id=2380699	2
jm=kg	033
ce=0	1660205690
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.1449

[RMS ZEST 6]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=-0

[POZYCJA]
id=259
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0702-04	3	0702-04		1
mpn=_1211
na=Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych ( WSZYSTKIE SZER. 90 CM )
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=5.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5.4	1	1.80*3						

[RMS 1]
nz=4.33	0	4.33
np=1
wa=0
wb=0
il=23.382

[RMS 369]
nz=3	1	3
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 370]
nz=3	1	3
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 6]
nz=8	0	8
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.27

[RMS 371]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.27

[POZYCJA]
id=302
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0348-03	4-01	0348-03		1
mpn=1211
na=Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej ( poszerzenie otworów drzwiowych do szer. 90 cm )
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.2	1	1,20						

[RMS 1]
nz=0.95	0	0.95
np=1
wa=0
wb=0
il=1.14

[POZYCJA]
id=300
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-17	4-01	0354-17		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru nadproży drzwiowych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3,0						

[RMS 1]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=4.29

[POZYCJA]
id=301
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0147-01	2-02	0147-01		1
mpn=_1211
na=Nadproża prefabrykowane
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=3.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.6	1	1,20*3						

[RMS 1]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9

[RMS 408]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=3.672

[RMS 26]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.072

[POZYCJA]
id=296
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0707-05	4-01	0707-05		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=16.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=16.2	1	16,20						

[RMS 1]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=2.43

[RMS 300]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0049

[RMS 265]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0065

[RMS 4]
nz=0.0013	0	0.0013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0211

[RMS 216]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0065

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.162

[POZYCJA]
id=221
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0427-07	4-01	0427-07		1
mpn=1211
na=Rozebranie ścianek działowych z płyt g.-k.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=7.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7.8	1	7,80						

[RMS 1]
nz=0.39	0	0.39
np=1
wa=0
wb=0
il=3.042

[POZYCJA]
id=303
pd=						0
na=Rozebranie :13101. drewnianych szaf i szafek zabudowanych - 6,80m313102. blatów kuchennych naszafkowych w kuchni - 4,0m2
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						

[RMS 409]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=171
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0818-05	4-01	0818-05		1
mpn=1211
na=Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=31.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=31.8	1	31,80						

[RMS 1]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=5.724

[POZYCJA]
id=207
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0816-06 uw.p.tab. 	4-01	0816-06	 uw.p.tab. 	1
mpn=44:0:0956,73,101211
na=Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=31.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=31.8	1	31,80						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.5		0.5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0
il=11.925

[POZYCJA]
id=220
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0811-07	4-01	0811-07		1
mpn=1211
na=Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=3.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.4	1	3,40						

[RMS 1]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0
il=3.128

[POZYCJA]
id=215
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0801-03	3	0801-03		1
mpn=1211
na=Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami1310( całość )
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=35.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=35.2	1	35,20						

[RMS 1]
nz=0.82	0	0.82
np=1
wa=0
wb=0
il=28.864

[POZYCJA]
id=291
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0704-02	4-01	0704-02		1
mpn=_1211
na=Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową - warstwa szczepna
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=35.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=35.2	1	35,20						

[RMS 1]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=14.784

[RMS 29]
nz=0.0029	0	0.0029
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1021

[RMS 313]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0106

[RMS 4]
nz=0.0083	0	0.0083
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2922

[RMS 216]
nz=0.0025	0	0.0025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.088

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 123]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.352

[RMS 7]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.352

[POZYCJA]
id=130
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0607-01	2-02	0607-01		1
mpn=_1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=3.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.4	1	3,40						

[RMS 1]
nz=0.3596	0	0.3596
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2226

[RMS 195]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0
il=4.08

[RMS 197]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.612

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 26]
nz=0.0112	0	0.0112
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0381

[RMS 198]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0231

[POZYCJA]
id=217
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1102-01	2-02	1102-01		1
mpn=_1211
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro ( BEZPROGOWO NA CAŁEJ POWIERZCHNI I DRZWIACH WEJŚCIOWYCH )
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=35.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=35.2	1	35,20						

[RMS 1]
nz=0.3564	0	0.3564
np=1
wa=0
wb=0
il=25.0906

[RMS 309]
nz=0.0206	0	0.0206
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4502

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 26]
nz=0.0309	0	0.0309
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1754

[RMS 198]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0211

[POZYCJA]
id=77
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1207-01	2	1207-01		1
mpn=_1211
na=Samopoziomujący podkład podłogowy, zespolony, gr. 25,0 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=35.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=35.2	1	35,20						

[RMS 1]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=12.32

[RMS 111]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=7.04

[RMS 130]
nz=49.88	0	49.88
np=1
wa=0
wb=0
il=1755.776

[RMS 311]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2816

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 26]
nz=0.031	0	0.031
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0912

[RMS 312]
nz=0.0344	0	0.0344
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2109

[POZYCJA]
id=28
pd=ATHENASOFT wyd.I 2007	KNR	AT-23 0206-03	AT-23	0206-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm ( łazienka )
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=3.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.4	1	3,40						

[RMS 1]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=2.72

[RMS 41]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=3.57

[RMS 42]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=1.19

[RMS 43]
nz=4.57	0	4.57
np=1
wa=0
wb=0
il=15.538

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 44]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.102

[RMS 45]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.102

[POZYCJA]
id=29
pd=ATHENASOFT wyd.I 2007	KNR	AT-23 0216-04	AT-23	0216-04		1
mpn=1211
na=Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 10-18 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=6.7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6.7	1	6,70						

[RMS 1]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0
il=2.144

[RMS 46]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=7.035

[RMS 43]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0
il=3.082

[RMS 42]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.737

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=22
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0322-02	4-01	0322-02		1
mpn=_1211
na=Wymiana kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,0						

[RMS 1]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=1.36

[RMS 28]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 29]
nz=0.00207	0	0.00207
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0041

[RMS 4]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 31]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=245
pd=						0
na=Zakup i montaż nawiewników ciśnieniowych w stolarce okiennej PCV
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3,0						

[RMS 1]
nz=1	0	1.0
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 338]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=225
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-07	4-01	1209-10	 z.sz.4.5.4. 9914-07	1
mpn=50:0:0993,10121,0:1,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami ( nowe ościeżnice )
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=5.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5.4	1	1,80*3						

[RMS 1]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0
il=1.674

[RMS 15]
nz=0.245	0	0.49*0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=1.323

[RMS 223]
nz=0.044	0	0.088*0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2376

[RMS 13]
nz=0.0435	0	0.087*0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2349

[RMS 14]
nz=0.019	0	0.038*0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1026

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=249
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1206-02	2	1206-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej ( UWAGA - WYKŁADZINA PRZEMYSŁOWA )
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						

[RMS 1]
nz=0.395	0	0.395
np=1
wa=0
wb=0
il=0.395

[RMS 395]
nz=1.09	0	1.09
np=1
wa=0
wb=0
il=1.09

[RMS 396]
nz=0.404	0	0.404
np=1
wa=0
wb=0
il=0.404

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 365]
nz=0.0057	0	0.0057
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0057

[POZYCJA]
id=290
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1113-08	2-02	1113-08		1
mpn=_1211
na=Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne systemowe PCV
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=38.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=38.6	1	38,60						

[RMS 1]
nz=0.0826	0	0.0826
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1884

[RMS 398]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0
il=44.776

[RMS 285]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=1.158

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 26]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0154

[RMS 198]
nz=0.0012	0	0.0012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0463

[POZYCJA]
id=284
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0840-05	2-02	0840-05		1
mpn=_1211
na=Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej 1310( ściany w obrębie natrysku )
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=3.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.6	1	(0,9+0,9)*2,0						

[RMS 1]
nz=1.24	0	1.24
np=1
wa=0
wb=0
il=4.464

[RMS 394]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=3.78

[RMS 43]
nz=2.84	0	2.84
np=1
wa=0
wb=0
il=10.224

[RMS 42]
nz=0.3383	0	0.3383
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2179

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 26]
nz=0.0435	0	0.0435
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1566

[RMS 186]
nz=0.0369	0	0.0369
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1328

[POZYCJA]
id=237
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0919-24	4-01	0919-24		1
mpn=1211
na=Wymiana zamka skrzynki pocztowej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						

[RMS 1]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0
il=0.88

[RMS 327]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=8	0	8
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=172
pd=						0
na=Opinia kominiarska dotycząca sprawności przewodów wentylacyjnych i spalinowych
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						

[RMS 254]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=99
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-13 0108-16 	4-01	0108-13	 0108-16 	1
mpn=39:0:15.00968,101211
na=Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15.0 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=7.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7.6	1	7,60						

[RMS 1]
nz=1.81	0	1.81
np=1
wa=0
wb=0
il=13.756

[RMS 146]
nz=1.49	0	0.93+14*0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=11.324

[POZYCJA]
id=101
pd=						0
na=Opłata za składowanie gruzu na wysypisku
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=7.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7.5	1	7,50						

[RMS 147]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7.5

[POZYCJA]
id=263
pd=						0
na=Opłata za składowanie wykładzin i tworzyw sztucznych na wysypisku
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=0.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.1	1	0,10						

[RMS 383]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[SUMA KONTROLNA]
744ac3c256 f14ad ce09622cd9598a3