[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.5
nan=REMONT  MIESZKANIA
pe=2
op=1
opn=2	0	2	1	1	0	1	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	1
prn=2	2	4	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		
ka=Do uzupełnienia	255

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS  INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nfn=KZGM w Katowicach 
afn=ul.  Grażyńskiego  5
nb=Remont  mieszkania
ab=Katowice  ul. Piastów 7/102
ni=KZGM w Katowicach
ai=ul. Grażyńskiego 5
nk=Sławomir Kępiński	konstrukcyjno - budowlana	Jerzy Wysocki	Elektryczna	Aleksandra Botor	INŻYNIERYJNA
dt=07.08.2023	1
cpv=45211341-1	Roboty budowlane w zakresie mieszkań
cpv=45454100-5	Odnawianie
cpv=45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
cpv=45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
pcn=2 kw. 23 [Informacja o cenach czynników produkcji RMS z narzutami (Promocja)]

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=10	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
nm=1
ns=1

[RMS ZEST 1536]
ty=M
na=ałun techniczny glinowo-potasowy gat.I/II (10.5%)	0
id=1410004	1
jm=kg	033
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.25
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1640099

[RMS ZEST 1563]
ty=M
na=Aparat domofonu	0
id=7040922	1
jm=szt	020
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1763]
ty=M
na=bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojąca mosiężna standardowa śr.15 mm	0
id=5711200	2
jm=szt.	020
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=	0	0	0	5711200

[RMS ZEST 1757]
ty=M
na=bateria wannowa ścienna mosiężna z natryskiem przesuwnym śr.15 mm	0
id=5712002	2
jm=szt.	020
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=	0	0	0	5712002

[RMS ZEST 1746]
ty=M
na=benzyna do lakierów	0
id=1050199	1
jm=dm3	066
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0945
pr=	0	0	0	1050099

[RMS ZEST 1599]
ty=S
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna	0
id=43210	1
jm=m-g	148
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
il=0.13

[RMS ZEST 1700]
ty=S
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna''	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
il=0.05

[RMS ZEST 1798]
ty=R
na=betoniarze gr.II	0
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1384]
ty=M
na=cegła budowlana pełna'	0
id=1800199	1
jm=szt	020
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 1697]
ty=M
na=cegła budowlana pełna''	0
id=1800199	1
jm=szt.	020
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=20

[RMS ZEST 1801]
ty=M
na=cement 25 z dodatkami	0
id=1701100	1
jm=t	034
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0072

[RMS ZEST 1693]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0019

[RMS ZEST 1385]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków'	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0041

[RMS ZEST 1595]
ty=M
na=cement portlandzki z dodatkami 25	0
id=1701100	2
jm=t	034
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.015

[RMS ZEST 1672]
ty=M
na=ciasto wapienne (wapno gaszone)	0
id=1720300	2
jm=m3	060
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.006

[RMS ZEST 106]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 850]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1569]
ty=M
na=drewno opałowe	0
id=3950101	1
jm=m3	060
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0022

[RMS ZEST 1802]
ty=M
na=drewno opałowe	0
id=3950101	1
jm=m3	060
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0018

[RMS ZEST 1579]
ty=M
na=drzwi drewniane zewnętrzne'	0
id=2714999	2
jm=szt	020
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 1541]
ty=M
na=drzwiczki stalowe wodomierzowe powlekane	0
id=1365099	1
jm=szt	020
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 1562]
ty=M
na=dzwonki na prąd stały lub zmienny	0
id=7250299	1
jm=szt.	020
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.02
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7250299

[RMS ZEST 78]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II	0
id=662	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1355]
ty=M
na=Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała	0
id=1502111	2
jm=dm3	066
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=10.8947

[RMS ZEST 1619]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania	0
id=1510210	2
jm=dm3	066
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.047

[RMS ZEST 1572]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania'	0
id=1510210	2
jm=dm3	066
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.9901

[RMS ZEST 1776]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	0
id=1511599	1
jm=dm3	066
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.147
pr=	0	0	0	1510299

[RMS ZEST 1620]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa	0
id=1510100	2
jm=dm3	066
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.044

[RMS ZEST 1573]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa'	0
id=1510100	2
jm=dm3	066
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.943

[RMS ZEST 1744]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	0
id=1511799	1
jm=dm3	066
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.294
pr=	0	0	0	1510199

[RMS ZEST 1451]
ty=M
na=folia polietylenowa	0
id=1560200	2
jm=m2	050
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.8199
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1560399

[RMS ZEST 1570]
ty=M
na=folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm	0
id=1560412	1
jm=m2	050
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.32

[RMS ZEST 1354]
ty=M
na=Gips budowlany zwykły	0
id=1740101	2
jm=t	034
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.0526

[RMS ZEST 1561]
ty=M
na=Gniazdo izol.nt 2P+Z 10/16A 250V IP20 kpl.	0
id=7530023	1
jm=szt	020
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0

[RMS ZEST 1462]
ty=M
na=Gwoździe budowlane okrągłe gołe	0
id=1330499	1
jm=kg	033
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.06

[RMS ZEST 1576]
ty=M
na=kit trwale plastyczny	0
id=2302599	2
jm=kg	033
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.4244

[RMS ZEST 1453]
ty=M
na=Klej kauczukowy rozpuszczalnikowy do gumy i skóry Pronikol OBT-II 0,4kg	0
id=1550209	1
jm=kg	033
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.2936

[RMS ZEST 1749]
ty=M
na=klej Thermaflex 474	0
id=6761201	1
jm=dm3	066
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.0943

[RMS ZEST 1751]
ty=M
na=klipsy montażowe Thermaclips	0
id=6760010	1
jm=szt	020
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=69

[RMS ZEST 1777]
ty=M
na=korki z żeliwa ciągliwego czarne o śr. 15-20 mm	0
id=5102499	1
jm=szt.	020
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 1690]
ty=M
na=korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15 mm	0
id=5102701	1
jm=szt.	020
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7

[RMS ZEST 1689]
ty=M
na=korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 32 mm	0
id=5102706	1
jm=szt.	020
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1691]
ty=M
na=korki żeliwne do rur kanalizacyjnych śr. 100 mm	0
id=5330499	1
jm=szt.	020
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1687]
ty=M
na=korki żeliwne kanalizacyjne śr.50 mm	0
id=5330400	1
jm=szt.	020
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 1540]
ty=M
na=kratki wentylacyjne	0
id=1350309	1
jm=szt.	020
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 1753]
ty=M
na=kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane) o śr. nominalnej 20 mm'	0
id=5611999	2
jm=szt.	020
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=14

[RMS ZEST 1754]
ty=M
na=kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane) o śr. nominalnej 20 mm''	0
id=5611999	2
jm=szt.	020
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2

[RMS ZEST 1769]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. nominalnej 25 mm	0
id=5639999	2
jm=szt.	020
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1765]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5639999	2
jm=szt	020
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=7

[RMS ZEST 1708]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm'	0
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=12.88

[RMS ZEST 1764]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm'	0
id=5639999	2
jm=szt.	020
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=7

[RMS ZEST 1734]
ty=M
na=kuchnie gazowe 4-palnikowe z piekarnikiem	0
id=6312699	1
jm=szt.	020
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 1684]
ty=M
na=kwas solny techniczny 5%	0
id=1411304	1
jm=kg	033
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.7416
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1411399

[RMS ZEST 1571]
ty=M
na=lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco	0
id=1040600	1
jm=kg	033
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.648

[RMS ZEST 1457]
ty=M
na=listwy przyścienne z profili z polichlorku winylu Systemowe	0
id=1567099	2
jm=m	040
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=19.7736

[RMS ZEST 1738]
ty=M
na=łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 15 mm	0
id=5101201	1
jm=szt	020
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=4.1

[RMS ZEST 1735]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego czarne	0
id=5100499	1
jm=szt.	020
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=20.5

[RMS ZEST 1767]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane	0
id=5119999	2
jm=szt.	020
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=12

[RMS ZEST 1545]
ty=M
na=M'''''	0
id=1511799	1
jm=m	040
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=3.75

[RMS ZEST 16]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 410]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1008]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1099]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1362]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1543]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1568]
ty=M
na=masa asfaltowa	0
id=2300400	1
jm=kg	033
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.7408

[RMS ZEST 257]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 255]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III	0
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 105]
ty=R
na=murarze gr.II	0
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 858]
ty=R
na=murarze gr.II	0
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1538]
ty=M
na=nawietrzaki podokienne typ A	0
id=6522199	1
jm=szt.	020
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 147]
ty=M
na=Opłata za składowanie gruzu	0
id=	3
jm=m3	060
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.5

[RMS ZEST 1578]
ty=M
na=ościeżnice drewniane'	0
id=2715999	2
jm=szt	020
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.7818

[RMS ZEST 1459]
ty=M
na=ościeżnice drzwiowe stalowe standard'	0
id=2715199	2
jm=szt	020
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1748]
ty=M
na=otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm	0
id=6750121	1
jm=m	040
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=12.65

[RMS ZEST 1482]
ty=M
na=Panele podłogowe z płyty HDF, kl. AC4	0
id=2633540	1
jm=m2	050
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.48

[RMS ZEST 1747]
ty=M
na=papier ścierny w arkuszach	0
id=3920099	1
jm=ark.	116
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.2
pr=	0	0	0	3920099

[RMS ZEST 1577]
ty=M
na=pianka poliuretanowa	0
id=1478500	2
jm=kg	033
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1886

[RMS ZEST 1368]
ty=M
na=piasek do zapraw	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.015

[RMS ZEST 1673]
ty=M
na=piasek do zapraw	0
id=1602099	2
jm=m3	060
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.05

[RMS ZEST 1539]
ty=M
na=piasek do zapraw'	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=0.01

[RMS ZEST 1597]
ty=M
na=piasek do zapraw'	0
id=1602099	2
jm=m3	060
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.03

[RMS ZEST 1694]
ty=M
na=piasek do zapraw''	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.01

[RMS ZEST 1353]
ty=M
na=Piasek uszlachetniony	0
id=1601802	1
jm=m3	060
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.1878

[RMS ZEST 1682]
ty=M
na=Płytki gresowe szkliwione 40x40 cm	0
id=2520702	1
jm=m2	050
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.5462

[RMS ZEST 1526]
ty=M
na=płytki podłogowe z kamieni sztucznych	0
id=2500299	2
jm=m2	050
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15.456

[RMS ZEST 1804]
ty=M
na=płyty styropianowe	0
id=1561099	2
jm=m2	050
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=24.276

[RMS ZEST 1775]
ty=M
na=podgrzewacze gazowe wody przepływowej''	0
id=6310300	1
jm=szt.	020
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 1483]
ty=M
na=podkłady pod panele	0
id=1551319	1
jm=m2	050
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.48
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1551399

[RMS ZEST 1617]
ty=M
na=podokienniki i półki stalowe'	0
id=1323099	2
jm=szt.	020
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1323099

[RMS ZEST 20]
ty=R
na=posadzkarze gr.II	0
id=382	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1532]
ty=R
na=posadzkarze gr.II	0
id=382	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 38]
ty=R
na=posadzkarze gr.III	0
id=383	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1461]
ty=M
na=Progi z drewna dębowego lub jesionowego	0
id=2631702	1
jm=szt	020
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
il=217.5622

[RMS ZEST 414]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1456]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
il=9.36

[RMS ZEST 646]
ty=R
na=robocizna''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1197]
ty=R
na=robocizna''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1365]
ty=R
na=robocizna''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1670]
ty=R
na=robocizna''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1779]
ty=R
na=robocizna''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 985]
ty=R
na=robocizna'''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1447]
ty=R
na=robocizna'''	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1803]
ty=R
na=robocizna'''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
il=2.0808

[RMS ZEST 1007]
ty=R
na=robocizna''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1495]
ty=R
na=robocizna''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1463]
ty=R
na=robocizna'''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 84]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1671]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1797]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 10]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 411]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1009]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1100]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1193]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1533]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1794]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1799]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 9]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 413]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1773]
ty=M
na=Rura stalowa czarna fi 26,9/2,6(20)mm	0
id=5060702	1
jm=m	040
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.52

[RMS ZEST 1737]
ty=M
na=rury spalinowe z blachy ocynkowanej śr.131 mm	0
id=6312300	1
jm=m	040
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 1771]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr.nom. 15 mm	0
id=5040999	2
jm=m	040
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.52

[RMS ZEST 1707]
ty=M
na=rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=7.15

[RMS ZEST 1711]
ty=M
na=rury z polipropylenu STABI o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=5.5

[RMS ZEST 1455]
ty=S
na=Samochód dostaw.do 0.9t (1)	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
il=0.0055

[RMS ZEST 1460]
ty=S
na=Samochód dostaw.do 0.9t (1)'	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
il=0.0656

[RMS ZEST 1723]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
il=0.38

[RMS ZEST 146]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
il=3.425

[RMS ZEST 1759]
ty=M
na=sedesy typu kompakt	0
id=6328112	2
jm=szt	020
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 1566]
ty=M
na=Siatka "Rabitza"10x10mm, fi 0,8-0,9 mm	0
id=1331702	1
jm=m2	050
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=27.2544

[RMS ZEST 1674]
ty=M
na=siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej gr. 2,0 mm otwory 20x62 mm	0
id=1350035	2
jm=m2	050
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.1

[RMS ZEST 1458]
ty=M
na=skrzydła drzwiowe zezw. wzmacniane'90	0
id=2713999	2
jm=szt	020
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 859]
ty=R
na=stolarze gr.II	0
id=412	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1761]
ty=M
na=Syfon umywalk.z tworzywa sztucznego	0
id=5715900	1
jm=szt	020
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1756]
ty=M
na=Syfon wannowy nadstrop.z tworzywa szt.	0
id=5715908	1
jm=szt	020
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1762]
ty=M
na=syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego podwójne o śr. 50 mm	0
id=6328314	2
jm=szt.	020
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 644]
ty=R
na=szklarze gr.II	0
id=422	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1575]
ty=M
na=szkło płaskie walcowane wzorzyste	0
id=2401199	2
jm=m2	050
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.7072

[RMS ZEST 1688]
ty=M
na=sznur konopny smołowany	0
id=6831801	1
jm=kg	033
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.19

[RMS ZEST 1574]
ty=M
na=szpachlówka celulozowa'	0
id=1513250	2
jm=dm3	066
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.8487

[RMS ZEST 1356]
ty=M
na=Szpachlówki emulsyjne ogólnego stosowania	0
id=1502700	2
jm=dm3	066
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=20.2867

[RMS ZEST 198]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
il=0.3724

[RMS ZEST 1396]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
il=0.2829

[RMS ZEST 1706]
ty=S
na=środek transportowy'	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
il=0.5594

[RMS ZEST 1752]
ty=S
na=środek transportowy'	0
id=39500	1
jm=m-g	148
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
il=0.0104

[RMS ZEST 1778]
ty=S
na=środek transportowy'	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
il=0.03
pr=	0	0	0	39000

[RMS ZEST 1418]
ty=S
na=środek transportowy''	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
il=0.002
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39000

[RMS ZEST 1796]
ty=M
na=świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu	0
id=0000000	1
jm=szt	020
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1750]
ty=M
na=taśma Thermatape FR 3x50 mm	0
id=6761120	1
jm=m	040
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.69

[RMS ZEST 8]
ty=R
na=tynkarze gr.II	0
id=462	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 134]
ty=R
na=tynkarze gr.III	0
id=463	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 412]
ty=R
na=tynkarze gr.III	0
id=463	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1770]
ty=M
na=Uchwyt do rurociąg.fi 20-25mm	0
id=6600111	1
jm=szt	020
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1772]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr.nom. 15 mm	0
id=6601999	2
jm=szt.	020
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.42

[RMS ZEST 1774]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr.nom. 20 mm	0
id=6601999	2
jm=szt.	020
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.415
pr=	0	0	0	6601903

[RMS ZEST 1768]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów stalowych o śr. nominalnej 15 mm	0
id=6601999	2
jm=szt	020
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=3

[RMS ZEST 1709]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm'	0
id=6602999	2
jm=szt	020
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=16.445

[RMS ZEST 1716]
ty=M
na=umywalki porcelanowe	0
id=6320299	2
jm=szt.	020
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1758]
ty=M
na=urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt'	0
id=6327799	2
jm=szt	020
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 1755]
ty=M
na=wanna  w komplecie stelaż nóżki,	0
id=6346199	1
jm=szt.	020
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 1352]
ty=M
na=Wapno hydratyzowane workowane	0
id=1720202	1
jm=t	034
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.0413

[RMS ZEST 1534]
ty=M
na=Wapno hydratyzowane workowane	0
id=1720202	1
jm=t	034
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0088

[RMS ZEST 1535]
ty=M
na=Wapno hydratyzowane workowane	0
id=1720202	1
jm=t	034
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.005

[RMS ZEST 1698]
ty=M
na=wapno suchogaszone	0
id=1720200	1
jm=t	034
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.0011

[RMS ZEST 1596]
ty=M
na=wapno suchogaszone'	0
id=1720299	2
jm=t	034
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.007

[RMS ZEST 1714]
ty=M
na=wężyk w oplocie stalowym	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7

[RMS ZEST 1699]
ty=M
na=woda z rurociągu'	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.005

[RMS ZEST 1760]
ty=M
na=wsporniki do umywalek	0
id=6328600	2
jm=szt.	020
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 26]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
il=2.4846

[RMS ZEST 1580]
ty=S
na=wyciąg'	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
il=0.2358

[RMS ZEST 1600]
ty=S
na=wyciąg''''	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
il=0.096

[RMS ZEST 1675]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
il=0.09

[RMS ZEST 1701]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t''	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
il=0.15

[RMS ZEST 1598]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t'''	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
il=0.04

[RMS ZEST 1357]
ty=S
na=Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t	0
id=34412	1
jm=m-g	148
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
il=0.0376

[RMS ZEST 1454]
ty=S
na=Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t'''''''''''''	0
id=34412	1
jm=m-g	148
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
il=0.0037

[RMS ZEST 1567]
ty=M
na=Zaprawa cementowa M-12	0
id=2380808	1
jm=m3	060
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.6065

[RMS ZEST 1683]
ty=M
na=Zaprawa cementowa M-12'	0
id=2380808	1
jm=m3	060
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0544

[RMS ZEST 1618]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 12	0
id=2380824	2
jm=m3	060
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.0035

[RMS ZEST 1542]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 80	0
id=2380807	1
jm=m3	060
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.005

[RMS ZEST 1800]
ty=M
na=zaprawa cementowa m. 12	0
id=2380807	1
jm=m3	060
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.4944

[RMS ZEST 972]
ty=M
na=zaprawa klejowa - sucha mieszanka	0
id=1554299	2
jm=kg	033
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=44.16

[RMS ZEST 969]
ty=M
na=zaprawa klejowa do wypełnienia spoin - sucha mieszanka	0
id=2380699	2
jm=kg	033
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.7674

[RMS ZEST 1712]
ty=M
na=zawory kulowe o śr. nominalnej 20 mm	0
id=5701499	2
jm=szt.	020
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=8.5

[RMS ZEST 1719]
ty=M
na=zlewozmywaki dwukomorowe ze stali nierdzewnej	0
id=6321699	2
jm=szt	020
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 1766]
ty=M
na=złącza elastyczne metalowe o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5708399	2
jm=szt.	020
ce=0	1691398719
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=7

[RMS ZEST 6]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=roboty ogólnobudowlane
wa=0
kn=0	0	0
id=305
nu=1
wn=		

[POZYCJA]
id=1181
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1216-01	4-01	1216-01		1
mpn=1211
na=Zabezpieczenie  okien folią
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=10.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10.7	1	1,5*3+1,5*2,6+1*2,3						

[RMS 1]
nz=0.057	0	0.057
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6099

[RMS 1451]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0
il=3.8199

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1194
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1218-04	2-02	1218-04		1
mpn=1211
na=Podokienniki, półki nadgrzejnikowe nakładka PCV szt 1 długość:1310 2,53m x 0,35m;
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3

[RMS 1617]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1618]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0035

[RMS 1619]
nz=0.047	0	0.047
np=1
wa=0
wb=0
il=0.047

[RMS 1620]
nz=0.044	0	0.044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.044

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1418]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[POZYCJA]
id=1196
pd=						1
mpn=_1211
na=Montaż nawietrzaków okiennych ciśnienoowych w istniejącej  drewnianej stolarce okiennej Zgodnie z STWIORB
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.91	0	1.91
np=1
wa=0
wb=0
il=1.824

[RMS 1538]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1140
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1202-07	4-01	1202-07		1
mpn=_1211
na=Skasowanie wykwitów (zacieków)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=2.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.5	1	2,5						

[RMS 1]
nz=0.381	0	0.381
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9525

[RMS 1534]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0088

[RMS 1368]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.015

[RMS 1535]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.005

[RMS 1536]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.25

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1180
pd=		...		...		1
mpn=1211
na=skucie  płytek ściennych i  podłogowych  wraz z cokolikiem w łazience pow. 4,5 m2
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=4.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.5	1	4.5						

[RMS 1456]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[POZYCJA]
id=1175
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0801-03	3	0801-03		1
mpn=1211
na=Zerwanie posadzek cement wraz z cokolikami (łazienka przedpokó kuchnia i pokój)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=27.52
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=27.52	1	27,52						

[RMS 1]
nz=0.82	0	0.82
np=1
wa=0
wb=0
il=22.5664

[POZYCJA]
id=1288
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0607-01	2-02	0607-01		1
mpn=_1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii płynnej
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=3.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.6	1	3,6						

[RMS 1]
nz=0.3596	0	0.3596
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2946

[RMS 1570]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0
il=4.32

[RMS 1571]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.648

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 26]
nz=0.0112	0	0.0112
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0403

[RMS 198]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0245

[POZYCJA]
id=1404
pd=Saint-Gobain wyd.I 2013	KNR	W-01 0209-01	W-01	0209-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=System izolacji akustycznej podłóg - styropian do grubości 2 cm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=8
ob=23.12
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=23.12	1	26.72-3,6						

[RMS 1803]
nz=0.09	0	0.09
np=0
wa=0
wb=0
il=2.0808

[RMS 1804]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=24.276

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1177
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1106-07	2-02	1106-07		1
mpn=_1211
na=Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=26.72
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=26.72	1	26,72						

[RMS 1]
nz=0.074	0	0.074
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9773

[RMS 1566]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=27.2544

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 26]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0294

[RMS 198]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0454

[POZYCJA]
id=1277
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1102-02	2-02	1102-02		1
mpn=_1211
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=12
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12.0						

[RMS 1]
nz=0.6588	0	0.6588
np=1
wa=0
wb=0
il=15.8112

[RMS 1800]
nz=0.0206	0	0.0206
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4944

[RMS 1801]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0072

[RMS 1568]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=1.68

[RMS 1802]
nz=0.000075	0	0.000075
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0018

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 26]
nz=0.0313	0	0.0313
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7512

[RMS 198]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0144

[POZYCJA]
id=1403
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1102-01	2-02	1102-01		1
mpn=_1211
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=14.72
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=14.72	1	14,72						

[RMS 1]
nz=0.3564	0	0.3564
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4924

[RMS 1567]
nz=0.0206	0	0.0206
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6065

[RMS 1568]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0608

[RMS 1569]
nz=0.000075	0	0.000075
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0022

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 26]
nz=0.0309	0	0.0309
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9097

[RMS 198]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0088

[POZYCJA]
id=707
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1209-04	2	1209-04		1
mpn=_1211
na=Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 40x40 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=14.72
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14.72	1	3.6+2.4+4.88+3,84						

[RMS 1]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=8.2432

[RMS 1526]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=15.456

[RMS 972]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=44.16

[RMS 969]
nz=0.188	0	0.188
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7674

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 26]
nz=0.0435	0	0.0435
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6403

[POZYCJA]
id=1285
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1105-03	2-02	1105-03		1
mpn=_1211
na=Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych 100x100 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=24.72
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=24.72	1	7+3.8+8.2+2,56+2,56+0,6						

[RMS 1]
nz=0.4473	0	0.4473
np=1
wa=0
wb=0
il=11.0573

[RMS 1682]
nz=0.103	0	0.103
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5462

[RMS 1683]
nz=0.0022	0	0.0022
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0544

[RMS 1684]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7416

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 26]
nz=0.0046	0	0.0046
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1137

[RMS 198]
nz=0.0025	0	0.0025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0618

[POZYCJA]
id=1278
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0702-06	3	0702-06		1
na=Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych1310(wejściowe, drewniane, wzmocnione, z klamkamii szyldami, zamkiem, wizjerem, numerkiem, szer. 80 cm, ościeżnica stalowa standard)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=1.64
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.64	1	0.80*2.05						

[RMS 1]
nz=3.9	0	3.9
np=1
wa=0
wb=0
il=6.396

[RMS 1458]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1459]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=11.5	0	11.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1460]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0656

[POZYCJA]
id=1055
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0411-08	4-01	0411-08		0
na=Wymiana elementów podłóg z desek - progi
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0
il=0.75

[RMS 1461]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1462]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1183
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1027-03	2-02	1027-03		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe z naświetlem, o powierzchni ponad 1.0 m2 wraz z ościeżnicami - ( drzwi kompletne)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=3.28
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.28	1	(0.8*2.05)*2						

[RMS 1]
nz=1.89	0	1.89
np=1
wa=0
wb=0
il=6.1992

[RMS 1572]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6888

[RMS 1573]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.656

[RMS 1574]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5904

[RMS 1575]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=0.492

[RMS 1576]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2952

[RMS 1577]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1312

[RMS 6]
nz=15	0	15
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1578]
nz=0.59	0	0.59
np=0
wa=0
wb=0
il=1.9352

[RMS 1579]
nz=3	1	3
np=0
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 1580]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.164

[RMS 1396]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1968

[POZYCJA]
id=1184
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1027-03	2-02	1027-03		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe z naświetlem, o powierzchni do 0.5 m2 wraz z ościeżnicami - ( drzwi kompletne) Dzwi łazienkowe z kratką wentylacyjną 220cm2 oraz zamknięciem
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=1.435
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.435	1	0.7*2.05						

[RMS 1]
nz=1.89	0	1.89
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7121

[RMS 1572]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3014

[RMS 1573]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.287

[RMS 1574]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2583

[RMS 1575]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2153

[RMS 1576]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1291

[RMS 1577]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0574

[RMS 6]
nz=15	0	15
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1578]
nz=0.59	0	0.59
np=0
wa=0
wb=0
il=0.8467

[RMS 1579]
nz=1	1	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1580]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0718

[RMS 1396]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0861

[POZYCJA]
id=1189
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0603-02	3	0603-02		1
mpn=_1211
na=Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na ścianach i słupach z osiatkowaniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=2.53	0	2.53
np=1
wa=0
wb=0
il=2.53

[RMS 1595]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 1672]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.006

[RMS 1673]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 1674]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1675]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[RMS 1599]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[POZYCJA]
id=1190
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1136-01	202	1136-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z pianką systemową
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=12
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12.0						

[RMS 1]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0
il=6.48

[RMS 1482]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=12.48

[RMS 1483]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=12.48

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1600]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.096

[RMS 198]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.216

[POZYCJA]
id=1191
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1124-06	2-02	1124-06		1
na=Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile - listwy przypodłogowe LM 60+łączniki i narożniki.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=18.48
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18.48	1	18,48						

[RMS 1]
nz=0.147	0	0.147
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7166

[RMS 1457]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=19.7736

[RMS 1453]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2936

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1454]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0037

[RMS 1455]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0055

[POZYCJA]
id=1148
pd=		kalk.  własna		kalk.  własna		1
mpn=_1211
na=Montaż progów- listwy aluminiowe
op=0	0	0	0	0	0	1	0
nu=21
ob=3.75
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.75	1	0,7+0,8+0,7+1,55						

[RMS 1545]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3.75

[POZYCJA]
id=1143
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-13	4-01	0354-13		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1456]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[POZYCJA]
id=1144
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0322-02	4-01	0322-02		1
mpn=_1211
na=Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=1.36

[RMS 1384]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 1385]
nz=0.00207	0	0.00207
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0041

[RMS 1539]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 1540]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1145
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1215-01	2-02	1215-01		1
mpn=1211
na=Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.8868	0	0.8868
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8868

[RMS 1541]
nz=2	1	2.0
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1542]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.005

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 198]
nz=0.0015	0	0.0015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0015

[POZYCJA]
id=1400
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-05	4-01	0354-05		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 wykucie paświetla pomiędzy kuchnią a pokojem
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=3.74
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.74	1	1,7*2,2						

[RMS 1]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9448

[POZYCJA]
id=1396
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0603-01	3	0603-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0
il=0.71

[RMS 1595]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.005

[RMS 1596]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.007

[RMS 1597]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1598]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 1599]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=976
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0605-0501	3	0605-05	01	0
na=Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną, z przetarciem tynków z zastosowaniem wapna suchogaszonego wraz z guntowaniem ścian
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=37.568
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=37.568	1	3.63+7.66+10.4+2.15+4.8+4,5 +(14,76*0,3)						

[RMS 1]
nz=0.573	0	0.573
np=1
wa=0
wb=0
il=21.5265

[RMS 1352]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0413

[RMS 1353]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1878

[RMS 1354]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0526

[RMS 1355]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0
il=10.8947

[RMS 1356]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0
il=20.2867

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1357]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0376

[POZYCJA]
id=99
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-13 0108-16 	4-01	0108-13	 0108-16 	1
mpn=39:0:12.00968,101211
na=Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 12.0 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=2.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.5	1	2,5						

[RMS 1]
nz=1.81	0	1.81
np=1
wa=0
wb=0
il=4.525

[RMS 146]
nz=1.37	0	0.93+11*0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=3.425

[POZYCJA]
id=101
pd=						0
na=Opłata za składowanie gruzu na wysypisku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=2.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.5	1	2,5						

[RMS 147]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5

[POZYCJA]
id=975
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1215-05	4-01	1215-05		1
mpn=1211
na=Mycie po robotach malarskich stolarki i  całego lokalu wraz z balkonem
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=1
jm=mieszk.	104
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 6]
nz=55	0	55
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1401
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1215-05	4-01	1215-05		1
mpn=1211
na=Wykonanie świadectwa charaktrystyki  energetycznej lokalu
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=1
jm=mieszk.	104
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1796]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[ELEMENT 1]
na=część instalacyjna
wa=0
kn=0	0	0
id=1350
nu=2
wn=		

[ELEMENT 2]
na=demontaże
wa=0
kn=0	0	0
id=1351
nu=2.1
wn=		

[POZYCJA]
id=1352
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0235-07	4-02	0235-07		1
mpn=1211
na=Demontaż wanny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=2.61	0	2.61
np=1
wa=0
wb=0
il=2.61

[RMS 1687]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1688]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1353
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0132-02	4-02	0132-02		1
mpn=_1211
na=Demontaż baterii wannowej dwudrogowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.73	0	0.73
np=1
wa=0
wb=0
il=0.73

[RMS 1690]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1354
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0235-03	4-02	0235-03		1
mpn=1211
na=Demontaż zlewu kuchennego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.69	0	0.69
np=1
wa=0
wb=0
il=0.69

[RMS 1687]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1688]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1355
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0235-06	4-02	0235-06		1
mpn=1211
na=Demontaż umywalki
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1689]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1356
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0132-01	4-02	0132-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4

[RMS 1690]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1357
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0235-08	4-02	0235-08		1
mpn=1211
na=Demontaż ustępu z miską fajansową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=3.44	0	3.44
np=1
wa=0
wb=0
il=3.44

[RMS 1690]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1688]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[RMS 1691]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1358
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0507-01	4-02	0507-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 1]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6

[POZYCJA]
id=1359
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0336-01	4-01	0336-01		1
na=Wykucie bruzd 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
nz=0.64	0	0.64
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2

[POZYCJA]
id=1360
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0325-02	4-01	0325-02		1
na=Zamurowanie bruzd o przekroju 1/4x1/2 ceg.w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	#p39						

[RMS 1]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=2.25

[RMS 1697]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=20

[RMS 1693]
nz=0.00039	0	0.00039
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0019

[RMS 1698]
nz=0.00022	0	0.00022
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0011

[RMS 1694]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 1699]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.005

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1700]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 1701]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.15

[ELEMENT 2]
na=wod-kan
wa=0
kn=0	0	0
id=1364
nu=2.2
wn=		

[POZYCJA]
id=1365
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-01	2-15	0111-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=6.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6.5	1	6,5						

[RMS 1]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=1.859

[RMS 1707]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=7.15

[RMS 1708]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0
il=7.28

[RMS 1709]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=9.295

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1706]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.011

[POZYCJA]
id=1366
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-01	2-15	0111-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) STABI o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=1.43

[RMS 1711]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=5.5

[RMS 1708]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0
il=5.6

[RMS 1709]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=7.15

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1706]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0085

[POZYCJA]
id=1367
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-03	0-34	0101-03		1
na=Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=11.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11.5	1	#p41+#p42						

[RMS 1]
nz=0.1553	0	0.1553
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7859

[RMS 1748]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=12.65

[RMS 1749]
nz=0.0082	0	0.0082
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0943

[RMS 1750]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.69

[RMS 1751]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=69

[RMS 6]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1752]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0104

[POZYCJA]
id=1368
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-02	2-15	0132-02		1
mpn=121,0:1,092,0:0,0911
na=Zawory kątowe w instalacji wodociągowej z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm wraz z wężykiem w oplocie stalowym (wc,J,bat.zl, bat.um)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 1]
nz=0.337	0	0.337
np=1
wa=0
wb=0
il=2.359

[RMS 1712]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 1753]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=14

[RMS 1714]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 6]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1706]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.035

[POZYCJA]
id=1369
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-02	2-15	0132-02		1
mpn=121,0:1,092,0:0,0911
na=Zawory kątowe w instalacji wodociągowej z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm pr
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.337	0	0.337
np=1
wa=0
wb=0
il=0.337

[RMS 1712]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1754]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 6]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1706]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.005

[POZYCJA]
id=1370
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0222-04	2-15	0222-04		1
mpn=_1211
na=Montaż wanien kąpielowych bez obudowy (min. dł. wanny 150cm)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.17	0	2.17
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0724

[RMS 1755]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1756]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1723]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[POZYCJA]
id=1371
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-08	2-15	0137-08		1
mpn=1211
na=Baterie wannowe ścienne z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.8	0	1.8
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8

[RMS 1757]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1706]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.014

[POZYCJA]
id=1372
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0233-03	2-15	0233-03		1
na=Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=3.64	0	3.64
np=1
wa=0
wb=0
il=3.64

[RMS 1758]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1759]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1706]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[POZYCJA]
id=1373
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0230-02	2-15	0230-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.95	0	1.95
np=1
wa=0
wb=0
il=1.95

[RMS 1716]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1760]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1761]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1706]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[POZYCJA]
id=1374
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0229-05	2-15	0229-05		1
na=Zlewozmywaki dwukomorowe z blachy na szafce
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.5		0.5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0
il=0.63

[RMS 1719]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1706]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[POZYCJA]
id=1375
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0218-03	2-15	0218-03		1
mpn=1211
na=Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 1762]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1706]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=1376
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-02	2-15	0137-02		1
mpn=1211
na=Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.957	0	0.957
np=1
wa=0
wb=0
il=1.914

[RMS 1763]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 6]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1706]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.018

[POZYCJA]
id=1377
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0116-08	4	0116-08		1
mpn=121,0:1,0911
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 1]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=4.76

[RMS 1764]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 1765]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 1766]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1378
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0115-01	4	0115-01		1
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm (PRALKA W KUCHNI)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0
il=0.78

[RMS 1767]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 1768]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1379
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0123-06	4	0123-06		1
mpn=121,0:1,0911
na=Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych mieszkaniowych o śr. nominalnej 25 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych   WODOMIERZ ISTNIEJĄCY POZOSTAWIĆ -RADIOWY!!
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=0.5
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.5	1	0,5						

[RMS 1]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.665

[RMS 1712]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[RMS 1769]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1770]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1380
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-02	2-15	0128-02		1
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=11.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11.5	1	#p43						

[RMS 1]
nz=0.0556	0	0.0556
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6394

[ELEMENT 2]
na=instalacja gazowa
wa=0
kn=0	0	0
id=1381
nu=2.3
wn=		

[POZYCJA]
id=1382
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0314-03	4-02	0314-03		1
mpn=_1211
na=Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=0.74

[RMS 6]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1383
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0314-07	4-02	0314-07		1
mpn=_1211
na=Demontaż termy gazowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0
il=1.16

[RMS 6]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1384
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0303-01	2-15	0303-01		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=0.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.5	1	0,5						

[RMS 1]
nz=0.502	0	0.502
np=1
wa=0
wb=0
il=0.251

[RMS 1771]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.52

[RMS 1772]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1706]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0034

[POZYCJA]
id=1385
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0303-02	2-15	0303-02		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=0.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.5	1	0,5						

[RMS 1]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=0.34

[RMS 1773]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.52

[RMS 1774]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=0
wb=0
il=0.415

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1706]
nz=0.0087	0	0.0087
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0043

[POZYCJA]
id=1386
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0311-03	2-15	0311-03		1
mpn=_1211
na=Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym z zabezpieczeniem przed wypływem gazu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.95	0	1.95
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8623

[RMS 1734]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1735]
nz=8.2	0	8.2
np=1
wa=0
wb=0
il=8.2

[RMS 6]
nz=1.4	0	1.4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1723]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.17

[POZYCJA]
id=1387
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0312-01	2-15	0312-01		1
mpn=_1211
na=Podgrzewacz gazowy wody przepływowej1310Podgrzewacz z czujnikiem zaniku ciągu, bez płomienia dyżurnego, z zapłonem bateryjnym.1310należy uwzględnić również konieczność podłączenia podgrzewacza z kominem rurą stalową kwasoodporną
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.3	0	2.3
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1965

[RMS 1775]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1737]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1735]
nz=12.3	0	12.3
np=1
wa=0
wb=0
il=12.3

[RMS 1738]
nz=4.1	0	4.1
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1

[RMS 6]
nz=1.4	0	1.4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1723]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[POZYCJA]
id=1388
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0101-04	7-12	0101-04		1
mpn=_1211
na=Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=2.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.5	1	2,5						

[RMS 1]
nz=1.0116	0	1.0116
np=1
wa=0
wb=0
il=2.529

[POZYCJA]
id=1389
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-27	4-01	1212-27		1
mpn=_1211
na=miniowanie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=10.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10.5	1	10,5						

[RMS 1]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=1.575

[RMS 1744]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1575

[RMS 1746]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0315

[RMS 1747]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1390
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-28	4-01	1212-28		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=10.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10.5	1	#p64						

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=2.31

[RMS 1744]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1365

[RMS 1776]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.147

[RMS 1746]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.063

[RMS 1747]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1391
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0307-01	4-02	0307-01		1
mpn=_1211
na=Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr. 15-20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 1777]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1392
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0307-01	2-15	0307-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=1
jm=lokal.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=2.36	0	2.36
np=1
wa=0
wb=0
il=2.36

[RMS 6]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1706]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0002

[POZYCJA]
id=1393
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1301-01	2-02	1301-01		1
mpn=_1211
na=opinia kominiarska powykonawcza- analiza własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 1778]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[ELEMENT 1]
na=Roboty elektryczne1310
wa=0
kn=0	0	0
id=670
nu=3
wn=		

[POZYCJA]
id=1343
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-04	5-08	0309-04		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem,IP 44( gn pralki,pieca kuchennego,lodówki z tyłu urządzenia )-uzgodnić lokalizację gniazdko i oteór jest należy zamontować
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.264	0	0.264
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2521

-[RMS 1561]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02
stn=-1	0

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1344
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 0309-11	4-03	0309-11		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Wymiana dzwonka na napięcie sieci 230 V z przedzwonieniem i podłączeniem przewodów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.6699	0	0.6699
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6699

[RMS 1562]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1345
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 0312-01	4-03	0312-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Aparat domofonu kompatybilny z istniejącym systememwraz z montażem i uruchomieniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
ka=255

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.239	0	1.239
np=1
wa=0
wb=0
il=1.239

[RMS 1563]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1346
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1202-01	4-03	1202-01		1
mpn=_1211
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=4
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2

[POZYCJA]
id=1347
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-01	5-08	0902-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=4
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=1348
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-02	5-08	0902-02		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=6
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 1]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=1.68

[POZYCJA]
id=1349
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-05	5-08	0902-05		1
mpn=1211
na=Próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[SUMA KONTROLNA]
a521fd89cbecc79af1532d1cb1d8f2cb