[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.5
pe=2
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	1	8	1	18	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	1
prn=2	2	3	3	4	0	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS OFERTOWY	PRZEDMIAR
nb=REMONT MIESZKANIA
ab=KATOWICE Piastowska 2/15
ni=KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
ai=KATOWICE UL. GRAŻYŃSKIEGO 5
br=sanitarna
cpv=45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
cpv=45333000-0	Roboty instalacyjne gazowe
cpv=45331000-6	Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
cpv=45332000-3	Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
nm=1
ns=1

[RMS ZEST 459]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 252]
ty=M
na=benzyna do lakierów	0
id=1050199	1
jm=dm3	066
ce=0	1660199732
cw=0	PLN
il=0.0162
pr=	0	0	0	1050099

[RMS ZEST 422]
ty=M
na=benzyna do lakierów'	0
id=1050199	1
jm=dm3	066
ce=0	1660199732
cw=0	PLN
il=0.0081
pr=	0	0	0	1050099

[RMS ZEST 333]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 451]
ty=M
na=kratki wentylacyjne	0
id=1350309	1
jm=szt	020
ce=0	1660199732
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 251]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	0
id=1511599	1
jm=dm3	066
ce=0	1660199732
cw=0	PLN
il=0.0378
pr=	0	0	0	1510299

[RMS ZEST 250]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	0
id=1511799	1
jm=dm3	066
ce=0	1660199732
cw=0	PLN
il=0.0351
pr=	0	0	0	1510199

[RMS ZEST 421]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania'	0
id=1511799	1
jm=dm3	066
ce=0	1660199732
cw=0	PLN
il=0.0405
pr=	0	0	0	1510199

[RMS ZEST 432]
ty=M
na=piasek do zapraw	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1660199732
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.065

[RMS ZEST 430]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1660199732
cw=0	PLN
il=0.0131

[RMS ZEST 431]
ty=M
na=wapno suchogaszone	0
id=1720200	1
jm=t	034
ce=0	1660199732
cw=0	PLN
il=0.0067

[RMS ZEST 429]
ty=M
na=cegła budowlana pełna	0
id=1800199	1
jm=szt.	020
ce=0	1660199732
cw=0	PLN
il=92

[RMS ZEST 311]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 322]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 331]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 335]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 348]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 370]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 389]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 412]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 418]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 427]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 466]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 339]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III	0
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 405]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III	0
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 435]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t''	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1660199732
cw=0	PLN
il=0.4

[RMS ZEST 260]
ty=S
na=środek transportowy'	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1660199732
cw=0	PLN
il=0.2879

[RMS ZEST 386]
ty=S
na=środek transportowy'''	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1660199732
cw=0	PLN
il=0.09

[RMS ZEST 323]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 332]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 336]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 340]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 354]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 404]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 460]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 249]
ty=M
na=papier ścierny w arkuszach	0
id=3920099	1
jm=ark.	116
ce=0	1660199732
cw=0	PLN
il=0.54
pr=	0	0	0	3920099

[RMS ZEST 423]
ty=M
na=papier ścierny w arkuszach'	0
id=3920099	1
jm=ark.	116
ce=0	1660199732
cw=0	PLN
il=0.54
pr=	0	0	0	3920099

[RMS ZEST 433]
ty=M
na=woda z rurociągu'	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1660199732
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.03

[RMS ZEST 441]
ty=S
na=środek transportowy'	0
id=39500	1
jm=m-g	148
ce=0	1660199732
cw=0	PLN
il=0.0117

[RMS ZEST 434]
ty=S
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna''	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1660199732
cw=0	PLN
il=0.2

[RMS ZEST 474]
ty=M
na=trójniki z żeliwa ciągliwego czarne	0
id=5101999	2
jm=szt.	020
ce=0	1660199732
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 307]
ty=M
na=korki z żeliwa ciągliwego czarne o śr. 15-20 mm	0
id=5102499	1
jm=szt.	020
ce=0	1660199732
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2

[RMS ZEST 349]
ty=M
na=korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15 mm	0
id=5102701	1
jm=szt.	020
ce=0	1660199732
cw=0	PLN
il=5

[RMS ZEST 475]
ty=M
na=złączki z żeliwa ciągliwego czarne	0
id=5104999	2
jm=szt.	020
ce=0	1660199765
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1
pr=MAG	8.7	0	100	

[RMS ZEST 476]
ty=M
na=przeciwnakrętki z żeliwa ciągliwego czarne	0
id=5108299	2
jm=szt.	020
ce=0	1660199732
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 447]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane	0
id=5119999	2
jm=szt.	020
ce=0	1660199732
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=12

[RMS ZEST 467]
ty=M
na=rury miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm	0
id=5300999	2
jm=m	040
ce=0	1660199759
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2.6
pr=ISS	44.85	0	100	

[RMS ZEST 481]
ty=M
na=rury miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm	0
id=5300999	2
jm=m	040
ce=0	1660199732
cw=0	PLN
il=8.112

[RMS ZEST 468]
ty=M
na=kształtki miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm	0
id=5309999	2
jm=szt.	020
ce=0	1660199732
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1.65

[RMS ZEST 482]
ty=M
na=kształtki miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm	0
id=5309999	2
jm=szt.	020
ce=0	1660199732
cw=0	PLN
il=5.538

[RMS ZEST 253]
ty=M
na=korki żeliwne kanalizacyjne śr.50 mm	0
id=5330400	1
jm=szt.	020
ce=0	1660199732
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 371]
ty=M
na=korki żeliwne do rur kanalizacyjnych śr. 100 mm	0
id=5330499	1
jm=szt.	020
ce=0	1660199732
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 350]
ty=M
na=rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1660199732
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=9.64

[RMS ZEST 428]
ty=M
na=rury z polipropylenu STABI o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1660199732
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=5.5

[RMS ZEST 271]
ty=M
na=kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane) o śr. nominalnej 20 mm	0
id=5611999	2
jm=szt.	020
ce=0	1660199732
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=16

[RMS ZEST 449]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne, z PCW, różne	0
id=5613999	2
jm=szt	020
ce=0	1660199732
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=12

[RMS ZEST 378]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5639999	2
jm=szt.	020
ce=0	1660199732
cw=0	PLN
il=7

[RMS ZEST 379]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5639999	2
jm=szt.	020
ce=0	1660199732
cw=0	PLN
il=7

[RMS ZEST 351]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm'	0
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0	1660199732
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=14.56

[RMS ZEST 364]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0	1660199732
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=4

[RMS ZEST 270]
ty=M
na=zawory kulowe o śr. nominalnej 20 mm	0
id=5701499	2
jm=szt.	020
ce=0	1660199732
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=12

[RMS ZEST 380]
ty=M
na=złącza elastyczne metalowe o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5708399	2
jm=szt.	020
ce=0	1660199732
cw=0	PLN
il=7

[RMS ZEST 444]
ty=M
na=Bateria umywalk.i zlewozm.stojąca fi 15mm	0
id=5711201	2
jm=szt	020
ce=0	1660199732
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 462]
ty=M
na=Bateria natryskowa ścienna fi 15mm	0
id=5711700	1
jm=szt	020
ce=0	1660199732
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 403]
ty=M
na=Syfon umywalk.z tworzywa sztucznego	0
id=5715900	1
jm=szt	020
ce=0	1660199732
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 297]
ty=M
na=kurek gazowy mosiężny przelotowy M800 15 mm	0
id=5720001	1
jm=szt.	020
ce=0	1660199732
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 472]
ty=M
na=kurek gazowy mosiężny przelotowy M800 20 mm'	0
id=5720002	1
jm=szt.	020
ce=0	1660199732
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2

[RMS ZEST 419]
ty=M
na=wodomierze skrzydełkowe o śr. 20 mm	0
id=6305099	2
jm=szt.	020
ce=0	1660199732
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 296]
ty=M
na=klucze stalowe do zaworów obrotowych gazowych	0
id=6311700	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 473]
ty=M
na=klucze stalowe do zaworów obrotowych gazowych'	0
id=6311700	1
jm=szt.	020
ce=0	1660199732
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 401]
ty=M
na=umywalki porcelanowe'	0
id=6320299	2
jm=szt.	020
ce=0	1660199732
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 385]
ty=M
na=sedesy typu kompakt	0
id=6328112	2
jm=szt	020
ce=0	1660199732
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 402]
ty=M
na=wsporniki do umywalek	0
id=6328600	2
jm=szt.	020
ce=0	1660199732
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 458]
ty=M
na=łączniki redukcyjne o śr. nominalnej 20 mm	0
id=6341899	2
jm=szt.	020
ce=0	1660199732
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 452]
ty=M
na=Urządzenie sanit. KOMPAKT	0
id=6354800	1
jm=szt	020
ce=0	1660199732
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 477]
ty=M
na=uchwyty do rur	0
id=6600099	2
jm=szt.	020
ce=0	1660199732
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 469]
ty=M
na=Uchwyt do rurociąg.fi 20-25mm	0
id=6600111	1
jm=szt	020
ce=0	1660199732
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1.4

[RMS ZEST 448]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów stalowych o śr. nominalnej 15 mm	0
id=6601999	2
jm=szt	020
ce=0	1660199732
cw=0	PLN
kz=4	-1		0	0
il=3

[RMS ZEST 450]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 50 mm	0
id=6602099	2
jm=szt	020
ce=0	1660199732
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=4

[RMS ZEST 352]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm'	0
id=6602999	2
jm=szt	020
ce=0	1660199732
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=22.59

[RMS ZEST 483]
ty=M
na=uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 15 mm	0
id=6609999	2
jm=szt.	020
ce=0	1660199732
cw=0	PLN
il=6.942
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6601525

[RMS ZEST 437]
ty=M
na=otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm	0
id=6750121	1
jm=m	040
ce=0	1660199732
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=14.3

[RMS ZEST 440]
ty=M
na=klipsy montażowe Thermaclips	0
id=6760010	1
jm=szt	020
ce=0	1660199732
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=78

[RMS ZEST 439]
ty=M
na=taśma Thermatape FR 3x50 mm	0
id=6761120	1
jm=m	040
ce=0	1660199732
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.78

[RMS ZEST 438]
ty=M
na=klej Thermaflex 474	0
id=6761201	1
jm=dm3	066
ce=0	1660199732
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.1066

[RMS ZEST 178]
ty=M
na=sznur konopny smołowany	0
id=6831801	1
jm=kg	033
ce=0	1660199732
cw=0	PLN
il=0.14

[RMS ZEST 377]
ty=M
na=sznur konopny smołowany'	0
id=6831801	1
jm=kg	033
ce=0	1660199732
cw=0	PLN
il=0.05

[RMS ZEST 82]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1660199732
cw=0	PLN
il=76.82

[RMS ZEST 84]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0	1660199732
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 114]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1660199732
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 115]
ty=R
na=robocizna''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1660199732
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 463]
ty=M
na=odpływ liniowy	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1660199732
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 464]
ty=M
na=uchwyty dla niepełnosprawnych	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1660199732
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 83]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=część instalacyjna
wa=0
kn=0	0	0
id=674
nu=1
wn=	

[ELEMENT 2]
na=demontaże
wa=0
kn=0	0	0
id=675
nu=1.1
wn=	

[POZYCJA]
id=823
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0235-07	4-02	0235-07		1
mpn=1211
na=Demontaż wanny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 82]
nz=2.61	0	2.61
np=1
wa=0
wb=0
il=2.61

[RMS 253]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 178]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 83]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=782
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0132-02	4-02	0132-02		1
mpn=_1211
na=Demontaż baterii wannowej dwudrogowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 82]
nz=0.73	0	0.73
np=1
wa=0
wb=0
il=0.73

[RMS 349]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 83]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=796
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0235-03	4-02	0235-03		1
mpn=1211
na=Demontaż zlewu kuchennego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 82]
nz=0.69	0	0.69
np=1
wa=0
wb=0
il=0.69

[RMS 253]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 377]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 83]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=681
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0132-01	4-02	0132-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż baterii zmywakowej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 82]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7

[RMS 349]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 83]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=793
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0235-08	4-02	0235-08		1
mpn=1211
na=Demontaż ustępu z miską fajansową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 82]
nz=3.44	0	3.44
np=1
wa=0
wb=0
il=3.44

[RMS 349]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 178]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[RMS 371]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 83]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=824
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0120-01 z.o.2.9. 	4-02	0120-01	 z.o.2.9. 	1
mpn=5:0:0921,101211
na=Demontaż demolacyjny rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.4		0.4
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 82]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.512

[POZYCJA]
id=826
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0232-06 z.o.2.9. 	4-02	0232-06	 z.o.2.9. 	1
mpn=5:0:0921,101211
na=Demontaż demolacyjny podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.4		0.4
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 82]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0
il=0.512

[POZYCJA]
id=827
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0233-02 z.o.2.9. 	4-02	0233-02	 z.o.2.9. 	1
mpn=5:0:0921,101211
na=Demontaż demolacyjny wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm lub piwnicznego śr. 100 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.4		0.4
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 82]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=0.144

[POZYCJA]
id=828
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0336-03	4-01	0336-03		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 82]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0
il=15

[POZYCJA]
id=829
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0325-04	4-01	0325-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 82]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0
il=6.1

[RMS 429]
nz=9	0	9
np=1
wa=0
wb=0
il=90

[RMS 430]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.011

[RMS 431]
nz=0.00067	0	0.00067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0067

[RMS 432]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 433]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 83]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 434]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 435]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[ELEMENT 2]
na=wod-kan
wa=0
kn=0	0	0
id=689
nu=1.2
wn=	

[POZYCJA]
id=785
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-01	2-15	0111-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 82]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=2.288

[RMS 350]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=8.8

[RMS 351]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0
il=8.96

[RMS 352]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=11.44

[RMS 83]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 260]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0136

[POZYCJA]
id=825
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-01	2-15	0111-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) STABI o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 82]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=1.43

[RMS 428]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=5.5

[RMS 351]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0
il=5.6

[RMS 352]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=7.15

[RMS 83]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 260]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0085

[POZYCJA]
id=833
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-03	0-34	0101-03		1
na=Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=13
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[RMS 82]
nz=0.1553	0	0.1553
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0189

[RMS 437]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=14.3

[RMS 438]
nz=0.0082	0	0.0082
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1066

[RMS 439]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.78

[RMS 440]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=78

[RMS 83]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 441]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0117

[POZYCJA]
id=694
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-02	2-15	0132-02		1
mpn=121,0:1,092,0:0,0911
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm wc,pr
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 82]
nz=0.337	0	0.337
np=1
wa=0
wb=0
il=0.674

[RMS 270]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 271]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 83]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 260]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=803
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-02	2-15	0132-02		1
mpn=121,0:1,092,0:0,0911
na=Zawory kątowe pod baterię zlewozmywakową,junkers instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 1/2"/3/8"1310zl., um, J
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 82]
nz=0.337	0	0.337
np=1
wa=0
wb=0
il=2.022

[RMS 270]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 271]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 83]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 260]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=800
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0233-03	2-15	0233-03		1
na=Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 82]
nz=3.64	0	3.64
np=1
wa=0
wb=0
il=3.64

[RMS 452]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 385]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 83]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 386]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[POZYCJA]
id=813
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0230-02	2-15	0230-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym (mała umywalka na prawej ścianie łazienki - dokładne miejsce usytuowania po konsultacji z inspektorem)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 82]
nz=1.95	0	1.95
np=1
wa=0
wb=0
il=1.95

[RMS 401]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 402]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 403]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 83]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 260]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[POZYCJA]
id=845
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-02	2-15	0137-02		1
mpn=1211
na=Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 82]
nz=0.957	0	0.957
np=1
wa=0
wb=0
il=0.957

[RMS 444]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 83]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 260]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.009

[POZYCJA]
id=836
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-09	2-15	0137-09		1
mpn=1211
na=Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 82]
nz=0.877	0	0.877
np=1
wa=0
wb=0
il=0.877

[RMS 462]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 83]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 260]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.014

[POZYCJA]
id=790
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0123-02	2-15	0123-02		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 82]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=2.02

[RMS 350]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=0.84

[RMS 364]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 352]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 83]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=844
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0140-07	2-15	0140-07		1
mpn=1211
na=Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o śr. nominalnej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 82]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=1.36

[RMS 419]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 270]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 458]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 83]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 260]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=797
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0116-08	4	0116-08		1
mpn=121,0:1,0911
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm1310J, bat.zl, bat.um,WC
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 82]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=4.76

[RMS 378]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 379]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 380]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 83]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=838
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0115-01	4	0115-01		1
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm1310pralka po lewej stronie łazienki, bat.prysz.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 82]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0
il=0.78

[RMS 447]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 448]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 83]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=839
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0211-01	4	0211-01		1
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych1310pralka lewa ściana łazienki, wymienić całe podejście pod zlewem, podłączenie urządzeń w łazience na sztywno do pionu (z pominięciem kratki ściekowej, którą należy zlikwidować).
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 82]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=2.24

[RMS 449]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 450]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 83]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=846
pd=						0
na=wykonanie odpływu liniowego długości min.80 cm (w prawym rogu łazienki, przy ścianie na wprost wejścia)
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 82]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=0.56

[RMS 463]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 83]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=847
pd=						0
na=zakup i montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych:13102szt. uchwytów uchylnych13102szt. uchwytów stojących mocowanych do podłogi1310po jednym rodzaju przy WC i pod prysznicem
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 82]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 464]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 83]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=789
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-01	2-15	0128-01		1
mpn=1211
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=13
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[RMS 82]
nz=0.0645	0	0.0645
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8385

[POZYCJA]
id=841
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0322-02	4-01	0322-02		0
na=Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych o wym. 30x30cm w ścianach z KG
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 82]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=0.68

[RMS 429]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 430]
nz=0.00207	0	0.00207
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0021

[RMS 432]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.005

[RMS 451]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 83]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=instalacja gazowa
wa=0
kn=0	0	0
id=711
nu=1.3
wn=	

[POZYCJA]
id=849
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0314-07	4-02	0314-07		1
mpn=_1211
na=Demontaż termy gazowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 82]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0
il=1.16

[RMS 83]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=805
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0314-03	4-02	0314-03		1
mpn=_1211
na=Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 82]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=0.74

[RMS 83]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=850
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0405-05	2-15	0405-05		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach zaciskanych na ścianach w budynkach
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=2.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.5	1	2,5						

[RMS 82]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8

[RMS 467]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6

[RMS 468]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0
il=1.65

[RMS 469]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4

[RMS 83]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 260]
nz=0.0052	0	0.0052
np=1
wa=0
wb=0
il=0.013

[POZYCJA]
id=851
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0405-03	2-15	0405-03		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=7.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7.8	1	7,80						

[RMS 82]
nz=0.626	0	0.626
np=1
wa=0
wb=0
il=4.8828

[RMS 481]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=8.112

[RMS 482]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0
il=5.538

[RMS 483]
nz=0.89	0	0.89
np=1
wa=0
wb=0
il=6.942

[RMS 83]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 260]
nz=0.0038	0	0.0038
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0296

[POZYCJA]
id=852
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0310-02	2-15	0310-02		1
na=Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 82]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0
il=0.296

[RMS 472]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 83]
nz=0.6	0	0.6
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=853
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0310-02	2-15	0310-02		1
na=Filtr gazowy o śr. 20 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 82]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0
il=0.296

[RMS 472]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 473]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 83]
nz=0.6	0	0.6
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=716
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0310-01	2-15	0310-01		1
mpn=_1211
na=Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 82]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2292

[RMS 297]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 296]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 83]
nz=0.6	0	0.6
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=854
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0304-02	4-02	0304-02		1
mpn=_121,0:0,0911_
na=Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego, czarnego o śr. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 82]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 474]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 475]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 476]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 477]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 83]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=721
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0101-04	7-12	0101-04		1
mpn=_1211
na=Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B) pion gazowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=0.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.3	1	0,3						

[RMS 82]
nz=1.0116	0	1.0116
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3035

[POZYCJA]
id=818
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-27	4-01	1212-27		1
mpn=_1211
na=miniowanie (pion)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=2.7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.7	1	2,7						

[RMS 82]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=0.405

[RMS 421]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0405

[RMS 422]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0081

[RMS 423]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.54

[RMS 83]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=819
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-28	4-01	1212-28		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm (pion)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=2.7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.7	1	2,7						

[RMS 82]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.594

[RMS 250]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0351

[RMS 251]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0378

[RMS 252]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0162

[RMS 249]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.54

[RMS 83]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=724
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0307-02	4-02	0307-02		1
mpn=_1211
na=Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr. 25-32 mm przy gazomierzu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 82]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[RMS 307]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 83]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=725
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0307-01	2-15	0307-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=1
jm=lokal.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 82]
nz=2.36	0	2.36
np=1
wa=0
wb=0
il=2.36

[RMS 83]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 260]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0002

[SUMA KONTROLNA]
ce5e 3b05fe2e8b3385ba517d2d2abdc