Załącznik Nr 3 do SWZ

*Remont drogi powiatowej 3501E – ulicy Ożegowskiej w Działoszynie na odcinku 1,200 km*

*Roboty remontowe w zakresie:*

 *a) rozbiórki konstrukcji jezdni i poboczy*

*b) wymiana nawierzchni asfaltowej ścieralnej*

*b) wymiana nawierzchni asfaltowej wiążącej*

*c) wymiana podbudowy*

*d) wymiana nawierzchni utwardzonej poboczy*

*e) ustawienie krawężników drogowych na skrzyżowaniach z drogami gminnymi – łuki*

*Grubości warstw konstrukcji jezdni:*

*- podbudowa warstwa dolna 15 cm*

*- podbudowa warstwa górna 8 cm*

*- nawierzchnia asfaltowa warstwa wiążąca 5 cm*

*- nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna 4 cm*

*Grubość warstw poboczy utwardzonych:*

*- nawierzchnia z kruszywa 15 cm*

*Szerokość pasa drogowego 10,00 – 12,00 m*

*Szerokość jezdni 5,50 m*

*Szerokość poboczy 1,00 m*

*Jezdnia drogi z pochyleniem poprzecznym 2 % umożliwiającym sprawny spływ wód opadowych.*

*Pobocze drogi z pochyleniem poprzecznym 6 %.*

*Wszystkie elementy drogi, będą wykonywane w granicach pasa drogowego drogi powiatowej*

*Adres inwestycji: Ulica Ożegowska w Działoszynie, działki nr ewid. 1-131, 1-406, 2-42, 2-2103/1 obręb Działoszyn.*