Załącznik

do Formularza ofertowego

………………………….…

/nazwa i adres Wykonawcy/

**Tabela kosztów i charakterystyka oferowanych urządzeń**

I. Tabela kosztów

|  |  |
| --- | --- |
| **I. KOSZTY JERDNORAZOWE** | |
|  | wartość brutto |
| - m.in. koszt dostawy, instalacji, wdrożenia systemu, szkoleń |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **II. MIESIĘCZNE KOSZTY STAŁE** | |
|  | wartość brutto |
| - czynsz podstawowy |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **III. KOSZT KOPII** | | | | |
|  | cena jednostkowa  netto | szacowana  ilość kopii  w miesiącu | wartość netto  w miesiącu | wartość brutto  w miesiącu |
| kopia czarno – biała\* |  | 260 000 |  |  |
| kopia kolorowa |  | 37 000 |  |  |
| RAZEM: | | |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cena ofertowa** | | |
|  | | wartość brutto |
|  |  |  |
|  | wartość z działu I |  |
|  | wartość z działu II x 36 miesięcy |  |
|  | wartość z działu III x 36 miesięcy |  |
| RAZEM **(**cena ofertowa): | |  |

II. Charakterystyka oferowanych urządzeń

**Urządzenie wielofunkcyjne A4 monochromatyczne**

**Ilość 14 szt.**

Oferowane urządzenie: ………………………….

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa komponentu** | **Parametry wymagane** | **Parametry oferowane/ tak/nie** |
| **Opis urządzenia** | Fabrycznie nowe, pochodzące z bieżącej produkcji monochromatyczne, laserowe, wolnostojące urządzenie wielofunkcyjne, osadzone na oferowanej przez producenta urządzenia metalowej szafce wraz z kółkami umożliwiającymi swobodne przemieszczanie |  |
| **Dokumentacja** | Broszura produktowa/Podręcznik użytkownika (należy podać adres witryny internetowej w przypadku dokumentów elektronicznych) |  |
| **Dysk** | min. 250GB |  |
| **Interfejsy** | Standardowo: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, port USB min. 2.0 |  |
| **Panel sterowania** | Ciekłokrystaliczny, min. 7-calowy panel dotykowy z komunikatami w j. polskim |  |
| **Min. prędkość drukowania/kopiowania** | A4 mono - 50 str./min |  |
| **Rozdzielczość drukowania oraz skanowania** | 600 x 600 dpi |  |
| **Język opisu strony** | PCL 6, opcjonalnie oryginalny Adobe® PostScript® 3 lub emulacje tych języków opisu strony |  |
| **Dupleks** | Automatyczny |  |
| **Wydruk plików z pamięci USB** | Obsługiwane formaty PDF, JPEG, TIFF, XPS |  |
| **Skaner** | Płaski, kolorowy |  |
| **Min. pojemność automatycznego dwustronnego podajnika dokumentów** | 100 arkuszy o gramaturze 80 g/m2, jednoprzebiegowy (skanujący obie strony kartki w jednym przebiegu). Podajnik musi posiadać czujnik błędnego pobierania podwójnych kartek |  |
| **Minimalna prędkość skanowania w czerni i kolorze (format A4 przy 300dpi.)** | 100 obr./min. |  |
| **Automatyczna konwersja skanowanego dokumentu papierowego do formatu plików:** | TIFF, JPEG, PDF, PDF/A-1b, szyfrowany PDF, przeszukiwalnych dokumentów: Word, PDF bez limitu użytkowników oraz przetwarzanych stron. Licencje nieograniczone czasowo. Bez stosowania dodatkowego oprogramowania wymagającego instalacji na stacjach PC lub serwerach. |  |
| **Czas rozgrzewania urządzenia (czas od włączenia zasilania urządzenia do momentu, gdy urządzenie jest gotowe do kopiowania)** | Maksymalnie 25 sek. |  |
| **Czas druku pierwszej kopii** | maksymalnie 25 sek. |  |
| **Kopiowanie ciągłe** | 1-999 |  |
| **Powiększanie dokumentów** | 25% - 400% z gradacja (dokładnością do) 1% |  |
| **Kasety na papier** | Min. 1 kasety o pojemności min. 500ark. (80g/m2) obsługująca format papieru A6-A4 |  |
| **Podajnik boczny** | na 100 arkuszy (80 g/m2) obsługujący gramaturę 60 – 200 g/m2 i formaty A6-A4 oraz koperty:C5, DL |  |
| **Aplikacja antywirusowa wbudowana w urządzenie** | TAK |  |
| **Obsługa przez urządzenie szyfrowanego protokołu** | TLS 1.3 |  |
| **Zastosowany Trusted Platform Module** | TPM 2.0 |  |
| **Poziom hałasu – ciśnienie akustyczne LpAm (pozycja obok urządzenia) zgodnie z ISO9296 (2017)** | Maksymalnie 60dB |  |
| **Czytnik kart zbliżeniowych** | Kompatybilny z kartami będącymi na wyposażeniu Zamawiającego - Unique 125kHz |  |
| **Inne wymagania** | Podpowiedź dla użytkownika na panelu urządzenia w postaci filmu pokazującego w jaki sposób należy usunąć zacięcia oraz wymienić toner, bęben, pojemnik na zużyty toner |  |
| Okres gwarancji : min. 36 miesięcy. Gwarancja musi być świadczona przez autoryzowany serwis producenta urządzenia. |  |

**Urządzenie wielofunkcyjne A3 monochromatyczne**

**Ilość 5 szt.**

Oferowane urządzenie: ………………………………………………..

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa komponentu** | **Parametry wymagane** | **Parametry oferowane/ tak/nie** |
| **Opis urządzenia** | Fabrycznie nowe, pochodzące z bieżącej produkcji monochromatyczne, laserowe, wolnostojące urządzenie wielofunkcyjne, osadzone na oferowanej przez producenta urządzenia metalowej szafce wraz z kółkami umożliwiającymi swobodne przemieszczanie |  |
| **Dokumentacja** | Broszura produktowa/Podręcznik użytkownika (należy podać adres witryny internetowej w przypadku dokumentów elektronicznych) |  |
| **Dysk** | min. 250GB |  |
| **Interfejsy** | Standardowo: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, port USB min. 2.0 |  |
| **Panel sterowania** | Ciekłokrystaliczny, min. 7-calowy panel dotykowy z komunikatami w j. polskim |  |
| **Min. prędkość drukowania/kopiowania** | A3 mono - 17 str./min. |  |
| **Rozdzielczość drukowania oraz skanowania** | 600 x 600 dpi |  |
| **Język opisu strony** | PCL 6, opcjonalnie oryginalny Adobe® PostScript® 3 lub emulacje tych języków opisu strony |  |
| **Dupleks** | Automatyczny |  |
| **Wydruk plików z pamięci USB** | Obsługiwane formaty PDF, JPEG, TIFF, XPS |  |
| **Skaner** | Płaski, kolorowy |  |
| **Min. pojemność automatycznego dwustronnego podajnika dokumentów** | 100 arkuszy o gramaturze 80 g/m2 |  |
| **Minimalna prędkość skanowania w czerni i kolorze (format A4 przy 300dpi.)** | 70 obrazów/min. |  |
| **Automatyczna konwersja skanowanego dokumentu papierowego do formatu plików:** | TIFF, JPEG, PDF, PDF/A-1b, szyfrowany PDF, przeszukiwalnych dokumentów: Word, PDF bez limitu użytkowników oraz przetwarzanych stron. Licencje nieograniczone czasowo. Bez stosowania dodatkowego oprogramowania wymagającego instalacji na stacjach PC lub serwerach. |  |
| **Czas rozgrzewania urządzenia (czas od włączenia zasilania urządzenia do momentu, gdy urządzenie jest gotowe do kopiowania)** | Maksymalnie 25 sek. |  |
| **Czas druku pierwszej kopii** | maksymalnie 25 sek. |  |
|  |  |
| **Kopiowanie ciągłe** | 1-999 |  |
| **Powiększanie dokumentów** | 25% - 400% z gradacja (dokładnością do) 1% |  |
| **Kasety na papier** | Min. 2 kasety, każda o pojemności min. 500ark. (80g/m2) w tym co najmniej 1 kaseta obsługujące koperty: DL oraz format papieru A6 |  |
| **Podajnik boczny** | na 100 arkuszy (80 g/m2) obsługujący gramaturę 60–300 g/m2 i formaty A3, A4, A6 oraz koperty:C5, DL |  |
| **Aplikacja antywirusowa wbudowana w urządzenie** | TAK |  |
| **Obsługa przez urządzenie szyfrowanego protokołu TLS 1.3** | TAK |  |
| **Zastosowany Trusted Platform Module TPM 2.0** | TAK |  |
| **Poziom hałasu - ciśnienie akustyczne LpAm (pozycja obok urządzenia) zgodnie z ISO9296 (2017)** | Maksymalnie 60dB |  |
| **Czytnik kart zbliżeniowych** | Kompatybilny z kartami będącymi na wyposażeniu Zamawiającego - Unique 125kHz |  |
| **Inne wymagania** | Podpowiedź dla użytkownika na panelu urządzenia w postaci filmu pokazującego w jaki sposób należy usunąć zacięcia oraz wymienić toner, bęben, pojemnik na zużyty toner |  |
| Okres gwarancji : min. 36 miesięcy. Gwarancja musi być świadczona przez autoryzowany serwis producenta urządzenia. |  |

**Urządzenie wielofunkcyjne A4 kolorowe**

**Ilość 1 szt.**

Oferowane urządzenie: ………………………………………….

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa komponentu** | **Parametry wymagane** | **Parametry oferowane/ tak/nie** |
| **Opis urządzenia** | Fabrycznie nowe, pochodzące z bieżącej produkcji kolorowe, laserowe, urządzenie wielofunkcyjne |  |
| **Dokumentacja** | Broszura produktowa/Podręcznik użytkownika (należy podać adres witryny internetowej w przypadku dokumentów elektronicznych) |  |
| **Dysk** | min. 250GB |  |
| **Interfejsy** | Standardowo: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, port USB min. 2.0 |  |
| **Panel sterowania** | Ciekłokrystaliczny, min. 7-calowy panel dotykowy z komunikatami w j. polskim |  |
| **Min. prędkość drukowania/kopiowania** | A4 mono - 35 str./min |  |
| A4 kolor - 35 str./min |  |
| **Rozdzielczość drukowania oraz skanowania** | 600 x 600 dpi |  |
| **Język opisu strony** | PCL 6, opcjonalnie oryginalny Adobe® PostScript® 3 lub emulacje tych języków opisu strony |  |
| **Dupleks** | Automatyczny |  |
| **Wydruk plików z pamięci USB** | Obsługiwane formaty PDF, JPEG, TIFF, XPS |  |
| **Skaner** | Płaski, kolorowy |  |
| **Min. pojemność automatycznego dwustronnego podajnika dokumentów** | 100 arkuszy o gramaturze 80 g/m2, jednoprzebiegowy (skanujący obie strony kartki w jednym przebiegu). Podajnik musi posiadać czujnik błędnego pobierania podwójnych kartek |  |
| **Minimalna prędkość skanowania w czerni i kolorze (format A4 przy 300dpi.)** | 100 obr./min. |  |
| **Automatyczna konwersja skanowanego dokumentu papierowego do formatu plików:** | TIFF, JPEG, PDF, PDF/A-1b, szyfrowany PDF, przeszukiwalnych dokumentów: Word, PDF bez limitu użytkowników oraz przetwarzanych stron. Licencje nieograniczone czasowo. Bez stosowania dodatkowego oprogramowania wymagającego instalacji na stacjach PC lub serwerach. |  |
| **Czas rozgrzewania urządzenia (czas od włączenia zasilania urządzenia do momentu, gdy urządzenie jest gotowe do kopiowania)** | Maksymalnie 30 sek. |  |
| **Czas druku pierwszej kopii** | Maksymalnie 30 sek. |  |
| **Kopiowanie ciągłe** | 1-999 |  |
| **Powiększanie dokumentów** | 25% - 400% z gradacja (dokładnością do) 1% |  |
| **Kasety na papier** | Min. 1 kasety o pojemności min. 500ark. (80g/m2) obsługująca format papieru A6-A4 |  |
| **Podajnik boczny** | na 100 arkuszy (80 g/m2) obsługujący gramaturę 60 – 200 g/m2 i formaty A6-A4 oraz koperty: C5, DL |  |
| **Aplikacja antywirusowa wbudowana w urządzenie** | TAK |  |
| **Obsługa przez urządzenie szyfrowanego protokołu** | TLS 1.3 |  |
| **Zastosowany Trusted Platform Module** | TPM 2.0 |  |
| **Poziom hałasu - ciśnienie akustyczne LpAm (pozycja obok urządzenia) zgodnie z ISO9296 (2017)** | Maksymalnie 60dB |  |
| **Czytnik kart zbliżeniowych** | Kompatybilny z kartami będącymi na wyposażeniu Zamawiającego - Unique 125kHz |  |
| **Inne wymagania** | Podpowiedź dla użytkownika na panelu urządzenia w postaci filmu pokazującego w jaki sposób należy usunąć zacięcia oraz wymienić toner, bęben, pojemnik na zużyty toner |  |
| Okres gwarancji : min. 36 miesięcy. Gwarancja musi być świadczona przez autoryzowany serwis producenta urządzenia. |  |

**Urządzenie wielofunkcyjne A3 kolorowe**

**Ilość 15 szt.**

Oferowane urządzenie: ………………………………….

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa komponentu** | **Parametry wymagane** | **Parametry oferowane/ tak/nie** |
| **Opis urządzenia** | Fabrycznie nowe, pochodzące z bieżącej produkcji kolorowe, laserowe, wolnostojące urządzenie wielofunkcyjne, osadzone na oferowanej przez producenta urządzenia metalowej szafce wraz z kółkami umożliwiającymi swobodne przemieszczanie |  |
| **Dokumentacja** | Broszura produktowa/Podręcznik użytkownika (należy podać adres witryny internetowej w przypadku dokumentów elektronicznych) |  |
| **Dysk** | min. 250GB |  |
| **Interfejsy** | Standardowo: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, port USB min. 2.0 |  |
| **Panel sterowania** | Ciekłokrystaliczny, min. 7-calowy panel dotykowy z komunikatami w j. polskim |  |
| **Min. prędkość drukowania/kopiowania** | A3 mono - 15 str./min. |  |
| A3 kolor - 15 str./min. |  |
| **Rozdzielczość drukowania oraz skanowania** | 600 x 600 dpi |  |
| **Język opisu strony** | PCL 6, opcjonalnie oryginalny Adobe® PostScript® 3 lub emulacje tych języków opisu strony |  |
| **Dupleks** | Automatyczny |  |
| **Wydruk plików z pamięci USB** | Obsługiwane formaty PDF, JPEG, TIFF, XPS |  |
| **Skaner** | Płaski, kolorowy |  |
| **Min. pojemność automatycznego dwustronnego podajnika dokumentów** | 100 arkuszy o gramaturze 80 g/m2 |  |
| **Minimalna prędkość skanowania w czerni i kolorze (format A4 przy 300dpi.)** | 70 obrazów/min. |  |
| **Automatyczna konwersja skanowanego dokumentu papierowego do formatu plików:** | TIFF, JPEG, PDF, PDF/A-1b, szyfrowany PDF, przeszukiwalnych dokumentów: Word, PDF bez limitu użytkowników oraz przetwarzanych stron. Licencje nieograniczone czasowo. Bez stosowania dodatkowego oprogramowania wymagającego instalacji na stacjach PC lub serwerach. |  |
| **Czas rozgrzewania urządzenia (czas od włączenia zasilania urządzenia do momentu, gdy urządzenie jest gotowe do kopiowania)** | Maksymalnie 25 sek. |  |
| **Czas druku pierwszej kopii** | Maksymalnie 25 sek. |  |
| **Kopiowanie ciągłe** | 1-999 |  |
| **Powiększanie dokumentów** | 25% - 400% z gradacja (dokładnością do) 1% |  |
| **Kasety na papier** | Min. 2 kasety, każda o pojemności min. 500ark. (80g/m2) w tym co najmniej 1 kaseta obsługujące koperty: DL oraz format papieru A6 |  |
| **Podajnik boczny** | na 100 arkuszy (80 g/m2) obsługujący gramaturę 60–300 g/m2 i formaty A6 oraz koperty: C5, DL |  |
| **Aplikacja antywirusowa wbudowana w urządzenie** | TAK |  |
| **Obsługa przez urządzenie szyfrowanego protokołu** | TLS 1.3 |  |
| **Zastosowany Trusted Platform Module** | TPM 2.0 |  |
| **Poziom hałasu - ciśnienie akustyczne LpAm (pozycja obok urządzenia) zgodnie z ISO9296 (2017)** | Maksymalnie 60dB |  |
| **Czytnik kart zbliżeniowych** | Kompatybilny z kartami będącymi na wyposażeniu Zamawiającego - Unique 125kHz |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Inne wymagania** | Podpowiedź dla użytkownika na panelu urządzenia w postaci filmu pokazującego w jaki sposób należy usunąć zacięcia oraz wymienić toner, bęben, pojemnik na zużyty toner |  |
| Okres gwarancji : min. 36 miesięcy. Gwarancja musi być świadczona przez autoryzowany serwis producenta urządzenia. |  |

*Wykonawca/ właściwie umocowany przedstawiciel*

*podpisuje dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym*