|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KARTA – BIURKO, PÓŁÓKA POD KLAWIATURĘ** | | | |
| **Przedmiot zamówienia** | **Wymiary w cm**  **dł. x gł. x wys.** | **Rysunki pomocnicze poglądowe przykładowe** | **Wymóg normy/zgodność  Meble biurowe -Stoły robocze i biurka** |
| **Stół** | 140 x 80 x 74 +/-2 |  | PN-EN 527-1 - Wymiary PN-EN 527-2 - Mechaniczne wymagania bezpieczeństwa |
| **Półka wysuwana na klawiaturę do w/wym. stołu** | min. 60 cm | C:\Users\DorotaCyran\Desktop\20314025_pad_253_200_dla-dziecka-pokoj-dziecka-meble-dla-dzieci-biurka-dla-dzieci-wysuwka-biurka.jpg | płyta wiórowa laminowana w kolorze biurka |
| **KOLORYSTYKA/ MATERIAŁ** | | | |
| **Blat** | | brzoza | |
| **Stelaż metalowy**  **(**nogi proste, profil poprzeczny + belka wzmacniająca lub profil ramowy) | | Ral 9006 | |
| **Blat** | płyta wiórowa | Laminowana gr min 22 mm | |
| **Stelaż metalowy** | profil stalowy zamknięty | Nogi kwadratowe o profilu 4-5 cm **lub** okrągłe o średnicy fi  4-5 cm, zakończone regulatorami poziomu od 0 do min 1 cm. Nogi mocowane do profilu ramowego poprowadzonego po zewnętrznych krawędziach blatu **lub** do profili poprzecznych poprowadzonych wzdłuż krótszych boków, połączonych  ze sobą belką wzmacniającą poprowadzoną centralnie wzdłuż dłuższego boku. **\*** nie dopuszcza się mocowania nóg bezpośredni do blatu  **\*** montaż i demontaż biurka bez wpływu na konstrukcję  i stabilność biurka | |
| **Wykończenie krawędzi** | ABS | gr min 1 mm | |
| **Oświadczenie druk oferty cenowej** | | | |
| \* Blaty stołów musza być wykonane z płyt wiórowych obustronnie laminowanych o właściwościach antyrefleksyjnych , dużą odpornością :- na ścieranie i zarysowanie, - działanie czynników chemicznych i wilgoć na działanie temperatury w klasie higieniczności E1, oraz parametrom zawartym w normie PN-EN 14323  \* Metalowe stelaże stołów są malowane farbą proszkową oraz warstwą lakieru bezbarwnego w celu zwiększenia odporności na korozję | | | |
| **Wymagane Dokumenty** | | | |
| **\*** Certyfikat lub Atest potwierdzający zgodność oferowanych stołów z aktualnymi normami PN-EN 527-1, PN-EN 527-2, wystawiony przez niezależną jednostkę (polską lub innego kraju Unii) | | | |

**Karta Nr 4**