[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.33
nan=Kanalizacja deszczowa Lenartowice
pe=1
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	0	8	1	7.6	1	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	3	3	4	1	10	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	1	0	0	0	1
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS OFERTOWY (ZEROWY)
nfn=Biuro Usług Techniczno Instalacyjnych    Leszek Łochyński                                           ul. Paderewskiego 5   63-300 Pleszew
nb=Kanalizacja deszczowa   
ab=Lenartowice
ni=Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie
ai=ul. Gen. Hallera 54,   63-300 Pleszew
br=Kanalizacja deszczowa 
nk=L. Łochyński	
dt=10.05.2021r.

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	1310O

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=10	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=10	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=VAT	V
wa=23	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
nm=1
ns=1

[RMS ZEST 168]
ty=M
na=bale iglaste nasycane 50-63mm kl.III	0
id=2640003	1
jm=m3	060
ce=0	1620650660
cw=0	PLN
il=4.1153

[RMS ZEST 195]
ty=R
na=betoniarze gr.II	0
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 194]
ty=R
na=betoniarze gr.III	0
id=003	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 447]
ty=R
na=bitumiarze gr.II	0
id=012	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 446]
ty=R
na=bitumiarze gr.III	0
id=013	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 232]
ty=R
na=brukarze gr.II	0
id=032	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2]
ty=R
na=brukarze gr.III	0
id=033	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 502]
ty=M
na=cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków	0
id=1700310	2
jm=t	034
ce=0	1620650660
cw=0	PLN
il=0.9

[RMS ZEST 375]
ty=M
na=cement portlandzki z dodatkami 25	0
id=1701100	1
jm=kg	033
ce=0	1620650660
cw=0	PLN
il=210

[RMS ZEST 509]
ty=S
na=ciągnik kołowy	0
id=39100	1
jm=m-g	148
ce=0	1620650647
cw=0	PLN
il=0.55

[RMS ZEST 3]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 377]
ty=M
na=drewno na stemple budowlane okrągłe iglaste korowane śr.16-18cm	0
id=3950010	2
jm=m3	060
ce=0	1620650661
cw=0	PLN
il=0.08

[RMS ZEST 352]
ty=M
na=drewno na stemple iglaste nasycone	0
id=2640900	1
jm=m3	060
ce=0	1620650661
cw=0	PLN
il=3.5274

[RMS ZEST 378]
ty=M
na=drut stalowy okrągły miękki śr.5mm	0
id=1122227	2
jm=kg	033
ce=0	1620650661
cw=0	PLN
il=64

[RMS ZEST 4]
ty=R
na=elektromonterzy gr.I	0
id=071	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 85]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 86]
ty=R
na=elektromonterzy gr.IV	0
id=664	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 171]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe	0
id=1330400	1
jm=kg	033
ce=0	1620650662
cw=0	PLN
il=37.6252

[RMS ZEST 404]
ty=M
na=igłofiltry (igły)	0
id=6380099	2
jm=szt.	020
ce=0	1620650662
cw=0	PLN
il=31.62

[RMS ZEST 5]
ty=R
na=izolarze gr.II	0
id=092	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 517]
ty=M
na=kamień łamany	0
id=1620099	1
jm=m3	060
ce=0	1620650662
cw=0	PLN
il=23.436

[RMS ZEST 170]
ty=M
na=klamry ciesielskie	0
id=1341299	1
jm=kg	033
ce=0	1620650662
cw=0	PLN
il=466.3955

[RMS ZEST 406]
ty=M
na=kolektor ssący z rur stalowych kotwiczonych śr. 200 mm	0
id=6380209	2
jm=m	040
ce=0	1620650663
cw=0	PLN
il=15.5

[RMS ZEST 436]
ty=M
na=konstrukcja podwieszeń l=4,0m	0
id=6629999	2
jm=kpl.	090
ce=0	1620650663
cw=0	PLN
il=0.85

[RMS ZEST 411]
ty=S
na=koparka 0.40 m3	0
id=11162	1
jm=m-g	148
ce=0	1620650647
cw=0	PLN
il=86.9576

[RMS ZEST 234]
ty=S
na=koparka jednonaczyniowa kołowa podsiębierna 0,9-1,2 m3	0
id=11100	1
jm=m-g	148
ce=0	1620650648
cw=0	PLN
il=22.81

[RMS ZEST 229]
ty=M
na=koryto drewniane	0
id=2491899	2
jm=szt.	020
ce=0	1620650663
cw=0	PLN
il=0.16

[RMS ZEST 230]
ty=M
na=krawędziaki iglaste nasycone kl.II 16x16cm	0
id=2641610	2
jm=m3	060
ce=0	1620650664
cw=0	PLN
il=1.01

[RMS ZEST 270]
ty=M
na=krąg betonowy 1000 mm wys. 500 mm	0
id=5430004	1
jm=szt	020
ce=0	1620650664
cw=0	PLN
il=40.95

[RMS ZEST 515]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne dwukielichowe PP z uszczelką o śr. zewn. 400 mm	0
id=5614999	2
jm=szt.	020
ce=0	1620650664
cw=0	PLN
il=14

[RMS ZEST 419]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne dwukielichowe PVC z uszczelką o śr. zewn. 160 mm	0
id=5614999	2
jm=szt.	020
ce=0	1620650664
cw=0	PLN
il=44

[RMS ZEST 516]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PP z uszczelką o śr. zewn. 400 mm	0
id=5614999	2
jm=szt.	020
ce=0	1620650665
cw=0	PLN
il=28

[RMS ZEST 418]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z uszczelką o śr. zewn. 160 mm	0
id=5614999	2
jm=szt.	020
ce=0	1620650665
cw=0	PLN
il=72

[RMS ZEST 271]
ty=M
na=masa betonowa zwykła B-75 z kruszywa naturalnego	0
id=2370600	1
jm=m3	060
ce=0	1620650665
cw=0	PLN
il=3.016

[RMS ZEST 108]
ty=R
na=maszyniści gr.II	0
id=182	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 235]
ty=S
na=młot wyburzeniowy hydrauliczny na podwoziu gąsienicowym 110 kW (150 KM)	0
id=21900	1
jm=m-g	148
ce=0	1620650648
cw=0	PLN
il=17.688

[RMS ZEST 464]
ty=S
na=młot wyburzeniowy hydrauliczny na podwoziu gąsienicowym 110 kW (150 KM)'	0
id=21900	1
jm=m-g	148
ce=0	1620650648
cw=0	PLN
il=0.56

[RMS ZEST 45]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 46]
ty=R
na=monterzy gr.III	0
id=333	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 28]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 29]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III	0
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 30]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II	0
id=222	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 32]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III	0
id=223	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 33]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.IV	0
id=224	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 485]
ty=R
na=opłaty administracyjne-zajęcie pasa drogowego	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1620650683
cw=0	PLN
il=0.955

[RMS ZEST 486]
ty=R
na=opłaty administracyjne-zajęcie pasa drogowego'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=2800	1561056529
cw=2800	PLN
il=0

[RMS ZEST 371]
ty=M
na=osadniki betonowe śr.500mm'	0
id=5450301	1
jm=szt	020
ce=0	1620650666
cw=0	PLN
il=30

[RMS ZEST 487]
ty=R
na=Oznakowanie robót, organizacja ruchu	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1620650684
cw=0	PLN
il=0.955

[RMS ZEST 351]
ty=M
na=pale szalunkowe stalowe (wypraski)	0
id=1121199	1
jm=t	034
ce=0	1620650666
cw=0	PLN
il=1.019

[RMS ZEST 494]
ty=M
na=PIASEK	0
id=	3
jm=m3	060
ce=0	1620650666
cw=0	PLN
il=1353.673

[RMS ZEST 504]
ty=M
na=piasek do betonów zwykły	0
id=1601899	2
jm=m3	060
ce=0	1620650667
cw=0	PLN
il=1.36

[RMS ZEST 376]
ty=M
na=piasek do betonów zwykłych	0
id=1601808	1
jm=m3	060
ce=0	1620650667
cw=0	PLN
il=0.6

[RMS ZEST 369]
ty=M
na=pierścienie odciążające żelbetowe	0
id=5450999	1
jm=szt	020
ce=0	1620650667
cw=0	PLN
il=13

[RMS ZEST 373]
ty=M
na=pierścień podtrzymujący wpust	0
id=5450999	1
jm=szt	020
ce=0	1620650667
cw=0	PLN
il=30

[RMS ZEST 372]
ty=M
na=pierścień żelbetowy odcinający'	0
id=5430999	1
jm=szt	020
ce=0	1620650668
cw=0	PLN
il=30

[RMS ZEST 233]
ty=S
na=piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni	0
id=52600	1
jm=m-g	148
ce=0	1620650648
cw=0	PLN
il=164.865

[RMS ZEST 274]
ty=M
na=pokrywy żelbetowe nadstudzienne	0
id=5450699	1
jm=szt.	020
ce=0	1620650668
cw=0	PLN
il=13

[RMS ZEST 109]
ty=S
na=pompa głębinowa-elektryczna do 240 m3/h	0
id=14411	1
jm=m-g	148
ce=0	1620650649
cw=0	PLN
il=540

[RMS ZEST 408]
ty=S
na=pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h	0
id=14253	1
jm=m-g	148
ce=0	1620650649
cw=0	PLN
il=62

[RMS ZEST 48]
ty=R
na=posadzkarze-płytkarze gr.III	0
id=383	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 519]
ty=M
na=pospółka	0
id=1602299	1
jm=m3	060
ce=0	1620650668
cw=0	PLN
il=8.568

[RMS ZEST 400]
ty=M
na=pospółka - kruszywo nienormowane	0
id=1602197	1
jm=m3	060
ce=0	1620650669
cw=0	PLN
il=300.608

[RMS ZEST 174]
ty=M
na=pospółka - kruszywo nienormowane''	0
id=1602197	1
jm=m3	060
ce=0	1620650669
cw=0	PLN
il=180.3648

[RMS ZEST 92]
ty=R
na=powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=10
cw=10	PLN
il=0

[RMS ZEST 510]
ty=S
na=przyczepa skrzyniowa	0
id=39610	1
jm=m-g	148
ce=0	1620650649
cw=0	PLN
il=1.1

[RMS ZEST 88]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1620650684
cw=0	PLN
il=2798.252

[RMS ZEST 89]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1620650685
cw=0	PLN
il=4753.6145

[RMS ZEST 349]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=10	1489143951
cw=10	PLN
il=0

[RMS ZEST 93]
ty=R
na=robocizna''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=9
cw=9	PLN
il=0

[RMS ZEST 94]
ty=R
na=robocizna'''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=9
cw=9	PLN
il=0

[RMS ZEST 95]
ty=R
na=robocizna''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=9
cw=9	PLN
il=0

[RMS ZEST 51]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=9.5
cw=9.5	PLN
il=0

[RMS ZEST 90]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=10
cw=10	PLN
il=0

[RMS ZEST 91]
ty=R
na=robotnicy'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=10
cw=10	PLN
il=0

[RMS ZEST 50]
ty=R
na=robotnicy budowlani gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 49]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 53]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 279]
ty=M
na=roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji 'Abizol R'	0
id=2301401	1
jm=kg	033
ce=0	1620650673
cw=0	PLN
il=-41.34

[RMS ZEST 280]
ty=M
na=roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji Abizol 'P'	0
id=2301400	1
jm=kg	033
ce=0	1620650673
cw=0	PLN
il=-83.72

[RMS ZEST 401]
ty=S
na=równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	0
id=11612	1
jm=m-g	148
ce=0	1620650650
cw=0	PLN
il=7.208

[RMS ZEST 513]
ty=M
na=rury PP kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 160 mm	0
id=5601299	2
jm=m	040
ce=0	1620650673
cw=0	PLN
il=114.75

[RMS ZEST 514]
ty=M
na=rury PP kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 400 mm	0
id=5601299	2
jm=m	040
ce=0	1620650674
cw=0	PLN
il=783.768

[RMS ZEST 496]
ty=M
na=rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 160 mm	0
id=5601299	2
jm=m	040
ce=0	1620650674
cw=0	PLN
il=26.52

[RMS ZEST 350]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t'	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1620650650
cw=0	PLN
il=3.5145

[RMS ZEST 236]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 10-15 t	0
id=39813	1
jm=m-g	148
ce=0	1620650650
cw=0	PLN
il=45.62

[RMS ZEST 64]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0	1620650650
cw=0	PLN
il=547.129

[RMS ZEST 62]
ty=S
na=samochód skrzyniowy	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0	1620650651
cw=0	PLN
il=59.8412

[RMS ZEST 370]
ty=S
na=samochód skrzyniowy 5-10 t	0
id=39531	1
jm=m-g	148
ce=0	1620650651
cw=0	PLN
il=31.59

[RMS ZEST 59]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1620650651
cw=0	PLN
il=129.5364

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=słupki drewniane iglaste śr.70mm	0
id=3951300	1
jm=m3	060
ce=0	1620650674
cw=0	PLN
il=0.125

[RMS ZEST 65]
ty=R
na=spawacze gr.II	0
id=402	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 183]
ty=S
na=spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)	0
id=11333	1
jm=m-g	148
ce=0	1620650651
cw=0	PLN
il=38.4443

[RMS ZEST 403]
ty=S
na=spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)	0
id=11334	1
jm=m-g	148
ce=0	1620650652
cw=0	PLN
il=0.5111

[RMS ZEST 272]
ty=M
na=stopnie włazowe żeliwne	0
id=6330700	1
jm=szt	020
ce=0	1620650675
cw=0	PLN
il=59.8

[RMS ZEST 66]
ty=R
na=tynkarze gr.III	0
id=463	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 423]
ty=M
na=uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr.nom. 150 mm	0
id=6832099	1
jm=szt.	020
ce=0	1620650675
cw=0	PLN
il=2.475

[RMS ZEST 425]
ty=M
na=uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr.nom. 400 mm	0
id=6832099	1
jm=szt.	020
ce=0	1620650675
cw=0	PLN
il=16.9048

[RMS ZEST 405]
ty=M
na=wąż gumowy śr. 50 mm	0
id=5765107	2
jm=m	040
ce=0	1620650676
cw=0	PLN
il=62

[RMS ZEST 273]
ty=M
na=właz żeliwny ciężki	0
id=6341700	1
jm=szt	020
ce=0	1620650676
cw=0	PLN
il=13

[RMS ZEST 380]
ty=M
na=woda z rurociągu	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1620650676
cw=0	PLN
il=297.617

[RMS ZEST 374]
ty=M
na=wpust uliczny żeliwny ściekowy typ ciężki 650x450mm krawężnikowo-jezdniowy	0
id=6433100	1
jm=szt	020
ce=0	1620650677
cw=0	PLN
il=30

[RMS ZEST 512]
ty=M
na=Wylot kolektora śr 400 wg KPED 02.16	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1620650677
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 278]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 80	0
id=2380807	1
jm=m3	060
ce=0	1620650677
cw=0	PLN
il=-0.26

[RMS ZEST 110]
ty=S
na=zespół prądotwórczy przewoźny 10 kVA	0
id=81122	1
jm=m-g	148
ce=0	1620650652
cw=0	PLN
il=540

[RMS ZEST 402]
ty=S
na=zrywarka przyczepna	0
id=11711	1
jm=m-g	148
ce=0	1620650652
cw=0	PLN
il=7.208

[RMS ZEST 416]
ty=S
na=żuraw samochodowy	0
id=31199	1
jm=m-g	148
ce=0	1620650653
cw=0	PLN
il=368.7055

[RMS ZEST 276]
ty=S
na=żuraw samochodowy 4 t	0
id=31112	1
jm=m-g	148
ce=0	1620650655
cw=0	PLN
il=26.52

[RMS ZEST 518]
ty=M
na=żwir niesortowany	0
id=1602599	1
jm=m3	060
ce=0	1620650679
cw=0	PLN
il=8.568

[RMS ZEST 96]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=-0

[ELEMENT 1]
na=kanalizacja deszczowa 
wa=0
kn=0	0	0
id=625
nu=1
wn=		

[POZYCJA]
id=626
pd=						0
na=Opłaty administracyjne - zajęcie pasa drogowego
uw=wycena indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 485]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.955

[POZYCJA]
id=814
pd=						0
na=Oznakowanie robót, organizacja ruchu
uw=wycena indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 487]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.955

[POZYCJA]
id=813
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0120-03	2-01	0120-03		1
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolektora deszczowego w terenie równinnym
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=0.781
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.781	1	0.781					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 88]
nz=78.6	0	78.6
np=1
wa=0
wb=0
il=58.6242

[RMS 58]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.125

[RMS 350]
nz=4.5	0	4.5
np=1
wa=0
wb=0
il=3.5145

[POZYCJA]
id=627
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AT-03 0101-01	AT-03	0101-01		1
mpn=_1211
na=Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1823
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1823	1	(784*2)+(127,5*2)					

[RMS 89]
nz=0.087	0	0.087
np=1
wa=0
wb=0
il=158.601

[RMS 233]
nz=0.087	0	0.087
np=1
wa=0
wb=0
il=158.601

[POZYCJA]
id=670
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AT-03 0104-02	AT-03	0104-02		1
mpn=_1211
na=Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=884.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=884.4	1	(784*1.0)+(125.5*0.8)					

[RMS 89]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=44.22

[RMS 234]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0
il=22.11

[RMS 235]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=17.688

[RMS 236]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=44.22

[POZYCJA]
id=628
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0208-01	1	0208-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu nawierzchni bitumicznej samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=61.93
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=4

[PRZEDMIAR]
wo=61.93	1	61,93					

[RMS 88]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1147

[RMS 403]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4954

[RMS 64]
nz=0.052	0	0.052
np=1
wa=0
wb=0
il=12.8814

[POZYCJA]
id=668
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0802-02	6	0802-02		1
mpn=_1211
na=Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm mechanicznie
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=884.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=884.4	1	(784*1.0)+(125.5*0.8)					

[RMS 88]
nz=0.221	0	0.221
np=1
wa=0
wb=0
il=195.4524

[RMS 401]
nz=0.0079	0	0.0079
np=1
wa=0
wb=0
il=6.9868

[RMS 402]
nz=0.0079	0	0.0079
np=1
wa=0
wb=0
il=6.9868

[POZYCJA]
id=667
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-11	4-01	0109-11		1
mpn=_1211
na=Wywiezienie tłucznia spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=132.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=132.6	1	132,6					

[RMS 88]
nz=0.86	0	0.86
np=1
wa=0
wb=0
il=114.036

[RMS 64]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=66.3

[POZYCJA]
id=671
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-12	4-01	0109-12		1
mpn=1211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=132.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=3

[PRZEDMIAR]
wo=132.6	1	132,6					

[RMS 64]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=7.956

[POZYCJA]
id=673
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0202-05	1	0202-05		1
mpn=_1211
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1612.269
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1612.269	1	(884.4*1.61)+(1.4*2.6*1.61*13)+(127.5*0,8*1.1)					

[RMS 88]
nz=0.146	0	0.146
np=1
wa=0
wb=0
il=235.3913

[RMS 411]
nz=0.0523	0	0.0523
np=1
wa=0
wb=0
il=84.3217

[RMS 64]
nz=0.201	0	0.201
np=1
wa=0
wb=0
il=324.0661

[POZYCJA]
id=630
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0301-01	2-01	0301-01		1
mpn=_1211
na=Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.I-II)
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=201.644
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=201.644	1	(884.4*0.2)+(1.4*2.6*0.2*13)+(127,5*0,8*0,15)					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 89]
nz=1.7	0	1.7
np=1
wa=0
wb=0
il=327.369

[RMS 64]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0
il=46.3781

[POZYCJA]
id=666
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0214-03	2-01	0214-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=1813.913
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1813.913	1	#p10+#p11					

[RMS 64]
nz=0.0136	0	0.0136
np=1
wa=0
wb=0
il=74.0077

[POZYCJA]
id=631
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0322-01	2-01	0322-01		1
mpn=_1211
na=Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-II wraz z rozbiór.(szer.do 1m)
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=3919.29
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3919.29	1	(884,4*2,05*2)+(127,5*1,15*2)					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 89]
nz=0.7304	0	0.7304
np=1
wa=0
wb=0
il=2733.8302

[RMS 351]
nz=0.00026	0	0.00026
np=1
wa=0
wb=0
il=1.019

[RMS 168]
nz=0.00105	0	0.00105
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1153

[RMS 352]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0
il=3.5274

[RMS 170]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0
il=466.3955

[RMS 171]
nz=0.0096	0	0.0096
np=1
wa=0
wb=0
il=37.6252

[POZYCJA]
id=632
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0605-01	1	0605-01		1
mpn=1211
na=Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do głębokości 4 m.
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=310
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=310	1	310					

[RMS 88]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=108.5

[RMS 404]
nz=0.102	0	0.102
np=1
wa=0
wb=0
il=31.62

[RMS 405]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=62

[RMS 406]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=15.5

[RMS 96]
nz=8	0	8
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 408]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=62

[RMS 59]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=65.1

[POZYCJA]
id=672
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0605-01	2-01	0605-01		1
mpn=1211
na=Pompowanie wody - obmiar przyjety teoretycznie. Czas pompowania określony 1310bezposrednio na budowie oraz potwierdzony przez inspektora nadzoru
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=540
jm=godz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=540	1	540					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 89]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=412.56

[RMS 109]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=540

[RMS 59]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=5.4

[RMS 110]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=540

[POZYCJA]
id=633
pd=ORGBUD wyd.IV 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0501-02	2-18	0501-02		1
na=Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.15 cm  PODSYPKA
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=985.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=985.6	1	(884*1,0)+(127*0,8)					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 89]
nz=0.363	0	0.363
np=1
wa=0
wb=0
il=341.673

[RMS 174]
nz=0.183	0	0.183
np=1
wa=0
wb=0
il=180.3648

[RMS 96]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=664
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0501-04	2-18	0501-04		1
mpn=_1211
na=Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 25 cm  OBSYPKA
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=985.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=985.6	1	(884*1,0)+(127*0,8)					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 88]
nz=0.575	0	0.575
np=1
wa=0
wb=0
il=541.2176

[RMS 400]
nz=0.305	0	0.305
np=1
wa=0
wb=0
il=300.608

[RMS 96]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=818
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-02	2-18	0408-02		1
mpn=_1211_
na=Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=112.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=112.5	1	112,5					

[RMS 88]
nz=0.345	0	0.345
np=1
wa=0
wb=0
il=38.8125

[RMS 513]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=114.75

[RMS 96]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 62]
nz=0.0083	0	0.0083
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9337

[POZYCJA]
id=821
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-06	2-18	0408-06		1
mpn=_1211_
na=Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=768.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=768.4	1	768,4					

[RMS 88]
nz=0.878	0	0.878
np=1
wa=0
wb=0
il=674.6552

[RMS 514]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=783.768

[RMS 96]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 62]
nz=0.0571	0	0.0571
np=1
wa=0
wb=0
il=43.8756

[RMS 416]
nz=0.4378	0	0.4378
np=1
wa=0
wb=0
il=336.4055

[POZYCJA]
id=641
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0421-02	2-18	0421-02		1
mpn=_1211_
na=Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=60
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60					

[RMS 88]
nz=0.276	0	0.276
np=1
wa=0
wb=0
il=16.56

[RMS 418]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=60

[RMS 96]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 62]
nz=0.085	0	0.085
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1

[POZYCJA]
id=642
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0422-02	2-18	0422-02		1
mpn=_1211_
na=Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=30
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30					

[RMS 88]
nz=0.313	0	0.313
np=1
wa=0
wb=0
il=9.39

[RMS 419]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=30

[RMS 96]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 62]
nz=0.085	0	0.085
np=1
wa=0
wb=0
il=2.55

[POZYCJA]
id=684
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0422-06	2-18	0422-06		1
mpn=_1211_
na=Kształtki PP kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 400 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=14
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14					

[RMS 88]
nz=0.484	0	0.484
np=1
wa=0
wb=0
il=6.776

[RMS 515]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=14

[RMS 96]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 62]
nz=0.118	0	0.118
np=1
wa=0
wb=0
il=1.652

[POZYCJA]
id=817
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0421-06	2-18	0421-06		1
mpn=_1211_
na=Kształtki PP kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 400 mm  TRÓJNIKI
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=28
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28					

[RMS 88]
nz=0.404	0	0.404
np=1
wa=0
wb=0
il=11.312

[RMS 516]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=28

[RMS 96]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 62]
nz=0.118	0	0.118
np=1
wa=0
wb=0
il=3.304

[POZYCJA]
id=645
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0613-01	2-18	0613-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=13
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 89]
nz=28.46	0	28.46
np=1
wa=0
wb=0
il=353.3309

[RMS 270]
nz=5.25	0	5.25
np=1
wa=0
wb=0
il=68.25

[RMS 271]
nz=0.232	0	0.232
np=1
wa=0
wb=0
il=3.016

[RMS 272]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=104

[RMS 273]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=13

[RMS 274]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=13

[RMS 369]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=13

[RMS 96]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 276]
nz=3.04	0	3.04
np=1
wa=0
wb=0
il=39.52

[RMS 370]
nz=2.93	0	2.93
np=1
wa=0
wb=0
il=38.09

[POZYCJA]
id=646
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0613-02	2-18	0613-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=-26
jm=[0.5 m] stud.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=-26	1	-26					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 89]
nz=2.13	0	2.13
np=1
wa=-0
wb=0
il=-52.8879

[RMS 270]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=-0
wb=0
il=-27.3

[RMS 278]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=-0
wb=0
il=-0.26

[RMS 279]
nz=1.59	0	1.59
np=1
wa=-0
wb=0
il=-41.34

[RMS 280]
nz=3.22	0	3.22
np=1
wa=-0
wb=0
il=-83.72

[RMS 272]
nz=1.7	0	1.7
np=1
wa=-0
wb=0
il=-44.2

[RMS 96]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 276]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=-0
wb=0
il=-13

[RMS 370]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=-0
wb=0
il=-6.5

[POZYCJA]
id=647
pd=ORGBUD wyd.IV 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0625-02	2-18	0625-02		1
na=Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=30
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 89]
nz=9.71	0	9.71
np=1
wa=0
wb=0
il=278.1915

[RMS 371]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=30

[RMS 372]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=30

[RMS 373]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=30

[RMS 374]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=30

[RMS 375]
nz=7	0	7
np=1
wa=0
wb=0
il=210

[RMS 376]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 96]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 59]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=31.2

[POZYCJA]
id=648
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0901-01	2-18	0901-01		1
mpn=1211
na=Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=8
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[RMS 89]
nz=2.32	0	2.32
np=1
wa=0
wb=0
il=18.56

[RMS 377]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[RMS 229]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[RMS 230]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[RMS 378]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=64

[RMS 96]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=649
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0901-06	2-18	0901-06		1
mpn=1211
na=Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=8
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[RMS 89]
nz=2.12	0	2.12
np=1
wa=0
wb=0
il=16.96

[POZYCJA]
id=696
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0903-01	2-18	0903-01		1
mpn=1211
na=Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=17
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17					

[RMS 88]
nz=3.54	0	3.54
np=1
wa=0
wb=0
il=60.18

[RMS 436]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.85

[RMS 230]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.85

[RMS 96]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 416]
nz=1.13	0	1.13
np=1
wa=0
wb=0
il=19.21

[POZYCJA]
id=697
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0903-06	2-18	0903-06		1
mpn=1211
na=Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=17
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17					

[RMS 88]
nz=1.98	0	1.98
np=1
wa=0
wb=0
il=33.66

[RMS 416]
nz=0.77	0	0.77
np=1
wa=0
wb=0
il=13.09

[POZYCJA]
id=650
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0804-01	2-18	0804-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=112.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=112.5	1	112,5					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 88]
nz=0.2915	0	0.2915
np=1
wa=0
wb=0
il=31.318

[RMS 423]
nz=0.022	0	0.022
np=1
wa=0
wb=0
il=2.475

[RMS 380]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=5.625

[RMS 96]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 59]
nz=0.0316	0	0.0316
np=1
wa=0
wb=0
il=3.555

[POZYCJA]
id=686
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0804-05	2-18	0804-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 400 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=768.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=768.4	1	768,4					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 88]
nz=0.572	0	0.572
np=1
wa=0
wb=0
il=419.7462

[RMS 425]
nz=0.022	0	0.022
np=1
wa=0
wb=0
il=16.9048

[RMS 380]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0
il=291.992

[RMS 96]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 59]
nz=0.0316	0	0.0316
np=1
wa=0
wb=0
il=24.2814

[POZYCJA]
id=830
pd=WACETOB wyd.I 1995,biuletyn 9 1996	KNR	2-11 1607-09	2-11	1607-09		1
mpn=1211
na=Wyloty kolektora kanalizacji deszczowej o śr. 400mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=1
jm=wylot.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 88]
nz=5.7	0	5.7
np=1
wa=0
wb=0
il=5.7

[RMS 502]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9

[RMS 504]
nz=1.36	0	1.36
np=1
wa=0
wb=0
il=1.36

[RMS 512]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 96]
nz=6	0	6
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 509]
nz=0.55	0	0.55
np=1
wa=0
wb=0
il=0.55

[RMS 510]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1

[POZYCJA]
id=704
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0214-01	1	0214-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II   WYMIANA GRUNTU
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=1291.753
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1291.753	1	[#p10+#p11]-[985*0.4+98,09+30,07]					

[RMS 88]
nz=0.061	0	0.061
np=1
wa=0
wb=0
il=78.7969

[RMS 494]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1291.753

[RMS 183]
nz=0.0284	0	0.0284
np=1
wa=0
wb=0
il=36.6858

[POZYCJA]
id=838
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0518-01	2-01	0518-01		1
mpn=1211
na=Umocnienie skarp kanałów narzutem kamiennym
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=42
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	42					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 88]
nz=1.67	0	1.67
np=1
wa=0
wb=0
il=66.9837

[RMS 517]
nz=0.558	0	0.558
np=1
wa=0
wb=0
il=23.436

[RMS 518]
nz=0.204	0	0.204
np=1
wa=0
wb=0
il=8.568

[RMS 519]
nz=0.204	0	0.204
np=1
wa=0
wb=0
il=8.568

[POZYCJA]
id=839
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0507-01	2-01	0507-01		1
mpn=1211
na=Plantowanie skarp i dna rowów
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=250
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=250	1	250					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 88]
nz=0.109	0	0.109
np=1
wa=0
wb=0
il=26.0238

[POZYCJA]
id=660
pd=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996						1
mpn=1211
na=Inspekcja kamerą TV
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=781.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=781.4	1	781,4					

[RMS 89]
nz=0.061	0	0.061
np=1
wa=0
wb=0
il=47.6654

[POZYCJA]
id=661
pd=						1
mpn=_1211
na=Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
uw=kalk. własna I.01.00
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=0.781
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.781	1	0,781					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 89]
nz=98.6	0	98.6
np=1
wa=0
wb=0
il=73.5413

[ELEMENT 1]
na=Przebudowa istniejących przykanalików kanalz. sanitarnej
wa=0
kn=0	0	0
id=802
nu=2
wn=		

[POZYCJA]
id=803
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AT-03 0101-01	AT-03	0101-01		1
mpn=_1211
na=Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=72
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=72	1	72					

[RMS 88]
nz=0.087	0	0.087
np=1
wa=0
wb=0
il=6.264

[RMS 233]
nz=0.087	0	0.087
np=1
wa=0
wb=0
il=6.264

[POZYCJA]
id=804
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AT-03 0104-02	AT-03	0104-02		1
mpn=_1211
na=Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=28
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	35*0,8					

[RMS 88]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4

[RMS 234]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7

[RMS 464]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.56

[RMS 236]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4

[POZYCJA]
id=835
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0208-01	1	0208-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu nawierzchni bitumicznej samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=1.96
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=4

[PRZEDMIAR]
wo=1.96	1	1,96					

[RMS 88]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0353

[RMS 403]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0157

[RMS 64]
nz=0.052	0	0.052
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4077

[POZYCJA]
id=805
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0802-02	6	0802-02		1
mpn=_1211
na=Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm mechanicznie
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=28
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28					

[RMS 88]
nz=0.221	0	0.221
np=1
wa=0
wb=0
il=6.188

[RMS 401]
nz=0.0079	0	0.0079
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2212

[RMS 402]
nz=0.0079	0	0.0079
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2212

[POZYCJA]
id=836
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-11	4-01	0109-11		1
mpn=_1211
na=Wywiezienie tłucznia spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=4.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.2	1	4,2					

[RMS 88]
nz=0.86	0	0.86
np=1
wa=0
wb=0
il=3.612

[RMS 64]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[POZYCJA]
id=837
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-12	4-01	0109-12		1
mpn=1211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=4.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4.2	1	4,2					

[RMS 64]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.252

[POZYCJA]
id=806
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0202-05	1	0202-05		1
mpn=_1211
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
op=0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=50.4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=50.4	1	36*0.8*1,75					

[RMS 88]
nz=0.146	0	0.146
np=1
wa=0
wb=0
il=7.3584

[RMS 411]
nz=0.0523	0	0.0523
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6359

[RMS 64]
nz=0.201	0	0.201
np=1
wa=0
wb=0
il=10.1304

[POZYCJA]
id=807
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0301-01	2-01	0301-01		1
mpn=_1211
na=Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.I-II)
op=0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=11.52
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11.52	1	36*0.8*0.4					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 88]
nz=1.7	0	1.7
np=1
wa=0
wb=0
il=18.7027

[RMS 64]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6496

[POZYCJA]
id=832
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-02	2-18	0408-02		1
mpn=_1211_
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=26
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26					

[RMS 88]
nz=0.345	0	0.345
np=1
wa=0
wb=0
il=8.97

[RMS 496]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=26.52

[RMS 96]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 62]
nz=0.0083	0	0.0083
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2158

[POZYCJA]
id=833
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0421-02	2-18	0421-02		1
mpn=_1211_
na=Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=12
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12					

[RMS 88]
nz=0.276	0	0.276
np=1
wa=0
wb=0
il=3.312

[RMS 418]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 96]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 62]
nz=0.085	0	0.085
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[POZYCJA]
id=834
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0422-02	2-18	0422-02		1
mpn=_1211_
na=Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=14
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14					

[RMS 88]
nz=0.313	0	0.313
np=1
wa=0
wb=0
il=4.382

[RMS 419]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=14

[RMS 96]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 62]
nz=0.085	0	0.085
np=1
wa=0
wb=0
il=1.19

[POZYCJA]
id=831
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0214-01	1	0214-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II   WYMIANA GRUNTU
op=0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=61.92
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=61.92	1	#p45+#p46					

[RMS 88]
nz=0.061	0	0.061
np=1
wa=0
wb=0
il=3.7771

[RMS 494]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=61.92

[RMS 183]
nz=0.0284	0	0.0284
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7585

