[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.47
pe=2
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	1	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	2	3	4	1	6	0	0
own=1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS OFERTOWY (ŚLEPY)	PRZEDMIAR
nfn=VIA PROJEKT Lech Marciniak
afn=ul. Kraszewskiego 6, 63-300 Pleszew
nb=Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P w m. Lenartowice
ab=Droga nr 4338P Pleszew - Grodzisko
ni=Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie
ai=ul Gen. Hallera 54, 63-300 Pleszew
nk=Lech Marciniak	Drogowa
dt=10 maj 2021

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	1.09PRZEDMIOT OPRACOWANIA1310Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P w m. Lenartowice1310Ogółem długość przebudowywanej drogi to:  945m.131013102.09STAN ISTNIEJĄCY1310Przedmiotem przebudowy jest droga powiatowa.1310Droga posiada nawierzchnię szerokości ok. od 5,0 m do 5,5 m z mieszanek min-asfaltowych grub. od 6 cm do 10 cm na podbudowie z kruszywa łamanego sztucznego o gr. od 14 cm do 35 cm. Nawierzchnia bitumiczna jest zwichrowana w przekroju poprzecznym i w profilu podłużnym. posiada liczne nierówności i ubytki. Jezdnia, w terenie zabudowanym częściowo, ograniczona jest krawężnikiem betonowym 15x30cm, do którego przylega chodnik z kostki betonowej. Na pozostałym odcinku ma przekrój drogowy.1310Odwodnienie jezdni odbywa się powierzchniowo do istniejących rowów przydrożnych oraz do istniejących  zniszczonych kanałów deszczowych.1310Poprzez złe spadki podłużne i poprzeczne na jezdni zalegają wody opadowe i roztopowe.1310W pasie drogowym ulicy występują urządzenia obce infrastruktury: teletechnicznej, energetycznej - napowietrznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i oświetlenia ulic.131013103.09PARAMETRY TECHNICZNE1310Podstawowe parametry techniczne, jakie przyjęto w uzgodnieniu z inwestorem, dla projektowanej drogi:1310"09klasa drogi:090909090909L,1310"09kategoria ruchu:090909090909KR2,1310"09podłoże:09090909090909G3,1310"09prędkość projektowa:090909090930 km/h,1310"09przekrój poprzeczny:09090909091x2,1310"09szerokość jezdni:0909090909095,,5 - 6,00 m1310"09szerokość chodników 0909090909min. 2 m1310131013104.09ZAKRES ROBÓT1310W ramach przebudowy - przewiduje się:1310"09roboty przygotowawcze (wytyczenie obiektu),1310"09rozbiórkę istniejących zniszczonych krawężników, obrzeży, przepustów, kanałów, wpustów i innych elementów jezdni,1310"09frezowanie profilujące i rozbiórkowe nawierzchni jezdni,1310"09rozbiórkę konstrukcji nawierzchni zniszczonych chodników i zjazdów i jezdni,1310"09ustawienie krawężników i obrzeży,1310"09wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne poszerzeń i odtworzeń jezdni,1310"09wykonanie pełnej konstrukcji poszerzeń i odtworzeń jezdni,1310"09wyrównanie i wykonanie nawierzchni jezdni1310"09wykonanie nawierzchni chodników, ścieżek i zjazdów na posesje,1310"09wykonanie poboczy,1310"09wykonanie nowego kanału (wg odrębnego opracowania branżowego)1310"09wykonanie wpustów deszczowych i przykanalików1310"09remont przepustów polegający na wymianie rur i ścianek przepustów,1310"09remont rowów przydrożnych polegający na oczyszczeniu z wyprofilowaniem dna i skarp,1310"09ustawienie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego,1310"09wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.1310"09wykonanie nasadzenia i obsiania zieleni.1310

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=23	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=50	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=10	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 1]
ty=M
na=Mapa powykonawcza	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1620631152
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=Projekt organizacji ruchu	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1620631152
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 316]
ty=M
na=kruszywo łamane	0
id=	3
jm=t	034
ce=0	1620631152
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=92.565

[RMS ZEST 97]
ty=R
na=betoniarze gr.II	0
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 98]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 3]
ty=R
na=dekarze gr.II	0
id=052	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=olej napędowy	0
id=1020399	1
jm=kg	033
ce=0	1620631152
cw=0	PLN
il=247.079

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=emulsja asfaltowa kationowa	0
id=1040099	1
jm=kg	033
ce=0	1620631152
cw=0	PLN
il=4662.6311

[RMS ZEST 254]
ty=M
na=lepik asfaltowy stosowany na gorąco	0
id=1040699	1
jm=kg	033
ce=0	1620631152
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=302.2344
pr=	0	0	0	2300199 

[RMS ZEST 127]
ty=S
na=koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0,15 m3	0
id=11111	1
jm=m-g	148
ce=0	1620631152
cw=0	PLN
il=4.1148

[RMS ZEST 8]
ty=S
na=koparka gąsienicowa 0.4 m3	0
id=11162	1
jm=m-g	148
ce=0	1620631152
cw=0	PLN
il=99.9698

[RMS ZEST 9]
ty=S
na=spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)	0
id=11333	1
jm=m-g	148
ce=0	1620631152
cw=0	PLN
il=22.1887

[RMS ZEST 10]
ty=S
na=spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)	0
id=11334	1
jm=m-g	148
ce=0	1620631152
cw=0	PLN
il=20.4701

[RMS ZEST 11]
ty=S
na=równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	0
id=11612	1
jm=m-g	148
ce=0	1620631152
cw=0	PLN
il=8.7583

[RMS ZEST 206]
ty=S
na=walec statyczny samojezdny	0
id=12100	1
jm=m-g	148
ce=0	1620631152
cw=0	PLN
il=29.3011

[RMS ZEST 12]
ty=S
na=walec statyczny samojezdny 10 t	0
id=12113	1
jm=m-g	148
ce=0	1620631152
cw=0	PLN
il=168.1424

[RMS ZEST 13]
ty=S
na=walec statyczny samojezdny 15 t	0
id=12115	1
jm=m-g	148
ce=0	1620631152
cw=0	PLN
il=42.607

[RMS ZEST 207]
ty=S
na=walec statyczny samojezdny ogumiony	0
id=12160	1
jm=m-g	148
ce=0	1620631152
cw=0	PLN
il=29.3011

[RMS ZEST 14]
ty=S
na=walec samojezdny wibracyjny 7.5 t	0
id=12313	1
jm=m-g	148
ce=0	1620631152
cw=0	PLN
il=210.8081

[RMS ZEST 237]
ty=S
na=walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t	0
id=12411	1
jm=m-g	148
ce=0	1620631152
cw=0	PLN
il=1.8837

[RMS ZEST 249]
ty=S
na=zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h	0
id=12522	1
jm=m-g	148
ce=0	1620631152
cw=0	PLN
il=3.06

[RMS ZEST 15]
ty=S
na=frezarka do nawierzchni drogowych z podajnikiem 2,0 m	0
id=12715	1
jm=m-g	148
ce=0	1620631152
cw=0	PLN
il=11.5469
pr=	0	0	0	12715

[RMS ZEST 239]
ty=M
na=bariery drogowe stalowe ocynkowane	0
id=1320320	2
jm=t	034
ce=0	1620631152
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.624
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1320320

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=słupki z rur stalowych	0
id=1323701	1
jm=kg	033
ce=0	1620631152
cw=0	PLN
il=472.97

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=gwoździe budowlane	0
id=1336400	1
jm=kg	033
ce=0	1620631152
cw=0	PLN
il=4.39

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=tablice znaków drogowych	0
id=1352899	1
jm=szt	020
ce=0	1620631152
cw=0	PLN
il=13

[RMS ZEST 232]
ty=M
na=tablice znaków drogowych na tle fluorescencyjnym	0
id=1352899	1
jm=szt	020
ce=0	1620631152
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 185]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna	0
id=1511699	1
jm=dm3	066
ce=0	1620631152
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.426

[RMS ZEST 186]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa biała	0
id=1511711	1
jm=dm3	066
ce=0	1620631152
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.396

[RMS ZEST 187]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa czerwona	0
id=1511712	1
jm=dm3	066
ce=0	1620631152
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.396
pr=	0	0	0	1510199

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=farba chlorokauczukowa	0
id=1520899	1
jm=dm3	066
ce=0	1620631152
cw=0	PLN
il=62.6992

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych	0
id=1530511	1
jm=dm3	066
ce=0	1620631152
cw=0	PLN
il=20.102

[RMS ZEST 188]
ty=M
na=rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	0
id=1530599	1
jm=dm3	066
ce=0	1620631152
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.186

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Mieszanka kruszywa łamanego 0/31,5	0
id=1600614	1
jm=t	034
ce=0	1620631152
cw=0	PLN
il=1385.1069

[RMS ZEST 184]
ty=M
na=Piasek	0
id=1601799	3
jm=m3	060
ce=0	1620631152
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=774.4157

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=gruz	0
id=1690099	1
jm=m3	060
ce=0	1620631152
cw=0	PLN
il=1.4244

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	0
id=1700399	1
jm=t	034
ce=0	1620631152
cw=0	PLN
il=40.7057

[RMS ZEST 164]
ty=M
na=drzewa lub krzewy liściaste form naturalnych	0
id=2_21001	3
jm=szt.	020
ce=0	1620631152
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=26.25
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3971150

[RMS ZEST 85]
ty=M
na=Beton Asfaltowy AC 16 W	0
id=2_31004	3
jm=t	034
ce=0	1620631152
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1059.4914

[RMS ZEST 84]
ty=M
na=Beton Asfaltowy AC 11 S	0
id=2_31005	3
jm=t	034
ce=0	1620631152
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=745.3025

[RMS ZEST 281]
ty=M
na=płyty betonowe ażurowe "Meba"	0
id=2220699	2
jm=szt.	020
ce=0	1620631152
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=482.56
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2220611

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=obrzeża betonowe 30x8 cm	0
id=2220802	1
jm=m	040
ce=0	1620631152
cw=0	PLN
il=1368.33

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=kostka brukowa 8 cm	0
id=2222130	1
jm=m2	050
ce=0	1620631152
cw=0	PLN
il=2602.1172

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm	0
id=2223051	1
jm=m	040
ce=0	1620631152
cw=0	PLN
il=1580.796

[RMS ZEST 374]
ty=M
na=roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji Abizol 'P'	0
id=2301400	1
jm=kg	033
ce=0	1620631152
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=48.7368

[RMS ZEST 126]
ty=M
na=mieszanka betonowa kl. B 10	0
id=2370602	2
jm=m3	060
ce=0	1620631152
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=11.7729

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=mieszanka betonowa C12/15	0
id=2370699	1
jm=m3	060
ce=0	1620631152
cw=0	PLN
il=182.1958
pr=	0	0	0	2370699 

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=mieszanka betonowa Rm 2,5 MPa	0
id=2370699	1
jm=m3	060
ce=0	1620631152
cw=0	PLN
il=313.1346

[RMS ZEST 86]
ty=M
na=mieszanka betonowa Rm 1,5 MPa	0
id=2370699	1
jm=m3	060
ce=0	1620631152
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=253.8485

[RMS ZEST 111]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 15	0
id=2380825	2
jm=m3	060
ce=0	1620631152
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.4572

[RMS ZEST 209]
ty=M
na=Beton asfaltowy AC 22 P	0
id=2390099	2
jm=t	034
ce=0	1620631152
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=297.7962

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	0
id=2600619	1
jm=m3	060
ce=0	1620631152
cw=0	PLN
il=7.7606

[RMS ZEST 125]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane gr.25 mm, kl.III	0
id=2600621	2
jm=m3	060
ce=0	1620631152
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1372

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=krawędziaki iglaste kl.II	0
id=2600999	1
jm=m3	060
ce=0	1620631152
cw=0	PLN
il=2.2782

[RMS ZEST 276]
ty=S
na=żuraw samochodowy	0
id=31100	1
jm=m-g	148
ce=0	1620631152
cw=0	PLN
il=18.56

[RMS ZEST 53]
ty=S
na=żuraw samochodowy 4 t	0
id=31112	1
jm=m-g	148
ce=0	1620631152
cw=0	PLN
il=11.57

[RMS ZEST 230]
ty=S
na=wciągarka ręczna 3-5 t	0
id=35613	1
jm=m-g	148
ce=0	1620631152
cw=0	PLN
il=14.39

[RMS ZEST 55]
ty=R
na=operatorzy gr.II	0
id=362	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 56]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 57]
ty=S
na=ciągnik kołowy 37 kW/50 KM	0
id=39116	1
jm=m-g	148
ce=0	1620631152
cw=0	PLN
il=90.2215

[RMS ZEST 58]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=woda	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1620631152
cw=0	PLN
il=305.8088
pr=	0	0	0	3930000

[RMS ZEST 255]
ty=M
na=drewno opałowe	0
id=3950101	1
jm=kg	033
ce=0	1620631152
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=292.4208

[RMS ZEST 63]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1620631152
cw=0	PLN
il=7.0875

[RMS ZEST 199]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t'	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1620631152
cw=0	PLN
il=4.9298

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=słupki drewniane iglaste śr.70mm	0
id=3951300	1
jm=m3	060
ce=0	1620631152
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0983

[RMS ZEST 65]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1620631152
cw=0	PLN
il=4.15

[RMS ZEST 231]
ty=S
na=samochód skrzyniowy 5-10 t	0
id=39531	1
jm=m-g	148
ce=0	1620631152
cw=0	PLN
il=2.46

[RMS ZEST 192]
ty=M
na=nasiona traw	0
id=3970500	2
jm=kg	033
ce=0	1620631152
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=27.78
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3970500

[RMS ZEST 67]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0	1620631152
cw=0	PLN
il=412.8974

[RMS ZEST 68]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 10-15 t	0
id=39813	1
jm=m-g	148
ce=0	1620631152
cw=0	PLN
il=41.9888

[RMS ZEST 163]
ty=M
na=ziemia urodzajna (humus)	0
id=3990400	1
jm=m3	060
ce=0	1620631152
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=14.15
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3970100

[RMS ZEST 69]
ty=S
na=wibrator powierzchniowy	0
id=45100	1
jm=m-g	148
ce=0	1620631152
cw=0	PLN
il=339.118

[RMS ZEST 182]
ty=M
na=rury stalowe bez szwu śr. 38.0 mm	0
id=5022203	1
jm=kg	033
ce=0	1620631152
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=31.14

[RMS ZEST 183]
ty=M
na=rury stalowe bez szwu śr. 60.3 mm	0
id=5022304	1
jm=kg	033
ce=0	1620631152
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=31.2

[RMS ZEST 70]
ty=S
na=skrapiarka do bitumu przewoźna z ręczna pompa 250-500 dm3	0
id=52271	1
jm=m-g	148
ce=0	1620631152
cw=0	PLN
il=83.7323

[RMS ZEST 71]
ty=S
na=rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m	0
id=52314	1
jm=m-g	148
ce=0	1620631152
cw=0	PLN
il=89.4887

[RMS ZEST 72]
ty=S
na=szczotka mechaniczna (bez ciągnika)	0
id=52511	1
jm=m-g	148
ce=0	1620631152
cw=0	PLN
il=6.4892

[RMS ZEST 73]
ty=S
na=malowarka do znakowania dróg	0
id=52541	1
jm=m-g	148
ce=0	1620631152
cw=0	PLN
il=4.9298

[RMS ZEST 224]
ty=S
na=piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni	0
id=52600	1
jm=m-g	148
ce=0	1620631152
cw=0	PLN
il=178.227

[RMS ZEST 252]
ty=M
na=rury PP dwuścienne SN8 DN 400 mm	0
id=5430705	1
jm=m	040
ce=0	1620631152
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=74.16

[RMS ZEST 168]
ty=R
na=darniarze gr.II	0
id=712	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 78]
ty=S
na=piła do cięcia kostki	0
id=75200	1
jm=m-g	148
ce=0	1620631152
cw=0	PLN
il=65.215

[RMS ZEST 79]
ty=S
na=sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min	0
id=83111	1
jm=m-g	148
ce=0	1620631152
cw=0	PLN
il=28.272

[RMS ZEST 80]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1620631152
cw=0	PLN
il=10921.8215

[RMS ZEST 334]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1620631152
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 402]
ty=R
na=robocizna''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1620631152
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 407]
ty=M
na=Humus	0
id=	3
jm=m3	060
ce=0	1620631152
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=277.8
pr=	0	0	0	3970100

[RMS ZEST 408]
ty=M
na=Radarowy wyświetlacz prędkości MP DP1+ zasilany solarnie z panelem fotowoltaicznym na słupie z wysięgnikiem	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1620631152
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 409]
ty=M
na=Lampa hybrydowa doświetlająca przejście dla pieszych 30 W	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1620631152
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 81]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Roboty pomiarowe i przygotowawcze
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1
wn=		

[POZYCJA]
id=2
pd=		D-M-00.00.00		D-M-00.00.00		0
na=Projekt organizacji ruchu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 2]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=3
pd=		D-M-00.00.00		D-M-00.00.00		0
na=Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=4
pd=		D-01.01.01		D-01.01.01		1
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=0.945
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.945	1	0,945						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 80]
nz=117	0	117
np=1
wa=0
wb=0
il=105.5896

[RMS 64]
nz=0.104	0	0,104
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0983

[RMS 63]
nz=7.5	0	7,5
np=1
wa=0
wb=0
il=7.0875

[ELEMENT 1]
na=Roboty rozbiórkowe
wa=0
kn=0	0	0
id=5
nu=2
wn=		

[POZYCJA]
id=88
pd=		D-01.02.01		D-01.02.01		1
mpn=1211
na=Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości oraz żywopłotów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=0.101
jm=ha	052
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.101	1	(100*4,5+125*4,5)/10000						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 80]
nz=330	0	330
np=1
wa=0
wb=0
il=31.8302

[RMS 10]
nz=54.5	0	54,5
np=1
wa=0
wb=0
il=5.5045

[POZYCJA]
id=181
pd=		D-01.02.04		D-01.02.04		1
mpn=_1211
na=Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=1549.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1549.8	1	#p20						

[RMS 80]
nz=0.115	0	0,115
np=1
wa=0
wb=0
il=178.227

[RMS 224]
nz=0.115	0	0,115
np=1
wa=0
wb=0
il=178.227

[POZYCJA]
id=14
pd=		D-05.03.11		D-05.03.11		1
na=Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. ok. 4-8 cm z wywiezieniem materiału po-frezowego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1312.15
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	2*8*5 <włączenia śr. gr. 4 cm>						
wo=200.75	1	200,75 <rozbiórka tabela>						
wo=104	1	4,16/0,04 <tabela>						
scn=384.75	1						
wo=15	1	5*3 <nad przepustem>						
wo=912.4	1	912,4 <nad kanalizacją deszczową>						
scn=927.4	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2
wm=2		2
ws=2		2

[RMS 80]
nz=0.009	0	0,009
np=1
wa=0
wb=0
il=23.6187

[RMS 68]
nz=0.016	0	0,016
np=1
wa=0
wb=0
il=41.9888

[RMS 15]
nz=0.0044	0	0,0044
np=1
wa=0
wb=0
il=11.5469

[POZYCJA]
id=142
pd=		D-01.02.04		D-01.02.04		1
na=Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 20 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=927.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=927.4	1	#p6b						

[RMS 80]
nz=0.2132	0	0,2132
np=1
wa=0
wb=0
il=197.7217

[RMS 10]
nz=0.0079	0	0,0079
np=1
wa=0
wb=0
il=7.3265

[POZYCJA]
id=10
pd=		D-01.02.04		D-01.02.04		1
na=Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 - 60 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=47
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=47	1	9+12+4+10+12						

[RMS 80]
nz=1.43	0	1,43
np=1
wa=0
wb=0
il=67.21

[RMS 53]
nz=0.13	0	0,13
np=1
wa=0
wb=0
il=6.11

[POZYCJA]
id=186
pd=		D-01.02.04		D-01.02.04		1
mpn=_1211
na=Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 80 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=3		3
wm=3		3
ws=3		3

[RMS 80]
nz=2.57	0	2,57
np=1
wa=0
wb=0
il=107.94

[RMS 53]
nz=0.13	0	0,13
np=1
wa=0
wb=0
il=5.46

[POZYCJA]
id=11
pd=		D-01.02.04		D-01.02.04		1
mpn=_1211
na=Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=4.8
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.8	1	6*0,2*2*2						

[RMS 80]
nz=9.43	0	9,43
np=1
wa=0
wb=0
il=45.264

[RMS 79]
nz=5.89	0	5,89
np=1
wa=0
wb=0
il=28.272

[POZYCJA]
id=13
pd=		D-01.02.04		D-01.02.04		1
na=Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1254
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1254	1	812+412+30						

[RMS 80]
nz=0.2689	0	0,2689
np=1
wa=0
wb=0
il=337.2006

[POZYCJA]
id=100
pd=		D-01.02.04		D-01.02.04		1
mpn=_1211
na=Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej, betonowej gr. 8cm na podsypce piaskowo - cementowej, trylinki
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=1542
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1542	1	1211+257+74						

[RMS 80]
nz=0.2982	0	0,2982
np=1
wa=0
wb=0
il=459.8244

[POZYCJA]
id=168
pd=		D-01.02.04		D-01.02.04		1
mpn=_1211
na=Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=581
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=581	1	581						

[RMS 80]
nz=0.0795	0	0,0795
np=1
wa=0
wb=0
il=46.1895

[POZYCJA]
id=184
pd=		D-01.02.04		D-01.02.04		1
na=Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=5
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 80]
nz=5.36	0	5,36
np=1
wa=0
wb=0
il=26.8

[RMS 65]
nz=0.83	0	0,83
np=1
wa=0
wb=0
il=4.15

[RMS 230]
nz=1.78	0	1,78
np=1
wa=0
wb=0
il=8.9

[POZYCJA]
id=185
pd=		D-01.02.04		D-01.02.04		1
na=Demontaż studni rewizyjnych z kregów betonowych o śr. 1000 mm o głęb. 3 m - kanalizacja deszczowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 80]
nz=16.4	0	16,4
np=1
wa=0
wb=0
il=16.4

[RMS 231]
nz=2.46	0	2,46
np=1
wa=0
wb=0
il=2.46

[RMS 230]
nz=5.49	0	5,49
np=1
wa=0
wb=0
il=5.49

[POZYCJA]
id=173
pd=		D-01.02.01		D-01.02.01		1
mpn=_1211
na=Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów i usunięcie słupków
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=14
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[RMS 80]
nz=0.783	0	0,783
np=1
wa=0
wb=0
il=10.962

[ELEMENT 1]
na=Roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=16
nu=3
wn=		

[POZYCJA]
id=17
pd=		D-02.01.01		D-02.01.01		1
na=Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z utylizacją gruntu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=1169.11
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1042.86	1	1042,86 <tabela>						
wo=126.25	1	0,5*252,5 <skrzyżowania>						

[RMS 80]
nz=0.203	0	0,203
np=1
wa=0
wb=0
il=237.3293

[RMS 8]
nz=0.0754	0	0,0754
np=1
wa=0
wb=0
il=88.1509

[RMS 67]
nz=0.2016	0	0,2016
np=1
wa=0
wb=0
il=235.6926

[POZYCJA]
id=20
pd=		D-02.03.01 		D-02.03.01 		1
na=Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=295.87
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=295.87	1	295,87						

[RMS 80]
nz=0.0725	0	0,0725
np=1
wa=0
wb=0
il=21.4506

[RMS 9]
nz=0.0433	0	0,0433
np=1
wa=0
wb=0
il=12.8112

[POZYCJA]
id=19
pd=		D-02.03.01 		D-02.03.01 		0
na=Piasek do wbudowania w nasyp z transportem na miejsce budowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=295.87
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=295.87	1	#p18						

[RMS 184]
nz=1.23	0	1,23
np=1
wa=0
wb=0
il=363.9201

[RMS 67]
nz=0.1016	0	0,1016
np=1
wa=0
wb=0
il=30.0604

[ELEMENT 1]
na=Jezdnia
wa=0
kn=0	0	0
id=22
nu=4
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Elementy ulic
wa=0
kn=0	0	0
id=23
nu=4.1
wn=		

[POZYCJA]
id=149
pd=		D-02.01.01		D-02.01.01		1
mpn=_1211
na=Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=1549.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1549.8	1	#p22						

[RMS 80]
nz=0.3009	0	0,3009
np=1
wa=0
wb=0
il=466.3348

[POZYCJA]
id=24
pd=		D-08.01.01 		D-08.01.01 		1
na=Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu C12/15
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=112.167
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=112.167	1	0,065*#p22+0,05*#p23						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.1		0,1
wm=1		1
ws=0.5		0,5

[RMS 80]
nz=9.02	0	9,02
np=1
wa=0
wb=0
il=101.1746

[RMS 49]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=4.4867

[RMS 184]
nz=0.27	0	0,27
np=1
wa=0
wb=0
il=30.2851

[RMS 59]
nz=0.47	0	0,47
np=1
wa=0
wb=0
il=52.7185

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 47]
nz=1.04	0	1,04
np=0
wa=0
wb=0
il=116.6537

[POZYCJA]
id=25
pd=		D-08.01.01 		D-08.01.01 		1
na=Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=1549.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1549.8	1	1549,8						

[RMS 80]
nz=0.4589	0	0,4589
np=1
wa=0
wb=0
il=711.2032

[RMS 44]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=1580.796

[RMS 184]
nz=0.0132	0	0,0132
np=1
wa=0
wb=0
il=20.4574

[RMS 32]
nz=0.0049	0	0,0049
np=1
wa=0
wb=0
il=7.594

[RMS 59]
nz=0.0043	0	0,0043
np=1
wa=0
wb=0
il=6.6641

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=118
pd=		D-05.03.23		D-05.03.23		1
mpn=_1211
na=Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwóch rzędach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=228.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=228.6	1	228,6						

[RMS 80]
nz=0.275	0	0,275
np=1
wa=0
wb=0
il=62.865

[RMS 43]
nz=0.202	0	0,202
np=1
wa=0
wb=0
il=46.1772

[RMS 125]
nz=0.0006	0	0,0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1372

[RMS 111]
nz=0.002	0	0,002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4572

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 126]
nz=0.0515	0	0,0515
np=0
wa=0
wb=0
il=11.7729

[RMS 127]
nz=0.018	0	0,018
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1148

[ELEMENT 2]
na=Poszerzenie i odtworzenie jezdni
wa=0
kn=0	0	0
id=26
nu=4.2
wn=		

[POZYCJA]
id=27
pd=		D-04.01.01		D-04.01.01		1
na=Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=2062.81
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=188.65	1	164,85+140*0,17 <poszerzenie str. l>						
wo=694.26	1	655,16+230*0,17 <poszerzenie str. p>						
wo=252.5	1	252,5 <skrzyżowania>						
wo=927.4	1	#p6b <odtworzenia>						

[RMS 80]
nz=0.0028	0	0,0028
np=1
wa=0
wb=0
il=5.7759

[RMS 59]
nz=0.005	0	0,005
np=1
wa=0
wb=0
il=10.3141

[RMS 14]
nz=0.0043	0	0,0043
np=1
wa=0
wb=0
il=8.8701

[RMS 9]
nz=0.0039	0	0,0039
np=1
wa=0
wb=0
il=8.045

[POZYCJA]
id=28
pd=		D-04.05.01 		D-04.05.01 		1
na=Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 2,5MPa - grub.warstwy po zagęszczeniu 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=2062.81
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2062.81	1	#p24						

[RMS 80]
nz=0.2385	0	0,2385
np=1
wa=0
wb=0
il=491.9802

[RMS 52]
nz=0.0005	0	0,0005
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0314

[RMS 59]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=20.6281

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 48]
nz=0.1518	0	0,1518
np=0
wa=0
wb=0
il=313.1346

[RMS 14]
nz=0.0402	0	0,0402
np=1
wa=0
wb=0
il=82.925

[POZYCJA]
id=30
pd=		D-04.04.02		D-04.04.02		1
na=Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=2062.81
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2062.81	1	#p25						

[RMS 80]
nz=0.0333	0	0,0333
np=1
wa=0
wb=0
il=68.6916

[RMS 28]
nz=0.427	0	0,427
np=1
wa=0
wb=0
il=880.8199

[RMS 59]
nz=0.015	0	0,015
np=1
wa=0
wb=0
il=30.9421

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 11]
nz=0.0027	0	0,0027
np=1
wa=0
wb=0
il=5.5696

[RMS 12]
nz=0.0387	0	0,0387
np=1
wa=0
wb=0
il=79.8307

[POZYCJA]
id=35
pd=		D-04.03.01		D-04.03.01		1
na=Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=2036.91
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2062.81	1	#p26						
wo=-25.9	1	-(140+230)*0,07 <stopniowanie na przekroju drogowym>						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.5		0,5
wm=1		1
ws=0.5		0,5

[RMS 80]
nz=0.0095	0	0,0095
np=1
wa=0
wb=0
il=9.6753

[RMS 5]
nz=0.51	0	0,51
np=1
wa=0
wb=0
il=1038.8241

[RMS 4]
nz=0.018	0	0,018
np=1
wa=0
wb=0
il=36.6644

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 70]
nz=0.0122	0	0,0122
np=1
wa=0
wb=0
il=12.4252

[RMS 57]
nz=0.0122	0	0,0122
np=1
wa=0
wb=0
il=12.4252

[POZYCJA]
id=171
pd=		D-04.07.01		D-04.07.01		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Podbudowa z Betonu Asfaltowego AC 22 P - grub.warstwy po zagęszczeniu 6 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=2036.91
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2036.91	1	#p27						

[RMS 80]
nz=0.0456	0	0,0456
np=1
wa=0
wb=0
il=92.8831

[RMS 209]
nz=0.1462	0	0,1462
np=1
wa=0
wb=0
il=297.7962

[RMS 81]
nz=0.2	0	0,2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 71]
nz=0.0084	0	0,0084
np=1
wa=0
wb=0
il=17.11

[RMS 206]
nz=0.0084	0	0,0084
np=1
wa=0
wb=0
il=17.11

[RMS 207]
nz=0.0084	0	0,0084
np=1
wa=0
wb=0
il=17.11

[RMS 67]
nz=0.0358	0	0,0358
np=1
wa=0
wb=0
il=72.9214

[POZYCJA]
id=172
pd=		D-04.03.01		D-04.03.01		1
na=Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=2018.41
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2036.91	1	#p28						
wo=-18.5	1	-(140+230)*0,05 <stopniowanie na przekroju drogowym>						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.5		0,5
wm=1		1
ws=0.5		0,5

[RMS 80]
nz=0.0095	0	0,0095
np=1
wa=0
wb=0
il=9.5874

[RMS 5]
nz=0.31	0	0,31
np=1
wa=0
wb=0
il=625.7071

[RMS 4]
nz=0.018	0	0,018
np=1
wa=0
wb=0
il=36.3314

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 70]
nz=0.0122	0	0,0122
np=1
wa=0
wb=0
il=12.3123

[RMS 57]
nz=0.0122	0	0,0122
np=1
wa=0
wb=0
il=12.3123

[POZYCJA]
id=170
pd=		D-05.03.05		D-05.03.05		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 16 W - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm (układana razem z warstwą wyrównawczą)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=2018.41
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2018.41	1	#p29						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.5		0,5
wm=1		1
ws=0.75		0,75

[RMS 80]
nz=0.0312	0	0,0312
np=1
wa=0
wb=0
il=31.4872

[RMS 85]
nz=0.0995	0	0,0995
np=1
wa=0
wb=0
il=200.8318

[RMS 81]
nz=0.2	0	0,2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 71]
nz=0.0068	0	0,0068
np=1
wa=0
wb=0
il=10.2939

[RMS 206]
nz=0.0068	0	0,0068
np=1
wa=0
wb=0
il=10.2939

[RMS 207]
nz=0.0068	0	0,0068
np=1
wa=0
wb=0
il=10.2939

[RMS 67]
nz=0.0239	0	0,0239
np=1
wa=0
wb=0
il=36.18

[ELEMENT 2]
na=Nawierzchnia jezdni
wa=0
kn=0	0	0
id=40
nu=4.3
wn=		

[POZYCJA]
id=41
pd=		D-04.03.01		D-04.03.01		1
na=Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=3817.19
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5854.1	1	#p37						
wo=-2018.41	1	-#p30						
wo=-18.5	1	-(140+230)*0,05 <stopniowanie na przekroju drogowym>						

[RMS 80]
nz=0.0073	0	0,0073
np=1
wa=0
wb=0
il=27.8655

[RMS 59]
nz=0.008	0	0,008
np=1
wa=0
wb=0
il=30.5375

[RMS 72]
nz=0.0017	0	0,0017
np=1
wa=0
wb=0
il=6.4892

[RMS 57]
nz=0.0017	0	0,0017
np=1
wa=0
wb=0
il=6.4892

[POZYCJA]
id=42
pd=		D-04.03.01		D-04.03.01		1
na=Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=3817.19
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3817.19	1	#p31						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.5		0,5
wm=1		1
ws=0.5		0,5

[RMS 80]
nz=0.0095	0	0,0095
np=1
wa=0
wb=0
il=18.1317

[RMS 5]
nz=0.31	0	0,31
np=1
wa=0
wb=0
il=1183.3289

[RMS 4]
nz=0.018	0	0,018
np=1
wa=0
wb=0
il=68.7094

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 70]
nz=0.0122	0	0,0122
np=1
wa=0
wb=0
il=23.2849

[RMS 57]
nz=0.0122	0	0,0122
np=1
wa=0
wb=0
il=23.2849

[POZYCJA]
id=43
pd=		D-04.08.01		D-04.08.01		1
na=Wyrównanie istniejącej podbudowy Betonem Asfaltowym AC 16 W z wbudowaniem mechanicznym (układanie częściowo w dwóch warstwach)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=837.175
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=837.175	1	2,5*334,87 <tabela>						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.5		0,5
wm=1		1
ws=0.75		0,75

[RMS 80]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=435.331

[RMS 85]
nz=1.015	0	1,015
np=1
wa=0
wb=0
il=849.7326

[RMS 12]
nz=0.028	0	0,028
np=1
wa=0
wb=0
il=17.5807

[RMS 13]
nz=0.028	0	0,028
np=1
wa=0
wb=0
il=17.5807

[RMS 71]
nz=0.056	0	0,056
np=1
wa=0
wb=0
il=35.1613

[POZYCJA]
id=152
pd=		D.03.02.01a		D.03.02.01a		1
mpn=1211
na=Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.1		1,1
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 80]
nz=7.563	0	7,563
np=1
wa=0
wb=0
il=16.6386

[RMS 32]
nz=0.00813	0	0,00813
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0163

[RMS 184]
nz=0.0143	0	0,0143
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0286

[RMS 49]
nz=0.0146	0	0,0146
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0292

[RMS 22]
nz=0.087	0	0,087
np=1
wa=0
wb=0
il=0.174

[RMS 59]
nz=0.0061	0	0,0061
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0122

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 47]
nz=0.142	0	0,142
np=0
wa=0
wb=0
il=0.284

[POZYCJA]
id=47
pd=		D.03.02.01a		D.03.02.01a		1
na=Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=18
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[RMS 80]
nz=10.275	0	10,275
np=1
wa=0
wb=0
il=184.95

[RMS 32]
nz=0.0123	0	0,0123
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2214

[RMS 184]
nz=0.0215	0	0,0215
np=1
wa=0
wb=0
il=0.387

[RMS 49]
nz=0.0234	0	0,0234
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4212

[RMS 22]
nz=0.124	0	0,124
np=1
wa=0
wb=0
il=2.232

[RMS 59]
nz=0.0091	0	0,0091
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1638

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 47]
nz=0.213	0	0,213
np=0
wa=0
wb=0
il=3.834

[POZYCJA]
id=44
pd=		D-04.03.01		D-04.03.01		1
na=Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=5854.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5601.6	1	5601,6 <Główny ciąg>						
wo=252.5	1	252,5 <skrzyżowania>						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.5		0,5
wm=1		1
ws=0.5		0,5

[RMS 80]
nz=0.0095	0	0,0095
np=1
wa=0
wb=0
il=27.807

[RMS 5]
nz=0.31	0	0,31
np=1
wa=0
wb=0
il=1814.771

[RMS 4]
nz=0.018	0	0,018
np=1
wa=0
wb=0
il=105.3738

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 70]
nz=0.0122	0	0,0122
np=1
wa=0
wb=0
il=35.71

[RMS 57]
nz=0.0122	0	0,0122
np=1
wa=0
wb=0
il=35.71

[POZYCJA]
id=45
pd=		D-05.03.05		D-05.03.05		1
na=Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 11 S - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=5854.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5854.1	1	#p36						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.5		0,5
wm=1		1
ws=0.75		0,75

[RMS 80]
nz=0.0323	0	0,0323
np=1
wa=0
wb=0
il=94.5437

[RMS 84]
nz=0.12575	0	0,12575
np=1
wa=0
wb=0
il=736.1531

[RMS 71]
nz=0.0057	0	0,0057
np=1
wa=0
wb=0
il=25.0263

[RMS 12]
nz=0.0057	0	0,0057
np=1
wa=0
wb=0
il=25.0263

[RMS 13]
nz=0.0057	0	0,0057
np=1
wa=0
wb=0
il=25.0263

[ELEMENT 1]
na=Chodniki i zjazdy
wa=0
kn=0	0	0
id=48
nu=5
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Elementy Chodników i zjazdów
wa=0
kn=0	0	0
id=150
nu=5.1
wn=		

[POZYCJA]
id=151
pd=		D-02.01.01		D-02.01.01		1
mpn=_1211
na=Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=1341.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1341.5	1	#p40						

[RMS 80]
nz=0.2249	0	0,2249
np=1
wa=0
wb=0
il=301.7034

[POZYCJA]
id=89
pd=		D-08.03.01		D-08.03.01		1
na=Ława pod obrzeża betonowa z oporem z betonu C12/15
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=50.977
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=50.977	1	0,038*#p40						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.1		0,1
wm=1		1
ws=0.5		0,5

[RMS 80]
nz=9.02	0	9,02
np=1
wa=0
wb=0
il=45.9813

[RMS 49]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0391

[RMS 184]
nz=0.27	0	0,27
np=1
wa=0
wb=0
il=13.7638

[RMS 59]
nz=0.47	0	0,47
np=1
wa=0
wb=0
il=23.9592

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 47]
nz=1.04	0	1,04
np=0
wa=0
wb=0
il=53.0161

[POZYCJA]
id=49
pd=		D-08.03.01		D-08.03.01		1
na=Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=1341.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1341.5	1	1341,5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.3		1,3
wm=1		1
ws=1.1		1,1

[RMS 80]
nz=0.2771	0	0,2771
np=1
wa=0
wb=0
il=483.2485

[RMS 39]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=1368.33

[RMS 184]
nz=0.0055	0	0,0055
np=1
wa=0
wb=0
il=7.3782

[RMS 32]
nz=0.0016	0	0,0016
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1464

[RMS 59]
nz=0.0014	0	0,0014
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8781

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=153
pd=		D.03.02.01a		D.03.02.01a		1
na=Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych (sanitarnych teletechnicznych i gazowych)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=16
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[RMS 80]
nz=10.275	0	10,275
np=1
wa=0
wb=0
il=164.4

[RMS 32]
nz=0.0123	0	0,0123
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1968

[RMS 184]
nz=0.0215	0	0,0215
np=1
wa=0
wb=0
il=0.344

[RMS 49]
nz=0.0234	0	0,0234
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3744

[RMS 22]
nz=0.124	0	0,124
np=1
wa=0
wb=0
il=1.984

[RMS 59]
nz=0.0091	0	0,0091
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1456

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 47]
nz=0.213	0	0,213
np=0
wa=0
wb=0
il=3.408

[ELEMENT 2]
na=Zjazdy z kostki betonowej
wa=0
kn=0	0	0
id=192
nu=5.2
wn=		

[POZYCJA]
id=145
pd=		D-04.01.01		D-04.01.01		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne wykonanie koryta pod zjazdy w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=1091.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=491.4	1	491,4 <strona lewa>						
wo=599.9	1	599,9 <strona lewa>						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2
wm=1		1
ws=2		2

[RMS 80]
nz=0.0376	0	0,0376
np=1
wa=0
wb=0
il=82.0658

[RMS 10]
nz=0.0035	0	0,0035
np=1
wa=0
wb=0
il=7.6391

[RMS 14]
nz=0.0086	0	0,0086
np=1
wa=0
wb=0
il=18.7704

[POZYCJA]
id=51
pd=		D-04.01.01		D-04.01.01		1
na=Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=1091.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1091.3	1	#p42						

[RMS 80]
nz=0.1315	0	0,1315
np=1
wa=0
wb=0
il=143.506

[RMS 59]
nz=0.005	0	0,005
np=1
wa=0
wb=0
il=5.4565

[POZYCJA]
id=90
pd=		D-04.05.01 		D-04.05.01 		1
na=Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 1,5 MPa - grub.warstwy po zagęszczeniu 10 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=1091.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1091.3	1	#p43						

[RMS 80]
nz=0.2385	0	0,2385
np=1
wa=0
wb=0
il=260.275

[RMS 52]
nz=0.0005	0	0,0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5456

[RMS 59]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=10.913

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 86]
nz=0.1018	0	0,1018
np=0
wa=0
wb=0
il=111.0943

[RMS 14]
nz=0.0402	0	0,0402
np=1
wa=0
wb=0
il=43.8703

[POZYCJA]
id=91
pd=		D-04.04.02		D-04.04.02		1
na=Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=1091.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1091.3	1	#p44						

[RMS 80]
nz=0.0333	0	0,0333
np=1
wa=0
wb=0
il=36.3403

[RMS 28]
nz=0.427	0	0,427
np=1
wa=0
wb=0
il=465.9851

[RMS 59]
nz=0.015	0	0,015
np=1
wa=0
wb=0
il=16.3695

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 11]
nz=0.0027	0	0,0027
np=1
wa=0
wb=0
il=2.9465

[RMS 12]
nz=0.0387	0	0,0387
np=1
wa=0
wb=0
il=42.2333

[POZYCJA]
id=58
pd=		D-05.03.23		D-05.03.23		1
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bez-fazowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=1091.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1091.3	1	#p45						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.8		0,8
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 80]
nz=1.3032	0	1,3032
np=1
wa=0
wb=0
il=1137.7457

[RMS 43]
nz=1.025	0	1,025
np=1
wa=0
wb=0
il=1118.5825

[RMS 184]
nz=0.0818	0	0,0818
np=1
wa=0
wb=0
il=89.2683

[RMS 32]
nz=0.0117	0	0,0117
np=1
wa=0
wb=0
il=12.7682

[RMS 59]
nz=0.027	0	0,027
np=1
wa=0
wb=0
il=29.4651

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 69]
nz=0.13	0	0,13
np=1
wa=0
wb=0
il=141.869

[RMS 78]
nz=0.025	0	0,025
np=1
wa=0
wb=0
il=27.2825

[POZYCJA]
id=305
pd=		D-05.03.23		D-05.03.23		1
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej z rozbiórki na podsypce cementowo-piaskowej (dostosowanie do wysokości drogi kostka z rozbiórki)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=115
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=115	1	115						

[RMS 80]
nz=1.3032	0	1,3032
np=1
wa=0
wb=0
il=149.868

[RMS 184]
nz=0.0818	0	0,0818
np=1
wa=0
wb=0
il=9.407

[RMS 32]
nz=0.0117	0	0,0117
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3455

[RMS 59]
nz=0.027	0	0,027
np=1
wa=0
wb=0
il=3.105

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 69]
nz=0.13	0	0,13
np=1
wa=0
wb=0
il=14.95

[RMS 78]
nz=0.025	0	0,025
np=1
wa=0
wb=0
il=2.875

[ELEMENT 2]
na=Zjazdy bitumiczne
wa=0
kn=0	0	0
id=193
nu=5.3
wn=		

[POZYCJA]
id=194
pd=		D-04.01.01		D-04.01.01		1
mpn=_1211
na=Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=89.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=89.7	1	89,7						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.5		0,5
wm=0.5		0,5
ws=0.5		0,5

[RMS 80]
nz=0.698	0	0,698
np=1
wa=0
wb=0
il=31.3053

[RMS 237]
nz=0.042	0	0,042
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8837

[POZYCJA]
id=195
pd=		D-04.01.01		D-04.01.01		1
na=Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=89.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=89.7	1	#p48						

[RMS 80]
nz=0.1315	0	0,1315
np=1
wa=0
wb=0
il=11.7956

[RMS 59]
nz=0.005	0	0,005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4485

[POZYCJA]
id=196
pd=		D-04.04.02		D-04.04.02		1
na=Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=89.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=89.7	1	#p49						

[RMS 80]
nz=0.0333	0	0,0333
np=1
wa=0
wb=0
il=2.987

[RMS 28]
nz=0.427	0	0,427
np=1
wa=0
wb=0
il=38.3019

[RMS 59]
nz=0.015	0	0,015
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3455

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 11]
nz=0.0027	0	0,0027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2422

[RMS 12]
nz=0.0387	0	0,0387
np=1
wa=0
wb=0
il=3.4714

[POZYCJA]
id=197
pd=		D-05.03.05		D-05.03.05		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 16 W - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=89.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=89.7	1	#p50						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.8		0,8
wm=0.8		0,8
ws=0.9		0,9

[RMS 80]
nz=0.0384	0	0,0384
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7556

[RMS 85]
nz=0.1244	0	0,1244
np=1
wa=0
wb=0
il=8.9269

[RMS 81]
nz=0.2	0	0,2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 71]
nz=0.0085	0	0,0085
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6862

[RMS 206]
nz=0.0085	0	0,0085
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6862

[RMS 207]
nz=0.0085	0	0,0085
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6862

[RMS 67]
nz=0.0298	0	0,0298
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4058

[POZYCJA]
id=198
pd=		D-05.03.05		D-05.03.05		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 11 S - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=89.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=89.7	1	#p51						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2
wm=1		1
ws=1.8		1,8

[RMS 80]
nz=0.0399	0	0,0399
np=1
wa=0
wb=0
il=7.1581

[RMS 84]
nz=0.102	0	0,102
np=1
wa=0
wb=0
il=9.1494

[RMS 81]
nz=0.2	0	0,2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 71]
nz=0.0075	0	0,0075
np=1
wa=0
wb=0
il=1.211

[RMS 206]
nz=0.0075	0	0,0075
np=1
wa=0
wb=0
il=1.211

[RMS 207]
nz=0.0075	0	0,0075
np=1
wa=0
wb=0
il=1.211

[RMS 67]
nz=0.025	0	0,025
np=1
wa=0
wb=0
il=4.0365

[ELEMENT 2]
na=Chodniki i dojścia do posesji
wa=0
kn=0	0	0
id=59
nu=5.4
wn=		

[POZYCJA]
id=61
pd=		D-04.01.01		D-04.01.01		1
na=Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=1402.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1402.3	1	#p54						

[RMS 80]
nz=0.1315	0	0,1315
np=1
wa=0
wb=0
il=184.4025

[RMS 59]
nz=0.005	0	0,005
np=1
wa=0
wb=0
il=7.0115

[POZYCJA]
id=94
pd=		D-04.05.01 		D-04.05.01 		1
na=Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 1,5 MPa - grub.warstwy po zagęszczeniu 10 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=1402.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1402.3	1	1402,3						

[RMS 80]
nz=0.2385	0	0,2385
np=1
wa=0
wb=0
il=334.4485

[RMS 52]
nz=0.0005	0	0,0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7011

[RMS 59]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=14.023

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 86]
nz=0.1018	0	0,1018
np=0
wa=0
wb=0
il=142.7541

[RMS 14]
nz=0.0402	0	0,0402
np=1
wa=0
wb=0
il=56.3725

[POZYCJA]
id=95
pd=		D-05.03.23		D-05.03.23		1
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bez-fazowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=1402.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1402.3	1	#p54						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.8		0,8
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 80]
nz=1.3032	0	1,3032
np=1
wa=0
wb=0
il=1461.9819

[RMS 43]
nz=1.025	0	1,025
np=1
wa=0
wb=0
il=1437.3575

[RMS 184]
nz=0.0818	0	0,0818
np=1
wa=0
wb=0
il=114.7081

[RMS 32]
nz=0.0117	0	0,0117
np=1
wa=0
wb=0
il=16.4069

[RMS 59]
nz=0.027	0	0,027
np=1
wa=0
wb=0
il=37.8621

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 69]
nz=0.13	0	0,13
np=1
wa=0
wb=0
il=182.299

[RMS 78]
nz=0.025	0	0,025
np=1
wa=0
wb=0
il=35.0575

[ELEMENT 1]
na=Pobocza
wa=0
kn=0	0	0
id=248
nu=6
wn=		

[POZYCJA]
id=249
pd=		D-06.03.01		D-06.03.01		1
na=Plantowanie poboczy materiałem kłsm (grubośc 15cm)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=272.25
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=272.25	1	363*0,75						

[RMS 80]
nz=0.104	0	0,104
np=1
wa=0
wb=0
il=28.314

[RMS 316]
nz=0.34	0	0,34
np=1
wa=0
wb=0
il=92.565

[ELEMENT 1]
na=Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
wa=0
kn=0	0	0
id=67
nu=7
wn=		

[POZYCJA]
id=86
pd=		D-07.02.01		D-07.02.01		1
na=Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=23
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	27-#p58						

[RMS 80]
nz=0.7528	0	0,7528
np=1
wa=0
wb=0
il=17.3144

[RMS 17]
nz=19.63	0	19,63
np=1
wa=0
wb=0
il=451.49

[RMS 31]
nz=0.045	0	0,045
np=1
wa=0
wb=0
il=1.035

[RMS 59]
nz=0.005	0	0,005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.115

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=189
pd=		D-07.02.01		D-07.02.01		1
na=Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm (słupki z rozbiórki)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 80]
nz=0.7528	0	0,7528
np=1
wa=0
wb=0
il=3.0112

[RMS 31]
nz=0.045	0	0,045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 59]
nz=0.005	0	0,005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=87
pd=		D-07.02.01		D-07.02.01		1
na=Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=13
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	17-#p61						

[RMS 80]
nz=1.0981	0	1,0981
np=1
wa=0
wb=0
il=14.2753

[RMS 23]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=13

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=188
pd=		D-07.02.01		D-07.02.01		1
na=Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych (znaki z rozbiórki)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 80]
nz=1.0981	0	1,0981
np=1
wa=0
wb=0
il=13.1772

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=190
pd=		D-07.02.01		D-07.02.01		1
na=Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych (Znaki D-6 - Tablice ze znakiem D6 na tle fluorescencyjnym)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 80]
nz=1.0981	0	1,0981
np=1
wa=0
wb=0
il=4.3924

[RMS 232]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=165
pd=		D-07.01.01		D-07.01.01		1
na=Mechaniczne malowanie linii osiowych, znaków na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczukową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=159.54
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=159.54	1	159,54						

[RMS 80]
nz=0.126	0	0,126
np=1
wa=0
wb=0
il=20.102

[RMS 26]
nz=0.393	0	0,393
np=1
wa=0
wb=0
il=62.6992

[RMS 27]
nz=0.126	0	0,126
np=1
wa=0
wb=0
il=20.102

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 73]
nz=0.0309	0	0,0309
np=1
wa=0
wb=0
il=4.9298

[RMS 199]
nz=0.0309	0	0,0309
np=1
wa=0
wb=0
il=4.9298

[POZYCJA]
id=164
pd=		D-07.06.02		D-07.06.02		1
na=Bariery wygrodzeniowe drogowe U-12a typ 2 o średnicy rury 60mm (kolor szary)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2
wm=1		1
ws=1.5		1,5

[RMS 80]
nz=1.2341	0	1,2341
np=1
wa=0
wb=0
il=14.8092

[RMS 182]
nz=5.19	0	5,19
np=1
wa=0
wb=0
il=31.14

[RMS 183]
nz=5.2	0	5,2
np=1
wa=0
wb=0
il=31.2

[RMS 17]
nz=3.58	0	3,58
np=1
wa=0
wb=0
il=21.48

[RMS 31]
nz=0.0349	0	0,0349
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2094

[RMS 184]
nz=0.0045	0	0,0045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.027

[RMS 32]
nz=0.0017	0	0,0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0102

[RMS 185]
nz=0.071	0	0,071
np=1
wa=0
wb=0
il=0.426

[RMS 186]
nz=0.066	0	0,066
np=1
wa=0
wb=0
il=0.396

[RMS 187]
nz=0.066	0	0,066
np=1
wa=0
wb=0
il=0.396

[RMS 188]
nz=0.031	0	0,031
np=1
wa=0
wb=0
il=0.186

[RMS 59]
nz=0.0018	0	0,0018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0108

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=199
pd=		D-07.05.01		D-07.05.01		1
mpn=_1211
na=Bariery ochronne stalowe jednostronne N2W2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=16
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[RMS 80]
nz=3.19	0	3,19
np=1
wa=0
wb=0
il=51.04

[RMS 239]
nz=0.039	0	0,039
np=1
wa=0
wb=0
il=0.624

[RMS 81]
nz=0.2	0	0,2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=306
pd=						0
na=Zakup i Montaż - Zestaw radarowy wyświetlacz prędkości MP DP1 (zasilanie solarne z panelem fotowoltaicznym na słupie z wysięgnikiem i akumulatorem)
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 408]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=307
pd=						0
na=Zakup i Montaż - Zestaw oświetlający przejście dla pieszych (zasilanie solarne z panelem fotowoltaicznym z oprawą na słupie z wysięgnikiem i akumulatorem)
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 409]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[ELEMENT 1]
na=Odwodnienie
wa=0
kn=0	0	0
id=216
nu=8
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Odwodnienie drogi
wa=0
kn=0	0	0
id=234
nu=8.1
wn=		

[POZYCJA]
id=217
pd=		D-02.01.01		D-02.01.01		1
na=Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=114.75
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=114.75	1	1,5*1,5*#p72 <Rury 400 mm>						

[RMS 80]
nz=0.203	0	0,203
np=1
wa=0
wb=0
il=23.2943

[RMS 8]
nz=0.0754	0	0,0754
np=1
wa=0
wb=0
il=8.6521

[RMS 67]
nz=0.2016	0	0,2016
np=1
wa=0
wb=0
il=23.1336

[POZYCJA]
id=218
pd=		D-02.03.01		D-02.03.01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=77.744
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=114.75	1	#p67						
wo=-37.006	1	-(3,14*0,2^2+1,5*0,4)*#p72						

[RMS 9]
nz=0.0135	0	0,0135
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0495

[POZYCJA]
id=219
pd=		D-02.03.01		D-02.03.01		1
mpn=_1211
na=Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=77.744
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=77.744	1	#p68						

[RMS 80]
nz=0.1022	0	0,1022
np=1
wa=0
wb=0
il=7.9454

[RMS 249]
nz=0.031	0	0,031
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4101

[POZYCJA]
id=220
pd=		D-02.03.01		D-02.03.01		0
na=Zakup piasku na nasyp
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=77.744
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=77.744	1	#p69						

[RMS 184]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=85.5184

[POZYCJA]
id=221
pd=		D-03.02.01		D-03.02.01		1
na=Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=51
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=51	1	#p72						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 80]
nz=0.469	0	0,469
np=1
wa=0
wb=0
il=22.8426

[RMS 184]
nz=0.244	0	0,244
np=1
wa=0
wb=0
il=12.444

[RMS 81]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=223
pd=		D-03.02.01		D-03.02.01		1
mpn=_1211
na=Kanały z rur PP SN8 dwuściennych łączonych na wcisk średnica 400 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=51
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=51	1	51 <przepusty>						

[RMS 80]
nz=2.4574	0	2,4574
np=1
wa=0
wb=0
il=125.3274

[RMS 252]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=52.53

[RMS 374]
nz=0.6769	0	0,6769
np=1
wa=0
wb=0
il=34.5219

[RMS 254]
nz=2.9977	0	2,9977
np=1
wa=0
wb=0
il=152.8827

[RMS 255]
nz=4.0614	0	4,0614
np=1
wa=0
wb=0
il=207.1314

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=224
pd=		D-03.02.01		D-03.02.01		1
mpn=_1211
na=Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe - obrukowanie wylotów kamieniem polnym dla rur o śr. 40 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=8
jm=ściank.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 80]
nz=19.87	0	19,87
np=1
wa=0
wb=0
il=158.96

[RMS 49]
nz=0.041	0	0,041
np=1
wa=0
wb=0
il=0.328

[RMS 254]
nz=8.64	0	8,64
np=1
wa=0
wb=0
il=69.12

[RMS 59]
nz=0.12	0	0,12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.96

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 47]
nz=0.5	0	0,5
np=0
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=233
pd=		D-06.01.03		D-06.01.03		1
mpn=1211
na=Wykonanie umocnienia dna i skarp rowów płytami ażurowymi typu "Meba" o wym. 40x60x8
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=56
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=56	1	(1,2+0,4+1,2)*20						

[RMS 80]
nz=0.64	0	0,64
np=1
wa=0
wb=0
il=35.84

[RMS 281]
nz=4.16	0	4,16
np=1
wa=0
wb=0
il=232.96

[RMS 276]
nz=0.16	0	0,16
np=1
wa=0
wb=0
il=8.96

[ELEMENT 2]
na=Remont przepustu pod drogą
wa=0
kn=0	0	0
id=236
nu=8.2
wn=		

[POZYCJA]
id=237
pd=		D-02.01.01		D-02.01.01		1
na=Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=42
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	#p80*2*1,5						

[RMS 80]
nz=0.203	0	0,203
np=1
wa=0
wb=0
il=8.526

[RMS 8]
nz=0.0754	0	0,0754
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1668

[RMS 67]
nz=0.2016	0	0,2016
np=1
wa=0
wb=0
il=8.4672

[POZYCJA]
id=238
pd=		D-02.03.01		D-02.03.01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=20.966
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	#p75						
wo=-7.034	1	-(3,14*0,4^2)*#p80						
wo=-14	1	-2*0,5*#p80						

[RMS 9]
nz=0.0135	0	0,0135
np=1
wa=0
wb=0
il=0.283

[POZYCJA]
id=239
pd=		D-02.03.01		D-02.03.01		1
mpn=_1211
na=Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=20.966
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20.966	1	#p76						

[RMS 80]
nz=0.1022	0	0,1022
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1427

[RMS 249]
nz=0.031	0	0,031
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6499

[POZYCJA]
id=240
pd=		D-02.03.01		D-02.03.01		0
na=Zakup piasku na nasyp
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=20.966
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20.966	1	#p77						

[RMS 184]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=23.0626

[POZYCJA]
id=301
pd=		D-03.02.01		D-03.02.01		1
na=Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=14
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	#p80						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 80]
nz=0.469	0	0,469
np=1
wa=0
wb=0
il=6.2705

[RMS 184]
nz=0.244	0	0,244
np=1
wa=0
wb=0
il=3.416

[RMS 81]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=302
pd=		D-03.02.01		D-03.02.01		1
mpn=_1211
na=Kanały z rur PP SN10 dwuściennych łączonych na wcisk średnica 800 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14 <przepusty>						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.5		1,5
wm=1.5		1,5
ws=1.5		1,5

[RMS 80]
nz=2.4574	0	2,4574
np=1
wa=0
wb=0
il=51.6054

[RMS 252]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=21.63

[RMS 374]
nz=0.6769	0	0,6769
np=1
wa=0
wb=0
il=14.2149

[RMS 254]
nz=2.9977	0	2,9977
np=1
wa=0
wb=0
il=62.9517

[RMS 255]
nz=4.0614	0	4,0614
np=1
wa=0
wb=0
il=85.2894

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=303
pd=		D-03.02.01		D-03.02.01		1
mpn=_1211
na=Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe - obrukowanie wylotów kamieniem polnym dla rur o śr. 40 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=2
jm=ściank.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 80]
nz=19.87	0	19,87
np=1
wa=0
wb=0
il=39.74

[RMS 49]
nz=0.041	0	0,041
np=1
wa=0
wb=0
il=0.082

[RMS 254]
nz=8.64	0	8,64
np=1
wa=0
wb=0
il=17.28

[RMS 59]
nz=0.12	0	0,12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 47]
nz=0.5	0	0,5
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=304
pd=		D-06.01.03		D-06.01.03		1
mpn=1211
na=Wykonanie umocnienia dna i skarp rowów płytami ażurowymi typu "Meba" o wym. 40x60x8
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=60
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	2*(1,2+0,6+1,2)*10						

[RMS 80]
nz=0.64	0	0,64
np=1
wa=0
wb=0
il=38.4

[RMS 281]
nz=4.16	0	4,16
np=1
wa=0
wb=0
il=249.6

[RMS 276]
nz=0.16	0	0,16
np=1
wa=0
wb=0
il=9.6

[ELEMENT 1]
na=Roboty wykończeniowe
wa=0
kn=0	0	0
id=177
nu=9
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Zieleń
wa=0
kn=0	0	0
id=178
nu=9.1
wn=		

[POZYCJA]
id=157
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0503-05	1	0503-05		1
mpn=1211
na=Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=2315
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2315	1	2315						

[RMS 80]
nz=0.105	0	0,105
np=1
wa=0
wb=0
il=243.075

[POZYCJA]
id=158
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0507-01	1	0507-01		1
mpn=_1211
na=Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm. (Humus z zakupu)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=2315
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2315	1	#p83						

[RMS 80]
nz=0.14	0	0,14
np=1
wa=0
wb=0
il=324.1

[RMS 192]
nz=0.012	0	0,012
np=1
wa=0
wb=0
il=27.78

[RMS 407]
nz=0.12	0	0,12
np=1
wa=0
wb=0
il=277.8

[POZYCJA]
id=159
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0301-07	2-21	0301-07		1
mpn=121,0:0,0911
na=Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m - Klon polny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=25
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 80]
nz=2.298	0	2,298
np=1
wa=0
wb=0
il=54.8647

[RMS 163]
nz=0.566	0	0,566
np=1
wa=0
wb=0
il=14.15

[RMS 164]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=26.25

[RMS 59]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

