[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=4
pr=System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2023.10)	
nan=
pe=0
op=0
opn=0	0	0	1	1	0	0

prn=2	2	2	3	4	1
wan=PLN
wk=

[STRONA TYT]
na=SUW1pop 14_02_2023
afn=,  
nb=SUW Witkowo, gm. Raciąż
ab=,  
ni=Burmistrz Miasta Raciąż
ai=ul. A. Mickiewicza 17, 09-140 Raciąż
nw=IBB-Inżynieria Budowlana Brudzyński
aw=ul. Płocka 69/2, 09-100 Płońsk
nk=
npn=
dt=2022-11-02
cpv=	
[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	




[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu od M	KzM
wa=6.90	1	0
op=0	0
nm=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośr. od R	KpR
wa=67.80	1	0
op=0	0
nr=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośr. od S	KpS
wa=67.80	1	0
op=0	0
ns=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk od R	
wa=11.20	1	0
op=0	0
nr=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk od S	
wa=11.20	1	0
op=0	0
ns=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty z narz. w rozbiciu	
wa=23.00	1	0
op=0	0

[NARZUTY NORMA 2]
na=Stawka VAT	
wa=23.00	1	0
op=0	0
nc=1


[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000


[RMS ZEST 10]
ty=R
na=Robocizna
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
il=2847.0336

[RMS ZEST 15]
ty=R
na=Robocizna
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
il=52.9738


[RMS ZEST 1]
ty=M
na=Wiercenie studni
id=AW0001	1
jm=m	40
ce=0
il=190.0000

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=Pompa głębinowa SP 125- 2-A, 3x400V, przyłącze Rp 6, 18,5kW
id=630040101	1
jm=szt	20
ce=0
il=3.0000

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=Płoszcz
id=AW0002	1
jm=szt	20
ce=0
il=3.0000

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=Czujnik PT100 z kablem 20m
id=AW0003	1
jm=szt	20
ce=0
il=3.0000

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=Zestaw montażowy do PT1000 MS6/MS6000
id=AW0004	1
jm=szt	20
ce=0
il=3.0000

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=Przetwornica częstotliwości CUE 3x380-500V IP20 30kW
id=AW0005	1
jm=szt	20
ce=0
il=3.0000

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=Moduł MCB 114 130B1172 GPL
id=AW0006	1
jm=szt	20
ce=0
il=3.0000

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=Obudowa falownika
id=AW0007	1
jm=szt	20
ce=0
il=3.0000

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=Badania fizykochemiczne+mikrobiologiczne
id=AW0008	1
jm=szt	20
ce=0
il=3.0000

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=Piasek filtracyjny w opakowaniu
id=1642110	1
jm=t	34
ce=0
il=3.2400

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Pospółka kruszywo nienormowane
id=1602197	1
jm=m3	60
ce=0
il=14.6217

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Piasek zwykły
id=1601801	1
jm=m3	60
ce=0
il=76.5888

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Piasek zwykły
id=1601801	1
jm=m3	60
ce=0
il=3.0500

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Piasek zwykły
id=1601801	1
jm=m3	60
ce=0
il=22.1400

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe
id=5249999	1
jm=szt	20
ce=0
il=6.0000

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Łącznik rurowo-kołnierzowy DN 150 mm do rur PE, żeliwo i PVC-U 
id=512160103	1
jm=szt	20
ce=0
il=6.0000

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Śruby stalowe zgrubne M 16x 90 mm
id=6803308	1
jm=kg	33
ce=0
il=24.2100

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Zasuwa koł. żel. sfero. 1,6MPa, fi 80 mm
id=5811805	1
jm=szt	20
ce=0
il=3.0000

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=Uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołn.
id=6815999	1
jm=szt	20
ce=0
il=6.0000

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=Obudowy żeliwne do zasuw nr kat.025A,025B
id=5891099	1
jm=szt	20
ce=0
il=3.0000

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=Skrzynki żeliwne uliczne
id=5891199	1
jm=szt	20
ce=0
il=3.0000

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=Uszczelki gumowe płaskie D/połącz.kołnierz
id=6832099	1
jm=szt	20
ce=0
il=3.0000

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=Kołnierz DN 90/80
id=AW0001	1
jm=szt	20
ce=0
il=3.0000

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=Uszczelka b/azbestowa płaska fi 150mm
id=6814011	1
jm=szt	20
ce=0
il=9.9000

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=Rury z żeliwa sferoid.wew.cement.fi 150 mm
id=5200905	1
jm=m	40
ce=0
il=58.5000

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=Badania P
id=AW0009	1
jm=kpl	90
ce=0
il=1.0000

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=Aerator
id=AW0010	1
jm=szt	20
ce=0
il=1.0000

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=Zestaw filtracyjny
id=AW0011	1
jm=szt	20
ce=0
il=5.0000

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=Filtr istiejący
id=AW0012	1
jm=szt	20
ce=0
il=3.0000

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=Zbiornik kontro
id=AW0013	1
jm=szt	20
ce=0
il=3.0000

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=Promag W 400, 5W4C1F, DN150 6"
id=AW0014	1
jm=szt	20
ce=0
il=3.0000

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=Promag W 400, 5W4C2H, DN200 8"
id=AW0015	1
jm=szt	20
ce=0
il=3.2000

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=Promag W 400, 5W4C2H, DN200 8"
id=AW0015	1
jm=szt	20
ce=0
il=8.0000

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=Sprężarka bezolejowa tłokowa wyposażona w zintegrowany osuszacz ziębniczy 
id=AW0016	1
jm=szt	20
ce=0
il=2.0000

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=Zintegrowany ze sprężarką zbiornik buforowy 270l
id=AW0017	1
jm=szt	20
ce=0
il=2.0000

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=Elektroniczny spust kondensatu
id=AW0018	1
jm=szt	20
ce=0
il=2.0000

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=Rozdzielnia pneumatyczna
id=AW0019	1
jm=szt	20
ce=0
il=1.0000

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=Zestaw dmuchawy 1310- dmuchawa  zawór bezpieczeństwa, zawór odcinający, zawór zwrotny, łącznik amortyzacyjny, orurowanie, kształtki, kołnierze, śruby ze stali nierdzewnej, konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej
id=AW0020	1
jm=szt	20
ce=0
il=1.0000

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=Zestaw chloratora DDC Grundfos
id=AW0021	1
jm=szt	20
ce=0
il=2.0000

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=Zestaw koagulatora  DDC Grundfos
id=AW0022	1
jm=szt	20
ce=0
il=1.0000

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=Rury, kształtki, kołnierze, śruby, konstrukcja nośna ze stali nierdzewnej, obejmy poza zestawami technologicznymi
id=AW0023	1
jm=kpl	90
ce=0
il=1.0000

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=Zestaw podnoszenia ciśnienia+Szafa zdalnego punktu pomiarowego do funkcji ZKC Zdalnej Korekty Ciśnienia 
id=AW0024	1
jm=kpl	90
ce=0
il=1.0000

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=Pompa płuczna
id=AW0025	1
jm=kpl	90
ce=0
il=1.0000

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=Rozdzielnia technologiczna
id=AW0026	1
jm=kpl	90
ce=0
il=1.0000

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=Rozdzielnia hydrofor
id=AW0027	1
jm=kpl	90
ce=0
il=1.0000

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=Załadunek, transport, Dokumentacja DTR, rysunki powykonawcze, 
id=AW0028	1
jm=kpl	90
ce=0
il=1.0000

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=Wizualizacja SCADA Tel WIN z stanowiskiem komputerowym 
id=AW0029	1
jm=kpl	90
ce=0
il=1.0000

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=Rozruch mechaniczny urządzeń 
id=AW0030	1
jm=kpl	90
ce=0
il=1.0000

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=Pale szalunkowe stalowe (wypraski)
id=1121199	1
jm=t	34
ce=0
il=0.0258

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=Bale iglaste obrzynane gr. 50-63 mm,kl.III
id=2640003	1
jm=m3	60
ce=0
il=0.0399

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=Drewno iglaste okrągłe nasycone na stemple
id=2640900	1
jm=m3	60
ce=0
il=0.0342

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=Rura PVC kielich.kan.zew. fi160, SN8 Lita
id=56301221	1
jm=m	40
ce=0
il=10.0000

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=Neutalizatory kamionkowe kwasoodporne
id=5531400	1
jm=szt	20
ce=0
il=1.0000

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=Kit węglowy kwasoodporny
id=1470199	1
jm=kg	33
ce=0
il=1.0800

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=Likwidacja sondy hydrostatycznej
id=AW0032	1
jm=szt	20
ce=0
il=2.0000

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=Pomiar radarowy poziomu lustra wody
id=AW0033	1
jm=szt	20
ce=0
il=2.0000

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=zawór pływakowy
id=58227991	1
jm=szt	20
ce=0
il=2.0000

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=Projekt odwiertu
id=AW0034	1
jm=szt	20
ce=0
il=1.0000

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=przesunięcie osuszacza
id=AW0036	1
jm=szt	20
ce=0
il=1.0000

[RMS ZEST 76]
ty=M
na=wentylacja sprężąrek
id=AW0037	1
jm=szt	20
ce=0
il=1.0000

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=wentylacja pom. chloratora
id=AW0038	1
jm=szt	20
ce=0
il=1.0000


[RMS ZEST 12]
ty=S
na=Wyciąg wolnstoj.elek.0,5-0,75t
id=34413	1
jm=m-g	148
ce=0
il=[LIMIT]

[RMS ZEST 13]
ty=S
na=Koparko- ładowarka KOMATSU PWI 70
id=11195	1
jm=m-g	148
ce=0
il=[LIMIT]

[RMS ZEST 14]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy  5-10t
id=39812	1
jm=m-g	148
ce=0
il=[LIMIT]

[RMS ZEST 17]
ty=S
na=Zagęszczarka 200-400kg
id=12526	1
jm=m-g	148
ce=0
il=[LIMIT]

[RMS ZEST 18]
ty=S
na=Zagęszczarka 200-400kg
id=12526	1
jm=m-g	148
ce=0
il=[LIMIT]

[RMS ZEST 22]
ty=S
na=Ubijak spalinowy 200 kG
id=12622	1
jm=m-g	148
ce=0
il=[LIMIT]

[RMS ZEST 23]
ty=S
na=Ubijak spalinowy 200 kG
id=12622	1
jm=m-g	148
ce=0
il=[LIMIT]

[RMS ZEST 24]
ty=S
na=Koparko-ład samobieżna 0,5-0,6
id=11115	1
jm=m-g	148
ce=0
il=[LIMIT]

[RMS ZEST 25]
ty=S
na=Koparko-ład samobieżna 0,5-0,6
id=11115	1
jm=m-g	148
ce=0
il=[LIMIT]

[RMS ZEST 29]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy
id=39520	1
jm=m-g	148
ce=0
il=[LIMIT]

[RMS ZEST 34]
ty=S
na=Samochód dostawczy do 0,9 t
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0
il=[LIMIT]

[RMS ZEST 62]
ty=S
na=Ładowarka jednonacz.koł.2,00m3
id=11413	1
jm=m-g	148
ce=0
il=[LIMIT]

[RMS ZEST 63]
ty=S
na=Spycharka gąsienicowa  55 KM
id=11331	1
jm=m-g	148
ce=0
il=[LIMIT]

[RMS ZEST 64]
ty=S
na=Samochód samowyład.10-15 t (1)
id=39813	1
jm=m-g	148
ce=0
il=[LIMIT]


[RMS ZEST 10000]
ty=R	1
na=Robocizna pomocnicza
id=000	1
jm=%	147
il=0

[RMS ZEST 10001]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze
id=88888888	1
jm=%	147
il=0

[RMS ZEST 10002]
ty=S	1
na=Sprzęt pomocniczy
id=00000	1
jm=%	147
il=0

[RMS ZEST 10003]
ty=S	1
na=Rusztowanie
id=RUSZTOWANIE	1
jm=m-g	148
ce=1
il=0

[RMS ZEST 10004]
ty=S	1
na=Transport
id=TRANSPORT	1
jm=m-g	148
ce=1
il=0

[RMS ZEST 20000]
ty=R	1
na=Robocizna Razem
id=999	1
jm=r-g	149
il=0


[ELEMENT 1]
na=Ujęcia wody
cpv=
kn=		
wn=

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	

[POZYCJA]
id=1
pd=	AW	AW
na=Wykonanie odwiertu dla ujęcia wody SW- II o głębokości 80m; SW- III o głębokości 60m; SW- IV o głębokości 50m
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=190.00
jm=m	40
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.00
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=0
wa=


[POZYCJA]
id=2
pd=	AW	AW
na=Montaż pomp głębinowych 120m3/h
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=3.00
jm=szt	20
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.00
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 2]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=0
wa=


[RMS 10]
nz=10.0000	0	10.0000*1.000
np=0
wa=


[POZYCJA]
id=3
pd=	AW	AW
na=Płaszcz
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=3.00
jm=szt	20
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.00
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 3]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=0
wa=


[RMS 10]
nz=0.1110	0	0.1110*1.000
np=0
wa=


[POZYCJA]
id=4
pd=	AW	AW
na=Czujnik PT100 z kablem 20m
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=3.00
jm=szt	20
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.00
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 4]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=0
wa=


[POZYCJA]
id=5
pd=	AW	AW
na=Zestaw montażowy do PT1000 MS6/MS6000
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=3.00
jm=szt	20
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.00
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 5]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=0
wa=


[POZYCJA]
id=6
pd=	AW	AW
na=Przetwornica częstotliwości CUE 3x380-500V IP20 30kW
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=3.00
jm=szt	20
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.00
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 6]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=0
wa=


[POZYCJA]
id=7
pd=	AW	AW
na=Moduł MCB 114 130B1172 GPL
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=3.00
jm=szt	20
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.00
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 7]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=0
wa=


[POZYCJA]
id=8
pd=	AW	AW
na=Obudowa przetwornicy częstotliwości
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=3.00
jm=szt	20
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.00
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 8]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=0
wa=


[POZYCJA]
id=9
pd=	AW	AW
na=Badania fizykochemiczne+mikrobiologiczne
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=3.00
jm=szt	20
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.00
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 9]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=0
wa=


[POZYCJA]
id=10
pd=	AW	AW
na=Likwidacja studni
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=3.00
jm=szt	20
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.00
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 10]
nz=150.0000	0	150.0000*1.000
np=0
wa=


[RMS 11]
nz=1.0800	0	1.0800*1.000
np=0
wa=


[RMS 12]
nz=1.1300	0	1.1300*1.000
np=0
wa=


[ELEMENT 1]
na=Przebudowa rurociągu wody surowej dn150, żel
cpv=
kn=		
wn=

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	

[POZYCJA]
id=11
pd=	KNR 2-01W	201W0201100100
na=Roboty ziemne w gruntach kat.I-II wykonywane koparką przedsiębierną o pojemności łyżki 0,60 m3 z transportem urobku do 1 km samochodem samowyładowczym 5-10 t
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=65.025
jm=m3	60
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.00
nsn=
ko=Tablica: 02011310 1 .Wykonanie koparką początkowego wykopu (wcinki) na odkład1310 2.Odspojenie i załadowanie ziemi koparką na samochody1310 3.Zmiany stanowiska pracy koparki w wykopie w miarę postępu robót1310 4.Ręczne wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowków odwadniających w wykopie1310 5 .Przewóz ziemi samochodami i wyładunek w miejscu wbudowania w nasyp lub na1310   odkład1310 6.Ręczne wyrównanie z grubsza skarp i dna wykopu

[PRZEDMIAR]
wo=65.025	1	45*0,85*1,7

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 10]
nz=0.1110	0	0.1110*1.000
np=0
wa=


[RMS 13]
nz=0.0323	0	0.0323*1.000
np=0
wa=


[RMS 14]
nz=0.0881	0	0.0881*1.000
np=0
wa=


[POZYCJA]
id=12
pd=	KNR 2-01W	201W0310010000
na=Wykopy liniowe głęb.do 1,5m,szer.0,8-1,5m o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.,kolektory,z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.grunt suchy kat.I-II
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=3.68
jm=m3	60
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.00
nsn=
ko=Tablica: 03101310 1.Wyznaczenie osi i krawędzi wykopu1310 2.Odspajanie gruntu w wykopie narzędziami ręcznymi1310 3.Wykonanie pomostu oraz ustawienie i zdjęcie wyciągu ręcznego (kol.07-12)1310 4.Wydobycie gruntu na  pobocze wyrzutem łopatami (kol.01-06) lub za pomocą1310   wyciągu ręcznego (kol.07-12)1310 5.Wyrównanie dna i ścian wykopu1310 6.Sprawdzenie wymiarów wykopu1310 7.Oczyszczenie pasów o szerokości 0,6 m wzdłuż krawędzi wykopu1310 Uwaga:1310 1.W nakładach tablicy nie uwzględniono wykonania i rozbiórki umocnień ścian1310   wykopów. Umocnienie ścian wykopów liniowych łącznie z rozbiórką należy1310   normować według odpowiednich tablic w zależności od warunków miejscowych i1310   sposobu wykonania umocnień.1310 2.Nakłady tablicy dla wykopów o szerokości od 1,60m do 2,5 m mają również1310   zastosowanie dla wykopów pod studzienki i włazy murowane oraz komory1310   połączeniowe i rozdzielcze w przypadku gdy rzut poziomy dna wykopu1310   pod te obiekty przekracza 2,25 m2.1310 3.Nakłady dodatkowe na wykonanie wykopów w gruntach nawodnionych należy1310   przyjmować w wysokości: dla kat.I-II: 60 f-g, dla kat.III-IV: 55 f-g, dla1310   kat.V-VI: 35 r-g.1310 4.Nakłady na wykonanie wykopów w gruntach skalistych kategorii VII-X należy1310   ustalać jak dla wykopów w gruntach kategorii III-IV z dodaniem nakładów na1310   odspojenie w zależności od przyjętego sposobu odspajania.

[PRZEDMIAR]
wo=0.08	1	0,8*0,2*0,5
wo=3.60	1	45*0,2*0,4

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 15]
nz=1.2000	0	1.2000*1.000
np=0
wa=


[POZYCJA]
id=13
pd=	KNNR 4	N00414110200000
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15 cm
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=2.025
jm=m3	60
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.00
nsn=
ko=Tablica: 14111310 Dla kol.01-04:1310 1.Wyrównanie dna wykopu1310 2.Zrzucenie materiału do wykopu1310 3.Rozłożenie podsypki, ubicie i wyró wnanie wg niwelety1310 Dla kol.05-06:1310 1.Profilowanie gruntu wg szablonu1310 2.Wymieszanie ręczne rozdrobnionego gruntu z cementem1310 3.Stabilizacja gruntu1310 4.Rozebranie prowadnic z wyrównaniem zagłębień po prowadnicach

[PRZEDMIAR]
ko=Wodociąg			
wo=2.025	1	45*0,15*0,3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 10]
nz=1.9300	0	1.9300*1.000
np=0
wa=


[RMS 16]
nz=1.2200	0	1.2200*1.000
np=3
wa=


[RMS 17]
nz=0.7100	0	0.7100*1.000
np=0
wa=


[RMS 10001]
nz=2.50	0	2.50*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=14
pd=	KNNR 4	N00414110400000
na=Obsypka i zasypka kanałów piaskiem 25 cm ponad rurę
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=9.563
jm=m3	60
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.00
nsn=
ko=Tablica: 14111310 Dla kol.01-04:1310 1.Wyrównanie dna wykopu1310 2.Zrzucenie materiału do wykopu1310 3.Rozłożenie podsypki, ubicie i wyró wnanie wg niwelety1310 Dla kol.05-06:1310 1.Profilowanie gruntu wg szablonu1310 2.Wymieszanie ręczne rozdrobnionego gruntu z cementem1310 3.Stabilizacja gruntu1310 4.Rozebranie prowadnic z wyrównaniem zagłębień po prowadnicach

[PRZEDMIAR]
ko=Wodociąg			
wo=9.563	1	45*0,85*0,25

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 10]
nz=1.8200	0	1.8200*1.000
np=0
wa=


[RMS 19]
nz=1.2200	0	1.2200*1.000
np=3
wa=


[RMS 17]
nz=0.6700	0	0.6700*1.000
np=0
wa=


[RMS 10001]
nz=2.50	0	2.50*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=15
pd=	KNNR 1	N00102140401000
na=Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 74 kW gruntem z dokopu. Zagęszczanie ubijakami warstwy luźnej grub.35 cm. Grunt kat.I-II
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=52.782
jm=m3	60
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.00
nsn=
ko=Tablica: 02141310 1.Przemieszczenie z zasypaniem mas ziemnych uprzednio odspojonych spycharkami1310 2.Zagęszczenie uprzednio zasypywanych wykopów warstwami1310 3.Zwilżenie wodą w miarę potrzeby warstwy zagęszczanej1310 Uwaga:1310   Nakłady podane w lp.73 objemują dwa walce

[PRZEDMIAR]
wo=52.782	1	=66,025-3,68-9,563

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 10]
nz=0.1340	0	0.1340*1.000
np=0
wa=


[RMS 22]
nz=0.0700	0	0.0700*1.000
np=0
wa=


[RMS 24]
nz=0.0112	0	0.0112*1.000
np=0
wa=


[RMS 19]
nz=1.2300	0	1.2300*1.000
np=0
wa=


[POZYCJA]
id=16
pd=	KNNR Wacetob 4	N00410140400000
na=Łącznik rurowo-kołnierzowy DN 150 mm do rur żeliwo
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=6.00
jm=szt	20
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.00
nsn=
ko=Tablica: 10141310 1.Opuszczenie kształtki do wykopu1310 2.Wykonanie dołka montażowego1310 3.Ustawienie kształtki1310 4.Założenie uszczelki i skręcenie śrubami

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 15]
nz=0.9500	0	0.9500*1.000
np=0
wa=


[RMS 26]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=3
wa=


[RMS 27]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=3
wa=


[RMS 28]
nz=2.6900	0	2.6900*1.000
np=3
wa=


[RMS 29]
nz=0.0700	0	0.0700*1.000
np=3
wa=


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=17
pd=	KNNR Wacetob 4	N00411050201000
na=Zasuwy żeliwne DN80+obudowa +skrzynka
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=3.00
jm=kpl	90
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.00
nsn=
ko=Tablica: 11051310 1.Wykonanie dołków montażowych1310 2.Opuszczenie zasuwy i kształtek na dno wykopu1310 3.Ustawienie zasuwy i kształtek w przewodzie1310 4.Uszczelnienie złaczy1310 5.Założenie uszczelek i skręcenie połączeń kołnierzowych1310 6.Podbicie zasuwy i kształtek ziemią1310 7.Ustawienie obudowy i skrzynki ulicznej

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 15]
nz=3.3500	0	3.3500*1.000
np=0
wa=


[RMS 30]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=3
wa=


[RMS 31]
nz=2.0000	0	2.0000*1.000
np=3
wa=


[RMS 32]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=3
wa=


[RMS 33]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=3
wa=


[RMS 34]
nz=0.2500	0	0.2500*1.000
np=0
wa=


[RMS 28]
nz=2.6900	0	2.6900*1.000
np=3
wa=


[RMS 35]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=3
wa=


[RMS 36]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=0
wa=


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=18
pd=	KNNR 4	N00410030300000
na=Rurociągi żeliwne ciśnieniowe kielichowe LKD o średnicy 150 mm
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=45.00
jm=m	40
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.00
nsn=
ko=Tablica: 10031310 1.Wyrównianie dna wykopu1310 2.Opuszczenie rur do wykopu z przemieszczeniem1310 3.Ułożenie osiowe rur z oczyszczeniem złączy1310 4.Założenie uszczelki gumowej i wykonanie połączenia

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 10]
nz=0.3730	0	0.3730*1.000
np=0
wa=


[RMS 38]
nz=1.3000	0	1.3000*1.000
np=3
wa=


[RMS 37]
nz=0.2200	0	0.2200*1.000
np=3
wa=


[RMS 34]
nz=0.0292	0	0.0292*1.000
np=0
wa=


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=19
pd=	AW	AW
na=Przepływomierz  DN150
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=3.00
jm=szt	20
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.00
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 44]
nz=3.0000	1	3.0000*1
np=0
wa=


[RMS 10]
nz=5.0000	1	5.0000*1
np=0
wa=


[ELEMENT 1]
na=Badania pilotowe
cpv=
kn=		
wn=

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	

[POZYCJA]
id=20
pd=	AW	AW
na=Badania pilotowe
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.00
jm=kpl	90
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.00
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 39]
nz=1.0000	1	1.0000*1
np=0
wa=


[ELEMENT 1]
na=Technologia uzdatniania INSTAL COMPACT
cpv=
kn=		
wn=

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	

[POZYCJA]
id=21
pd=	AW	AW
na=Demontaż istniejących urządzeń technologicznych i sanitarnych w budynku stacji uzdatniania wody - wycena indywidualna
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.00
jm=szt	20
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.00
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 10]
nz=200.0000	0	200.0000*1.500
np=0
wa=


[POZYCJA]
id=22
pd=	AW	AW
na=Montaż urządzeń technologicznych i sanitarnych w budynku stacji uzdatniania wody - wycena indywidualna
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.00
jm=szt	20
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.00
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 10]
nz=400.0000	0	400.0000*4.200
np=0
wa=


[POZYCJA]
id=23
pd=	AW	AW
na=Zestaw aeracji AIC1310- aerator DN 1800, odpowietrznik, pierścienie , orurowanie z stali nierdzenej
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.00
jm=szt	20
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.00
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 40]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=0
wa=


[RMS 10]
nz=10.0000	0	10.0000*1.000
np=0
wa=


[POZYCJA]
id=24
pd=	AW	AW
na=Zestaw filtracyjny projektowany1310-filtr DN 1800 z płaszczem 1600 ze stali czarnej z powłokami 200#m, 6 przepustnic SOCLA z napędami pneumatycznymi, 1 przepustnica regulacyjna SOCLA z napędami pneumatycznymi,   drenaż grzybkowy, odpowietrznik ze stali nierdzewnej, orurowanie, kształtki, kołnierze, śruby ze stali nierdzewnej, konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej, złoże filtracyjne kwarcowe i katalityczne
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=5.00
jm=szt	20
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.00
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 41]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=0
wa=


[RMS 10]
nz=8.0000	0	8.0000*1.000
np=0
wa=


[POZYCJA]
id=25
pd=	AW	AW
na=Zestaw filtracyjny istniejacy1310- filtry istniejące zabezpieczenie powłoką 1310- wymiana odpowietrznika1310- 6 przepustnic SOCLA z napędami pneumatycznymi1310- 1 przepustnica regulacyjna SOCLA z napędami pneumatycznymi,1310- drenaż grzybkowy,1310- odpowietrznik ze stali nierdzewnej,1310- orurowanie, kształtki, kołnierze, śruby ze stali nierdzewnej, konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej, złoże filtracyjne kwarcowe i katalityczne
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=3.00
jm=szt	20
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.00
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 42]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=0
wa=


[RMS 10]
nz=15.0000	0	15.0000*1.000
np=0
wa=


[POZYCJA]
id=26
pd=	AW	AW
na=Zbiornik kontrolno - alarmowy ze stali nierdzewnej
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=3.00
jm=szt	20
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.00
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 43]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=0
wa=


[RMS 10]
nz=10.0000	0	10.0000*1.000
np=0
wa=


[POZYCJA]
id=27
pd=	AW	AW
na=Przepływomierz woda uzdatniona DN65
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=8.00
jm=szt	20
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.00
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 46]
nz=8.0000	1	8.0000*1
np=0
wa=


[RMS 10]
nz=10.0000	1	10.0000*1
np=0
wa=


[POZYCJA]
id=28
pd=	AW	AW
na=Przepływomierz woda uzdatniona DN200
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=4.00
jm=szt	20
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.00
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 45]
nz=1.0000	0	1.0000*0.800
np=0
wa=


[RMS 10]
nz=10.0000	1	10.0000*1
np=0
wa=


[POZYCJA]
id=29
pd=	AW	AW
na=Sprężarka bezolejowa tłokowa
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=2.00
jm=szt	20
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.00
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 47]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=0
wa=


[RMS 10]
nz=2.0000	0	2.0000*1.000
np=0
wa=


[POZYCJA]
id=30
pd=	AW	AW
na=Zintegrowany ze sprężarką zbiornik buforowy 270l
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=2.00
jm=szt	20
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.00
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 48]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=0
wa=


[RMS 10]
nz=8.0000	0	8.0000*1.000
np=0
wa=


[POZYCJA]
id=31
pd=	AW	AW
na=Elektroniczny spust kondensatu
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=2.00
jm=szt	20
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.00
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 49]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=0
wa=


[RMS 10]
nz=5.0000	0	5.0000*1.000
np=0
wa=


[POZYCJA]
id=32
pd=	AW	AW
na=Rozdzielnia pneumatyczna
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.00
jm=szt	20
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.00
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 50]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=0
wa=


[RMS 10]
nz=8.0000	0	8.0000*1.000
np=0
wa=


[POZYCJA]
id=33
pd=	AW	AW
na=Zestaw dmuchawy 1310- dmuchawa  zawór bezpieczeństwa, zawór odcinający, zawór zwrotny, łącznik amortyzacyjny, orurowanie, kształtki, kołnierze, śruby ze stali nierdzewnej, konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.00
jm=szt	20
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.00
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 51]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=0
wa=


[RMS 10]
nz=12.0000	0	12.0000*1.000
np=0
wa=


[POZYCJA]
id=34
pd=	AW	AW
na=Zestaw chloratora DDC Grundfos
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=2.00
jm=szt	20
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.00
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 52]
nz=2.0000	1	2.0000*1
np=0
wa=


[RMS 10]
nz=4.0000	0	4.0000*1.000
np=0
wa=


[POZYCJA]
id=35
pd=	AW	AW
na=Zestaw koagulatora  DDC Grundfos
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.00
jm=szt	20
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.00
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 53]
nz=1.0000	1	1.0000*1
np=0
wa=


[RMS 10]
nz=4.0000	0	4.0000*1.000
np=0
wa=


[POZYCJA]
id=36
pd=	AW	AW
na=Rury, kształtki, kołnierze, śruby, konstrukcja nośna ze stali nierdzewnej, obejmy poza zestawami technologicznymi
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.00
jm=kpl	90
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.00
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 54]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=0
wa=


[RMS 10]
nz=15.0000	0	15.0000*1.000
np=0
wa=


[POZYCJA]
id=37
pd=	AW	AW
na=Remont istniejacego zestawu w zakresie: wymiana łożysk1310wymiana uszczelnień mechanicznych1310wymiana zaworów zwrotnych1310wymiana przetwornika ciśnienia1310wymiana czujnika suchobiegu.
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.00
jm=kpl	90
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.00
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 55]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=0
wa=


[RMS 10]
nz=8.0000	0	8.0000*1.000
np=0
wa=


[POZYCJA]
id=38
pd=	AW	AW
na=Pompa płuczna
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.00
jm=kpl	90
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.00
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 56]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=0
wa=


[RMS 10]
nz=15.0000	0	15.0000*1.000
np=0
wa=


[POZYCJA]
id=39
pd=	AW	AW
na=Rozdzielnia technologiczna
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.00
jm=kpl	90
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.00
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 57]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=0
wa=


[RMS 10]
nz=15.0000	0	15.0000*1.000
np=0
wa=


[POZYCJA]
id=40
pd=	AW	AW
na=Rozdzielnia hydrofor
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.00
jm=kpl	90
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.00
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 58]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=0
wa=


[RMS 10]
nz=16.0000	0	16.0000*1.000
np=0
wa=


[POZYCJA]
id=41
pd=	AW	AW
na=Załadunek, transport, Dokumentacja DTR, rysunki powykonawcze,
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.00
jm=kpl	90
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.00
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 59]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=0
wa=


[RMS 10]
nz=20.0000	0	20.0000*1.000
np=0
wa=


[POZYCJA]
id=42
pd=	AW	AW
na=Wizualizacja SCADA Tel WIN z stanowiskiem komputerowym
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.00
jm=kpl	90
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.00
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 60]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=0
wa=


[RMS 10]
nz=3.0000	0	3.0000*1.000
np=0
wa=


[POZYCJA]
id=43
pd=	AW	AW
na=Rozruch mechaniczny urządzeń
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.00
jm=kpl	90
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.00
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 61]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=0
wa=


[ELEMENT 1]
na=Wewnętrzne instalacje sanitarne
cpv=
kn=		
wn=

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	

[POZYCJA]
id=44
pd=	AW	AW
na=Przesunięcie osuszacza
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.00
jm=szt	20
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.00
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 75]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=0
wa=


[POZYCJA]
id=45
pd=	AW	AW
na=Wentylacja sprężąrek
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.00
jm=szt	20
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.00
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 76]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=0
wa=


[POZYCJA]
id=46
pd=	AW	AW
na=Wentylacja pom. chloratora
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.00
jm=szt	20
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.00
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 77]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=0
wa=


[ELEMENT 1]
na=Zewnętrzne instalacje sanitarne
cpv=
kn=		
wn=

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	

[POZYCJA]
id=47
pd=	KNNR 1	N00102210300000
na=Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi  z transportem urobku samochodami samowyład. 10-15 t na odl.do 1 km. Grunt kat.I-II (analogia)
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=20.00
jm=m3	60
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.00
nsn=D-02.00.01
ko=Tablica: 02211310 1.Ładowanie ziemi z hałdy na samochody samowyładowcze1310 2.Podgarnięcie spycharką pozostałej ziemi pod ładowarkę1310 3.Przewóz ziemi i jej wyładunek na odkładzie w miejscu wbudowania

[PRZEDMIAR]
wo=20.00	1	10*1,0*2

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 15]
nz=0.0380	0	0.0380*1.000
np=0
wa=


[RMS 62]
nz=0.0322	0	0.0322*1.000
np=0
wa=


[RMS 63]
nz=0.0217	0	0.0217*1.000
np=0
wa=


[RMS 64]
nz=0.0999	0	0.0999*1.000
np=0
wa=


[POZYCJA]
id=48
pd=	KNNR 1	N00103130100000
na=Umocnienie pełne ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m,głęb.do 3,0m oraz pompowanie wody Grunt kat.I-IV
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=38.00
jm=m2	50
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.00
nsn=
ko=Tablica: 03131310 1.Doniesienie materiałów i przygotowanie elementów obudowy z przycięciem1310   materiałów na potrzebny wymiar1310 2.Wyrównanie ścian wykopu1310 3.Obudowa ścian balami wraz z rozparciem stemplami1310 4.Przykrycie wykopu balami1310 5.Rozbiórka deskowania i rozpór z wydobyciem m ateriałów na pobocze wykopu1310 6.Odniesienie materiałów z rozbiórki z posegregowaniem i oczyszczeniem1310 Uwaga:1310   Przy wykonywaniu umocnień w gruntach nawodnionych nakłady należy zwiększyć:1310   - robocizna: kol.01 o 55%, kol.02 o 40%, kol.03 o 30%

[PRZEDMIAR]
ko=Kolektor grawitacyjny			
wo=34.00	1	10*2*1,7
ko=Studnie rewizyjne DN1200			
wo=4.00	1	1*2,00*2

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 15]
nz=0.6750	0	0.6750*0.500
np=0
wa=


[RMS 65]
nz=0.00068	0	0.00068*1.000
np=3
wa=


[RMS 66]
nz=0.00105	0	0.00105*1.000
np=3
wa=


[RMS 67]
nz=0.0009	0	0.0009*1.000
np=3
wa=


[RMS 10001]
nz=1.00	0	1.00*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=49
pd=	KNNR 4	N00414110200000
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15 cm
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=9.96
jm=m3	60
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.00
nsn=
ko=Tablica: 14111310 Dla kol.01-04:1310 1.Wyrównanie dna wykopu1310 2.Zrzucenie materiału do wykopu1310 3.Rozłożenie podsypki, ubicie i wyró wnanie wg niwelety1310 Dla kol.05-06:1310 1.Profilowanie gruntu wg szablonu1310 2.Wymieszanie ręczne rozdrobnionego gruntu z cementem1310 3.Stabilizacja gruntu1310 4.Rozebranie prowadnic z wyrównaniem zagłębień po prowadnicach

[PRZEDMIAR]
ko=Kolektor grawitacyjny			
wo=0.06	1	1*0,2*0,3
ko=Studnie rewizyjne DN1200			
wo=9.90	1	22*1,50*1,5*0,2

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 15]
nz=1.9300	0	1.9300*1.000
np=0
wa=


[RMS 16]
nz=1.2200	0	1.2200*1.000
np=3
wa=


[RMS 18]
nz=0.7100	0	0.7100*1.000
np=0
wa=


[RMS 10001]
nz=2.50	0	2.50*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=50
pd=	KNNR 4	N00414110400000
na=Obsypka i zasypka kanałów piaskiem 25 cm ponad rurę
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=2.50
jm=m3	60
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.00
nsn=
ko=Tablica: 14111310 Dla kol.01-04:1310 1.Wyrównanie dna wykopu1310 2.Zrzucenie materiału do wykopu1310 3.Rozłożenie podsypki, ubicie i wyró wnanie wg niwelety1310 Dla kol.05-06:1310 1.Profilowanie gruntu wg szablonu1310 2.Wymieszanie ręczne rozdrobnionego gruntu z cementem1310 3.Stabilizacja gruntu1310 4.Rozebranie prowadnic z wyrównaniem zagłębień po prowadnicach

[PRZEDMIAR]
ko=Kolektor grawitacyjny			
wo=2.50	1	10*1,0*0,25

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 10]
nz=1.8200	0	1.8200*1.000
np=0
wa=


[RMS 20]
nz=1.2200	0	1.2200*1.000
np=3
wa=


[RMS 18]
nz=0.6700	0	0.6700*1.000
np=0
wa=


[RMS 10001]
nz=2.50	0	2.50*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=51
pd=	KNNR 1	N00102140401000
na=Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 74 kW gruntem z dokopu. Zagęszczanie ubijakami warstwy luźnej grub.35 cm. Grunt kat.I-II
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=18.00
jm=m3	60
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.00
nsn=
ko=Tablica: 02141310 1.Przemieszczenie z zasypaniem mas ziemnych uprzednio odspojonych spycharkami1310 2.Zagęszczenie uprzednio zasypywanych wykopów warstwami1310 3.Zwilżenie wodą w miarę potrzeby warstwy zagęszczanej1310 Uwaga:1310   Nakłady podane w lp.73 objemują dwa walce

[PRZEDMIAR]
ko=Kolektor grawitacyjny			
wo=18.00	1	10*1,20*1,5

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 10]
nz=0.1340	0	0.1340*1.000
np=0
wa=


[RMS 23]
nz=0.0700	0	0.0700*1.000
np=0
wa=


[RMS 25]
nz=0.0112	0	0.0112*1.000
np=0
wa=


[RMS 21]
nz=1.2300	0	1.2300*1.000
np=0
wa=


[POZYCJA]
id=52
pd=	KNNR 4	N004-1308-02 z.0
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=10.00
jm=m	40
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.00
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]
wo=10.00	1	10

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 68]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=0
wa=


[POZYCJA]
id=53
pd=	KNNR 4 ERRATA	N00402350300000
na=Neutralizator
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.00
jm=szt	20
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.00
nsn=
ko=Tablica: 02351310 1.Ustawienie neutralizatora1310 2.Uszczelnienie kielichów sznurem i kitem kwasoodpornym

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 10]
nz=14.2500	0	14.2500*1.000
np=0
wa=


[RMS 69]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=3
wa=


[RMS 70]
nz=1.0800	0	1.0800*1.000
np=3
wa=


[RMS 10001]
nz=1.00	0	1.00*1
np=0
wa=
op=

[ELEMENT 1]
na=Magazyn wody
cpv=
kn=		
wn=

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	

[POZYCJA]
id=54
pd=	AW	AW
na=Likwidacja sondy hydrostatycznej
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=2.00
jm=szt	20
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.00
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 71]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=0
wa=


[POZYCJA]
id=55
pd=	AW	AW
na=Montaż sond hydrostatycznych wraz obudową rurą perforowaną
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=2.00
jm=szt	20
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.00
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 72]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=0
wa=


[RMS 10]
nz=4.0000	0	4.0000*1.000
np=0
wa=


[POZYCJA]
id=56
pd=	KNNR 4 ERRATA	N00401341100000
na=Zawór pływakowy (analogia)
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=2.00
jm=szt	20
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.00
nsn=
ko=Tablica: 01041310 1.Oczyszczenie dna wykopu z wyrównaniem podłoża do wymaganego spadku1310 2.Przycięcie rur1310 3.Ułożenie rur i kształtek, z wyregulowaniem osi spadku rurociągu1310 4.Wykonanie połączeń rur i kształtej metodą klejenia1310 5.Zaślepienie wylotów korkami

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 10]
nz=0.5500	0	0.5500*1.000
np=0
wa=


[RMS 73]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=3
wa=


[RMS 10001]
nz=0.50	0	0.50*1
np=0
wa=
op=

[ELEMENT 1]
na=Dokumentacja projektowo środowiskowa
cpv=
kn=		
wn=

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	

[POZYCJA]
id=57
pd=	AW	AW
na=Dokumentacja środowiskowo projektowa (projekt wielobranżowy.
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.00
jm=kpl	90
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.00
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 74]
nz=1.0000	1	1.0000*1
np=0
wa=


