Załącznik nr 7 do SWZ  
 **ZP/55/2024**

# Zestawienie parametrów technicznych

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Opis oferowanego produktu\* | | 1 | Nazwa/typ urządzenia |  | | 2 | Producent/kraj pochodzenia |  | | 3 | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, nie powystawowe |  | | 4 | Wydajność teoretyczna: (min) 1250m2/ h |  | | 5 | Szerokość robocza (szczotki); (min) 40 cm |  | | 6 | Szerokość ssawy: (min) 65cm |  | | 7 | Pojemność zbiornika wody czystej (roztworu): (min) 45l |  | | 8 | Pojemność zbiornika wody brudnej (roztworu): (min) 50l |  | | 9 | Prędkość pracy: min. 3km/ h |  | | 10 | Zasilanie (napięcie znamionowe): 24 V |  | | 11 | Poziom hałasu: (max) 69 dB (A) |  | | 12 | Zużycie prądu: (min) 1340 W |  | | 13 | Pojemność baterii (min): 50-70 Ah |  | | 14 | Czas pracy baterii w ciągu jednego ładowania: min. 2 h |  | | 15 | Prostownik: wbudowany |  | | 16 | Długość przewodu: (min) 3 m wbudowany |  | | 17 | Wymiary (dł. x szer. x wys.): (min)cm 120 x 80 x 120 |  | | 18 | Waga maszyny gotowej do pracy (z roztworem): (max) 220 kg  Waga maszyny (bez roztworu) (min) 150 kg  Roztwór waży od (min) 45L |  | | 19 | Baterie litowo-żelazowo fosforanowe NLX1K ( min 2 szt.)  25.6V 50Ah |  | | 20 | Ssawa - ściągaczka: 1 szt. Kompatybilna z oferowaną maszyną |  | | 21 | Tarcza napędowa: (min) 43cm, |  | | 22 | Szczotka (min) 43cm |  | | 23 | Gwarancja na maszynę: min. 24 miesięcy. Serwis maszyny w miejscu użytkowania w ciągu 24h od zgłoszenia, w razie dłuższej naprawy możliwość podstawienia maszyny zastępczej. Wymiana sprzętu po trzech naprawach w ramach gwarancji.  Gwarancja na baterię litową: min. 36 miesięcy |  | | | 24 | Klasa ochrony: I / III |  | | 25 | Dopuszczenia: Certyfikat CE |  |   \*Dane uzupełnia Wykonawca |  |

**Przedmiot zamówienia: „Dostawa maszyn czyszczących dla SP ZOZ CSK UM w Łodzi”**

(podpis i pieczęć Wykonawcy)