[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft Sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	5.9.400.12
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	19	8	0	5	0	0	0	0	1.	1	1	0	0	1	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=3	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	poz.	{	}	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=0	0	0

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR ROBÓT 	PRZEDMIAR
nfn=Architektura i Budownictwo Michał Gamorski
afn=95-200 Gorzew 3K
nb=BUDOWA ZADASZENIA PRZY BUDYNKU DERMATOLOGII1310WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA 1310IM. DR WŁ. BIEGAŃSKIEGO W ŁODZI
ab=ul. Kniaziewicza 1/5, 91-347 Łódź1310
ni=WSSZ. IM DR WŁ. BIEGAŃSKIEGO
ai=ul. Kniaziewicza 1/5, 91-347 Łódź
nk=mgr inż. arch. Michał Gamorski	
dt=17.06.2024	0

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=0	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=68,8	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=15	1	0	
op=1	0
nr=1
nm=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=23	1	0	
op=0	0
nc=1

[RMS ZEST 475]
ty=M	0
na=elementy stalowe stal S235 zabezpieczenie poprzez ocynk ogniowy,1310malowanie proszkowe	0
id=1100399	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	4647
il=4647
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 371]
ty=M	0
na=pręty okrągłe do zbrojenia betonu gładkie	0
id=1101300	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	87,21909
il=87,21909
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1101300
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 367]
ty=M	0
na=pręty okrągłe do zbrojenia betonu żebrowane	0
id=1101520	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	207,1671
il=207,1671
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1101520
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 393]
ty=M	0
na=pręt gwintowany ze stali nierdzewnej M 10 x 100 mm	0
id=112HEN7111	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	70,04
il=70,04
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1101792
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 394]
ty=M	0
na=podkładka zwykła ze stali nierdzewnej M 10	0
id=112HEN7211	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	70,04
il=70,04
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6801322
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 395]
ty=M	0
na=nakrętka ze stali nierdzewnej M 10	0
id=112HEN7311	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	70,04
il=70,04
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6802701
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 425]
ty=S	0
na=walec statyczny samojezdny 10 t	0
id=12113	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0,0400407
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	12113

[RMS ZEST 426]
ty=S	0
na=walec statyczny samojezdny 15 t	0
id=12115	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0,0400407
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	12115

[RMS ZEST 480]
ty=M	0
na=szkło - zadaszenie podjazdu - szkło wraz z elementami montazowymi tafle ok. 90x200cm i 90x300cm na1310profilu z uszczelki gumowe, układane ze szczeliną i od góry listwa1310dociskowa, hartowane, laminowane 2x6,2mm	0
id=1310299	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	93,95
il=93,95
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1310299
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 364]
ty=M	0
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe	0
id=1330400	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1,56681
il=1,56681
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 407]
ty=M	0
na=uchwyty rynnowe	0
id=1353099	2
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	36,26
il=36,26
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1353099
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 411]
ty=M	0
na=uchwyty do rur spustowych	0
id=1353199	2
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	4,256
il=4,256
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1353199
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 416]
ty=M	0
na=silikon	0
id=1478101	2
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	9,395
il=9,395
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1478100
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 392]
ty=M	0
na=kotwa chemiczna	0
id=147HEN7101	3
jm=ml	000
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	788,8
il=788,8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1470099
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 476]
ty=M	0
na=rynny dachowe stalowe malowane proszkowo o śr. 120 mm	0
id=1565110	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	18,8552
il=18,8552
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1565199
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 478]
ty=M	0
na=rury spustowe stalowe ocynkowane malowane proszkowo	0
id=1565220	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	7,676
il=7,676
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1565299
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 477]
ty=M	0
na=leje spustowe stalowe ocynkowane malowane proszkowo	0
id=1565500	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	2
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1565399
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 408]
ty=M	0
na=uszczelki gumowe	0
id=1565600	2
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	11,9658
il=11,9658
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1560099
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 428]
ty=M	0
na=płyta wiórowo - cementowa	0
id=1750803	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	28,11488
il=28,11488
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1750810
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 423]
ty=M	0
na=mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa częściowo zamknięta	0
id=2_31004	3
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	0,5773985
il=0,5773985
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2390020

[RMS ZEST 165]
ty=R	0
na=robocizna	0
id=2030509440	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=561,7763041

[RMS ZEST 360]
ty=M	0
na=beton zwykły z kruszywa naturalnego	0
id=2370699	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	5,890045
il=5,890045
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2370699
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 420]
ty=M	0
na=beton B-10 (C8/10)	0
id=2370699	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	0,85387
il=0,85387
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2370699
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 362]
ty=M	0
na=deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	0
id=2600621	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	0,029015
il=0,029015
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2600621
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 363]
ty=M	0
na=deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	0
id=2600622	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	0,029015
il=0,029015
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2600622
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 460]
ty=S	0
na=żuraw samochodowy 5-6 t	0
id=31114	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=6,5058
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	31114

[RMS ZEST 461]
ty=S	0
na=żuraw samochodowy 12-16 t	0
id=31121	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=11,6175
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	31121

[RMS ZEST 5]
ty=S	0
na=wyciąg	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=5,24407145
pr=	0	0	0	34000

[RMS ZEST 62]
ty=S	0
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=7,0551366

[RMS ZEST 357]
ty=S	0
na=ciągnik kołowy 75-85 KM	0
id=39121	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=10,6881
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39121

[RMS ZEST 86]
ty=M	0
na=woda	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	0,01746944
il=0,01746944

[RMS ZEST 361]
ty=M	0
na=drewno okrągłe na stemple budowlane	0
id=3950001	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	0,023212
il=0,023212
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 358]
ty=S	0
na=przyczepa dłużycowa 10 t	0
id=39653	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=10,6881
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39653

[RMS ZEST 421]
ty=S	0
na=pompa do betonu	0
id=44125	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0,0829
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	44125

[RMS ZEST 366]
ty=S	0
na=pompa do betonu na samochodzie	0
id=44141	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0,40621
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	44141

[RMS ZEST 424]
ty=S	0
na=rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m	0
id=52314	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0,0400407
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	52314

[RMS ZEST 422]
ty=S	0
na=piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni	0
id=52600	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=2,875
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	52600

[RMS ZEST 370]
ty=S	0
na=giętarka do prętów	0
id=71210	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1,48933995
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	71210

[RMS ZEST 369]
ty=S	0
na=nożyce do prętów	0
id=71230	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1,76208095
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	71230

[RMS ZEST 368]
ty=S	0
na=prościarka do prętów	0
id=71250	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1,32569535
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	71250

[RMS ZEST 359]
ty=S	0
na=spawarka elektryczna wirująca 300 A	0
id=72111	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=8,3646
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	72111

[RMS ZEST 354]
ty=S	0
na=sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min	0
id=83111	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=3,891
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	83111

[RMS ZEST 433]
ty=M	0
na=kołki rozporowe	0
id=8990499	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	365,7664
il=365,7664
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8990499

[RMS ZEST 479]
ty=M	0
na=blacha stalowa ocynkowana malowana proszkowo	0
id=9_00011	3
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	67,14816
il=67,14816

[RMS ZEST 1]
ty=R	0
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=35
cw=0	PLN	0
il=0

[RMS ZEST 142]
ty=M	0
na=kontener 7,5m3 - zmieszane gruz i odpady budowlane	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	2
il=2

[RMS ZEST 437]
ty=M	0
na=pałąk uderzeniowy	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1

[RMS ZEST 483]
ty=M	0
na=oświetlenie wiaty wraz z zasilaniem i zabezpieczeniami; w tym ew.1310rozbudowa tablicy istniejącej	0
id=	0
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1

[RMS ZEST 486]
ty=M	0
na=podkonstrukcja dla wykonanania oszklenia wiaty	0
id=	0
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	93,95
il=93,95

[RMS ZEST 4]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
ce=1
cw=0		0
il=0

[ELEMENT 1]
na=ZADASZENIE WJAZDU - Fundamenty
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=4653
nu=1

[POZYCJA]
id=4844
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AT-03 0101-02	AT-03	0101-02		1
mpn=_1211
na=Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=25	25		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[RMS 165]
nz=0,115	0	0,115
np=0
wa=0
wb=0
il=2,875

[RMS 422]
nz=0,115	0	0,115
np=0
wa=0
wb=0
il=2,875

[POZYCJA]
id=4826
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0801-03	2-31	0801-03		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=12,97	12,97		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5,4	1	1,5*1,8*2						
wo=5,12	1	0,8*0,8*8						
wo=2,45	1	0,7*0,7*5						

[RMS 165]
nz=0,6625	0	0,6625
np=0
wa=0
wb=0
il=8,592625

[RMS 354]
nz=0,3	0	0,3
np=0
wa=0
wb=0
il=3,891

[POZYCJA]
id=4654
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0306-08	1	0306-08		1
mpn=1211
na=Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,0 m w gruncie kat. III
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=17	17		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17						

[RMS 165]
nz=1,5	0	1,5
np=0
wa=0
wb=0
il=25,5

[POZYCJA]
id=4839
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1101-03	2-02	1101-03		1
mpn=1211
na=Podkłady betonowe pod ławy i stopy fundamentowe grub. 10 cm z betonu B-10 (C8/10) na podłożu gruntowym
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=0,829	0,829		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,416	1	1,6*1,3*0,1*2						
wo=0,288	1	0,6*0,6*0,1*8						
wo=0,125	1	0,5*0,5*0,1*5						

[RMS 165]
nz=2,9	0	2,9
np=0
wa=0
wb=0
il=2,4041

[RMS 420]
nz=1,03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0,85387

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 421]
nz=0,1	0	0,1
np=0
wa=0
wb=0
il=0,0829

[POZYCJA]
id=4656
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0204-01	2-02	0204-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 0.5m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=5
ob=5,803	5,803		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2,912	1	1,6*1,3*0,7*2						
wo=2,016	1	0,6*0,6*0,7*8						
wo=0,875	1	0,5*0,5*0,7*5						

[RMS 165]
nz=5,48	0	5,48
np=0
wa=0
wb=0
il=31,80044

[RMS 360]
nz=1,015	0	1,015
np=1
wa=0
wb=0
il=5,890045

[RMS 361]
nz=0,004	0	0,004
np=1
wa=0
wb=0
il=0,023212

[RMS 362]
nz=0,005	0	0,005
np=1
wa=0
wb=0
il=0,029015

[RMS 363]
nz=0,005	0	0,005
np=1
wa=0
wb=0
il=0,029015

[RMS 364]
nz=0,27	0	0,27
np=1
wa=0
wb=0
il=1,56681

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 62]
nz=0,04	0	0,04
np=0
wa=0
wb=0
il=0,23212

[RMS 366]
nz=0,07	0	0,07
np=0
wa=0
wb=0
il=0,40621

[POZYCJA]
id=4666
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0259-04	2-02	0259-04		1
mpn=121,0:2,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych -pręty żebrowane
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=6
ob=203,105	203,105		1
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=203,105	1	#p5*50*0,7						

[RMS 165]
nz=0,0478	0	0,0478
np=0
wa=0
wb=0
il=9,708419

[RMS 367]
nz=1,02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=207,1671

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 368]
nz=0,0048	0	0,0048
np=0
wa=0
wb=0
il=0,974904

[RMS 369]
nz=0,0064	0	0,0064
np=0
wa=0
wb=0
il=1,299872

[RMS 370]
nz=0,0054	0	0,0054
np=0
wa=0
wb=0
il=1,096767

[RMS 5]
nz=0,001	0	0,001
np=0
wa=0
wb=0
il=0,203105

[RMS 62]
nz=0,0018	0	0,0018
np=0
wa=0
wb=0
il=0,365589

[POZYCJA]
id=4675
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0259-03	2-02	0259-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych - pręty gładkie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=7
ob=87,045	87,045		1
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=87,045	1	#p5*50*0,3						

[RMS 165]
nz=0,0398	0	0,0398
np=0
wa=0
wb=0
il=3,464391

[RMS 371]
nz=1,002	0	1,002
np=1
wa=0
wb=0
il=87,21909

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 368]
nz=0,00403	0	0,00403
np=0
wa=0
wb=0
il=0,35079135

[RMS 369]
nz=0,00531	0	0,00531
np=0
wa=0
wb=0
il=0,46220895

[RMS 370]
nz=0,00451	0	0,00451
np=0
wa=0
wb=0
il=0,39257295

[RMS 5]
nz=0,00081	0	0,00081
np=0
wa=0
wb=0
il=0,07050645

[RMS 62]
nz=0,00144	0	0,00144
np=0
wa=0
wb=0
il=0,1253448

[POZYCJA]
id=4847
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0310-01	2-31	0310-01		1
mpn=_1211
na=Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - dolanie masy asfaltowej nad stopami fundmentowymi
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=8
ob=5,803	5,803		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2,912	1	1,6*1,3*0,7*2						
wo=2,016	1	0,6*0,6*0,7*8						
wo=0,875	1	0,5*0,5*0,7*5						

[RMS 165]
nz=0,033	0	0,033
np=0
wa=0
wb=0
il=0,191499

[RMS 423]
nz=0,0995	0	0,0995
np=0
wa=0
wb=0
il=0,5773985

[RMS 424]
nz=0,0069	0	0,0069
np=0
wa=0
wb=0
il=0,0400407

[RMS 425]
nz=0,0069	0	0,0069
np=0
wa=0
wb=0
il=0,0400407

[RMS 426]
nz=0,0069	0	0,0069
np=0
wa=0
wb=0
il=0,0400407

[ELEMENT 1]
na=ZADASZENIE WJAZDU - KONSTRUKCJA
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=4729
nu=2

[POZYCJA]
id=4885
pd=ORGBUD wyd.II 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	2-05 0107-01	2-05	0107-01		1
mpn=1211
na=Zadaszenie wjazdu
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=9
ob=4,647	4,647		1
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4,647	1	4,647						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 165]
nz=22,98	0	22,98
np=0
wa=0
wb=0
il=101,9825973

[RMS 475]
nz=1000	0	1000
np=0
wa=0
wb=0
il=4647

[RMS 460]
nz=1,4	0	1,4
np=0
wa=0
wb=0
il=6,5058

[RMS 461]
nz=2,5	0	2,5
np=0
wa=0
wb=0
il=11,6175

[RMS 357]
nz=2,3	0	2,3
np=0
wa=0
wb=0
il=10,6881

[RMS 358]
nz=2,3	0	2,3
np=0
wa=0
wb=0
il=10,6881

[RMS 359]
nz=1,8	0	1,8
np=0
wa=0
wb=0
il=8,3646

[POZYCJA]
id=4752
pd=HENKEL wyd.I 2008	ZKNR	C-2 0703-04	C-2	0703-04		1
mpn=_1211
na=Montaż kotew chemicznych wiercenie otworu o śr. 12 mm i gł. 100 mm w cegle pełnej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=10
ob=68	68		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=68	1	4*17						

[RMS 165]
nz=0,14	0	0,14
np=0
wa=0
wb=0
il=9,52

[RMS 392]
nz=11,6	0	11,6
np=1
wa=0
wb=0
il=788,8

[RMS 393]
nz=1,03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=70,04

[RMS 394]
nz=1,03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=70,04

[RMS 395]
nz=1,03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=70,04

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4808
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0524-01	2-02	0524-01		1
mpn=1211
na=Rynny dachowe stal ocynkowana malowana proszkowo śr. 120 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=11
ob=18,13	18,13		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=11,9	1	11,9						
wo=6,23	1	6,23						
ko=				

[RMS 165]
nz=0,234	0	0,234
np=0
wa=0
wb=0
il=4,24242

[RMS 476]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=18,8552

[RMS 407]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=36,26

[RMS 408]
nz=0,66	0	0,66
np=1
wa=0
wb=0
il=11,9658

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 62]
nz=0,0022	0	0,0022
np=0
wa=0
wb=0
il=0,039886

[POZYCJA]
id=4815
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0524-03	2-02	0524-03		1
mpn=1211
na=Leje spustowe stalowe ocynkowane malowane proszkowo
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=12
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 165]
nz=0,181	0	0,181
np=0
wa=0
wb=0
il=0,362

[RMS 477]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 62]
nz=0,002	0	0,002
np=0
wa=0
wb=0
il=0,004

[POZYCJA]
id=4820
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0531-04	2-02	0531-04		1
mpn=1211
na=Rury spustowe stalowe ocynkowane malowane proszkowo
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=13
ob=7,6	7,6		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=7,6	1	3,8*2						

[RMS 165]
nz=0,31	0	0,31
np=0
wa=0
wb=0
il=2,356

[RMS 478]
nz=1,01	0	1,01
np=1
wa=0
wb=0
il=7,676

[RMS 411]
nz=0,56	0	0,56
np=1
wa=0
wb=0
il=4,256

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 62]
nz=0,002	0	0,002
np=0
wa=0
wb=0
il=0,0152

[POZYCJA]
id=4853
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 2006-03	2-02	2006-03		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Płyty wiórowo-cementowe
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=14
ob=27,296	27,296		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3,302	1	6,23*0,53						
wo=2,205	1	4,16*0,53						
wo=6,307	1	11,9*0,53						
wo=3,986	1	7,52*0,53						
wo=9,609	1	18,13*0,53						
wo=1,887	1	3,56*0,53						

[RMS 165]
nz=0,5043	0	0,5043
np=0
wa=0
wb=0
il=13,7653728

[RMS 428]
nz=1,03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=28,11488

[RMS 86]
nz=0,00064	0	0,00064
np=1
wa=0
wb=0
il=0,01746944

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 5]
nz=0,01	0	0,01
np=0
wa=0
wb=0
il=0,27296

[RMS 62]
nz=0,0095	0	0,0095
np=0
wa=0
wb=0
il=0,259312

[POZYCJA]
id=4860
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0514-02	2-02	0514-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=15
ob=54,592	54,592		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=54,592	1	#p14*2						

[RMS 165]
nz=1,57	0	1,57
np=0
wa=0
wb=0
il=85,70944

[RMS 479]
nz=1,23	0	1,23
np=1
wa=0
wb=0
il=67,14816

[RMS 433]
nz=6,7	0	6,7
np=1
wa=0
wb=0
il=365,7664

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 62]
nz=0,0069	0	0,0069
np=0
wa=0
wb=0
il=0,3766848

[POZYCJA]
id=5280
pd=		 kalk. własna		kalk. własna		0
na=Podkonstrukcja dla wykonanania oszklenia wiaty
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=16
ob=93,95	93,95		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=93,95	1	#p17						

[RMS 486]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=93,95

[POZYCJA]
id=4829
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1040-06	2-02	1040-06		1
mpn=_1211
na=Szkło - pokrycie konstrukcji dachowej
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=17
ob=93,95	93,95		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=93,95	1	93,95						

[RMS 165]
nz=2,76	0	2,76
np=0
wa=0
wb=0
il=259,302

[RMS 416]
nz=0,1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=9,395

[RMS 4]
nz=15	0	15
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 480]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=93,95

[RMS 5]
nz=0,05	0	0,05
np=0
wa=0
wb=0
il=4,6975

[RMS 62]
nz=0,06	0	0,06
np=0
wa=0
wb=0
il=5,637

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJE ELEKTRYCZNE
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=5277
nu=3

[POZYCJA]
id=5278
pd=		 kalk. własna		kalk. własna		0
na=oświetlenie wiaty wraz z zasilaniem i zabezpieczeniami; w tym ew.1310rozbudowa tablicy istniejącej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=18
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 483]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=1232
nu=4

[POZYCJA]
id=1230
pd=		 kalk. własna		kalk. własna		0
na=Koszty transportu i utyliazacji gruzu i odpadów budowlanych - załadunek i odebranie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=19
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 142]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=4866
pd=		 kalk. własna		kalk. własna		0
na=Pałąk przeciwuderzeniowy
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=20
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 437]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[SUMA KONTROLNA]
8CC3E2F920C9DCA5AA5F8D2F3F2018C3
