DM.272.17.2023.RB Szczytno 29.11.2023 r.

**Wykonawcy**

W związku z pytaniami skierowanymi do Zamawiającego na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605) Zamawiający przekazuje ich treść wraz z wyjaśnieniami. **Dotyczy:** postępowania nr DM.272.17.2023.RB pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark-Rozogi od km 23+360 do km 28+200”**

**Pytanie nr 1**
Zgodnie z opisem technicznym – pkt 2.1. – wszystkie roboty należy prowadzić pod stałym nadzorem archeologicznym. W związku z obmiarowym charakterem robót, prosimy o dodanie odpowiedniej pozycji kosztorysowej.

**Odpowiedź**

Dodano odpowiednia pozycję w przedmiarze i kosztorysie

**Pytanie nr 2**Proszę o potwierdzenie, że pobocza należy wykonać z pospółki.

**Odpowiedź**

Tak potwierdzamy, że pobocza należy wykonać z pospółki

**Pytanie nr 3**Proszę o potwierdzenie, że do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego na poszerzeniach i zjazdach należy stosować mieszankę kruszywa łamanego 0-31,5 C90/3.

**Odpowiedź**

Tak potwierdzamy, że do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego na poszerzeniach i zjazdach należy stosować mieszankę kruszywa łamanego 0-31,5 C90/3

**Pytanie nr 4**
Proszę o potwierdzenie, że MCE można wykonać metodą na miejscu.

**Odpowiedź**

Tak potwierdzamy, że MCE można wykonać metodą na miejscu

**Pytanie nr 5**
Proszę o potwierdzenie, że do doziarnienia podbudowy z MCE należy stosować mieszankę kruszywa łamanego 0-31,5 C90/3.
**Odpowiedź**

Tak potwierdzamy, że do doziarnienia podbudowy z MCE należy stosować mieszankę kruszywa łamanego 0-31,5 C90/3

**Pytanie nr 6**Proszę o potwierdzenie, że do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego na zatokach, peronach, chodnikach i parkingach należy stosować pospółkę.
**Odpowiedź**

Tak potwierdzamy, że do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego na zatokach, peronach, chodnikach i parkingach należy stosować pospółkę

**Pytanie nr 7**Proszę o potwierdzenie, że oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe termoplastyczne.
**Odpowiedź**

Tak potwierdzamy. że oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe termoplastyczne.

**Pytanie nr 8**Zgodnie z SST D-08.01.01 nasiąkliwość betonu na krawężniki nie może przekraczać 4%. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie krawężników o nasiąkliwości betonu do 5% ?
**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie krawężników o nasiąkliwości betonu do 5%

**Pytanie nr 9**Proszę o potwierdzenie, że istniejąca nawierzchnia do sfrezowania ma grubość 4 cm – zgodnie z opisem poz. kosztorysowej nr 44 d.5.

**Odpowiedź**

Tak potwierdzamy, że istniejąca nawierzchnia do sfrezowania ma grubość 4 cm

**Jednocześnie zawiadamiamy, że powyższe wyjaśnienia nie skutkują koniecznością zmiany terminu składania ofert.**

 Zatwierdził

 /-/

 Dyrektor Zarządu Dróg

 Powiatowych w Szczytnie

 Rafał Wilczek