OBRA 2024-04-08
Inwestor:
GMINA GAWORZYCE
DWORCOWA 95
59-180 GAWORZYCE
	Wykonawca:

 

Przedmiar robót 

Nazwa budowy: Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
Adres budowy: DZ. NR 574/5, 1141/20, 1141/26, 59-180 Gaworzyce
Rodzaj robót: Sanitarne
Data oprac.: 2024-04-9
Podstawa opracowania: KNR 2-15U, KNR 4-01, KNR 2-28, KNR 2-15, KNR 00-31, AW, KNR 00-34, KNR 2-17, KNR 2-16, KNR 7-08, KNR 2-20, KNNR 4, KNR 2-01, KNR 2-18, KNR 2-19, KNR 7-09, KNR 7-07
Waluta: PLN
Poziom cen kosztorysu: 
Stawka r-g:  PLN

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa
wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	

1	2	3	4	5	
 1		Przyłącze kanalizacji sanitarnej Si-S1
			
1	KNNR 4
1308-030-040	Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm,łączone na wcisk
krotność = 1,00
	12,00	m	
2	KNR 2-01
0201-02-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,15m3 .Kategoria gruntu III (B.I.nr 8/96) Obmiar : dł. 12 m x szer. 0,6 m x gł. 1,4 m = 10,08 m3 x 80% = 8,06 m3 
krotność = 1,00
	8,06	m3	
3	KNR 2-01
0230-01-060	Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96)
krotność = 1,00
	8,06	m3	
4	KNR 4-01
0102-02-060	Wykopy wysokoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna i głębokości do 1,5 m w gruncie suchym lub wilgotnym. Kategoriagruntu III
krotność = 1,00
	2,02	m3	
5	KNR 4-01
0105-02-060	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii III
krotność = 1,00
	2,02	m3	
6	KNR 2-01
0236-01-060	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96)
krotność = 1,00
	8,64	m3	
7	KNR 2-28
0501-09-060	Obsypka rurociągu dowiezionym piaskiem
krotność = 1,00
	2,88	m3	
8	KNR 2-28
0408-02-020	Studzienki rewizyjne głębokości do 2,0 m z rury karbowanej o średnicy 425 mm,kinety dopływ lewy i prawy PE 200/200/200,typ 2
krotność = 1,00
	1,00	szt	
9	KNR 2-01
0324-02-050	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3m palami szalunkowymi(wypraskami)w gruntach nawodnionych wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV
krotność = 1,00
	9,60	m2	
10	
11-090	Zajęcie pasa + organizacja ruchu drogowego 
krotność = 1,00
	1,00	kpl	
11	
11-090	Badanie zagęszczenia gruntu w drodze gminnej ( w celu uzyskania protokołu odbiorowego ) 
krotność = 1,00
	1,00	kpl	
12	
10-090	Odtworzenie drogi - nawierzchnia asfaltowa + ciecie asfaltu 
krotność = 1,00
	1,00	kpl	
13	KNR 2-01
0119-03-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym.
krotność = 1,00
	0,02	km	
		Razem:			
2		Zewnętrzna kanalizacja sanitarna 
			
14	KNNR 4
1308-030-040	Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm,łączone na wcisk
krotność = 1,00
	40,00	m	
15	KNR 2-01
0201-02-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,15m3 .Kategoria gruntu III (B.I.nr 8/96) Obmiar : dł. 40 m  x szr. 0,6m x gł. 1,4 m = 33,6 m3 x 80% = 26,88 m3
krotność = 1,00
	26,88	m3	
16	KNR 2-01
0230-01-060	Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96)
krotność = 1,00
	26,88	m3	
17	KNR 4-01
0102-02-060	Wykopy wysokoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna i głębokości do 1,5 m w gruncie suchym lub wilgotnym. Kategoriagruntu III
krotność = 1,00
	6,72	m3	
18	KNR 4-01
0105-02-060	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii III
krotność = 1,00
	6,72	m3	
19	KNR 2-01
0236-01-060	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96)
krotność = 1,00
	28,80	m3	
20	KNR 2-28
0501-09-060	Obsypka rurociągu dowiezionym piaskiem
krotność = 1,00
	9,60	m3	
21	KNR 2-28
0408-02-020	Studzienki rewizyjne głębokości do 2,0 m z rury karbowanej o średnicy 425 mm,kinety dopływ lewy i prawy PE 200/200/200,typ 2
krotność = 1,00
	2,00	szt	
22	KNR 2-01
0324-02-050	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3m palami szalunkowymi(wypraskami)w gruntach nawodnionych wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV
krotność = 1,00
	32,00	m2	
23	
11-090	Badanie zagęszczenia gruntu w drodze gminnej ( w celu uzyskania protokołu odbiorowego ) 
krotność = 1,00
	1,00	kpl	
24	KNR 2-01
0119-03-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym.
krotność = 1,00
	0,04	km	
		Razem:			
3		Zewnętrzna instalacja wodociągowa 
			
25	KNNR 4
1009-030-040	Rurociągi z rur polietylenowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 90 mm
krotność = 1,00
	35,00	m	
26	KNR 2-18
0109-01-040	Ułożenie rurociągu z polietylenu niskociśnieniowego /PE/ o średnicy zewnętrznej 63 mm 
krotność = 1,00
	51,00	m	
27	KNR 2-19
0219-01-040	Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
krotność = 1,00
	86,00	m	
28	KNR 2-01
0201-02-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,15m3 .Kategoria gruntu III (B.I.nr 8/96) Obmiar : dł. 86 m x szr. 0,6m x gł. 1,5 m = 77,4 m3 x 80% = 61,92 m3 
krotność = 1,00
	61,92	m3	
29	KNR 2-01
0230-01-060	Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96)
krotność = 1,00
	61,92	m3	
30	KNR 4-01
0102-02-060	Wykopy wysokoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna i głębokości do 1,5 m w gruncie suchym lub wilgotnym. Kategoriagruntu III
krotność = 1,00
	15,48	m3	
31	KNR 4-01
0105-02-060	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii III
krotność = 1,00
	15,48	m3	
32	KNR 2-01
0236-01-060	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96)
krotność = 1,00
	61,92	m3	
33	KNR 2-28
0501-09-060	Obsypka rurociągu dowiezionym piaskiem
krotność = 1,00
	20,64	m3	
34	KNR 2-28
0316-0101-172	Próba szczelności rurociągów wodociągowych z PE o średnicy zewnętrznej do 110 mm
krotność = 1,00
	1,00	próba	
35	KNR 2-18
0315-03-090	Hydranty pożarowe nadziemne o średnicy 80 mm 
krotność = 1,00
	1,00	kpl	
36	
AW25-090	Wpięcie w ist. sieć za Dn 110 mm, TRÓJNIK KOŁNIERZOWY Dn 100/80/100 mm , ŁĄCZNIK RUROWO KOŁNIERZOWY x 3 szt> , ZASUWA KOŁNIERZOWA Dn 80 mm WRAZ Z TELESKOPEM I SKRZYNKĄ ŻELIWNĄ 
krotność = 1,00
	1,00	kpl	
37	
AW79-090	Badanie wody
krotność = 1,00
	1,00	kpl	
38	KNR 2-18
0803-01-176	Dezynfekcja rurociągów o średnicy nominalnej do 150 mm
krotność = 1,00
	0,43	200 m	
39	KNR 2-01
0324-02-050	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3m palami szalunkowymi(wypraskami)w gruntach nawodnionych wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV
krotność = 1,00
	86,00	m2	
40	
10-090	Odtworzenie drogi - nawierzchnia asfaltowa + ciecie asfaltu 
krotność = 1,00
	1,00	kpl	
41	
11-090	Zajęcie pasa + organizacja ruchu drogowego 
krotność = 1,00
	1,00	kpl	
		Razem:			
4		Wewnętrzna kanalizacja sanitarna
			
42	KNR 2-15
0228-04-040	Rurociągi z PCW o średnicy 160 mm w gotowych wykopach
krotność = 1,00
	30,00	m	
43	KNR 4-01
0102-02-060	Wykopy wysokoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna i głębokości do 1,5 m w gruncie suchym lub wilgotnym. Kategoriagruntu III
krotność = 1,00
	14,40	m3	
44	KNR 4-01
0105-02-060	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii III
krotność = 1,00
	14,40	m3	
45	KNR 2-28
0501-09-060	Obsypka rurociągu dowiezionym piaskiem
krotność = 1,00
	7,20	m3	
46	KNR 2-15
0205-04-040	Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 110 mm
krotność = 1,00
	100,00	m	
47	KNR 2-15
0205-02-040	Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 50 mm
krotność = 1,00
	35,00	m	
48	KNR 2-15
0205-01-040	Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, łączone metodą wciskową , średnica rur 32 mm
krotność = 1,00
	62,00	m	
49	KNR 2-15
0208-05-020	Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 110 mm
krotność = 1,00
	4,00	szt	
50	KNR 2-15
0208-03-020	Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 50 mm
krotność = 1,00
	28,00	szt	
51	KNR 2-15
0208-01-020	Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 32 mm ( skropliny z central wentylacyjnych, klimatyzatorów)
krotność = 1,00
	13,00	szt	
52	KNR 2-15
0209-03-020	Rury wywiewne o średnicy 100 mm
krotność = 1,00
	2,00	szt	
53	KNR 2-15
0217-02-020	Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o średnicy zewnętrznej 110 mm,łączone metodą wciskową
krotność = 1,00
	2,00	szt	
54	KNR 2-15
0120-03-020	Drzwiczki stalowe do czyszczaków
krotność = 1,00
	2,00	szt	
55	KNR 4-01
0339-03-040	Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/2 X 1/2 cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej
krotność = 1,00
	30,00	m	
		Razem:			
5		Instalacja wodociągowa
			
56	KNR 2-15
0006-01-040	Rurociągi z rur polipropylenowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych. Rurociągi o średnicy zewnętrznej 20 mm (z.nr12/92)
krotność = 1,00
	260,00	m	
57	KNR 2-15
0006-02-040	Rurociągi z rur polipropylenowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych. Rurociągi o średnicy zewnętrznej 25 mm (z.nr12/92)
krotność = 1,00
	44,00	m	
58	KNR 2-15
0006-03-040	Rurociągi z rur polipropylenowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych. Rurociągi o średnicy zewnętrznej 32 mm (z.nr12/92)
krotność = 1,00
	31,00	m	
59	KNR 2-15
0006-04-040	Rurociągi z rur polipropylenowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych. Rurociągi o średnicy zewnętrznej 40 mm (z.nr12/92)
krotność = 1,00
	30,00	m	
60	KNR 2-15
0006-05-040	Rurociągi z rur polipropylenowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych. Rurociągi o średnicy zewnętrznej 50 mm (z.nr12/92)
krotność = 1,00
	18,00	m	
61	KNR 2-15
0104-06-040	Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o średnicy nominalnej 50 mm,o połączeniach gwintowanych,umocowany na ścianach w budynku niemieszkalnym
krotność = 1,00
	3,00	m	
62	KNR 00-31
0113-08-040	Otuliny termoizolacyjne o grubości 13 mm z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym. Średnica nominalna rurociągu 22mm
krotność = 1,00
	260,00	m	
63	KNR 00-31
0113-09-040	Otuliny termoizolacyjne o grubości 13 mm z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym. Średnica nominalna rurociągu 28mm
krotność = 1,00
	44,00	m	
64	KNR 00-31
0113-09-040	Otuliny termoizolacyjne o grubości 13 mm z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym. Średnica nominalna rurociągu 32mm
krotność = 1,00
	31,00	m	
65	KNR 00-31
0113-09-040	Otuliny termoizolacyjne o grubości 13 mm z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym. Średnica nominalna rurociągu 40mm
krotność = 1,00
	30,00	m	
66	KNR 00-31
0113-09-040	Otuliny termoizolacyjne o grubości 13 mm z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym. Średnica nominalna rurociągu 50mm
krotność = 1,00
	18,00	m	
67	KNR 2-15
0005-01-020	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów. Średnica zewnętrzna rury 20 mm (z.nr 2/92)
krotność = 1,00
	58,00	szt	
68	KNR 2-15
0005-02-020	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów. Średnica zewnętrzna rury 25 mm (z.nr 2/92)
krotność = 1,00
	4,00	szt	
69	KNR 2-15
0108-04-090	Dodatek za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o średnicy 32 mm
krotność = 1,00
	1,00	kpl	
70	KNR 2-15
0110-04-040	Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych,rurociągi o średnicy do 65 mm
krotność = 1,00
	386,00	m	
71	KNR 2-15U
0109-05-020	Zawory wodociągowe kulowe równoprzelotowe,mosiężne,gwintowane o średnicy nominalnej 40 mm
krotność = 1,00
	4,00	szt	
72	KNR 2-15U
0111-05-020	Filtry osadnikowe siatkowe o średnicy nominalnej 40 mm
krotność = 1,00
	1,00	szt	
73	KNR 2-15U
0109-0501-020	Zawory wodociągowe zwrotne,mosiężne,gwintowane o średnicy nominalnej 40 mm, antyskażeniowy 
krotność = 1,00
	2,00	szt	
74	KNR 4-01
0339-03-040	Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/2 X 1/2 cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej
krotność = 1,00
	69,00	m	
		Razem:			
6		Biały montaż
			
75	KNR 2-15
0221-0201-020	Umywalka pojedyncza porcelanowa + półnoga
krotność = 1,00
	16,00	szt	
76	KNR 2-15
0115-02-020	Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca o średnicy nominalnej 15 mm
krotność = 1,00
	16,00	szt	
77	KNR 2-15
0221-0201-020	Umywalka pojedyncza porcelanowa niepełnosprawnego + półnoga
krotność = 1,00
	1,00	szt	
78	KNR 2-15
0115-02-020	Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca o średnicy nominalnej 15 mm
krotność = 1,00
	1,00	szt	
79	
AW02-020	Poręcz  stała
krotność = 1,00
	2,00	szt	
80	KNR 2-15
0224-02-090	Ustęp wiszący + stelaż + przycisk 3/6 l + sedes wolnoopadający
krotność = 1,00
	3,00	kpl	
81	KNR 2-15
0224-02-090	Ustęp wiszący niepełnosprawnego  + stelaż + przycisk 3/6 l
krotność = 1,00
	1,00	kpl	
82	
AW02-020	Poręcz do WC stała
krotność = 1,00
	1,00	szt	
83	
AW02-020	Poręcz do WC uchylna
krotność = 1,00
	1,00	szt	
84	KNR 2-15
0220-0501-020	Zlewozmywak 1-komorowy  
krotność = 1,00
	5,00	szt	
85	KNR 2-15
0115-02-020	Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca o średnicy nominalnej 15 mm
krotność = 1,00
	5,00	szt	
86	KNR 2-15
0114-01-020	Zawory czerpalne wypływowe mosiężne,ze złączka do węża,o średnicy nominalnej 15 mm
krotność = 1,00
	4,00	szt	
87	KNR 2-15
0212-01-020	Wpusty  podłogowe o średnicy 50 mm
krotność = 1,00
	4,00	szt	
88	KNR 2-15
0225-02-090	Pisuar wraz z zaworem spłukującym typu Quick
krotność = 1,00
	2,00	kpl	
		Razem:			
7		Instalacja hydrantowa
			
89	KNR 2-15
0104-05-040	Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o średnicy nominalnej 40 mm,o połączeniach gwintowanych umocowany na ścianach w budynku niemieszkalnym
krotność = 1,00
	18,00	m	
90	KNR 2-15
0104-04-040	Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o średnicy nominalnej 32 mm,o połączeniach gwintowanych,umocowany na ścianach w budynku niemieszkalnym
krotność = 1,00
	24,00	m	
91	KNR 2-15
0104-03-040	Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych i średnicy nominalnej 25 mm,o połączeniach gwintowanych,umocowany na ścianach w budynku niemieszkalnym
krotność = 1,00
	6,00	m	
92	KNR 00-34
0101-05-040	Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 54-76 mm, otulinami Thermaflex FRZ-E - jednowarstwowymi. Grubość izolacji 9 mm
krotność = 1,00
	48,00	m	
93	KNR 2-15
0110-04-040	Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych,rurociągi o średnicy do 65 mm
krotność = 1,00
	48,00	m	
94	KNR 2-15U
0109-0501-020	pa, Zawory wodociągowe zwrotne,mosiężne,gwintowane o średnicy nominalnej 40 mm, zawór pierwszeństwa VV100
krotność = 1,00
	1,00	szt	
95	KNR 2-15U
0109-0501-020	Zawory wodociągowe zwrotne,mosiężne,gwintowane o średnicy nominalnej 40 mm, antyskażeniowy 
krotność = 1,00
	1,00	szt	
96	KNR 2-15
0107-03-020	Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów,mieszaczy itp.o średnicy nominalnej25 mm
krotność = 1,00
	2,00	szt	
97	KNR 2-15
0120-01-020	pa,Hydrant  wewnętrzny 25 HW-25 W-20/30 UN o średnicy 25 mm, podtynkowy
krotność = 1,00
	2,00	szt	
98	KNR 4-01
0339-03-040	Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/2 X 1/2 cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej
krotność = 1,00
	8,00	m	
		Razem:			
8		Instalacja c.o. - ogrzewanie podłogowe
			
99	KNR 00-31
0301-02-050	Montaż ogrzewania podłogowego,układ wężownicy ślimakowy-część instalacyjna.Woda grzewcza 40/30-55/45st.C,rurociągi o śr.nom.16mm,rozstaw rur w wężownicy 150mm
krotność = 1,00
	300,00	m2	
100	KNR 00-31
0301-03-050	Montaż ogrzewania podłogowego,układ wężownicy ślimakowy-część instalacyjna.Woda grzewcza 40/30-55/45st.C,rurociągi o śr.nom.16mm,rozstaw rur w wężownicy 225mm
krotność = 1,00
	7,20	m2	
101	KNR 00-31
0308-02-050	Próba szczelności ogrzewania podłogowego. Rurociągi o średnicy nominalnej 16 i 20 mm, bez względu na rodzaj układu wężownicy. Rozstaw rur w wężownicy 150 mm
krotność = 1,00
	300,00	m2	
102	KNR 00-31
0308-03-050	Próba szczelności ogrzewania podłogowego. Rurociągi o średnicy nominalnej 16 i 20 mm, bez względu na rodzaj układu wężownicy. Rozstaw rur w wężownicy 225 mm
krotność = 1,00
	7,20	m2	
103	KNR 00-31
0306-06-090	Montaż rozdzielaczy do ogrzewania podłogowego. 7 obwodów, średnica nominalna przyłączy 3/4"/16, rozdzielacz o symbolu HP07/16
krotność = 1,00
	1,00	kpl	
104	KNR 00-31
0306-08-090	Montaż rozdzielaczy do ogrzewania podłogowego. 9 obwodów, średnica nominalna przyłączy 3/4"/16, rozdzielacz o symbolu HP09/16
krotność = 1,00
	1,00	kpl	
105	KNR 00-31
0306-09-090	Montaż rozdzielaczy do ogrzewania podłogowego. 10 obwodów, średnica nominalna przyłączy 3/4"/16, rozdzielacz o symbolu HP10/16
krotność = 1,00
	1,00	kpl	
106	KNR 00-31
0306-09-090	Montaż rozdzielaczy do ogrzewania podłogowego. 11 obwodów, średnica nominalna przyłączy 3/4"/16, rozdzielacz o symbolu HP10/16
krotność = 1,00
	1,00	kpl	
107	KNR 00-31
0211-0801-020	Montaż szafek rozdzielaczowych podtynkowych o symbolu HSN 6 z użyciem pianki montażowej
krotność = 1,00
	1,00	szt	
108	KNR 00-31
0211-0901-020	Montaż szafek rozdzielaczowych podtynkowych o symbolu HSN 9-10 z użyciem pianki montażowej
krotność = 1,00
	2,00	szt	
109	KNR 00-31
0211-1001-020	Montaż szafek rozdzielaczowych podtynkowych o symbolu HSN 11 z użyciem pianki montażowej
krotność = 1,00
	1,00	szt	
110	KNR 00-31
0201-03-040	Rurociągi z polieutylenu PEX o średnicy nominalnej 25 mm układne na przegrodach budowlanych w budynkach
krotność = 1,00
	16,00	m	
111	KNR 00-31
0201-03-040	Rurociągi z polieutylenu PEX o średnicy nominalnej 35 mm układne na przegrodach budowlanych w budynkach
krotność = 1,00
	8,00	m	
112	KNR 00-31
0201-03-040	Rurociągi z polieutylenu PEX o średnicy nominalnej 40 mm układne na przegrodach budowlanych w budynkach
krotność = 1,00
	55,00	m	
113	KNR 00-31
0201-03-040	Rurociągi z polieutylenu PEX o średnicy nominalnej 50 mm układne na przegrodach budowlanych w budynkach
krotność = 1,00
	5,00	m	
114	KNR 00-31
0113-09-040	Otuliny termoizolacyjne o grubości 13 mm z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym. Średnica nominalna rurociągu 28mm
krotność = 1,00
	16,00	m	
115	KNR 00-31
0113-09-040	Otuliny termoizolacyjne o grubości 13 mm z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym. Średnica nominalna rurociągu 35mm
krotność = 1,00
	8,00	m	
116	KNR 00-31
0113-09-040	Otuliny termoizolacyjne o grubości 13 mm z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym. Średnica nominalna rurociągu 40mm
krotność = 1,00
	55,00	m	
117	KNR 00-31
0113-09-040	Otuliny termoizolacyjne o grubości 13 mm z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym. Średnica nominalna rurociągu 50 mm
krotność = 1,00
	10,00	m	
118	KNR 2-15
0422-0401-020	pa, Rury przyłączne do rozdzielaczy ogrzewania podłogowego o średnicy 25 mm
krotność = 1,00
	4,00	szt	
119	KNR 2-15U
0307-04-020	Sprawdzenie działania instalacji C.o. podczas próby na gorąco z dokonaniem regulacji
krotność = 1,00
	37,00	szt	
120	
456-020	Sterowanie ogrzewaniem podłogowym wraz z okablowaniem do regulatorów 
krotność = 1,00
	17,00	szt	
121	KNR 4-01
0339-03-040	Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/2 X 1/2 cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej
krotność = 1,00
	4,00	m	
		Razem:			
9		Wentylacja mechaniczna 
			
122	
AW091-020	Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna o wydajności Vn=1095 m3/h/ Vw= 900 m3/h-  CNW1
krotność = 1,00
	1,00	szt	
123	
AW091-020	Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna o wydajności Vn=1235 m3/h/ Vw= 1215 m3/h-  CNW2
krotność = 1,00
	1,00	szt	
124	
456-020	Sterowanie centrali  automatyka wraz z okablowaniem 
krotność = 1,00
	2,00	szt	
125	
AW092-090	Konstrukcja wsporcza centrali wentylacyjnej
krotność = 1,00
	2,00	kpl	
126	KNR 2-17
0204-01-020	Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu z wirnikiem osadzonym na wale silnika, o masie do 25 kg i średnicy otworu ssącego 100 mm, kanałowy  wraz z regulatorem obrotów, q = 175-250 m3/h
krotność = 1,00
	6,00	szt	
127	KNR 2-17
0113-02-050	Przewody wentylacyjne kołowe typ B/1 z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy 125 mm przy udziale kształtek do 35%, 
krotność = 1,00
	41,80	m2	
128	KNR 2-17
0113-02-050	Przewody wentylacyjne kołowe typ B/1 z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy 125 mm przy udziale kształtek do 35%, FLEX
krotność = 1,00
	7,60	m2	
129	KNR 2-17
0113-02-050	Przewody wentylacyjne kołowe typ B/1 z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy 160 mm przy udziale kształtek do 35%
krotność = 1,00
	46,00	m2	
130	KNR 2-17
0113-02-050	Przewody wentylacyjne kołowe typ B/1 z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy 160 mm przy udziale kształtek do 35%, FLEX
krotność = 1,00
	5,00	m2	
131	KNR 2-17
0113-02-050	Przewody wentylacyjne kołowe typ B/1 z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy 200 mm przy udziale kształtek do 35%
krotność = 1,00
	23,94	m2	
132	KNR 2-17
0113-03-050	Przewody wentylacyjne kołowe typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy 250 mm przy udziale kształtek do 35%
krotność = 1,00
	35,55	m2	
133	KNR 2-17
0113-03-050	Przewody wentylacyjne kołowe typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy  315 mm przy udziale kształtek do 35%
krotność = 1,00
	34,00	m2	
134	KNR 2-16
0306-01-050	Izolacja otulinami z wełny mineralnej z folią aluminiową o grubości 2 cm
krotność = 1,00
	133,34	m2	
135	KNR 2-16
0306-08-050	Izolacja otulinami z wełny mineralnej o grubości 10 cm + płaszcz ocynkowany
krotność = 1,00
	36,95	m2	
136	KNR 2-17
0140-01-020	Anemostaty kołowe typ D o średnicy 125 mm, nawiewne / wywiewne 
krotność = 1,00
	41,00	szt	
137	KNR 2-17
0140-01-020	Anemostaty kołowe typ D o średnicy 160 mm, nawiewne / wywiewne 
krotność = 1,00
	13,00	szt	
138	KNR 2-17
0131-03-020	Przepustnice jednopłaszczyznowe typ B stalowe kołowe o średnicy 125 mm
krotność = 1,00
	41,00	szt	
139	KNR 2-17
0131-03-020	Przepustnice jednopłaszczyznowe typ B stalowe kołowe o średnicy 125 mm, z siłownikiem  
krotność = 1,00
	6,00	szt	
140	KNR 2-17
0131-03-020	Przepustnice jednopłaszczyznowe typ B stalowe kołowe o średnicy 160 mm
krotność = 1,00
	13,00	szt	
141	KNR 2-17
0131-03-020	Przepustnice jednopłaszczyznowe typ B stalowe kołowe o średnicy 160 mm z siłownikiem 
krotność = 1,00
	2,00	szt	
142	KNR 2-17
0131-03-020	Przepustnice jednopłaszczyznowe typ B stalowe kołowe o średnicy 200 mm z siłownikiem 
krotność = 1,00
	4,00	szt	
143	KNR 2-17
0155-04-020	Tłumiki akustyczne rurowe opływowe o średnicy do 400 mm
krotność = 1,00
	4,00	szt	
144	KNR 2-17
0144-0301-020	Wyrzutnie dachowe kołowe typ  C o średnicy do 400 mm 
krotność = 1,00
	2,00	szt	
145	KNR 2-17
0144-0101-020	Wyrzutnie dachowe kołowe typ C o średnicy 125 mm + podstawa dachowa 
krotność = 1,00
	6,00	szt	
		Razem:			
10		Klimatyzacja system MULTI/SPLIT
			
146	KNR 2-15U
0202-03-040	Rurociągi gazowe miedziane lutowane (lutowanie twarde) o średnicach zewnętrznych 12 mm,grubości ścianek rur 1,0 mm,na ścianach w budynkach niemieszkalnych w izolacji
krotność = 1,00
	10,00	m	
147	KNR 2-15U
0202-01-040	Rurociągi gazowe miedziane lutowane (lutowanie twarde) o średnicach zewnętrznych 9 mm,grubości ścianek rur 1,0 mm,na ścianach w budynkach niemieszkalnych, w izolacji
krotność = 1,00
	76,00	m	
148	KNR 2-15U
0202-01-040	Rurociągi gazowe miedziane lutowane (lutowanie twarde) o średnicach zewnętrznych 6 mm,grubości ścianek rur 1,0 mm,na ścianach w budynkach niemieszkalnych, w izolacji
krotność = 1,00
	86,00	m	
149	
AW091-020	Klimatyzator jednostka zewnętrzna multi 
krotność = 1,00
	2,00	szt	
150	
AW091-020	Klimatyzator jednostka zewnętrzna split
krotność = 1,00
	4,00	szt	
151	
AW091-020	Klimatyzator jednostka wewnętrzna o mocy chłodniczej 5,0 kW 
krotność = 1,00
	1,00	szt	
152	
AW091-020	Klimatyzator jednostka wewnętrzna o mocy chłodniczej 2,5 kW 
krotność = 1,00
	4,00	szt	
153	
AW091-020	Klimatyzator jednostka wewnętrzna o mocy chłodniczej 2,1 kW 
krotność = 1,00
	6,00	szt	
154	
AW092-020	Konstrukcja wsporcza klimatyzatora - jednostki zenętrznej + uruchomienie
krotność = 1,00
	6,00	szt	
155	KNR 2-15
0633-06-090	Przygotowanie instalacji do uruchomienia. Napełnienie gazem
krotność = 1,00
	11,00	kpl	
		Razem:			
11		Pompa ciepła
			
156	KNR 00-31
0215-02-090	Pompa ciepła o mocy 20,3 kW + zbiornik buforowy o pojemności 200 dm3 + zasobnik c.w.u. o pojemności 400 dm3 
krotność = 1,00
	1,00	kpl	
157	
157-090	Pozycja
krotność = 1,00
	1,00	kpl	
158	KNKRB 02
0201-02-060	pa, Fundament o wymiarach 1,5 x 1,2 x 0,2 m pod pompę ciepła 
krotność = 1,00
	1,00	m3	
159	KNR 2-02
1804-12-040	Ogrodzenia z siatki o wysokości 2,00 m słupki z rur stalowych o średnicy 76 mm,obsadzonych w betonie.
krotność = 1,00
	5,40	m	
160	KNR 2-02
1808-03-090	Wrota o szerokości 0,9 m wysokości 2,0 m z furtką bez pasa dolnego
krotność = 1,00
	1,00	kpl	
161	KNR 7-08
0102-01-020	Automatyka  regulator pogodowy + okablowanie
krotność = 1,00
	1,00	szt	
162	KNR 00-31
0201-03-040	pa, Rurociągi z polieutylenu PEX o średnicy nominalnej 50 mm układne na przegrodach budowlanych w budynkach, rura preizolowana 2 x 50 x 4,6/200
krotność = 1,00
	5,00	m	
163	KNR 00-31
0204-01-020	pa, Wykonanie podejścia i montaż pomp obiegowych do C.o. i C.w.u. Wydajność pompy do 4,5 m3/h, średnica króćców przyłączeniowych pompy 1 1/4" (32 mm) UPH 90-32
krotność = 1,00
	2,00	szt	
164	KNR 00-31
0204-01-020	Wykonanie podejścia i montaż pomp obiegowych do C.o. i C.w.u. Wydajność pompy do 4,5 m3/h, średnica króćców przyłączeniowych pompy 1" (25 mm) obiegowa ogrzewania podłogowego q= 2,40m3/h
krotność = 1,00
	1,00	szt	
165	KNR 00-31
0204-02-020	Wykonanie podejścia i montaż pomp obiegowych do C.o. i C.w.u. Wydajność pompy do 1,3 m3/h, średnica króćców przyłączeniowych pompy 1/2" (15 mm), cyrkulacyjna
krotność = 1,00
	1,00	szt	
166	KNR 2-15U
0311-01-020	Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemności całkowitej 50 dm3  + uchwyt + szybkozłączka 
krotność = 1,00
	1,00	szt	
167	KNR 2-15U
0311-01-020	Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemności całkowitej 25 dm3 6 bar + uchwyt + szybkozłączka
krotność = 1,00
	1,00	szt	
168	KNR 2-20
0312-05-020	Termomanometr
krotność = 1,00
	6,00	szt	
169	KNR 2-20
0312-05-020	Manometry z rurką syfonową
krotność = 1,00
	2,00	szt	
170	KNR 2-15
0114-01-020	Kurek spustowy ,ze złączka do węża,o średnicy nominalnej 15 mm
krotność = 1,00
	4,00	szt	
171	KNR 2-15U
0309-09-020	Odpowietrzniki automatyczne do instalacji C.o. o średnicy 15 mm
krotność = 1,00
	4,00	szt	
172	KNR 2-15U
0109-03-020	Zawory wodociągowe kulowe równoprzelotowe,mosiężne,gwintowane o średnicy nominalnej 25 mm
krotność = 1,00
	2,00	szt	
173	KNR 2-15U
0109-0301-020	Zawory wodociągowe zwrotne,mosiężne,gwintowane o średnicy nominalnej 25 mm
krotność = 1,00
	1,00	szt	
174	KNR 2-15U
0109-04-020	Zawory wodociągowe kulowe równoprzelotowe,mosiężne,gwintowane o średnicy nominalnej 32 mm
krotność = 1,00
	4,00	szt	
175	KNR 2-15U
0109-0401-020	Zawory wodociągowe zwrotne,mosiężne,gwintowane o średnicy nominalnej 32 mm
krotność = 1,00
	2,00	szt	
176	KNR 2-15U
0109-05-020	Zawory wodociągowe kulowe równoprzelotowe,mosiężne,gwintowane o średnicy nominalnej 40 mm
krotność = 1,00
	12,00	szt	
177	KNR 2-15U
0109-0501-020	Zawory wodociągowe zwrotne,mosiężne,gwintowane o średnicy nominalnej 40 mm
krotność = 1,00
	4,00	szt	
178	KNR 2-15U
0111-05-020	Filtry osadnikowe siatkowe o średnicy nominalnej 40 mm
krotność = 1,00
	3,00	szt	
179	KNR 2-15U
0111-03-020	Filtry osadnikowe siatkowe o średnicy nominalnej 25 mm
krotność = 1,00
	1,00	szt	
180	KNR 00-31
0307-03-090	Montaż zaworów mieszających 3-drogowych z siłownikiem elektrycznym 24 V, do regulacji temperatury przepływu wody. Średnica nominalna gniazd zaworów 25 mm
krotność = 1,00
	1,00	kpl	
181	KNR 2-20
0413-0201-020	Zawory bezpieczeństwa o średnicy nominalnej 15 mm, dla ciśnień 0,3 MPa, SYR 1915
krotność = 1,00
	1,00	szt	
182	KNR 2-20
0413-02-020	Zawory bezpieczeństwa o średnicy nominalnej 20 mm, dla ciśnień 0,6 MPa, SYR 2115
krotność = 1,00
	1,00	szt	
183	KNR 2-15
0403-04-040	Rurociąg z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach spawanych,na ścianach budynku,rury o średnicy nominalnej 40 mm
krotność = 1,00
	17,00	m	
184	KNR 2-15U
0102-07-040	Rurociągi zimnej i ciepłej wody na ścianach w budynkach niemieszkalnych.Rurociągi miedziane lutowane (lut.twarde) o śr.zewnętrznej 42mm,grub.ścianek rur 1,5mm
krotność = 1,00
	20,00	m	
185	KNR 4-01
1212-31-040	Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania
krotność = 1,00
	17,00	m	
		Razem:			
12		Instalacja sprężonego powietrza 
			
186	KNR 7-07
0203-01-090	pa, Sperężarka tłokowa bezolejowa, N= 1,1 kW wraz ze zbiornikiem 50 l/min, p= 7,0 bar
krotność = 1,00
	1,00	kpl	
187	KNR 2-15
0006-02-040	Rurociągi z rur polipropylenowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych. Rurociągi o średnicy zewnętrznej 25 mm (z.nr12/92)
krotność = 1,00
	36,00	m	
188	KNR 2-15
0006-01-040	Rurociągi z rur polipropylenowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych. Rurociągi o średnicy zewnętrznej 20 mm (z.nr12/92)
krotność = 1,00
	10,00	m	
189	KNR 2-15
0005-01-020	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów. Średnica zewnętrzna rury 20 mm (z.nr 2/92)
krotność = 1,00
	58,00	szt	
190	KNR 2-15U
0109-02-020	Zawory wodociągowe kulowe równoprzelotowe,mosiężne,gwintowane o średnicy nominalnej 20 mm
krotność = 1,00
	3,00	szt	
191	KNR 7-09
2901-01-040	Próby wodne rurociągów o średnicy do 102 mm na ciśnienie próbne do 4,0 MPa
krotność = 1,00
	46,00	m	
192	KNR 2-15
0110-04-040	Próba szczelności instalacji  w budynkach niemieszkalnych,rurociągi o średnicy do 65 mm
krotność = 1,00
	46,00	m	
		Razem:			
		Razem kosztorys: