{"text_format":"3","workbook":"xlsb","n_sheets":1,"sheets":["Arkusz1"],"not_rendered":{"images":6},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only","passed_over":{"ids":[37,38,1024],"n":0}}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":13,"n_cols":10,"rows_kept":13,"merged":[[0,7,0,9],[1,0,1,9],[2,0,2,9],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[6,0,6,9],[8,1,8,5],[10,0,10,9],[12,0,12,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":7},"Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego "]
["Formularz asortymentowo-cenowy"]
["dot. postępowania pn. Dostawa  drobnego sprzętu  laboratoryjnego nr 9/DN/2024"]
["Lp.","Przemiot zamówienia ","Numer/ katalogowy/ Kod produktu  ","Producent/ Dystrybutor ","ilość ","Cena netto","Wartość netto              ","Stawka \nVAT ","Wartość  VAT","Watość brutto                     "]
[]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
["Pakiet nr 1"]
[1,"Wagosuszarka z grzałką metalową ,  wyświetlacz LCD,  dokładośc odczytu 1 mg;obciażnie max.50g temperatura pracy +10 ÷ +40 °C;Max. wysokość badanej próbki 20 mm,profile suszenia (standardowy, łagodny, schodkowy, szybki),\n","WL-305-0014","Radwag ",1,null,{"v":0,"d":"0.00 zł"},null,{"v":0,"d":"0.00 zł"},{"v":0,"d":"0.00 zł"}]
[null,"Razem Pakiet nr 1",{"$nulls":4},0,null,0,0]
[]
["Pakiet nr 2 "]
[1,"Urządzenie wielofunkcyjne COMBI 5000 z aplikacją , do pomiaru EC (1-20 mS, pH (1-14) i temperatury  uniwersalne urządzenie do natychmiastowego pomiaru najważniejszych parametrów w produkcji roślinnej, kalibracja EC przy Kalibracja: możliwa przy 0,084 / 1,41 / 5,0 / 12,88 / 111,8 mS/cm. Zakres pomiaru pH: 0 - 14 рН;Rozdzielczość: 0,01 pH;'Elektroda: niewymagająca konserwacji, żelowa elektroda przebijająca pH z 3 ceramicznymi membranami ",10900,"Step Systems ",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Razem Pakiet nr 2",{"$nulls":5},0,null,0,0]