Szanowni Państwo,

zwracam się z prośbą o przedłożenie nam oferty na usługę pogotowia technicznego w budynkach i nieruchomości Polikliniki i Szpitala MSWiA w Kielcach, ul. Wojska Polskiego 51.

1. Budynek użyteczności publicznej, Poliklinika SP ZOZ MSWiA im. św. Jana Pawła II

Budynek podpiwniczony, Kielce, ul. Wojska Polskiego 51. Kubatura: 36 254,00 [m3], powierzchnia zabudowy: 1 888,77 [m2], powierzchnia użytkowa: 7 236,00 [m2], z 5 kondygnacjami nadziemnymi i 1 podziemną. Ilość urządzeń dźwigowych: 3

2. Budynek garażu

Budynek garażu, Kielce, ul. Wojska Polskiego 51. Kubatura: 1 322,00 [m3], powierzchnia zabudowy: 376,99 [m2], powierzchnia użytkowa: 369,60 [m2], z 1 kondygnacją nadziemną.

3. Budynek użyteczności publicznej, Szpital SP ZOZ MSWiA im. św. Jana Pawła II

Budynek użyteczności publicznej, ul. Wojska Polskiego 51. Kubatura: 36 214 [m3], powierzchnia zabudowy: 1 572,5 [m2], powierzchnia użytkowa: 7 525,3 [m2], z 5 kondygnacjami nadziemnymi + kondygnacja techniczna. Ilość urządzeń dźwigowych: 5.

Usługi pogotowia technicznego obejmują wszelkie czynności niezbędne do usunięcia awarii, usterek i uszkodzeń m.in.:

1. Instalacja c.o., z.w., c.w.u.:
   1. zabezpieczenie i likwidacja wszelkiego typu przecieków na pionach, poziomach instalacji, złączach, zaworach i podejściach do baterii i grzejników przy instalacji c. o., z.w., c. w. u. oraz centralne odpowietrzenie zładów c. o.,
   2. wypompowanie wody z najniższych kondygnacji budynków w przypadku jeśli zachodzi konieczność usunięcia awarii,
   3. ustalenie przyczyn i usunięcie awarii w przypadku, gdy centralne ogrzewanie w całym budynku nie funkcjonuje,
   4. ustalenie i ewentualne usunięcie przyczyny braku wody w budynku, o ile brak wody nie został spowodowany awarią na sieci zewnętrznej,
   5. usuwanie niedrożności sieci kanalizacyjnej, sanitarnej lub deszczowej (z wyłączeniem przyłączy), powodującej cofnięcie ścieków lub wody;
2. Wewnętrzna instalacja gazowa:
   1. lokalizacja miejsca nieszczelności i w miarę możliwości doszczelnienie instalacji gazowej. W przypadku braku możliwości dokonania opisanych czynności wykonanie zabezpieczenia instalacji przez wyłączenie z użycia możliwie najkrótszego odcinka instalacji gazowej do czasu dokonania naprawy. W razie konieczności zamknięcia instalacji gazowej w całym budynku, niezwłoczne powiadomienie Pogotowia Gazowego Zakładu Gazowniczego;
3. Instalacja elektryczna:
   1. ustalanie przyczyn awarii, usunięcie zagrożeń oraz przywrócenie napięcia w instalacji elektrycznej w całym budynku;
   2. zabezpieczenie nieruchomości oraz ruchomości znajdujących się w nich, w sytuacji nagłych zdarzeń losowych i katastrof, zabezpieczanie dachów i włazów podczas wichur, zabezpieczanie włazów rewizyjnych, współpracę z miejskimi służbami wodno-kanalizacyjnymi, energetycznymi i gazowymi;
   3. zabezpieczenia pozostających pod napięciem przewodów w przypadku dewastacji lub kradzieży elementów wyposażenia instalacji wewnętrznej.

Usługi pogotowia technicznego wykonywane będą:

1. od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 7.00,
2. w dni wolne od pracy, soboty, niedziele i święta całodobowo.

Czas reakcji do 2h od otrzymania zgłoszenia telefonicznego.

Do wykonywania usług wymagane są odpowiednie uprawnienia SEP elektryczne, gazowe oraz ciepłownicze.

Nasza jednostka posiada certyfikat ISO 9001 i Dostawca również winien posiadać w/w certyfikat.

Okres wykonywania usługi: 12 miesięcy od daty podpisania umowy.