Wymiary : 29,70 cm wys. x 42,00 cm szer. - 1 szt.

Dostawa i montaż tablic na konstrukcji wolnostojącej w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie gminy Siechnice.

Tablicę informacyjną wykonuje się z płyty kompozytowej, tworzywa sztucznego pleksi lub PCV
o grubości minimum 3 mm albo umieszcza na podkładzie metalowym
z podwójnie zawiniętą krawędzią. **Zalecana technika: tablica wykonana na podkładzie metalowym, z podwójnie zawiniętą krawędzią druk solwentowy zabezpieczony laminatem UV, wydruk treści trwały i czytelny, pełny kolor, folia matowa lub równoważna technika.**

Tablica wykonana w technice zapewniającej trwałość zamontowana na jednym słupku stalowym ocynkowanym (średnica fi60 mm, wysokość 3,5 m), gwarantujących stabilność i trwałość
i odporność na warunki atmosferyczne.

Treść zostanie przekazana wyłonionemu wykonawcy.

Projekt tablic musi zostać zatwierdzony przez Zamawiającego.

Wzór tablicy informacyjnej znajduje się na pod linkiem:

[http://wgik.dolnyslask.pl/documents/10179/1025086/tablica+drogi+jst.jpg/a41b1e55-6d23-41fa-9440-d61fa4351b19?t=1436523201000?t=1436523201000](http://wgik.dolnyslask.pl/documents/10179/1025086/tablica%2Bdrogi%2Bjst.jpg/a41b1e55-6d23-41fa-9440-d61fa4351b19?t=1436523201000?t=1436523201000)

