**STREFA 1 – STOLIKI KAWOWE 3 SZT.**

Należy wykonać łącznie 3 szt. stolików o wymiarach jak poniżej



Rys.1 Wymiary projektowanego stolika

Płyta meblowa:

Blat wykonany z pogrubionej ( 36 mm) płyty meblowej Pfleiderer Dąb Karmel R20365NW lub równoważnej , należy przedstawić zamawiającemu próbniki płyt do zatwierdzenia przed wykonaniem mebla. Blat nakładany na stelaż.

Stelaż:

Stalowy stelaż malowany proszkowo na kolor czarny matowy. Stelaż powinien być stabilny i równy, aby stolik się nie kołysał. Krawędzie metalowe powinny być gładkie, spawy oszlifowane, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania mebli.

UWAGI:

1. Przed wykonaniem należy uzgodnić z zamawiającym kolor blatu po przedstawieniu przez wykonawcę próbek płyt meblowych