**Załącznik nr 2 do SWZ**

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : „Remont nawierzchni dróg asfaltowych na terenie Nadleśnictwa Świeradów”

ADRES INWESTYCJI : L-Kotlina/L-Świeradów nr inw.220/609; dz nr. 307/1; 324; 571;572

CPV:

45233140-2 Roboty drogowe

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

INWESTOR : Nadleśnictwo Świeradów

ADRES INWESTORA : Świeradów Zdrój ul. 1 Listopada 11

WYKONAWCA ROBÓT :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

DATA OPRACOWANIA:

Ogółem wartość kosztorysowa robót (zł.):

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu  
NORMA PRO

PRZEDMIAR

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| 1 |  | REMONT WIELKOPOWIERZCHNIOWY 4+4 | | | |
| 1  d.1 | KNR AT-03 0102-01 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm t wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - FREZOWANIE KOREKCYJNE | m2 |  |  |
|  |  | 7\*3,1+5\*3,7+4\*3,7+63\*3,7+23\*3,2+12\*3,2+36\*3,2+4\*3,2+3\*3,1+32\*3,3+126\*3+ 618\*3 | m2 | 2 875,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2 875,000 |
| 2  d.1 | KNR 2-31 0310-01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - średnia grubość po zagęszczeniu 4 cm AC 16W Wraz ze skropieniem | m2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7\*3,1+5\*3,7+4\*3,7+63\*3,7+23\*3,2+12\*3,2+36\*3,2+4\*3,2+3\*3,1+32\*3,3+126\*3+ 618\*3 | m2 | 2 875,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2 875,000 |
| 3  d.1 | KNR 2-31  0310-05  0310-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - AC 11S | m2 |  |  |
|  |  | 7\*3,1+5\*3,7+4\*3,7+63\*3,7+23\*3,2+12\*3,2+36\*3,2+4\*3,2+3\*3,1+32\*3,3+126\*3+ 618\*3 | m2 | 2 875,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2 875,000 |
| 2 |  | REMONT CZĄSTKOWY | | | |
| 4  d.2 | KNR AT-03 0102-01 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km | m2 |  |  |
|  |  | 1\*1 +1,5\*4,5 | m2 | 7,750 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7,750 |
| 5  d.2 | KNR 2-31  0310-05  0310-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm - AC 11S | m2 |  |  |
|  |  | 0,5\*2,4+0,8\*2,5+1,4\*7 | m2 | 13,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13,000 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Nazwa i adres wykonawcy)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ r.

KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY

CZĘŚĆ II :

„Remont nawierzchni dróg asfaltowych na terenie Nadleśnictwa Świeradów”

Leśnictwo Kotlina/Leśnictwo Świeradów nr inw. 220/609 - dz. nr 307/1, 324, 571, 572

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5x6 |
| 1 |  | REMONT WIELKOPOWIERZCHNIOWY 4+4 | | | | |
| 1  d.1 | KNR AT-03 0102-01 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm t wywozem materiału t rozbiórki na odl. do 1 km - FREZOWANIE KOREKCYJNE | m2 | 2 875,000 |  |  |
| 2  d.1 | KNR 2-31 0310­01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - średnia grubość po zagęszczeniu 4 cm AC 16W Wraz ze skropieniem | m2 | 2 875,000 |  |  |
| 3  d.1 | KNR 2-31 0310­05 0310-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęsz­czeniu 4 cm - AC 11S | m2 | 2 875,000 |  |  |
| Razem dział: REMONT WIELKOPOWIERZCHNIOWY 4+4 | | | | | |  |
| 2 |  | REMONT CZĄSTKOWY | | | | |
| 4  d.2 | KNR AT-03 0102-01 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km | m2 | 7,750 |  |  |
| 5  d.2 | KNR 2-31 0310­05 0310-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęsz­czeniu 5 cm - AC 11S | m2 | 13,000 |  |  |
| Razem dział: REMONT CZĄSTKOWY | | | | | |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT  Podatek VAT  Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | |  |

Słownie brutto: ……………………………………………………………………………………………………………………………

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
 (podpis)

*Dokument musi być złożony pod rygorem nieważności   
w formie elektronicznej, o której mowa w art. 78(1) KC  
(tj. podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym)*

*lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym*

*lub podpisem osobistym*

\* - niepotrzebne skreślić