**Załącznik nr 3 do zaproszenia – wymogi techniczne dla klimatyzatora.**

**- urządzenie typu split;**

**- urządzenie służyć będzie do utrzymania zadanej temperatury w pomieszczeniu o wymiarach 3,5 x 4,0 x 2,75 m**

**- moc chłodnicza minimalna 5,0 kW.**

**- jednostka zewnętrzna montowana na dachu lub ścianie budynku;**

**- Wykonawca do oferty musi załączyć karty katalogowe lub inne dokumenty wskazujące na dedykowanie zestawu do pracy całorocznej 365 dni w roku i całodobową – 24 h/na dobę oraz wskazujące na spełnienie warunków określonych w postępowaniu;**

**- posiadanie gwarancji producenta na okres min. 60 miesięcy.**

– spełnienie wszelkich norm energetycznych i środowiskowych;

– powinien mieć dostępne tryby pracy (harmonogramy) dobowe, tygodniowe;

– musi cechować się sterowaniem za pomocą modułu Wifi; opcja zdalnego sterowania;

– powinien mieć wysoką sprawność od temperatury zewnętrznej -20 stopni Celsjusza;

– posiadać czujnik zapobiegający oszronieniu;

– posiadać łożyska toczone o dużej trwałości;

– posiadać funkcję auto restart – powrót do pierwotnych ustawień po utracie zasilania;

- Wykonawca musi zapewnić wykonanie przeglądów serwisowych przez cały okres trwania gwarancji producenta w zakresie wskazanym w karcie gwarancyjnej.

- Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej.

- Wykonawca musi wykonać zabezpieczenie przewodów gazowych w sposób zapobiegający ingerencji ptaków w izolację termiczną przewodów.