ZP.272.33.2023 ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ

|  |  |
| --- | --- |
| **Wykonawca:** | **reprezentowany przez:** |
|  |  |
| *pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG* | *imię, nazwisko osoby/osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy / stanowisko/podstawa do reprezentacji* |

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: **„Wynajem sprzętu oraz środków transportu do prowadzenie prac przez Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Człuchowie”**

1. **ZDOLNOŚCI TECHNICZNE:**
2. **wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami**

|  **Sprzęt/parametry**  | **Liczba jednostek sprzętowych**  | **Parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego - wpisać TAK**  | **Forma dysponowania****(własny, wynajęty, w leasingu, itp.)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Część 1:** Koparko-ładowarka do prowadzenia robót na obszarze Gmin: Czarne, Debrzno, Człuchów i Miejskiej Człuchów.- moc minimum 68 kW,- wyposażona w łyżki: wąską o szerokości 200-400 mm i szeroką „skarpówkę”. |  |  |  |
| **Część 2:** Samochód ciężarowy wywrotka do prowadzenia robót na obszarze Gmin: Czarne, Debrzno, Człuchów i Miejskiej Człuchów.- ładowność 8-12Mg :- moc minimum 150kW,- ma posiadać przykrycie (oplandekowanie) skrzyni ładunkowej. |  |  |  |
| **Część 3:** Koparko-ładowarka do prowadzenia robót na obszarze Gmin: Koczała, Przechlewo, Rzeczenica, Człuchów i Miejskiej Człuchów.- moc minimum 68 kW,- wyposażona w łyżki: wąską o szerokości 200-400 mm i szeroką „skarpówkę”. |  |  |  |
| **Część 4:** Samochód ciężarowy wywrotka do prowadzenia robót na obszarze Gmin: Koczała, Przechlewo, Rzeczenica, Człuchów i Miejskiej Człuchów - ładowność 8-12Mg :- moc minimum 150kW,- ma posiadać przykrycie (oplandekowanie) skrzyni ładunkowej |  |  |  |
| **Część 5:** Samobieżna koparka obrotowa, kołowa do prowadzenia robót na obszarze powiatu człuchowskiego:- moc minimum 150 kW,-wyposażona w łyżki: wąską o szerokości 600-1000 mm i szeroką „skarpówkę” o szerokości min.2000mm z hydrauliczną regulacją kąta,- Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował lawetą do transportu koparki |  |  |  |
| **Część 6:** - Samobieżny walec wibracyjny do prowadzenia robót na obszarze powiatu człuchowskiego:- ciężar 1,5 do 2,5 tony,- wibracja na oba koła,- zraszacze wodne obu kół,- Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował lawetą do transportu walca. |  |  |  |

1. ***Wykonawca wypełnia część/ci na którą/re składa ofertę***