**Opis przedmiotu zamówienia**

**Dostawa i montaż szaf i stojaków do przechowywania map do Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego**

1. **Szafa metalowa z 10 szufladami na format A0**

Szafa będzie wykonana z blachy stalowej grubości 0,8 mm (korpus) i gr. 1,5 mm (szuflady) oraz lakierowana proszkowo w kolorze RAL 7035.

Wymiary: 1320x915x1100mm (+/- 30 mm) [szer/gł/wys]

Szafa będzie wyposażona w:

* szuflady z prowadnicami rolkowymi;
* centralne zamknięcie szuflad na zamek cylindryczny z kluczykiem;
* transparentną kieszonkę przymocowaną w trwały sposób na froncie każdej szuflady.

Do szafy zostaną dostarczone 3 kluczyki.

1. **Szafa metalowa z 20 szufladami na format A1**

Szafa będzie wykonana z blachy stalowej grubości 0,8 mm (korpus) i gr. 1,5 mm (szuflady) oraz lakierowana proszkowo w kolorze RAL 7035.

Wymiary: 980x715x2030mm (+/- 30 mm) [szer/gł/wys]

Szafa będzie wyposażona w:

* szuflady z prowadnicami rolkowymi;
* centralne zamknięcie szuflad na zamek cylindryczny z kluczykiem;
* transparentną kieszonkę przymocowaną w trwały sposób na froncie każdej szuflady.

Do szafy zostaną dostarczone 3 kluczyki.

1. **Stojak (kratownica) na 36 map ściennych (zrolowanych)**

Stojak stalowy na mapy o wymiarach zewnętrznych 60x60 cm (+/-2 mm) (wymiar oczka ok. 10x10 cm- czyli 36 oczek w jednym stojaku). Konstrukcja (rama) z profilu zamkniętego 20x20, oczka utworzone z pręta fi 8. Słupki o wysokości 80 cm. Górna rama 70 cm od podłogi, dolna rama 20 cm. Na wysokości 10 cm od podłogi należy przewidzieć poziomą blachę, na której opierać się będą mapy. Wszystkie elementy konstrukcyjne spawane. Całość lakierowana proszkowo w kolorze RAL 7035. Od spodu słupki zakończone stopkami z tworzywa sztucznego o odpowiedniej twardości. Wszystkie elementy składowe stojaków powinny być łączone za pomocą spawania. Od góry słupki zaślepione zaślepkami z tworzywa sztucznego. Lakierowanie stojaków powinno się odbyć po połączeniu wszystkich elementów.

**Wytyczne dodatkowe**

Gwarancja – minimum 24 miesiące

Transport do jednej lokalizacji w Szczecinie. Transport, rozładunek, rozpakowanie szaf i stojaka z zabezpieczeń (kartony, folie, styropian, itp.), wniesienie ze wskazaniem do poszczególnych pomieszczeń/miejsc – czynności realizowane na koszt i ryzyko wykonawcy. Pozostałości zabezpieczeń Wykonawca jest zobowiązany wynieść do pojemników wskazanych przez Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia winien być zgłoszony Zamawiającemu do odbioru w stanie umożliwiającym jego użytkowanie ( tzn. pomieszczenia po montażu opróżnione z opakowań, elementów, resztek materiałów, powierzchnie podłóg czyste, powierzchnie mebli czyste – tzn. wszystkie elementy pozbawione ewentualnych powłok zabezpieczeń fabrycznych, odkurzone).