|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EUROBUD** |  | **96 - 100 Skierniewice , Balcerów 42G** |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **PRZEDMIAR ROBÓT** |  |
|  | **Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 45233120-6 |  | Roboty w zakresie budowy dróg |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NAZWA INWESTYCJI | : | Modernizacja drogi gminnej nr 470420W Guzów - Wola Miedniewska |
| INWESTOR | : | Gmina Wiskitki |
| ADRES INWESTORA | : | ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki |
| BRANŻA | : | Drogowa |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SPORZĄDZIŁ KALKULACJE | : | mgr inż. Artur Kowalski |
| DATA OPRACOWANIA | : | 06.11.2021 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| WYKONAWCA : |  | INWESTOR : |
| Data opracowania 06.11.2021 |  | Data zatwierdzenia |

PRZEDMIAR

| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis i wyliczenia** | **j.m.** | **Poszcz** | **Razem** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **45233000-9** | **ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE** | | | |
| 1 d.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | km |  |  |
|  |  | 0.8 | km | 0.800 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **0.800** |
| **2** | **45233000-9** | **NAWIERZCHNIEA ASFALTOWA** | | | |
| 2 d.2 | KSNR 6 1005-06 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych | m2 |  |  |
|  |  | 400\*3.8 | m2 | 1520.000 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **1520.000** |
| 3 d.2 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie emulsją asfaltową C 60 B5 ZM (K-3 60) | m2 |  |  |
|  |  | 400\*3.8 | m2 | 1520.000 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **1520.000** |
| 4 d.2 | KNNR 6 0108-02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne | t |  |  |
|  |  | 120 | t | 120.000 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **120.000** |
| 5 d.2 | KNR AT-04 0101-0 | Warstwa wzmacniająca z syntetycznej siatki zbrojeniowej o sztywnych węzłach, zespolonej z włókniną, o wytrzymałości siatki na rozciąganie (wzdłuż i wszerz) większej niż 20 kN/m | m2 |  |  |
|  |  | 400\*3.8 | m2 | 1520.000 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **1520.000** |
| 6 d.2 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie emulsją asfaltową C 60 B5 ZM (K-3 60) | m2 |  |  |
|  |  | 800\*3.8 | m2 | 3040.000 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **3040.000** |
| 7 d.2 | KNNR 6 0308-01 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) | m2 |  |  |
|  |  | 800\*3.8 | m2 | 3040.000 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **3040.000** |
| 8 d.2 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie emulsją asfaltową C 60 B5 ZM (K-3 60) | m2 |  |  |
|  |  | 800\*3.8 | m2 | 3040.000 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **3040.000** |
| 9 d.2 | KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) | m2 |  |  |
|  |  | 800\*3.8 | m2 | 3040.000 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **3040.000** |
| **3** |  | **POBOCZA** | | | |
| 10 d.3 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 |  |  |
|  |  | 1200 | m2 | 1200.000 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **1200.000** |
| 11 d.3 | KNNR 6 0113-05 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm | m2 |  |  |
|  |  | 1200 | m2 | 1200.000 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **1200.000** |