**(nazwa i adres Wykonawcy)**

**Rozdział 3:** dostawa **zamrażarki szafowej** (liczba szt.: 1 szt.) do Laboratorium Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ul. Zagnańska 91, 25-558 Kielce,

Producent (marka)

model

rok produkcji**: nie wcześniej niż 2023 rok**, sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis parametrów** | **Wymagane parametry techniczne** | **Parametry techniczne ofertowe** |
|  | Wymiary zewnętrzne (gł.×szer.×wys.) podyktowane organizacją stanowiska pracy | max. 90×150×2200 cm |      Należy podać |
|  | Pojemność | min. 600 litrów |      Należy podać |
|  | Minimalna temperatura możliwa do nastawienia | max. -25oC |      Należy podać |
|  | Ilość półek/szuflad możliwych do zamontowania  | min. 8 |      Należy podać |
|  | Wyświetlacz pokazujący aktualną temperaturę we wnętrzu urządzenia | wymagane |  |
|  | Możliwość umieszczenia wewnątrz sprzętu osobnej sondy połączonej z zewnętrznym czytnikiem temperatury | wymagana |  |
|  | Możliwość odszraniania bez udziału osoby obsługującej sprzęt niepowodujące wzrostu temperatury powyżej -20oC przy temperaturze zadanej -25oC | wymagana |  |
|  | Możliwość regulacji wysokości półek/szuflad w zależności od potrzeb użytkownika | wymagana |  |
|  | Ustawienie pożądanej temperatury | dokładność nie gorsza niż 0,1oC |      Należy podać |
|  | Alarm dźwiękowy i wizualny otwartych drzwi | wymagane |  |
|  | Alarm dźwiękowy i wizualny zbyt wysokiej temperatury | wymagane |  |
|  | Alarm dźwiękowy i wizualny braku zasilania | wymagane |  |
|  | W komplecie półki i szuflady w łącznej ilości minimum 8 sztuk | Ilość półekIlość szuflad – minimum 2 szt. |      Należy podać     Należy podać |
|  | Komplet prowadnic i innych niezbędnych akcesoriów koniecznych do prawidłowego montażu półek/szuflad, o których mowa w p. 13 | wymagane |  |
|  | Sprzęt wyposażony w koła z hamulcem pozwalające na swobodne przemieszczanie sprzętu | wymagane |  |
|  | Dostawa, instalacja, uruchomienie sprzętu w miejscu wskazanym przez użytkownika (jest możliwość wjechania wózkiem widłowym do budynku; stanowisko przeznaczone dla sprzętu znajduje się na parterze) | wymagane |  |
|  | Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu | wymagane |  |
|  | Oznakowanie CE | wymagane |  |
|  | Zasilanie | 230 V, 50 Hz |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | wymagane |  |
|  | **Gwarancja** | **co najmniej 24 miesiące** | Należy podać |

**Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 (parametry techniczne oferowane) lub udzielenie odpowiedzi negatywnej „NIE” spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści przedmiotowych środków dowodowych stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowany sprzęt spełnia wymagania określone w ww. tabeli.**