**Wymagania minimalne Zamawiającego dla zakupu i dostawy zamiatarki elewatorowej**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania minimalne Zamawiającego dla zakupu i dostawy zamiatarki elewatorowej** | **Proszę zaznaczyć TAK/NIE bądź podać wymagane informacje** |
| **(ewentualnie przedstawić rozwiązania równoważne opisywanym)** |
| 1. | Rok produkcji – nie starsza niż 2023 r. (fabrycznie nowa) | Rok produkcji: |
| 2. | Masa całkowita do 3500 kg | Masa całkowita: |
| 3. | Szerokość robocza: 2400-2700 mm | Szerokość zamiatania: |
| 4. | Zasilanie; napędzana wałem przegubowym od WOM ciągnika |  |
| 5. | Pojemność zbiornika wody: 1000-1200 dm³; | Zbiornik wody czystej: |
| 6. | Pojemność zbiornika na śmieci: min 3 m³; | Pojemność zbiornika: |
| 7. | Wysokość wyładunku śmieci: min. 2200 mm |  |
| 8. | Zespół zamiatający 3 szczotki: jedna walcowa min. dł.1100 mm i dwie szczotki talerzowe o średnicy min. 1100 mm; | TAK/NIE |
| Szerokość zamiatania: |
| 9. | Panel sterowniczy umieszczony w kabinie operatora umożliwiający sterowanie funkcjami zamiatarki | TAK / NIE |
| 10. | KONIECZNE WYPOSAŻENIE 1) myjka ciśnieniowa, ciśnienie min. 150 bar, 2) wał przegubowo-teleskopowy, 3) dodatkowe oświetlenie ostrzegawecze, 4) hydrauliczne pochylenie szczotki lewej,  5) wspornik tablicy  6) układ wibratora ułatwiający opróżnianie zbiornika | 1) TAK / NIE 2) TAK / NIE 3) TAK / NIE 4) TAK / NIE 5) TAK / NIE  6) TAK / NIE INNE: |
| 11. | Marka/model pojazdu |  |

**Ważne:** Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Za równoważny uważa się taki produkt, materiał czy system o parametrach technicznych, funkcjonalnych i jakościowych nie gorszych niż wymienione w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ).