[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=1
pr=RODOS	7.0.17.7
cr=0
opn=0	0	0	0	0	0	0	8
prn=2	2	3	2	3	0	6

[STRONA TYT]
nb=ul. Dąbrowskiego 4; 89-100 Nakło nad Notecią, działka nr 2029/4
ni=Powiat Nakielski;ul. Dąbrowskiego 54, 89-100 Nakło nad Notecią
nw=
nk=mgr inż. Arkadiusz Mulik
sp=
mi=
da=22 luty 2021 r.
cpv=45400000-1,Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
cpv=45332000-3,Kładzenie upustów hydraulicznych

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Betoniarze gr.II
id=001	3
jm=r-g	149
ce=0
il=14.72

[RMS ZEST 2]
ty=R
na=Betoniarze gr.III
id=002	3
jm=r-g	149
ce=0
il=6.19

[RMS ZEST 3]
ty=R
na=Blacharze gr.II
id=003	3
jm=r-g	149
ce=0
il=9.72

[RMS ZEST 4]
ty=R
na=Brukarze gr.II
id=004	3
jm=r-g	149
ce=0
il=1.28

[RMS ZEST 5]
ty=R
na=Cieśle gr.II
id=005	3
jm=r-g	149
ce=0
il=56.86

[RMS ZEST 6]
ty=R
na=Dekarze gr.II
id=006	3
jm=r-g	149
ce=0
il=37.9

[RMS ZEST 7]
ty=R
na=Izolarze gr.II
id=007	3
jm=r-g	149
ce=0
il=13.28

[RMS ZEST 8]
ty=R
na=Malarze gr.II
id=008	3
jm=r-g	149
ce=0
il=79.44

[RMS ZEST 9]
ty=R
na=Montażyści gr.II
id=009	3
jm=r-g	149
ce=0
il=28.91

[RMS ZEST 10]
ty=R
na=Montażyści gr.III
id=010	3
jm=r-g	149
ce=0
il=44.76

[RMS ZEST 11]
ty=R
na=Monterzy gr.II
id=011	3
jm=r-g	149
ce=0
il=105.47

[RMS ZEST 12]
ty=R
na=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II
id=012	3
jm=r-g	149
ce=0
il=5.54

[RMS ZEST 13]
ty=R
na=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III
id=013	3
jm=r-g	149
ce=0
il=5.18

[RMS ZEST 14]
ty=R
na=Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II
id=014	3
jm=r-g	149
ce=0
il=19.87

[RMS ZEST 15]
ty=R
na=Monterzy instalacji technolog. gr.II
id=015	3
jm=r-g	149
ce=0
il=7.06

[RMS ZEST 16]
ty=R
na=Monterzy instalacji technolog. gr.III
id=016	3
jm=r-g	149
ce=0
il=16.48

[RMS ZEST 20]
ty=R
na=Monterzy urządzeń i konstr. metal.
id=017	3
jm=r-g	149
ce=0
il=4.82

[RMS ZEST 17]
ty=R
na=Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II
id=018	3
jm=r-g	149
ce=0
il=20.73

[RMS ZEST 18]
ty=R
na=Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.III
id=019	3
jm=r-g	149
ce=0
il=20.73

[RMS ZEST 19]
ty=R
na=Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.IV
id=020	3
jm=r-g	149
ce=0
il=20.73

[RMS ZEST 21]
ty=R
na=Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II
id=021	3
jm=r-g	149
ce=0
il=35.2

[RMS ZEST 22]
ty=R
na=Murarze gr.II
id=022	3
jm=r-g	149
ce=0
il=62.81

[RMS ZEST 23]
ty=R
na=Murarze gr.III
id=023	3
jm=r-g	149
ce=0
il=48.26

[RMS ZEST 24]
ty=R
na=Ogrodnicy gr.I
id=024	3
jm=r-g	149
ce=0
il=6.7

[RMS ZEST 25]
ty=R
na=Ogrodnicy gr.II
id=025	3
jm=r-g	149
ce=0
il=29

[RMS ZEST 26]
ty=R
na=Posadzkarze gr.II
id=026	3
jm=r-g	149
ce=0
il=63.53

[RMS ZEST 27]
ty=R
na=Posadzkarze gr.III
id=027	3
jm=r-g	149
ce=0
il=145.1

[RMS ZEST 28]
ty=R
na=Robocizna
id=028	3
jm=r-g	149
ce=0
il=813.070000000001

[RMS ZEST 31]
ty=R
na=Robotnicy
id=029	3
jm=r-g	149
ce=0
il=2687.62

[RMS ZEST 29]
ty=R
na=Robotnicy gr.I
id=030	3
jm=r-g	149
ce=0
il=1295.02

[RMS ZEST 30]
ty=R
na=Robotnicy gr.II
id=031	3
jm=r-g	149
ce=0
il=124.93

[RMS ZEST 32]
ty=R
na=Spawacze gr.II
id=032	3
jm=r-g	149
ce=0
il=4.74

[RMS ZEST 33]
ty=R
na=Tynkarze gr.II
id=033	3
jm=r-g	149
ce=0
il=119.13

[RMS ZEST 34]
ty=R
na=Tynkarze gr.III
id=034	3
jm=r-g	149
ce=0
il=241.42

[RMS ZEST 35]
ty=R
na=Zbrojarze gr.II
id=035	3
jm=r-g	149
ce=0
il=2

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=Acetylen techniczny rozpuszczony
id=0000001	3
jm=kg	033
ce=0
il=1.18

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=Azot gazowy sprężony techniczny osuszany
id=0000002	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.66

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm
id=0000003	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.01

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=Balustrady balkonowe stalowa wysokości 110 cm
id=0000004	3
jm=m	040
ce=0
il=6.4

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=Balustrady stalowe ze stali nierdzewnej dla osób niepełnosprawnych
id=0000005	3
jm=m	040
ce=0
il=15.77

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=Baterie umywalkowe d=15mm
id=0000006	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=Benzyna do lakierów
id=0000007	3
jm=dm3	066
ce=0
il=0.09

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)
id=0000008	3
jm=m3	060
ce=0
il=15.97

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=Blacha powlekana płaska gr. 0,7mm
id=0000009	3
jm=m2	050
ce=0
il=8.37

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=Blacha stalowa ocynkowana płaska 0,50mm
id=0000010	3
jm=kg	033
ce=0
il=3.6

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=Bloczek betonowy o wym.25x12x14cm
id=0000011	3
jm=szt	020
ce=0
il=43.85

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=Bloczek z bet.komórk.M 500-700 59x24x20cm
id=0000012	3
jm=szt	020
ce=0
il=391.24

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=Bloczki z betonu komórkowego 59x24x12cm
id=0000013	3
jm=szt	020
ce=0
il=114.74

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm
id=0000014	3
jm=szt	020
ce=0
il=681.6

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany
id=0000015	3
jm=t	034
ce=0
il=1.32

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=Ciasto wapienne (wapno gaszone)
id=0000016	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.01

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=CSP 108
id=0000017	3
jm=0
ce=0
il=1

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=Czerpnie ścienne, prostokątne, typ A o wym. 600x500 mm
id=0000018	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=Czujnik ruchu
id=0000019	3
jm=0
ce=0
il=9

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=Czyszczak /rewizja/ żel. kan.fi 150mm
id=0000020	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=Czyszczaki kanalizacyjne z PVC 110mm
id=0000021	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=Czyściwo bawełniane
id=0000022	3
jm=kg	033
ce=0
il=0.63

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=Denko rynny dla rynny kwadratowej 125 mm
id=0000023	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm
id=0000024	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.42

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm
id=0000025	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.06

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane, nasycone grubości 28-45 mm, kl. I
id=0000026	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.06

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=DMP-100+gniazdo
id=0000027	3
jm=0
ce=0
il=4

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=Dostawa urządzenia systemów klimatyzacji typu split,
id=0000028	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=Drewno na stemple budowlane
id=0000029	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.06

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=Drut stalowy do spawania
id=0000030	3
jm=kg	033
ce=0
il=0.4

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=Drut stalowy okrągły miękki ocynkowany śr. 1.2 mm
id=0000031	3
jm=kg	033
ce=0
il=7.55

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=Drzwi wejściowe aluminiowe przeszklonei
id=0000032	3
jm=m2	050
ce=0
il=6.54

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=Drzwi wewnętrzne okleinowane wraz z ościeżnicą o wymiarach 80x210 cm
id=0000033	3
jm=kpl	090
ce=0
il=3

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=Drzwi wewnętrzne okleinowane wraz z ościeżnicą o wymiarach 90x210 cm
id=0000034	3
jm=kpl	090
ce=0
il=9

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=Dwuteownik 120
id=0000035	3
jm=kg	033
ce=0
il=234.76

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=Dwuzłączki proste nakrętno-wkrętne ocynkowane  15mm
id=0000036	3
jm=szt	020
ce=0
il=7

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=Dyble plastikowe do ociepleń śr. 10 mm L=20-25 cm
id=0000037	3
jm=szt	020
ce=0
il=65.71

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=Elementy montażowe
id=0000038	3
jm=kpl	090
ce=0
il=7

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=Emulsja asfaltowa izolacyjna
id=0000039	3
jm=kg	033
ce=0
il=21.28

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=Farba chlorokauczukowa do gruntowania, ogólnego stosowania, biała
id=0000040	3
jm=dm3	066
ce=0
il=1.37

[RMS ZEST 76]
ty=M
na=Farba elewacyjna silikonowa
id=0000041	3
jm=dm3	066
ce=0
il=47.79

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=Farba emulsyjna - grunt
id=0000042	3
jm=dm3	066
ce=0
il=145.68

[RMS ZEST 78]
ty=M
na=Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa strukturalna do wymalowań wewnętrznych
id=0000043	3
jm=dm3	066
ce=0
il=201.04

[RMS ZEST 81]
ty=M
na=Farba olejna do gruntowania
id=0000044	3
jm=dm3	066
ce=0
il=0.21

[RMS ZEST 82]
ty=M
na=Farba olejna nawierzchniowa
id=0000045	3
jm=dm3	066
ce=0
il=0.21

[RMS ZEST 83]
ty=M
na=Filc bitumizowany z wełny mineralnej 5mm
id=0000046	3
jm=m2	050
ce=0
il=1.98

[RMS ZEST 84]
ty=M
na=Folia fundamentowa drenażowa (kubełkowa)
id=0000047	3
jm=m2	050
ce=0
il=22.11

[RMS ZEST 85]
ty=M
na=Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm
id=0000048	3
jm=m2	050
ce=0
il=194.68

[RMS ZEST 87]
ty=M
na=Folia polietylenowa paroizolacyjna dachowa
id=0000049	3
jm=m2	050
ce=0
il=12.17

[RMS ZEST 88]
ty=M
na=Gaz propanowo-butanowy płynny
id=0000050	3
jm=kg	033
ce=0
il=40.19

[RMS ZEST 89]
ty=M
na=Gips budowlany - szpachlowy
id=0000051	3
jm=t	034
ce=0
il=2

[RMS ZEST 90]
ty=M
na=Gips budowlany - zwykły
id=0000052	3
jm=t	034
ce=0
il=0.73

[RMS ZEST 91]
ty=M
na=Gips budowlany szpachlowy
id=0000053	3
jm=t	034
ce=0
il=0.03

[RMS ZEST 92]
ty=M
na=Głowica termostatyczna np. 1RA 2920, wzmocniona
id=0000054	3
jm=szt	020
ce=0
il=13

[RMS ZEST 93]
ty=M
na=Gniazda podwójne z uziem. p/t
id=0000055	3
jm=szt	020
ce=0
il=25.5

[RMS ZEST 94]
ty=M
na=Gniazdo RJ11
id=0000056	3
jm=szt	020
ce=0
il=2.04

[RMS ZEST 95]
ty=M
na=Gniazdo RJ45
id=0000057	3
jm=szt	020
ce=0
il=12.24

[RMS ZEST 97]
ty=M
na=Gotowa sucha mieszanka cementowa
id=0000058	3
jm=kg	033
ce=0
il=1941.79

[RMS ZEST 98]
ty=M
na=Grunt głęboko penetrujący do wzmacniania wszelkich podłoży nasiąkliwych
id=0000059	3
jm=dm3	066
ce=0
il=66.09

[RMS ZEST 99]
ty=M
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszeń C22-600/1000
id=0000060	3
jm=szt	020
ce=0
il=13

[RMS ZEST 100]
ty=M
na=Gwoździe budowlane okrągłe gołe
id=0000061	3
jm=kg	033
ce=0
il=11.04

[RMS ZEST 101]
ty=M
na=Hak rury spustowej bolec mocujący
id=0000062	3
jm=szt	020
ce=0
il=1.7

[RMS ZEST 103]
ty=M
na=Hak rynnowy doczołowy płaski
id=0000063	3
jm=szt	020
ce=0
il=14.14

[RMS ZEST 104]
ty=M
na=Integra 128 + akumulator
id=0000064	3
jm=0
ce=0
il=1

[RMS ZEST 105]
ty=M
na=Kanał instalacyjny 90x60 z przegrodą
id=0000065	3
jm=m	040
ce=0
il=31.2

[RMS ZEST 107]
ty=M
na=Klamry ciesielskie
id=0000066	3
jm=kg	033
ce=0
il=1.95

[RMS ZEST 112]
ty=M
na=Klej
id=0000067	3
jm=dm3	066
ce=0
il=0.24

[RMS ZEST 108]
ty=M
na=Klej dyspersyjny bez zawartości rozpuszczlników
id=0000068	3
jm=kg	033
ce=0
il=4.18

[RMS ZEST 109]
ty=M
na=Klej na bazie kauczuku syntetycznego
id=0000069	3
jm=kg	033
ce=0
il=4.18

[RMS ZEST 110]
ty=M
na=Klej Thermaflex 474
id=0000070	3
jm=dm3	066
ce=0
il=0.54

[RMS ZEST 111]
ty=M
na=Klej winylowy
id=0000071	3
jm=kg	033
ce=0
il=50.54

[RMS ZEST 113]
ty=M
na=Kołek kotwiący fi 10mm, długości 150mm
id=0000072	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 114]
ty=M
na=Kołek kotwiący fi 5mm (U-569)
id=0000073	3
jm=szt	020
ce=0
il=60

[RMS ZEST 115]
ty=M
na=Kołek uniwersalny rozporowy z wkrętem
id=0000074	3
jm=szt	020
ce=0
il=35.26

[RMS ZEST 116]
ty=M
na=Kołki do wstrzeliwania
id=0000075	3
jm=szt	020
ce=0
il=84.12

[RMS ZEST 118]
ty=M
na=Kołki rozporowe
id=0000076	3
jm=szt	020
ce=0
il=162

[RMS ZEST 117]
ty=M
na=Kołki rozporowe do montażu stolarki okiennej
id=0000077	3
jm=szt	020
ce=0
il=30.82

[RMS ZEST 119]
ty=M
na=Kominek wentylacyjny do pokryć dachowych papowych
id=0000078	3
jm=szt	020
ce=0
il=1.04

[RMS ZEST 120]
ty=M
na=Konstrukcja wsporcza ze stali i blachy
id=0000079	3
jm=kg	033
ce=0
il=11.5

[RMS ZEST 121]
ty=M
na=Korek z żeliwa ciągliwego, ocynkowany fi 32mm
id=0000080	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 122]
ty=M
na=Korki PCV do rur kanalizacyjnych 100mm
id=0000081	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 123]
ty=M
na=Korki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane 15mm
id=0000082	3
jm=szt	020
ce=0
il=12

[RMS ZEST 124]
ty=M
na=Korki żeliwne do rur kanalizacyjnych  50mm
id=0000083	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 125]
ty=M
na=Kostka brukowa prostokątna 20x10cm
id=0000084	3
jm=m2	050
ce=0
il=35.95

[RMS ZEST 126]
ty=M
na=Kotwy chemiczne
id=0000085	3
jm=ml
ce=0
il=696

[RMS ZEST 127]
ty=M
na=Kotwy do montażu stolarki okiennej
id=0000086	3
jm=szt	020
ce=0
il=215.82

[RMS ZEST 129]
ty=M
na=Kotwy stalowe do montażu balustrad - stal nierdzewna
id=0000087	3
jm=szt	020
ce=0
il=25.6

[RMS ZEST 130]
ty=M
na=Kratka transferowa o śr. 125 mm
id=0000088	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 131]
ty=M
na=Kratki wentylacyjne blaszane 14x14cm z żaluzją
id=0000089	3
jm=szt	020
ce=0
il=0.15

[RMS ZEST 132]
ty=M
na=Krawędziaki iglaste kl.II
id=0000090	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.01

[RMS ZEST 133]
ty=M
na=Kształtka went.A/I 1000-1400 mm z bl.ocynk
id=0000091	3
jm=m2	050
ce=0
il=3.7

[RMS ZEST 134]
ty=M
na=Kształtka went.A/I 1800-4400mm z bl.ocynk
id=0000092	3
jm=m2	050
ce=0
il=6.58

[RMS ZEST 135]
ty=M
na=Kształtka went.A/I 600-1800mm z bl.ocynk.
id=0000093	3
jm=m2	050
ce=0
il=8.39

[RMS ZEST 136]
ty=M
na=Kształtki wentylacyjne kołowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do 200 mm
id=0000094	3
jm=m2	050
ce=0
il=4.35

[RMS ZEST 138]
ty=M
na=Kształtki z PCW kanalizacyjne  50mm
id=0000095	3
jm=szt	020
ce=0
il=6.96

[RMS ZEST 139]
ty=M
na=Kształtki z PCW kanalizacyjne 110mm
id=0000096	3
jm=szt	020
ce=0
il=90.09

[RMS ZEST 140]
ty=M
na=Kształtki z polietylenu 16mm
id=0000097	3
jm=szt	020
ce=0
il=60

[RMS ZEST 141]
ty=M
na=Kształtki z polietylenu 20mm
id=0000098	3
jm=szt	020
ce=0
il=63.04

[RMS ZEST 142]
ty=M
na=Kształtki z polietylenu 25mm
id=0000099	3
jm=szt	020
ce=0
il=18

[RMS ZEST 143]
ty=M
na=Kształtki z polietylenu 32mm
id=0000100	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 144]
ty=M
na=Kształtki z polietylenu gwintowane  16mm
id=0000101	3
jm=szt	020
ce=0
il=20

[RMS ZEST 145]
ty=M
na=Kształtki z polietylenu gwintowane  20mm
id=0000102	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 146]
ty=M
na=Kształtki z polietylenu gwintowane  25mm
id=0000103	3
jm=szt	020
ce=0
il=24

[RMS ZEST 147]
ty=M
na=Kształtki z polietylenu gwintowane  32mm
id=0000104	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 148]
ty=M
na=Kształtki z PVC kanalizacyjne  d=50mm
id=0000105	3
jm=szt	020
ce=0
il=15.5

[RMS ZEST 149]
ty=M
na=Kształtki z PVC kanalizacyjne d=110mm
id=0000106	3
jm=szt	020
ce=0
il=21.7

[RMS ZEST 150]
ty=M
na=Kształtowniki profilowane C-100x0,75
id=0000107	3
jm=kg	033
ce=0
il=69

[RMS ZEST 151]
ty=M
na=Kształtowniki profilowane U-100x0,75
id=0000108	3
jm=kg	033
ce=0
il=20.93

[RMS ZEST 152]
ty=M
na=Lakier asfaltowy
id=0000109	3
jm=dm3	066
ce=0
il=0.32

[RMS ZEST 153]
ty=M
na=Lakier olejno-żywiczna ogólnego stosowania
id=0000110	3
jm=dm3	066
ce=0
il=19.19

[RMS ZEST 154]
ty=M
na=Lej spustowy samozaciskowy rynny kwadratowej 125 mm
id=0000111	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 157]
ty=M
na=Listwy maskujące aluminiowe
id=0000112	3
jm=m	040
ce=0
il=12.21

[RMS ZEST 158]
ty=M
na=Listwy mocujące folie kubełkową
id=0000113	3
jm=m	040
ce=0
il=22.11

[RMS ZEST 159]
ty=M
na=Listwy startowe do systemów ociepleń
id=0000114	3
jm=m	040
ce=0
il=3.07

[RMS ZEST 162]
ty=M
na=Łącznik
id=0000115	3
jm=szt	020
ce=0
il=20.4

[RMS ZEST 160]
ty=M
na=Łącznik p/t 250V/6A, 1-biegunowy WPt-1D
id=0000116	3
jm=szt	020
ce=0
il=5.1

[RMS ZEST 161]
ty=M
na=Łącznik p/t 250V/6A, 2-biegunowy WPt-1D
id=0000117	3
jm=szt	020
ce=0
il=10.2

[RMS ZEST 163]
ty=M
na=Łączniki krzyżowe do systemów suchej zabudowy
id=0000118	3
jm=szt	020
ce=0
il=16.08

[RMS ZEST 164]
ty=M
na=Łączniki wzdłużne do systemu suchej zabudowy
id=0000119	3
jm=szt	020
ce=0
il=4.02

[RMS ZEST 166]
ty=M
na=Łuki stalowe gładkie o śr.nom.40-50 mm
id=0000120	3
jm=szt	020
ce=0
il=2.02

[RMS ZEST 167]
ty=M
na=Manipulator
id=0000121	3
jm=0
ce=0
il=2

[RMS ZEST 169]
ty=M
na=Masa bitumiczna powłokowa modyfikowana kauczukiem do izolacji przeciwwilgociowej
id=0000122	3
jm=kg	033
ce=0
il=83.24

[RMS ZEST 170]
ty=M
na=Masa bitumiczno-kauczukowa - klej bitumiczny do przyklejania styropianu
id=0000123	3
jm=kg	033
ce=0
il=32.91

[RMS ZEST 172]
ty=M
na=Masa podkładowa pod tynki zewnętrzne
id=0000124	3
jm=kg	033
ce=0
il=3.11

[RMS ZEST 174]
ty=M
na=Mata lamelowa KLIMAFIX 30 mm
id=0000125	3
jm=m2	050
ce=0
il=16.35

[RMS ZEST 175]
ty=M
na=Mata z wełny mineralnej Isover Uni-mata gr. 10cm
id=0000126	3
jm=m2	050
ce=0
il=16.78

[RMS ZEST 176]
ty=M
na=Mata z wełny mineralnej Isover Uni-mata gr. 8cm
id=0000127	3
jm=m2	050
ce=0
il=11.11

[RMS ZEST 177]
ty=M
na=Maty z wełny szklanej grubości 40 mm na folii aluminiowej zbrojonej
id=0000128	3
jm=m2	050
ce=0
il=54.33

[RMS ZEST 178]
ty=M
na=Miski ustępowe porcelanowe zawieszane
id=0000129	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 179]
ty=M
na=Mydło techniczne maziste szare 65%
id=0000130	3
jm=kg	033
ce=0
il=0.3

[RMS ZEST 180]
ty=M
na=Nadproża prefabrykowane typu L19
id=0000131	3
jm=m	040
ce=0
il=10.3

[RMS ZEST 182]
ty=M
na=Narożniki i obramienia stalowe 25x25x3
id=0000132	3
jm=kg	033
ce=0
il=3.86

[RMS ZEST 183]
ty=M
na=Narożniki metalowe ochronne zabezpieczające krawędzie
id=0000133	3
jm=m	040
ce=0
il=74.16

[RMS ZEST 184]
ty=M
na=Narożniki ochronne
id=0000134	3
jm=m	040
ce=0
il=15.45

[RMS ZEST 185]
ty=M
na=Nasada hybrydowa kominowa wraz z elementami montażowymi np. Darco TU 150 mm lub równoważna
id=0000135	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 186]
ty=M
na=Nawietrzak ścienny z grzałką typ NOG150 A prod. Darco
id=0000136	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 187]
ty=M
na=Obejma rury stalowej fi 120 mm
id=0000137	3
jm=szt	020
ce=0
il=1.7

[RMS ZEST 188]
ty=M
na=Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare
id=0000138	3
jm=m	040
ce=0
il=10.86

[RMS ZEST 189]
ty=M
na=Obrzutka cementowa
id=0000139	3
jm=kg	033
ce=0
il=8.22

[RMS ZEST 190]
ty=M
na=Ogranicznik przepiec kl 1
id=0000140	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 191]
ty=M
na=Okna PCV rozwierno-uchylne na profilach 6 komorowych, 3 szybowe
id=0000141	3
jm=m2	050
ce=0
il=23.97

[RMS ZEST 192]
ty=M
na=Oprawa ewakuacyjna
id=0000142	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 193]
ty=M
na=Oprawa nastropowa typu plafon+źródło
id=0000143	3
jm=szt	020
ce=0
il=12

[RMS ZEST 194]
ty=M
na=Oprawa VEGA 2x18W
id=0000144	3
jm=szt	020
ce=0
il=8

[RMS ZEST 195]
ty=M
na=Oprawa VEGA 2x36W
id=0000145	3
jm=szt	020
ce=0
il=10

[RMS ZEST 196]
ty=M
na=Oprawa VEGA 2x58W
id=0000146	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 197]
ty=M
na=Otuliny Armaflex ACE grubości 13mm d=10mm lub równoważne
id=0000147	3
jm=m	040
ce=0
il=5.5

[RMS ZEST 198]
ty=M
na=Otuliny Armaflex ACE grubości 13mm d=12mm lub równoważne
id=0000148	3
jm=m	040
ce=0
il=5.5

[RMS ZEST 199]
ty=M
na=Otuliny Armaflex ACE grubości 13mm d=15mm lub równoważne
id=0000149	3
jm=m	040
ce=0
il=5.5

[RMS ZEST 200]
ty=M
na=Otuliny Armaflex ACE grubości 13mm d=8mm  lub równoważne
id=0000150	3
jm=m	040
ce=0
il=5.5

[RMS ZEST 201]
ty=M
na=Otuliny Thermacompact  śr. 16-22 mm, grubości  9mm
id=0000151	3
jm=m	040
ce=0
il=46.2

[RMS ZEST 202]
ty=M
na=Otuliny Thermacompact  śr. 25- 32 grubości  9mm
id=0000152	3
jm=m	040
ce=0
il=22

[RMS ZEST 203]
ty=M
na=Otuliny z wełny mineralnej o masie oobjętościowej 150 kg/m3 bez osłony gr. 40 mm
id=0000153	3
jm=m2	050
ce=0
il=70.28

[RMS ZEST 205]
ty=M
na=Papa paroizolacyjna termozgrzewalna
id=0000154	3
jm=m2	050
ce=0
il=208.45

[RMS ZEST 206]
ty=M
na=Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna - podkładowa
id=0000155	3
jm=m2	050
ce=0
il=30.69

[RMS ZEST 207]
ty=M
na=Papa termozgrzewalna podkładowa krycia
id=0000156	3
jm=m2	050
ce=0
il=5.23

[RMS ZEST 208]
ty=M
na=Papa termozgrzewalna wentylacyjna
id=0000157	3
jm=m2	050
ce=0
il=28.87

[RMS ZEST 209]
ty=M
na=Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
id=0000158	3
jm=m2	050
ce=0
il=30.69

[RMS ZEST 210]
ty=M
na=Papier ścierny w arkuszach
id=0000159	3
jm=ark	116
ce=0
il=32.67

[RMS ZEST 211]
ty=M
na=Parapety wewnętrzne z konglomeratu
id=0000160	3
jm=m	040
ce=0
il=15.14

[RMS ZEST 212]
ty=M
na=Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej
id=0000161	3
jm=m	040
ce=0
il=14.7

[RMS ZEST 213]
ty=M
na=Pas dorynnowy
id=0000162	3
jm=m	040
ce=0
il=10.53

[RMS ZEST 214]
ty=M
na=Pas nadrynnowy do dachów płaskich
id=0000163	3
jm=m	040
ce=0
il=10.24

[RMS ZEST 217]
ty=M
na=Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa
id=0000164	3
jm=dm3	066
ce=0
il=18.18

[RMS ZEST 218]
ty=M
na=Piasek do betonów zwykły
id=0000165	3
jm=m3	060
ce=0
il=8.11

[RMS ZEST 219]
ty=M
na=Pisuary porcelanowe
id=0000166	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 220]
ty=M
na=Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 25 mm
id=0000167	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.07

[RMS ZEST 221]
ty=M
na=Płyta gipsowo-kartonowa, zwykła grub. 12,5 mm (GKB)
id=0000168	3
jm=m2	050
ce=0
il=33.56

[RMS ZEST 222]
ty=M
na=Płyta styropianowa EPS 100-038 (dach-podłoga) wg PN-EN 13163
id=0000169	3
jm=m3	060
ce=0
il=10.36

[RMS ZEST 223]
ty=M
na=Płytki ceramiczne ścienne
id=0000170	3
jm=m2	050
ce=0
il=107.53

[RMS ZEST 224]
ty=M
na=Płytki podłogowe gresowe 30x30cm mrozoodporne antypoślizgowe (R min 10)
id=0000171	3
jm=m2	050
ce=0
il=168.8

[RMS ZEST 225]
ty=M
na=Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm
id=0000172	3
jm=m2	050
ce=0
il=39.16

[RMS ZEST 226]
ty=M
na=Płyty gumowe bez przekładek o gr. 5 mm
id=0000173	3
jm=kg	033
ce=0
il=1.05

[RMS ZEST 227]
ty=M
na=Płyty styropianowe EPS 100-035 typ fundament
id=0000174	3
jm=m3	060
ce=0
il=2.28

[RMS ZEST 228]
ty=M
na=Płyty styropianowe PSK20SE dwustronnie laminowane papą gr. 15cm
id=0000175	3
jm=m2	050
ce=0
il=28.61

[RMS ZEST 229]
ty=M
na=Płyty styropianowe typ Fasada
id=0000176	3
jm=m3	060
ce=0
il=1.8

[RMS ZEST 230]
ty=M
na=Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm
id=0000177	3
jm=szt	020
ce=0
il=6.45

[RMS ZEST 231]
ty=M
na=Podkładki stalowe okrągłe zgrubne do śrub M8-M16
id=0000178	3
jm=kg	033
ce=0
il=0.12

[RMS ZEST 233]
ty=M
na=Podpora kanału wen.typA,przew.1000-1800mm
id=0000179	3
jm=szt	020
ce=0
il=2.54

[RMS ZEST 234]
ty=M
na=Podpora kanału wen.typA,przew.2600-4000mm
id=0000180	3
jm=szt	020
ce=0
il=1.99

[RMS ZEST 235]
ty=M
na=Podpora typ A do kanału went.1000-1800 mm
id=0000181	3
jm=szt	020
ce=0
il=1.55

[RMS ZEST 236]
ty=M
na=Podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr.do 200 mm
id=0000182	3
jm=szt	020
ce=0
il=6.15

[RMS ZEST 237]
ty=M
na=Podstawy dachowe stalowe, prostokątne, typ A, w układach kanałowych o wym. 450x450 mm
id=0000183	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 238]
ty=M
na=Poręcz stała łukowa 600 mm
id=0000184	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 239]
ty=M
na=Poręcz stała umywalkowa 600 mm
id=0000185	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 240]
ty=M
na=Poręcz uchylna łukowa 600 mm
id=0000186	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 241]
ty=M
na=Poręcz uchylna umywalkowa 600 mm
id=0000187	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 242]
ty=M
na=Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm
id=0000188	3
jm=m3	060
ce=0
il=5.39

[RMS ZEST 243]
ty=M
na=Preparat gruntujący pod farby akrylowe
id=0000189	3
jm=dm3	066
ce=0
il=35.36

[RMS ZEST 245]
ty=M
na=Pręty spawalnicze PCW nieplastyfikowanego
id=0000190	3
jm=kg	033
ce=0
il=2.53

[RMS ZEST 246]
ty=M
na=Pręty zbrojeniowe okrągłe żebrowane 10-14mm
id=0000191	3
jm=kg	033
ce=0
il=40.86

[RMS ZEST 247]
ty=M
na=Profil stalowy CD 60/27
id=0000192	3
jm=m	040
ce=0
il=20.1

[RMS ZEST 248]
ty=M
na=Profil stalowy CW 100/50mm
id=0000193	3
jm=m	040
ce=0
il=33.23

[RMS ZEST 249]
ty=M
na=Profil stalowy UD 28/27
id=0000194	3
jm=m	040
ce=0
il=4.23

[RMS ZEST 250]
ty=M
na=Profil stalowy UW 100/40mm
id=0000195	3
jm=m	040
ce=0
il=11.57

[RMS ZEST 251]
ty=M
na=Przegrody ustępowe z płyt laminowanych HPL (laminat wysokociśnieniowy na konstrukcji nośniej ze stopów lekkich do pomieszczeń wilgotnych) wraz z drzwiami wachadłowymi do kabin ustepowych zamocowanych do ścian za pomocą listew aluminiowych) - 3 kabiny ustępowe (3 pełne ścianki międzykabinowe + 3 ścianki czołowe z drzwiami)
id=0000196	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 252]
ty=M
na=Przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do 200 mm
id=0000197	3
jm=m2	050
ce=0
il=11.25

[RMS ZEST 253]
ty=M
na=Przewody elastyczne typu flex o śr. 125 mm
id=0000198	3
jm=m	040
ce=0
il=8

[RMS ZEST 254]
ty=M
na=Przewody kabelkowe - UTP 6e
id=0000199	3
jm=m	040
ce=0
il=208

[RMS ZEST 255]
ty=M
na=Przewody kabelkowe YTKSY 2x2x0,5
id=0000200	3
jm=m	040
ce=0
il=104

[RMS ZEST 257]
ty=M
na=Przewód (N)HXHżo 3x1,5
id=0000201	3
jm=m	040
ce=0
il=26

[RMS ZEST 258]
ty=M
na=Przewód HLGs 3x1
id=0000202	3
jm=m	040
ce=0
il=10.4

[RMS ZEST 259]
ty=M
na=Przewód went.A/I 1000-1400 mm z bl.ocynk.
id=0000203	3
jm=m2	050
ce=0
il=5.25

[RMS ZEST 260]
ty=M
na=Przewód went.A/I 1800-4400mm z bl.ocynk.
id=0000204	3
jm=m2	050
ce=0
il=9.33

[RMS ZEST 261]
ty=M
na=Przewód went.A/I 600-1800mm z bl.ocynk.
id=0000205	3
jm=m2	050
ce=0
il=11.9

[RMS ZEST 262]
ty=M
na=Przewód YDY-450/750 V 3lub4x1,5mm2
id=0000206	3
jm=m	040
ce=0
il=156

[RMS ZEST 263]
ty=M
na=Przewód YDY-450/750 V 3x2,5mm2
id=0000207	3
jm=m	040
ce=0
il=208

[RMS ZEST 264]
ty=M
na=Przewód YDY-450/750 V 3x4mm2
id=0000208	3
jm=m	040
ce=0
il=20.8

[RMS ZEST 265]
ty=M
na=Przewód YnTKSY 2x2x0,8
id=0000209	3
jm=m	040
ce=0
il=2.08

[RMS ZEST 266]
ty=M
na=Przewód YTKSY3x2x0,5
id=0000210	3
jm=m	040
ce=0
il=156

[RMS ZEST 267]
ty=M
na=Przewód YTKSY5x2x0,5
id=0000211	3
jm=m	040
ce=0
il=15.6

[RMS ZEST 268]
ty=M
na=Przyciski do spłuczek podtynkowych
id=0000212	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 269]
ty=M
na=Puszki n/t-w/t, jednokrotne PK 60
id=0000213	3
jm=szt	020
ce=0
il=51

[RMS ZEST 270]
ty=M
na=Rekuperator ścienny miejscowy z wentylatorem do małych i średnich pomieszczeń (łazienki, wc, kuchnie, itp.) z wyposażeniem standardowym (kontrolka pracy, klapa zwrotna lub automatyczna żaluzja), wydajność do 50 m3/h
id=0000214	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 271]
ty=M
na=ROP
id=0000215	3
jm=0
ce=0
il=1

[RMS ZEST 272]
ty=M
na=Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych
id=0000216	3
jm=dm3	066
ce=0
il=2.71

[RMS ZEST 273]
ty=M
na=Rozdzielacze z rur stalowych dn 65 mm
id=0000217	3
jm=m	040
ce=0
il=2

[RMS ZEST 274]
ty=M
na=Rurociągi miedziane o średnicy 12,7mm
id=0000218	3
jm=m	040
ce=0
il=5.3

[RMS ZEST 275]
ty=M
na=Rurociągi miedziane o średnicy 15,88mm
id=0000219	3
jm=m	040
ce=0
il=5.3

[RMS ZEST 276]
ty=M
na=Rurociągi miedziane o średnicy 6,35mm
id=0000220	3
jm=m	040
ce=0
il=5.3

[RMS ZEST 277]
ty=M
na=Rurociągi miedziane o średnicy 9,52mm
id=0000221	3
jm=m	040
ce=0
il=5.3

[RMS ZEST 278]
ty=M
na=Rurociągi z PE sieciowanego o 16x2,0
id=0000222	3
jm=m	040
ce=0
il=1.24

[RMS ZEST 279]
ty=M
na=Rury spustowe stalowe z blachy stalowej powlekanej gr. 0,7 mm o średnicy 120 mm
id=0000223	3
jm=m	040
ce=0
il=3.43

[RMS ZEST 280]
ty=M
na=Rury wielowarstwowe TECEflex (PE)o średnicy zewnętrznej  20mm
id=0000224	3
jm=m	040
ce=0
il=46.2

[RMS ZEST 281]
ty=M
na=Rury wielowarstwowe TECEflex (PE)o średnicy zewnętrznej  25mm
id=0000225	3
jm=m	040
ce=0
il=21.6

[RMS ZEST 282]
ty=M
na=Rury wywiewne z PCW o średnicy 150mm
id=0000226	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 283]
ty=M
na=Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe  50mm
id=0000227	3
jm=m	040
ce=0
il=5.76

[RMS ZEST 284]
ty=M
na=Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe o średnicy 110mm
id=0000228	3
jm=m	040
ce=0
il=78.26

[RMS ZEST 285]
ty=M
na=Rury z PCW przepustowe  50mm
id=0000229	3
jm=m	040
ce=0
il=0.96

[RMS ZEST 286]
ty=M
na=Rury z PCW przepustowe o średnicy 110mm
id=0000230	3
jm=m	040
ce=0
il=13.65

[RMS ZEST 287]
ty=M
na=Rury ze stali węglowej niestopowej ocynkowane zewnętrznie np. STEEL  śr.15 mm'
id=0000231	3
jm=m	040
ce=0
il=49.92

[RMS ZEST 288]
ty=M
na=Rury ze stali węglowej niestopowej ocynkowane zewnętrznie np. STEEL  śr.18 mm'
id=0000232	3
jm=m	040
ce=0
il=24.96

[RMS ZEST 289]
ty=M
na=Rury ze stali węglowej niestopowej ocynkowane zewnętrznie np. STEEL  śr.22 mm'
id=0000233	3
jm=m	040
ce=0
il=31.2

[RMS ZEST 290]
ty=M
na=Rury ze stali węglowej niestopowej ocynkowane zewnętrznie np. STEEL  śr.28 mm'
id=0000234	3
jm=m	040
ce=0
il=12.36

[RMS ZEST 291]
ty=M
na=Rury ze stali węglowej niestopowej ocynkowane zewnętrznie np. STEEL  śr.35 mm
id=0000235	3
jm=m	040
ce=0
il=12.36

[RMS ZEST 292]
ty=M
na=Rury ze stali węglowej niestopowej ocynkowane zewnętrznie np. STEEL  śr.42 mm
id=0000236	3
jm=m	040
ce=0
il=6

[RMS ZEST 293]
ty=M
na=Rury ze stali węglowej niestopowej ocynkowane zewnętrznie np. STEEL  śr.54 mm
id=0000237	3
jm=m	040
ce=0
il=6

[RMS ZEST 294]
ty=M
na=Rynna dachowa stalowa kwadratowa  125 mm
id=0000238	3
jm=m	040
ce=0
il=9.95

[RMS ZEST 295]
ty=M
na=Sedesy
id=0000239	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 298]
ty=M
na=Siatka z włókna szklanego
id=0000240	3
jm=m2	050
ce=0
il=25

[RMS ZEST 299]
ty=M
na=Silikon
id=0000241	3
jm=dm3	066
ce=0
il=1.67

[RMS ZEST 300]
ty=M
na=Silikon
id=0000242	3
jm=kg	033
ce=0
il=1.28

[RMS ZEST 301]
ty=M
na=Spirytus
id=0000243	3
jm=dm3	066
ce=0
il=0.41

[RMS ZEST 302]
ty=M
na=Spoina elastyczna wodoodporna
id=0000244	3
jm=kg	033
ce=0
il=50.96

[RMS ZEST 303]
ty=M
na=Stelaże do mocowania miski ustępowej na ścianie
id=0000245	3
jm=kpl	090
ce=0
il=6

[RMS ZEST 304]
ty=M
na=Suszarka łazienkowa do rąk
id=0000246	3
jm=kpl	090
ce=0
il=3

[RMS ZEST 305]
ty=M
na=Syfon pisuarowy do miski porcelanowej mosiężny, chromowany fi 25mm
id=0000247	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 306]
ty=M
na=Syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego pojedyncze
id=0000248	3
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 308]
ty=M
na=Sygnalizator wewnetrzny
id=0000249	3
jm=0
ce=0
il=2

[RMS ZEST 307]
ty=M
na=Sygnalizator wewnetrzny SPP-100
id=0000250	3
jm=0
ce=0
il=1

[RMS ZEST 309]
ty=M
na=Sygnalizator zewnetrzny
id=0000251	3
jm=0
ce=0
il=2

[RMS ZEST 310]
ty=M
na=Sznur konopny smołowany
id=0000252	3
jm=kg	033
ce=0
il=0.49

[RMS ZEST 311]
ty=M
na=Sznur konopny surowy
id=0000253	3
jm=kg	033
ce=0
il=0.06

[RMS ZEST 312]
ty=M
na=Szpachlówka mineralna do tynków
id=0000254	3
jm=kg	033
ce=0
il=122.02

[RMS ZEST 315]
ty=M
na=Środek gruntujący
id=0000255	3
jm=dm3	066
ce=0
il=334.22

[RMS ZEST 316]
ty=M
na=Środek regulujący nasiąkliwość i wzmacniający podłoże
id=0000256	3
jm=dm3	066
ce=0
il=5.79

[RMS ZEST 317]
ty=M
na=Śruba stalowa zgrubna M 8 długość do 60 mm
id=0000257	3
jm=kg	033
ce=0
il=7.07

[RMS ZEST 318]
ty=M
na=Śruby fundamentowe M12x160mm gwintowane z nakrętkami sześciokątnymi średniodokładnymi
id=0000258	3
jm=kg	033
ce=0
il=3.33

[RMS ZEST 319]
ty=M
na=Śruby fundamentowe rodzaj Z z nakrętkami M 10x100 mm
id=0000259	3
jm=kg	033
ce=0
il=1.83

[RMS ZEST 320]
ty=M
na=Śruby stal. zgrubne M 12 dł. do 80mm
id=0000260	3
jm=kg	033
ce=0
il=4.13

[RMS ZEST 321]
ty=M
na=Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do 50 mm
id=0000261	3
jm=kg	033
ce=0
il=7.13

[RMS ZEST 322]
ty=M
na=Śruby zgrubne 6-kątne  M8x 50mm kpl
id=0000262	3
jm=kg	033
ce=0
il=1.53

[RMS ZEST 323]
ty=M
na=Śruby zgrubne kpl
id=0000263	3
jm=kg	033
ce=0
il=0.05

[RMS ZEST 324]
ty=M
na=Świetlówka 18W
id=0000264	3
jm=szt	020
ce=0
il=8.32

[RMS ZEST 325]
ty=M
na=Świetlówka 36W
id=0000265	3
jm=szt	020
ce=0
il=22.88

[RMS ZEST 326]
ty=M
na=Tablica TP
id=0000266	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 327]
ty=M
na=Taśma 3x50mm
id=0000267	3
jm=m	040
ce=0
il=1.48

[RMS ZEST 328]
ty=M
na=Taśma akustyczna 95mm (rolka 30 mb)
id=0000268	3
jm=m	040
ce=0
il=19.71

[RMS ZEST 329]
ty=M
na=Taśma aluminiowa samoprzylepna
id=0000269	3
jm=m	040
ce=0
il=113.25

[RMS ZEST 330]
ty=M
na=Taśma aluminowa 75mm
id=0000270	3
jm=m	040
ce=0
il=258.7

[RMS ZEST 331]
ty=M
na=Taśma Duct Tape czerwona 25mmx9m
id=0000271	3
jm=m	040
ce=0
il=4.23

[RMS ZEST 332]
ty=M
na=Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm grubości 0,2mm
id=0000272	3
jm=m	040
ce=0
il=54.6

[RMS ZEST 333]
ty=M
na=Taśma samoprzylepna
id=0000273	3
jm=rol
ce=0
il=4.26

[RMS ZEST 334]
ty=M
na=Taśma zbrojąca
id=0000274	3
jm=m	040
ce=0
il=59.12

[RMS ZEST 335]
ty=M
na=Tlen techniczny sprężony
id=0000275	3
jm=m3	060
ce=0
il=2.61

[RMS ZEST 336]
ty=M
na=Tynk cementowo-wapienny gotowa mieszanka Termo Organika
id=0000276	3
jm=kg	033
ce=0
il=15915.98

[RMS ZEST 337]
ty=M
na=Tynk dekoracyjny mozaikowy zewnętrzny - Termo Organika
id=0000277	3
jm=kg	033
ce=0
il=36.26

[RMS ZEST 338]
ty=M
na=Tynk mineralno-polimerowy 2,0mm - Termo Organika
id=0000278	3
jm=kg	033
ce=0
il=94.84

[RMS ZEST 340]
ty=M
na=Tynk podkładowy
id=0000279	3
jm=kg	033
ce=0
il=44.1

[RMS ZEST 339]
ty=M
na=Tynk podkładowy zewnętrzny
id=0000280	3
jm=kg	033
ce=0
il=176.1

[RMS ZEST 350]
ty=M
na=Uchwyty do rur
id=0000281	3
jm=szt	020
ce=0
il=177.86

[RMS ZEST 341]
ty=M
na=Uchwyty do rur dn 15 mm
id=0000282	3
jm=szt	020
ce=0
il=22.75

[RMS ZEST 342]
ty=M
na=Uchwyty do rur miedzianych 10
id=0000283	3
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 343]
ty=M
na=Uchwyty do rur miedzianych 13
id=0000284	3
jm=szt	020
ce=0
il=2.5

[RMS ZEST 344]
ty=M
na=Uchwyty do rur miedzianych 15
id=0000285	3
jm=szt	020
ce=0
il=2.5

[RMS ZEST 345]
ty=M
na=Uchwyty do rur o śr.nom.20 mm
id=0000286	3
jm=szt	020
ce=0
il=22.14

[RMS ZEST 346]
ty=M
na=Uchwyty do rur o śr.nom.25-32 mm
id=0000287	3
jm=szt	020
ce=0
il=9.4

[RMS ZEST 347]
ty=M
na=Uchwyty do rur o śr.nom.65 mm
id=0000288	3
jm=szt	020
ce=0
il=4.32

[RMS ZEST 348]
ty=M
na=Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych  d=110mm
id=0000289	3
jm=szt	020
ce=0
il=7

[RMS ZEST 349]
ty=M
na=Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych  d=50mm
id=0000290	3
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 351]
ty=M
na=Uchwyty do rurociągów z PCW  50mm
id=0000291	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 353]
ty=M
na=Umywalki porcelanowe
id=0000292	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 352]
ty=M
na=Umywalki porcelanowe dla niepełnosprawnych
id=0000293	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 354]
ty=M
na=Uszczelka gum.do przew.prostok.1000-2500mm
id=0000294	3
jm=szt	020
ce=0
il=26.66

[RMS ZEST 355]
ty=M
na=Uszczelka gum.do przew.prostok.2500-4500mm
id=0000295	3
jm=szt	020
ce=0
il=5.2

[RMS ZEST 356]
ty=M
na=Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych fi 150mm
id=0000296	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 358]
ty=M
na=Uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.do 160 mm
id=0000297	3
jm=szt	020
ce=0
il=5.2

[RMS ZEST 359]
ty=M
na=Uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.do 200 mm
id=0000298	3
jm=szt	020
ce=0
il=30.3

[RMS ZEST 360]
ty=M
na=Wapno gaszone (ciasto wapienne)
id=0000299	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.02

[RMS ZEST 362]
ty=M
na=Wapno hydratyzowane (suchogaszone)
id=0000300	3
jm=t	034
ce=0
il=0.72

[RMS ZEST 363]
ty=M
na=Wentylator ścienny typ EBB 175 DESIGN prod. Venture Industries
id=0000301	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 364]
ty=M
na=Witryny aluminiowe wraz z drzwiami
id=0000302	3
jm=m2	050
ce=0
il=6.3

[RMS ZEST 365]
ty=M
na=Wkręt stalowy samowiercący z łbem stożkowym lub kulistym o średnicy: 3,5 mm
id=0000303	3
jm=kg	033
ce=0
il=0.2

[RMS ZEST 366]
ty=M
na=Wkręty do blach samogwintujące
id=0000304	3
jm=szt	020
ce=0
il=117.14

[RMS ZEST 367]
ty=M
na=Wkręty do płyt gipsowych
id=0000305	3
jm=kg	033
ce=0
il=0.72

[RMS ZEST 368]
ty=M
na=Wkręty do płyt gipsowych
id=0000306	3
jm=szt	020
ce=0
il=684.43

[RMS ZEST 371]
ty=M
na=Wpust podłogowy ściekowy z tworzywa sztucznego odpływ o średnicy 50mm
id=0000307	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 372]
ty=M
na=Wsporniki dystansowe do stelaży
id=0000308	3
jm=kpl	090
ce=0
il=6

[RMS ZEST 373]
ty=M
na=Wycieraczka czyszcząca typu "PLASTER MIODU" o wysokości 22 mm wykonana z wysokiej jakości gumy naturalnej
id=0000309	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 374]
ty=M
na=Wykładzina podłogowa z PCV bez warstwy izolacyjnej
id=0000310	3
jm=m2	050
ce=0
il=91.82

[RMS ZEST 375]
ty=M
na=Wylewka rury spustowej stalowa kwadratowa
id=0000311	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 376]
ty=M
na=Wyrzutnie dachowe, prostokątne, typ A o wym. 450x450 mm
id=0000312	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 377]
ty=M
na=Zaprawa budowlana murarska, do silikatów i betonu komórkowego
id=0000313	3
jm=kg	033
ce=0
il=300

[RMS ZEST 378]
ty=M
na=Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-20
id=0000314	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.49

[RMS ZEST 379]
ty=M
na=Zaprawa cementowa - wylewka betonowa  posadzkowa (obciążenie 20 MPa)
id=0000315	3
jm=kg	033
ce=0
il=21462.6

[RMS ZEST 380]
ty=M
na=Zaprawa cementowa m. 80
id=0000316	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.12

[RMS ZEST 381]
ty=M
na=Zaprawa cementowa wyrównawcza
id=0000317	3
jm=kg	033
ce=0
il=90.52

[RMS ZEST 382]
ty=M
na=Zaprawa cementowo-wapienna M-7
id=0000318	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.01

[RMS ZEST 385]
ty=M
na=Zaprawa do warstwy kontaktowej
id=0000319	3
jm=kg	033
ce=0
il=12.43

[RMS ZEST 391]
ty=M
na=Zaprawa klejąca do płytek
id=0000320	3
jm=kg	033
ce=0
il=548.18

[RMS ZEST 390]
ty=M
na=Zaprawa klejąca do płytek mrozoodporna - elastyczna
id=0000321	3
jm=kg	033
ce=0
il=15.65

[RMS ZEST 392]
ty=M
na=Zaprawa klejąco-szpachlowa do systemów ociepleń
id=0000322	3
jm=kg	033
ce=0
il=167.32

[RMS ZEST 393]
ty=M
na=Zaprawa klejowa cienkowarstwowa wysokoelastyczna mrozoodporna
id=0000323	3
jm=kg	033
ce=0
il=956.9

[RMS ZEST 394]
ty=M
na=Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, XPS przy dociepleniach metodą lekką
id=0000324	3
jm=kg	033
ce=0
il=20.01

[RMS ZEST 395]
ty=M
na=Zaprawa montażowa cementowa
id=0000325	3
jm=kg	033
ce=0
il=219.24

[RMS ZEST 396]
ty=M
na=Zaprawa murarska
id=0000326	3
jm=kg	033
ce=0
il=290.88

[RMS ZEST 397]
ty=M
na=Zaprawa polimerowo-cementowa warstwa szczepna dla elementów budowlanych poddanych dużym obciążeniom
id=0000327	3
jm=kg	033
ce=0
il=384.41

[RMS ZEST 398]
ty=M
na=Zaprawa spoinująca do płytek
id=0000328	3
jm=kg	033
ce=0
il=63.25

[RMS ZEST 401]
ty=M
na=Zaprawa szybkotwardniejąca posadzkowa
id=0000329	3
jm=t	034
ce=0
il=2.99

[RMS ZEST 402]
ty=M
na=Zaprawa wyrównująca
id=0000330	3
jm=kg	033
ce=0
il=860.99

[RMS ZEST 403]
ty=M
na=Zaślepki styropianowe
id=0000331	3
jm=szt	020
ce=0
il=15.23

[RMS ZEST 404]
ty=M
na=Zawory kątowy chromowany do podłączenia armatury  - 1/2"x3/8"
id=0000332	3
jm=szt	020
ce=0
il=7

[RMS ZEST 405]
ty=M
na=Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm
id=0000333	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 406]
ty=M
na=Zawory wodne przelotowe  25mm
id=0000334	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 407]
ty=M
na=Zawory wodne przelotowe 32mm
id=0000335	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 408]
ty=M
na=Zawory wodne przelotowe proste  15mm
id=0000336	3
jm=szt	020
ce=0
il=0.24

[RMS ZEST 409]
ty=M
na=Zawory zwrotno-zaporowy antyskażeniowe HA - 25mm
id=0000337	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 410]
ty=M
na=Zawó kulowy Dn 32 mm
id=0000338	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 411]
ty=M
na=Zawó kulowy Dn 40 mm
id=0000339	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 412]
ty=M
na=Zawór grzejnikowy np. RA-N Dn 15
id=0000340	3
jm=szt	020
ce=0
il=26

[RMS ZEST 413]
ty=M
na=Zawór kulowy Dn 15 mm
id=0000341	3
jm=szt	020
ce=0
il=8

[RMS ZEST 414]
ty=M
na=Zawór kulowy Dn 20 mm
id=0000342	3
jm=szt	020
ce=0
il=8

[RMS ZEST 415]
ty=M
na=Zawór kulowy Dn 25 mm
id=0000343	3
jm=szt	020
ce=0
il=16

[RMS ZEST 416]
ty=M
na=Zawór odcinający np. RLV Dn 15
id=0000344	3
jm=szt	020
ce=0
il=26

[RMS ZEST 417]
ty=M
na=Zawór równoważący np. MSV-BD, Dn 25 mm
id=0000345	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 418]
ty=M
na=Zawór spłukujący do pisuarów porcelanowych fi 15mm uruchamiany przyciskiem
id=0000346	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 419]
ty=M
na=Zawór wentylacyjny o śr. 125 mm
id=0000347	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 420]
ty=M
na=Zestaw montażowy do umywalek
id=0000348	3
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 421]
ty=M
na=Złączka rynny
id=0000349	3
jm=szt	020
ce=0
il=3.41

[RMS ZEST 422]
ty=M
na=Złączki nakrętne równoprzelotowe z żeliwa ciągliwego czarne śr.15 mm
id=0000350	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 423]
ty=M
na=Złączki spłukujące do pisuarów
id=0000351	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 424]
ty=M
na=Żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
id=0000352	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.13

[RMS ZEST 425]
ty=S
na=Agregat myjący ciśnieniowy
id=00001	3
jm=m-g	148
ce=0
il=23.89

[RMS ZEST 426]
ty=S
na=Agregat tynkarski z pompą
id=00002	3
jm=m-g	148
ce=0
il=27.41

[RMS ZEST 428]
ty=S
na=Betoniarka wolnospadowa elektryczna
id=00003	3
jm=m-g	148
ce=0
il=3.1

[RMS ZEST 430]
ty=S
na=Ciągnik kołowy 37kW (1)
id=00004	3
jm=m-g	148
ce=0
il=4.4

[RMS ZEST 431]
ty=S
na=Kontenery na śmieci budowlane
id=00005	3
jm=m2	050
ce=0
il=28

[RMS ZEST 432]
ty=S
na=Mieszarka do zapraw  3,0m3/h
id=00006	3
jm=m-g	148
ce=0
il=20.16

[RMS ZEST 433]
ty=S
na=Młot wyburzeniowy "Bosch"(ele)
id=00007	3
jm=m-g	148
ce=0
il=79.78

[RMS ZEST 434]
ty=S
na=Nożyce mechaniczno-elektryczne gilotynowe do 13mm
id=00008	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.02

[RMS ZEST 435]
ty=S
na=Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m
id=00009	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.39

[RMS ZEST 436]
ty=S
na=Przyczepa skrzyniowa 3.5t
id=00010	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.03

[RMS ZEST 437]
ty=S
na=Przyczepa skrzyniowa 5.0t
id=00011	3
jm=m-g	148
ce=0
il=4.37

[RMS ZEST 439]
ty=S
na=Samochód dostawczy
id=00012	3
jm=m-g	148
ce=0
il=2.26

[RMS ZEST 438]
ty=S
na=Samochód dostawczy 0,9t
id=00013	3
jm=m-g	148
ce=0
il=8.66

[RMS ZEST 440]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy pow. 5-10 t (1)
id=00014	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.77

[RMS ZEST 441]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy    do 5t
id=00015	3
jm=m-g	148
ce=0
il=2.08

[RMS ZEST 442]
ty=S
na=Spawarka elektryczna wirująca 300A
id=00016	3
jm=m-g	148
ce=0
il=16.98

[RMS ZEST 443]
ty=S
na=Sprężarka powietrza elektryczna 0,2-0,4m3/min
id=00017	3
jm=m-g	148
ce=0
il=4.53

[RMS ZEST 444]
ty=S
na=Srodek transportowy
id=00018	3
jm=m-g	148
ce=0
il=49.54

[RMS ZEST 446]
ty=S
na=Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t
id=00019	3
jm=m-g	148
ce=0
il=60.58

[RMS ZEST 450]
ty=S
na=Zagęszczarka spalinowa płytowa o wadze od 170 do 220 kg
id=00020	3
jm=m-g	148
ce=0
il=12.89

[RMS ZEST 451]
ty=S
na=Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy
id=00021	3
jm=m-g	148
ce=0
il=1.53

[RMS ZEST 452]
ty=S
na=Żuraw do 5t
id=00022	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.04

[RMS ZEST 453]
ty=S
na=Żuraw okienny przenośny
id=00023	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.88

[RMS ZEST 455]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze (od M)
id=9999999	3
jm=%	147
il=0

[RMS ZEST 456]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze (od R)
id=9999998	3
jm=%	147
il=0

[RMS ZEST 457]
ty=S	1
id=99998	3
na=Sprzęt pomocniczy (od R)
jm=%	147
il=0

[ELEMENT 1]
na=Remont pomieszczeń na cele pracowni nawigacyjnej

[ELEMENT 2]
na=Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0354-12
na=Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko
jm=m	40
ob=3.4
nsn=SST 01

[PRZEDMIAR]
wo=3.4	1	1.02+1.19+1.19	

[RMS 29]
nz=0.85	0	0.85
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.III 1999	KNR	4-01 0354-04
na=Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2
jm=szt	20
ob=3
nsn=SST 01

[MNOŻNIKI RMS]
wr=3		3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	okno 117x70 cm
wo=2	1	2	drzwi 80x200 - parter

[RMS 29]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0354-05
na=Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2
jm=m2	50
ob=16.874
nsn=SST 01

[MNOŻNIKI RMS]
wr=3		3

[PRZEDMIAR]
wo=5.474	1	1.19*1.7+1.19*1.7+1.02*1.4	okna parter
wo=11.4	1	4*1.5*1.9	okna piętrro

[RMS 29]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0354-08
na=Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2
jm=m2	50
ob=9.14
nsn=SST 01

[MNOŻNIKI RMS]
wr=3		3

[PRZEDMIAR]
wo=9.14	1	1.17*2.15+1.44*2.3+1.44*2.3	

[RMS 29]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0429-06
na=Rozbiórki podsufitek z płyt pilśniowych stropów drewnianych
jm=m2	50
ob=6.81

[PRZEDMIAR]
wo=6.81	1	6.81	

[RMS 29]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0429-03
na=Rozbiórki ślepych pułapów stropów drewnianych
jm=m2	50
ob=6.81

[PRZEDMIAR]
wo=6.81	1	6.81	

[RMS 29]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0429-07
na=Rozbiórki belek stropowych o przekroju do 300cm2 stropów drewnianych
jm=m	40
ob=13

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	5*2.6	

[RMS 29]
nz=0.55	0	0.55
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0348-01
na=Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie wapiennej
jm=m2	50
ob=19.14

[PRZEDMIAR]
wo=13.9	1	(1.5+3.42)*3.15-0.8*2.0	
wo=3.44	1	(1.17+1.12)*2.2-0.8*2.0	
wo=1.8	1	1.3*3.0-1.0*2.1	

[RMS 29]
nz=0.82	0	0.82
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0332-05
na=Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej
jm=m	40
ob=3

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	2*1.5	

[RMS 5]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGiE wyd.III 1995	KNR	13-12 0406-01
na=Podlewki i uzupełnienia obetonowania węzłów i pachwin zaprawą cementową
jm=m3	60
ob=0.01
nsn=SST 03

[PRZEDMIAR]
wo=0.01	1	0.1*0.25*0.2	

[RMS 2]
nz=58.26	0	58.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=5.73	0	5.73
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 380]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.98	0	0.98
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.III 1999	KNR	4-01 0313-04
na=Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych dwuteownik 120 - nadproże
jm=m	40
ob=3
nsn=SST 04

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	2*1.5	

[RMS 22]
nz=1.18	0	1.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=0.00518	0	5.18*0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=10.6	0	10.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Polcen wyd.1996	KNR	4-06 0112-01
na=Skręcanie połączeń śrubami o średnicy do 20mm
jm=szt	20
ob=4
nsn=SST 04

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4	

[RMS 20]
nz=0.193	0	0.193
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 323]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0321-06
na=Szpałdowanie okładanie belek stalowych - podmurowanie
jm=m	40
ob=3

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	2*1.5	

[RMS 23]
nz=0.89	0	0.89
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 377]
nz=150	1	150
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=5	0	5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 428]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.III 1999	KNR	4-01 0329-03
na=Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
jm=m3	60
ob=0.55
nsn=SST 01

[MNOŻNIKI RMS]
wr=3		3

[PRZEDMIAR]
wo=0.55	1	0.25*1.0*2.2	

[RMS 29]
nz=8.63	0	8.63
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0701-05
na=Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej
jm=m2	50
ob=202.94

[PRZEDMIAR]
wo=31.15	1	(2.5+4.1+4.1)*3.25-1.65*2.2	0.10
wo=26.49	1	(2*3.58+2.51)*3.0-1.17*2.15	0.9
wo=76.41	1	(2*5.53+2*7.68)*3.25-(2*1.19*1.7+1.44*2.3+1.0*2.1)	0.8
wo=65.61	1	(2*7.68+2*3.82)*3.15-(1.44*2.3+1.02*1.4+1.0*2.1)	0.7
wo=3.28	1	8*0.13*3.15	

[RMS 29]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0701-08
na=Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej
jm=m2	50
ob=75.25

[PRZEDMIAR]
wo=75.25	1	(4.39+24.18+43.45+11.80+6.81)-4.1*2.58-4.8	

[RMS 29]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MAiGP wyd.IV 1997	KNR	4-04 0603-07
na=Burzenie przy użyciu młotów pneumatycznych konstrukcji betonowych podłoży o grubości ponad 10 do 15cm - posadzka i warstwy podkładowe
jm=m3	60
ob=13.59
nsn=SST 01

[PRZEDMIAR]
wo=13.59	1	(4.39+24.18+43.45+11.80+6.81)*0.15	

[RMS 30]
nz=4.17	0	4.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 433]
nz=1.65	0	1.65
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.Ip 2004	KNR	BC-02 0208-05
na=Mechaniczne skucie betonu o grubości do 1cm na powierzchniach poziomych i pionowych
jm=m2	50
ob=90.63
nsn=SST 01

[PRZEDMIAR]
wo=90.63	1	(4.39+24.18+43.45+11.80+6.81)	

[RMS 31]
nz=0.53	0	0.53
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 433]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.Ip 2004	KNR	BC-02 0208-07
na=Mechaniczne skucie betonu na powierzchniach poziomych, pionowych i sufitowych - dodatek za każdy 1cm grubości
jm=m2	50
ob=90.63
krn=5
nsn=SST 01

[PRZEDMIAR]
wo=90.63	1	(4.39+24.18+43.45+11.80+6.81)	

[RMS 31]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 433]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1997	KNR	4-04 0704-06
na=Demontaż przy użyciu palnika tlenowego przewodów z rur stalowych bez szwu średnicy 219-273mm
jm=m	40
ob=3

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3.0	

[RMS 32]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 335]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 451]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 1306-01
na=Demontaż pokrywy otworu stropowego stalowej
jm=szt	20
ob=1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	

[RMS 32]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 335]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1990	ZNR	1 0210-03
na=Załadowanie ręczne kontenerów oraz wywóz wraz z utylizacją
jm=m3	60
ob=28

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	4*7	

[RMS 31]
nz=1.08	0	0.54*2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 431]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Wkonanie nowej posadzki betonowej

[POZYCJA]
pd= 2016	KNR	SEK-02-03 0101-01
na=Ręczne czyszczenie powierzchni betonowych
jm=m2	50
ob=90.63

[PRZEDMIAR]
wo=90.63	1	(4.39+24.18+43.45+11.80+6.81)	

[RMS 31]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 443]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2008	KNR	K-31 0201-04
na=Gruntowanie jednokrotne podłoża pod wykonanie izolacji
jm=m2	50
ob=90.63
nsn=SST 01

[PRZEDMIAR]
wo=90.63	1	(4.39+24.18+43.45+11.80+6.81)	

[RMS 31]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 315]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 2016	KNR	SEK-02-03 0104-01
na=Wykonanie warstwy szczepnej z zaprawy polimerowo-cementowej
jm=m2	50
ob=90.63

[PRZEDMIAR]
wo=90.63	1	(4.39+24.18+43.45+11.80+6.81)	

[RMS 31]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 397]
nz=1.86	0	1.86
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2008	KNR	K-31 0201-02
na=Wyrównanie podłoża pod wykonanie izolacji przy średniej głębokości ubytków do 5mm na powierzchni poziomej
jm=m2	50
ob=90.63
nsn=SST 01

[PRZEDMIAR]
wo=90.63	1	(4.39+24.18+43.45+11.80+6.81)	

[RMS 31]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 402]
nz=9.5	0	9.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 2016	KNR	SEK-02-03 0204-01
na=Wykonanie hydroizolacji międzywarstwowej posadzki z papy termozgrzewalnej
jm=m2	50
ob=90.63

[PRZEDMIAR]
wo=90.63	1	(4.39+24.18+43.45+11.80+6.81)	

[RMS 31]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 205]
nz=2.3	0	2.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 88]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0609-03
na=Izolacje poziome z płyt styropianowych na sucho  - styropian typ podłoga gr. 2x5cm
jm=m2	50
ob=90.63

[PRZEDMIAR]
wo=90.63	1	(4.39+24.18+43.45+11.80+6.81)	

[RMS 6]
nz=0.0819	0	0.0819
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.0072	0	0.0072
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 222]
nz=0.105	0	1.05*0.05*2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.0032	0	0.0032
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0607-01
na=Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii
jm=m2	50
ob=90.63

[PRZEDMIAR]
wo=90.63	1	(4.39+24.18+43.45+11.80+6.81)	

[RMS 29]
nz=0.0392	0	0.0392
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 85]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.0112	0	0.0112
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2011	KNR	K-46 0605-02
na=Wykonanie podkładu pod posadzki z gotowej zaprawy betonowej o grubości 2,5cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2
jm=m2	50
ob=90.63

[PRZEDMIAR]
wo=90.63	1	(4.39+24.18+43.45+11.80+6.81)	

[RMS 31]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 379]
nz=50	0	50
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 432]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2011	KNR	K-46 0605-03
na=Wykonanie podkładu pod posadzki z zaprawy betonowej o grubości 2,5cm - dodatek za 5mm pogrubienia
jm=m2	50
ob=90.63
krn=11

[PRZEDMIAR]
wo=90.63	1	(4.39+24.18+43.45+11.80+6.81)	

[RMS 31]
nz=0.055	0	0.055
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 379]
nz=10	0	10
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 432]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 1217-05
na=Obramienia z kątownika 25x25x3mm - dla obniżenia dla wycieraczki
jm=m	40
ob=3

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	2*0.5+2*1.0	

[RMS 22]
nz=0.708	0	0.708
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.1135	0	0.1135
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.1013	0	0.1013
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 182]
nz=1.288	0	1.12*1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 380]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 152]
nz=0.016	0	0.016
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Roboty murowe

[POZYCJA]
pd=wyd.III 2009	ZKNR	C-2.1 0703-06
na=Wywiercenie otworu o głębokości 100mm i średnicy 12mm pod kotwę w betonie
jm=szt	20
ob=60

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	2*5*2+2*10*2	

[RMS 31]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=11.6	0	11.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0202-03
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o średnicy 10-14mm
jm=kg	33
ob=0.06

[PRZEDMIAR]
wo=0.06	1	(20*1.0*0.888+20*2.2*0.888)/1000	

[RMS 35]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 246]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 66]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0203-08
na=Uzupełnienie betonu w płytach stropowych
jm=m3	60
ob=1.75

[PRZEDMIAR]
wo=0.4	1	0.4	
wo=1.35	1	1.35	

[RMS 1]
nz=1.24	0	1.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=5.13	0	5.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.III 1999	KNR	4-01 0304-02
na=Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej
jm=m3	60
ob=2.18
nsn=ST-07

[PRZEDMIAR]
wo=0.54	1	0.65*0.38*2.2	
wo=0.7	1	0.38*(0.25+0.1)*2.15+0.38*1.10*1.0	
wo=0.05	1	0.05*2*0.28*1.7	
wo=0.72	1	(0.17+0.17)*0.38*2.3+1.1*1.0*0.38	
wo=0.05	1	0.05*2*0.28*1.7	
wo=0.12	1	0.19*2.3*0.28	

[RMS 23]
nz=2.67	0	2.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.37	0	0.37
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=4.1	0	4.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=34.5	0	34.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=0.01795	0	17.95*0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 362]
nz=0.0106	0	10.6*0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=0.093	0	0.093
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2008	KNR	K-31 0108-06
na=Ścianki działowe z bloczków z betonu komórkowego o grubości 12cm na zaprawie murarskiej
jm=m2	50
ob=9.71
nsn=ST-07

[PRZEDMIAR]
wo=9.71	1	3.69*3.2-1.0*2.1	

[RMS 31]
nz=0.8	0	0.80
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=7.1	0	7.10
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 396]
nz=18	0	18.00
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 428]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0147-01
na=Ułożenie nadproży prefabrykowanych
jm=m	40
ob=1.5

[PRZEDMIAR]
wo=1.5	1	1.5	

[RMS 31]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.V 1995	KNR	2-02 0923-04
na=Spadki z zaprawy
jm=m2	50
ob=3.8
nsn=SST 06

[PRZEDMIAR]
wo=1.1	1	1.1*0.25*4	
wo=2.7	1	(4*1.1*0.25+1.0*0.25)*2	

[RMS 34]
nz=1.0904	0	1.0904
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.0777	0	0.0777
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 378]
nz=0.028	0	0.028
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.1427	0	0.1427
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Wykończenie ścian i sufitów

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2007	KNR	K-24 0101-05
na=Jednokrotne gruntowanie podłoża
jm=m2	50
ob=293.37

[PRZEDMIAR]
wo=293.37	1	207.54+85.83	

[RMS 31]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 315]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2003	KNR	9-03 0501-01
na=Tynk natryskowy - obrzutka o grubości 5mm na ścianach i słupach z zaprawy cementowej do obróbki wstępnej podłoży tynkarskich dla późniejszego położenia tynków właściwych
jm=m2	50
ob=209.47

[PRZEDMIAR]
wo=61.31	1	(2*7.69+2*2.51)*3.20-(1.1*1.7+1.0*2.1)	0.9
wo=58.7	1	(2*7.69+5.53)*3.2-(3*1.1*1.7+2*1.0*2.1)+0.25*2*3.2	0.8
wo=55.79	1	(2*3.82+2*4.9)*3.2-(1.0*2.1)+5*0.13*3.2	0.7
wo=33.67	1	(2*2.78+2*3.82)*3.20-(1.2*2.2+1.02*1.7+2*1.0*2.1)	0.6

[RMS 31]
nz=0.2065	0	0.2065
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 97]
nz=9.27	0	9.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 426]
nz=0.0129	0	0.0129
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2003	KNR	9-03 0106-04
na=Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubości 15mm gładzone, wapienne, cementowo-wapienne wykonywane na ścianach sposobem maszynowym
jm=m2	50
ob=209.47

[PRZEDMIAR]
wo=61.31	1	(2*7.69+2*2.51)*3.20-(1.1*1.7+1.0*2.1)	0.9
wo=58.7	1	(2*7.69+5.53)*3.2-(3*1.1*1.7+2*1.0*2.1)+0.25*2*3.2	0.8
wo=55.79	1	(2*3.82+2*4.9)*3.2-(1.0*2.1)+5*0.13*3.2	0.7
wo=33.67	1	(2*2.78+2*3.82)*3.20-(1.2*2.2+1.02*1.7+2*1.0*2.1)	0.6

[RMS 31]
nz=0.542	0	0.542
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 336]
nz=22.25	0	22.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.0147	0	0.0147
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 426]
nz=0.0331	0	0.0331
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2003	KNR	9-03 0109-02
na=Dodatki i dopłaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na ścianach za zmianę grubości o 1mm wyprawy cementowo-wapiennej i cementowej wykonywanej maszynowo
jm=m2	50
ob=209.47
krn=5

[PRZEDMIAR]
wo=61.31	1	(2*7.69+2*2.51)*3.20-(1.1*1.7+1.0*2.1)	0.9
wo=58.7	1	(2*7.69+5.53)*3.2-(3*1.1*1.7+2*1.0*2.1)+0.25*2*3.2	0.8
wo=55.79	1	(2*3.82+2*4.9)*3.2-(1.0*2.1)+5*0.13*3.2	0.7
wo=33.67	1	(2*2.78+2*3.82)*3.20-(1.2*2.2+1.02*1.7+2*1.0*2.1)	0.6

[RMS 31]
nz=0.0082	0	0.0082
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 336]
nz=1.65	0	1.65
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.00093	0	0.00093
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 426]
nz=0.0021	0	0.0021
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2011	KNR	K-46 0404-07
na=Mechaniczne wykonywanie tynków cementowo-wapiennych grubości 15mm z na ościeżach o podłożu ceramicznym
jm=m2	50
ob=7

[PRZEDMIAR]
wo=4.48	1	5*2*1.7*0.2+4*1.1*0.2+1.0*0.2	
wo=2.52	1	2*2.0*0.38+1.0	

[RMS 31]
nz=0.7188	0	0.7188
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 336]
nz=20.5	0	0.0205*1000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 340]
nz=6.3	0	0.0063*1000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 426]
nz=0.066	0	0.066
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.0122	0	0.0122
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 2006-01
na=Okładziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie bez pasków  - obrobienie ościeży
jm=m2	50
ob=4.48

[PRZEDMIAR]
wo=4.48	1	5*2*1.7*0.2+4*1.1*0.2+1.0*0.2	

[RMS 10]
nz=0.4498	0	0.4498
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.1499	0	0.1499
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 89]
nz=0.00543	0	0.00543
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 332]
nz=1.258	0	1.258
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 432]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.0138	0	0.0138
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 2004-02
na=Obudowa jednowarstwowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi 100-01 na rusztach metalowych pojedynczych - obudowa kanałów wentylacyjnych i pionów
jm=m2	50
ob=20.72

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	2*(0.25+0.55)*12.5	
wo=0.72	1	8*0.3*0.3	

[RMS 10]
nz=1.4373	0	1.4373
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.9579	0	0.9579
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 151]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 150]
nz=3.33	0	3.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=4.06	0	4.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 367]
nz=0.0347	0	0.0347
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=0.00132	0	0.00132
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 332]
nz=2.264	0	2.264
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 83]
nz=0.0956	0	0.0956
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.0175	0	0.0175
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2003	KNR	9-03 0502-05
na=Różne roboty uzupełniające przy wykonywaniu tynków z suchych mieszanek fabrycznych - osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie
jm=m	40
ob=54

[PRZEDMIAR]
wo=54	1	5.0*2+5*3.2+5*2*1.7+4*1.1+1.0+2*2.2+1.2	

[RMS 31]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 183]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2003	KNR	9-03 0304-03
na=Wyprawy tynkarskie dwuwarstwowe grubości 10mm gładzone, wapienne, cementowo-wapienne wykonywane na stropach sposobem maszynowym
jm=m2	50
ob=75.25

[PRZEDMIAR]
wo=75.25	1	(4.39+24.18+43.45+11.80+6.81)-4.1*2.58-4.8	

[RMS 31]
nz=0.659	0	0.659
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 336]
nz=15.7	0	15.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.0104	0	0.0104
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 426]
nz=0.0258	0	0.0258
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2005	KNR	9-12 0301-08
na=Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej układanymi pomiędzy rusztem - gr. 8cm
jm=m2	50
ob=10.58

[PRZEDMIAR]
wo=10.58	1	4.1*2.58	

[RMS 31]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2003	KNR	AT-12 0101-05
na=Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji stalowej - warstwa paroizolacji
jm=m2	50
ob=10.58

[PRZEDMIAR]
wo=10.58	1	4.1*2.58	

[RMS 29]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 87]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1996	KNR	0-14 2012-02
na=Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształtowników CD i UD
jm=m2	50
ob=10.58

[PRZEDMIAR]
wo=10.58	1	4.1*2.58	

[RMS 10]
nz=1.1557	0	1.1557
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.7705	0	0.7705
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 247]
nz=1.9	0	1.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 249]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 368]
nz=18.5	0	18.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 89]
nz=0.0003	0	0.0003*1000*0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 334]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=1.52	0	1.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.045	0	0.045
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.0176	0	0.0176
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2007	KNR	K-24 0101-05
na=Jednokrotne gruntowanie podłoża
jm=m2	50
ob=293.37

[PRZEDMIAR]
wo=293.37	1	207.54+85.83	

[RMS 31]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 315]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0815-04
na=Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach
jm=m2	50
ob=207.54

[PRZEDMIAR]
wo=61.31	1	(2*7.69+2*2.51)*3.20-(1.1*1.7+1.0*2.1)	0.9
wo=56.77	1	(2*7.69+5.53)*3.2-(3*1.17*2.15+2*1.0*2.1)+0.25*2*3.2	0.8
wo=55.79	1	(2*3.82+2*4.9)*3.2-(1.0*2.1)+5*0.13*3.2	0.7
wo=33.67	1	(2*2.78+2*3.82)*3.20-(1.2*2.2+1.02*1.7+2*1.0*2.1)	0.6

[RMS 34]
nz=0.4736	0	0.4736
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.0177	0	0.0177
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 89]
nz=0.0025	0	2.5*0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 90]
nz=0.0015	0	1.5*0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.0029	0	0.0029
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0815-06
na=Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach
jm=m2	50
ob=85.83

[PRZEDMIAR]
wo=85.83	1	(4.39+24.18+43.45+11.80+6.81)-4.8	

[RMS 34]
nz=0.4881	0	0.4881
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0361	0	0.0361
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.0175	0	0.0175
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 89]
nz=0.0025	0	2.5*0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 90]
nz=0.0015	0	1.5*0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.0029	0	0.0029
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 1505-03
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem
jm=m2	50
ob=293.37

[PRZEDMIAR]
wo=293.37	1	207.54+85.83	

[RMS 8]
nz=0.1083	0	0.1083
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.0673	0	0.0673
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 78]
nz=0.276	0	0.276
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2007	KNR	K-24 0101-05
na=Jednokrotne gruntowanie podłoża
jm=m2	50
ob=101.65

[PRZEDMIAR]
wo=30.27	1	(2*7.69+2*2.51)*1.6-(1.1*0.7+1.0*1.6)	0.9
wo=28.75	1	(2*7.69+5.53)*1.6-(3*1.1*0.7+2*1.0*1.6)+0.25*2*1.6	0.8
wo=27.34	1	(2*3.82+2*4.9)*1.6-(1.0*1.6)+5*0.13*1.6	0.7
wo=15.29	1	(2*2.78+2*3.82)*1.6-(1.2*1.6+1.02*0.7+2*1.0*1.6)	0.6

[RMS 31]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 315]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1208-01
na=Jednokrotne lakierowanie tynków malowanych farbami lateksowymi
jm=m2	50
ob=101.65

[PRZEDMIAR]
wo=30.27	1	(2*7.69+2*2.51)*1.6-(1.1*0.7+1.0*1.6)	0.9
wo=28.75	1	(2*7.69+5.53)*1.6-(3*1.1*0.7+2*1.0*1.6)+0.25*2*1.6	0.8
wo=27.34	1	(2*3.82+2*4.9)*1.6-(1.0*1.6)+5*0.13*1.6	0.7
wo=15.29	1	(2*2.78+2*3.82)*1.6-(1.2*1.6+1.02*0.7+2*1.0*1.6)	0.6

[RMS 28]
nz=0.155	0	0.155
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 153]
nz=0.082	0	0.082
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 272]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 210]
nz=0.133	0	0.133
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Wykończenie posadzek

[POZYCJA]
pd=wyd.III 2009	ZKNR	C-2.1 0816-01
na=Zabezpieczenie powłokowe betonu powłoką akrylową przez dwukrotne gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych
jm=m2	50
ob=90.63

[PRZEDMIAR]
wo=90.63	1	(4.39+24.18+43.45+11.80+6.81)	

[RMS 31]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2008	KNR	K-32 0204-04
na=Posadzki z płytek gresowych 30x30cm antyposlizgowych
jm=m2	50
ob=90.63

[PRZEDMIAR]
wo=90.63	1	(4.39+24.18+43.45+11.80+6.81)	

[RMS 31]
nz=1.7	0	1.70
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 224]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 393]
nz=6	0	6.00
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 302]
nz=0.3	0	0.30
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1996	KNR	0-12r96 1119-01
na=Cokoliki z płytek układanych na klej o wymiarach 20x20 i wysokości 10cm
jm=m	40
ob=78.57

[PRZEDMIAR]
wo=78.57	1	20.5+26.92+13.2+17.95	

[RMS 27]
nz=0.4914	0	0.4914
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0941	0	0.0941
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 224]
nz=0.1035	0	0.1035
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 393]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 302]
nz=0.055	0	0.055
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.0019	0	0.0019
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 1219-03
na=Wycieraczki do obuwia typowe 50x100 cm - "PLASTER MIODU" o wysokości 22 mm
jm=szt	20
ob=1

[RMS 22]
nz=1.3972	0	1.3972
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.2144	0	0.2144
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.1594	0	0.1594
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 373]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 380]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 152]
nz=0.272	0	0.272
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Stolarka okienna i drzwiowa

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR	0-19 1023-04
na=Montaż okien rozwierno-uchylnych z PCV
jm=m2	50
ob=9.18

[PRZEDMIAR]
wo=9.18	1	4*1.1*1.7+1.0*1.7	

[RMS 11]
nz=4.4	0	4.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 191]
nz=1	0	1.0
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 127]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 217]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 299]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 89]
nz=0.00283	0	2.83*0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 312]
nz=5.09	0	5.09
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.VI 2017	KNR-W	2-02 1040-06
na=Dostawa i montaz drzwi zewnętrznych o konstrukcji aluminiowej 120x220 cm
jm=m2	50
ob=2.64

[PRZEDMIAR]
wo=2.64	1	1.2*2.2	

[RMS 31]
nz=13.8	0	2.76*5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 67]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 300]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 217]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 117]
nz=2.4	0	2.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 157]
nz=0.95	0	0.95
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=15	0	15
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 2009	ZKNR	C-2.1 0702-03
na=Wykonanie podlewek grubości 50mm pod parapety
jm=m2	50
ob=2.43

[PRZEDMIAR]
wo=2.43	1	(4*1.1+1.0)*(0.3+0.15)	

[RMS 31]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 395]
nz=73.57	0	73.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=0.01765	0	17.65*0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.016	0	0.016
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 428]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-02r97 2104-01
na=Montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratu
jm=m	40
ob=5.4

[PRZEDMIAR]
wo=5.4	1	4*1.1+1.0	

[RMS 31]
nz=1.42	0	2.13/1.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 390]
nz=1.065	0	1.065
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 217]
nz=0.0525	0	0.21/4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 211]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=25	0	25
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej
jm=m	40
ob=5.4

[PRZEDMIAR]
wo=5.4	1	4*1.1+1.0	

[RMS 31]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 212]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 1017-02
na=Montaż drzwi wewnętrznych drewnianych 0,9x2,1m wraz z ościeżnicą
jm=kpl	90
ob=4

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4	

[RMS 29]
nz=22	0	11*2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 217]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 127]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 69]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Remont piętra

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1999	KNR	0-25 0402-04
na=Czyszczenie ręczne z użyciem urządzeń z napędem mechanicznym powierzchni poziomych
jm=m2	50
ob=7.81

[PRZEDMIAR]
wo=7.81	1	1.2*1.3+20*0.25*1.25	

[RMS 29]
nz=0.244	0	0.244
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 456]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1999	KNR	0-25 0202-01
na=Malowanie pędzlem lub wałkiem wyrobami jednoskładnikowymi elementów konstrukcji pełnościennych - schody stalowe
jm=m2	50
ob=7.81

[PRZEDMIAR]
wo=7.81	1	1.2*1.3+20*0.25*1.25	

[RMS 29]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 75]
nz=0.175	0	(1.75*10)/100
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 272]
nz=0.0175	0	(1.75)/100
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 439]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	4-01r97 1212-05
na=Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych
jm=m2	50
ob=2.76

[PRZEDMIAR]
wo=2.76	1	1.2*(1.15+1.15)	

[RMS 31]
nz=0.94	0	0.94
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=0.077	0	0.077
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=0.034	0	0.034
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 210]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 81]
nz=0.077	0	0.077
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0713-01
na=Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach
jm=m2	50
ob=242.94

[PRZEDMIAR]
wo=68.05	1	(2*8.06+2*5.55)*2.5	
wo=2.5	1	2*0.25*2*2.5	
wo=31.1	1	2*3.82*2.5+2*2.4*2.5	
wo=50.85	1	2*(6.35+3.82)*2.5	
wo=29.25	1	2*(3.34+2.51)*2.5	
wo=-17.07	1	-(3*0.9*2.1+4*1.5*1.9)	
wo=78.26	1	44.48+2.34+23.06+8.38	

[RMS 33]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 362]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 89]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2007	KNR	K-24 0101-05
na=Jednokrotne gruntowanie podłoża
jm=m2	50
ob=164.68

[PRZEDMIAR]
wo=68.05	1	(2*8.06+2*5.55)*2.5	
wo=2.5	1	2*0.25*2*2.5	
wo=31.1	1	2*3.82*2.5+2*2.4*2.5	
wo=50.85	1	2*(6.35+3.82)*2.5	
wo=29.25	1	2*(3.34+2.51)*2.5	
wo=-17.07	1	-(3*0.9*2.1+4*1.5*1.9)	

[RMS 31]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 315]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2003	KNR	9-03 0104-03
na=Wyprawy tynkarskie dwuwarstwowe grubości 10mm gładzone, wapienne, cementowo-wapienne wykonywane na ścianach sposobem maszynowym
jm=m2	50
ob=164.68

[PRZEDMIAR]
wo=68.05	1	(2*8.06+2*5.55)*2.5	
wo=2.5	1	2*0.25*2*2.5	
wo=31.1	1	2*3.82*2.5+2*2.4*2.5	
wo=50.85	1	2*(6.35+3.82)*2.5	
wo=29.25	1	2*(3.34+2.51)*2.5	
wo=-17.07	1	-(3*0.9*2.1+4*1.5*1.9)	

[RMS 31]
nz=0.556	0	0.556
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 336]
nz=15.05	0	15.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.0099	0	0.0099
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 426]
nz=0.0235	0	0.0235
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2003	KNR	9-03 0304-03
na=Wyprawy tynkarskie dwuwarstwowe grubości 10mm gładzone, wapienne, cementowo-wapienne wykonywane na stropach sposobem maszynowym
jm=m2	50
ob=78.26

[PRZEDMIAR]
wo=78.26	1	44.48+2.34+23.06+8.38	

[RMS 31]
nz=0.659	0	0.659
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 336]
nz=15.7	0	15.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.0104	0	0.0104
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 426]
nz=0.0258	0	0.0258
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 1505-03
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem
jm=m2	50
ob=242.94

[PRZEDMIAR]
wo=68.05	1	(2*8.06+2*5.55)*2.5	
wo=2.5	1	2*0.25*2*2.5	
wo=31.1	1	2*3.82*2.5+2*2.4*2.5	
wo=50.85	1	2*(6.35+3.82)*2.5	
wo=29.25	1	2*(3.34+2.51)*2.5	
wo=-17.07	1	-(3*0.9*2.1+4*1.5*1.9)	
wo=78.26	1	44.48+2.34+23.06+8.38	

[RMS 8]
nz=0.1083	0	0.1083
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.0673	0	0.0673
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 78]
nz=0.276	0	0.276
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2007	KNR	K-24 0101-05
na=Jednokrotne gruntowanie podłoża
jm=m2	50
ob=99.24

[PRZEDMIAR]
wo=43.55	1	(2*8.06+2*5.55)*1.6	
wo=1.6	1	2*0.25*2*1.6	
wo=19.9	1	2*3.82*1.6+2*2.4*1.6	
wo=32.54	1	2*(6.35+3.82)*1.6	
wo=18.72	1	2*(3.34+2.51)*1.6	
wo=-17.07	1	-(3*0.9*2.1+4*1.5*1.9)	

[RMS 31]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 315]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1208-01
na=Jednokrotne lakierowanie tynków malowanych farbami lateksowymi
jm=m2	50
ob=99.24

[PRZEDMIAR]
wo=43.55	1	(2*8.06+2*5.55)*1.6	
wo=1.6	1	2*0.25*2*1.6	
wo=19.9	1	2*3.82*1.6+2*2.4*1.6	
wo=32.54	1	2*(6.35+3.82)*1.6	
wo=18.72	1	2*(3.34+2.51)*1.6	
wo=-17.07	1	-(3*0.9*2.1+4*1.5*1.9)	

[RMS 28]
nz=0.155	0	0.155
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 153]
nz=0.082	0	0.082
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 272]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 210]
nz=0.133	0	0.133
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 1017-02
na=Montaż drzwi wewnętrznych drewnianych 0,9x2,1m wraz z ościeżnicą
jm=kpl	90
ob=1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	

[RMS 29]
nz=22	0	11*2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 217]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 127]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 69]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR	0-19 1023-04
na=Montaż okien rozwierno-uchylnych z PCV
jm=m2	50
ob=9.18

[PRZEDMIAR]
wo=9.18	1	4*1.1*1.7+1.0*1.7	

[RMS 11]
nz=4.4	0	4.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 191]
nz=1	0	1.0
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 127]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 217]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 299]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 89]
nz=0.00283	0	2.83*0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 312]
nz=5.09	0	5.09
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-02r97 2104-01
na=Montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratu
jm=m	40
ob=6

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	4*1.5	

[RMS 31]
nz=1.42	0	2.13/1.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 390]
nz=1.065	0	1.065
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 217]
nz=0.0525	0	0.21/4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 211]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=25	0	25
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej
jm=m	40
ob=6

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	4*1.5	

[RMS 31]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 212]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 1209-02
na=Balustrady balkonowe stalowa wysokości 110 cm
jm=m	40
ob=6.4

[PRZEDMIAR]
wo=6.4	1	4*1.6	

[RMS 21]
nz=5.5	0	2.75*2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 129]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=3.5	0	3.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 1123-02
na=Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe wyłożone na ścianę 10cm
jm=m2	50
ob=84.24

[PRZEDMIAR]
wo=78.26	1	44.48+2.34+23.06+8.38	
wo=5.98	1	(11.7+27.7+20.35)*0.1	

[RMS 28]
nz=0.395	0	0.395
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 374]
nz=1.09	0	1.09
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 111]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 1123-04
na=Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych
jm=m2	50
ob=84.24

[PRZEDMIAR]
wo=78.26	1	44.48+2.34+23.06+8.38	
wo=5.98	1	(11.7+27.7+20.35)*0.1	

[RMS 28]
nz=0.126	0	0.126
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 245]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 1124-06
na=Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile wyobleniowe
jm=m	40
ob=59.75

[PRZEDMIAR]
wo=59.75	1	(11.7+27.7+20.35)	

[RMS 28]
nz=0.147	0	0.147
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 109]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0	0	0
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0	0	0
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Przebudowa toalet

[ELEMENT 2]
na=Roboty rozbiórkowe i demontażowe

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0354-12
na=Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko
jm=m	40
ob=3.92
nsn=SST 01

[PRZEDMIAR]
wo=3.92	1	1.17+2.75	

[RMS 29]
nz=0.85	0	0.85
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.III 1999	KNR	4-01 0354-04
na=Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2
jm=szt	20
ob=4
nsn=SST 01

[MNOŻNIKI RMS]
wr=3		3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	1+1+1+1	

[RMS 29]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0354-05
na=Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2
jm=m2	50
ob=5.621
nsn=SST 01

[MNOŻNIKI RMS]
wr=3		3

[PRZEDMIAR]
wo=3.105	1	1.15*2.7	
wo=2.516	1	1.17*2.15	

[RMS 29]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0354-05
na=Wykucie z muru ościeżnic PCV o powierzchni ponad 2m2
jm=m2	50
ob=5.638
nsn=SST 01

[MNOŻNIKI RMS]
wr=3		3

[PRZEDMIAR]
wo=5.638	1	2.75*2.05	

[RMS 29]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0354-07
na=Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2
jm=szt	20
ob=2
nsn=SST 01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	1+1	

[RMS 29]
nz=1.58	0	1.58
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0354-08
na=Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2
jm=m2	50
ob=3.48
nsn=SST 01

[MNOŻNIKI RMS]
wr=3		3

[PRZEDMIAR]
wo=3.48	1	1.2*2.9	

[RMS 29]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1997	KNR	4-04 0203-06
na=Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia o grubości ponad 30 do 40cm na zaprawie cementowej - schody zewnętrzne
jm=m3	60
ob=1.1

[PRZEDMIAR]
wo=0.84	1	0.5*(0.3+0.75)*1.19*1.35	
wo=0.26	1	0.5*(0.2+0.55)*1.3*0.54	

[RMS 29]
nz=40.29	0	13.43*3
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0348-04
na=Rozebranie ścianek grubości 1/4 cegły z cegieł na zaprawie cementowej - ścianka z luksferów
jm=m2	50
ob=4.8

[MNOŻNIKI RMS]
wr=3		3

[PRZEDMIAR]
wo=4.8	1	2.18*2.2	

[RMS 29]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0332-05
na=Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej
jm=m	40
ob=7.6

[PRZEDMIAR]
wo=1.7	1	2*(0.7+0.15)	
wo=3.8	1	2*1.9	
wo=2.1	1	2*1.05	

[RMS 5]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0346-03
na=Wykucie gniazd o głębokości 1 cegły dla belek stalowych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej
jm=gniazdo
ob=12

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	6*2	

[RMS 5]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGiE wyd.III 1995	KNR	13-12 0406-01
na=Podlewki i uzupełnienia obetonowania węzłów i pachwin zaprawą cementową
jm=m3	60
ob=0.05
nsn=SST 03

[PRZEDMIAR]
wo=0.05	1	6*0.32*0.25*0.1	

[RMS 2]
nz=58.26	0	58.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=5.73	0	5.73
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 380]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.98	0	0.98
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.III 1999	KNR	4-01 0313-04
na=Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych dwuteownik 120 - nadproże
jm=m	40
ob=17.2
nsn=SST 04

[PRZEDMIAR]
wo=17.2	1	2*2.5+2*1.9+2*2.5+2*1.7	

[RMS 22]
nz=1.18	0	1.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=0.00518	0	5.18*0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=11.8	0	11.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Polcen wyd.1996	KNR	4-06 0112-01
na=Skręcanie połączeń śrubami o średnicy do 20mm
jm=szt	20
ob=21
nsn=SST 04

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	6+5+6+4	

[RMS 20]
nz=0.193	0	0.193
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 323]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0321-06
na=Szpałdowanie okładanie belek stalowych - podmurowanie
jm=m	40
ob=17.2

[PRZEDMIAR]
wo=17.2	1	2*2.5+2*1.9+2*2.5+2*1.7	

[RMS 23]
nz=0.89	0	0.89
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 377]
nz=150	1	150
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=5	0	5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 428]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.III 1999	KNR	4-01 0329-03
na=Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
jm=m3	60
ob=3.42
nsn=SST 01

[MNOŻNIKI RMS]
wr=3		3

[PRZEDMIAR]
wo=0.79	1	0.32*(0.67+0.15)*3.0	
wo=1.8	1	0.4*1.5*3.0	
wo=0.83	1	0.25*(0.05+1.05)*3.0	

[RMS 29]
nz=8.63	0	8.63
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.II 1993	KNP	4 0907-03
na=Rozebranie oblicowania ścian z płytek glazurowanych
jm=m2	50
ob=72.26
nsn=ST-01

[PRZEDMIAR]
wo=37.43	1	(2*3.33+2*5.08)*2.45-1.5*2.52	0.5
wo=15.31	1	4*1.3*2.1+2*3.33*2.1-3*2*0.8*2.0	
wo=8.63	1	(2*2.07+2*1.63)*2.45-(1.27*2.52+1.5*2.52+1.17*2.15)	
wo=10.89	1	(2*1.38+2*2.07)*2.45-(1.27*2.52+1.15*2.45)	0,4

[RMS 31]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0713-01
na=Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach
jm=m2	50
ob=178.21

[PRZEDMIAR]
wo=10.93	1	(2*3.33+2*5.08)*0.65	0,5
wo=4.81	1	(2*2.07+2*1.63)*0.65	
wo=4.49	1	(2*1.38+2*2.07)*0.65	0,4
wo=45	1	(2*2.84+2*5.08)*3.1+-(1.0*2.05+1.0*2.05)	
wo=21.81	1	(2*2.83+2*2.1)*3.2-(2*1.0*2.05+2.75*2.05)	0.2
wo=46.38	1	(2*5.08+2*2.84)*3.2-(1.0*2.05+1.1*2.05)	0.3
wo=44.79	1	(2*5.23+2*2.2)*3.4-(1.1*2.05+1.2*2.9)	0.1

[RMS 33]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 362]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 89]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0713-01
na=Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach
jm=m2	50
ob=55.35

[PRZEDMIAR]
wo=55.35	1	11.42+5.94+14.43+6.64+16.92	

[RMS 33]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 362]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 89]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0811-07
na=Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej
jm=m2	50
ob=19.8
nsn=SST 01

[PRZEDMIAR]
wo=2.86	1	1.38*2.07	
wo=16.94	1	16.94	

[RMS 29]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1997	KNR	4-04 0405-03
na=Rozebranie podłóg z paneli podłogowych na wpust
jm=m2	50
ob=20.37
nsn=SST 01

[PRZEDMIAR]
wo=20.37	1	5.94+14.43	

[RMS 5]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MAiGP wyd.IV 1997	KNR	4-04 0603-07
na=Burzenie przy użyciu młotów pneumatycznych konstrukcji betonowych podłoży o grubości ponad 10 do 15cm - posadzka i warstwy podkładowe
jm=m3	60
ob=4.27
nsn=SST 01

[PRZEDMIAR]
wo=4.27	1	(1.63*2.07+3.33*5.08+0.45*1.5+0.32*1.27)*0.2	

[RMS 30]
nz=4.17	0	4.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 433]
nz=1.65	0	1.65
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.Ip 2004	KNR	BC-02 0208-05
na=Mechaniczne skucie betonu o grubości do 1cm na powierzchniach poziomych i pionowych
jm=m2	50
ob=20.37
nsn=SST 01

[PRZEDMIAR]
wo=5.94	1	2.1*2.83	0,2
wo=14.43	1	2.84*5.08	0,3

[RMS 31]
nz=0.53	0	0.53
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 433]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.Ip 2004	KNR	BC-02 0208-07
na=Mechaniczne skucie betonu na powierzchniach poziomych, pionowych i sufitowych - dodatek za każdy 1cm grubości
jm=m2	50
ob=20.37
krn=4
nsn=SST 01

[PRZEDMIAR]
wo=5.94	1	2.1*2.83	0,2
wo=14.43	1	2.84*5.08	0,3

[RMS 31]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 433]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0807-04
na=Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej
jm=m2	50
ob=11.45

[PRZEDMIAR]
wo=11.45	1	11.45	

[RMS 29]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0804-07
na=Zerwanie posadzki cementowej
jm=m2	50
ob=2.665

[PRZEDMIAR]
wo=2.665	1	1.3*2.05	

[RMS 29]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Wkonanie nowej posadzki betonowej

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0203-04
na=Uzupełnienie betonu w zbrojonych ławach i stopach fundamentowych
jm=m3	60
ob=1.26

[PRZEDMIAR]
wo=0.64	1	1.3*0.62*0.8	
wo=0.62	1	1.35*0.57*0.8	

[RMS 1]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=5.1	0	5.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1.015	0	1.015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=2.07	0	2.07
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0202-03
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o średnicy 10-14mm
jm=kg	33
ob=40

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	20*2	

[RMS 35]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 246]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 66]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0203-08
na=Uzupełnienie betonu w płytach stropowych
jm=m3	60
ob=1.26

[PRZEDMIAR]
wo=0.64	1	1.3*0.62*0.8	
wo=0.62	1	1.35*0.57*0.8	

[RMS 1]
nz=1.24	0	1.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=5.13	0	5.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 2016	KNR	SEK-02-03 0101-01
na=Ręczne czyszczenie powierzchni betonowych
jm=m2	50
ob=58.02

[PRZEDMIAR]
wo=58.02	1	55.35+1.3*2.05	

[RMS 31]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 443]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2008	KNR	K-31 0201-04
na=Gruntowanie jednokrotne podłoża pod wykonanie izolacji
jm=m2	50
ob=58.02
nsn=SST 01

[PRZEDMIAR]
wo=58.02	1	55.35+1.3*2.05	

[RMS 31]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 315]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 2016	KNR	SEK-02-03 0104-01
na=Wykonanie warstwy szczepnej z zaprawy polimerowo-cementowej
jm=m2	50
ob=58.02

[PRZEDMIAR]
wo=58.02	1	55.35+1.3*2.05	

[RMS 31]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 397]
nz=1.86	0	1.86
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 2016	KNR	SEK-02-03 0101-01
na=Ręczne czyszczenie powierzchni betonowych
jm=m2	50
ob=58.02

[PRZEDMIAR]
wo=58.02	1	55.35+1.3*2.05	

[RMS 31]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 443]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 2016	KNR	SEK-02-03 0104-01
na=Wykonanie warstwy szczepnej z zaprawy polimerowo-cementowej
jm=m2	50
ob=58.02

[PRZEDMIAR]
wo=58.02	1	55.35+1.3*2.05	

[RMS 31]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 397]
nz=1.86	0	1.86
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0607-01
na=Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii
jm=m2	50
ob=58.02

[PRZEDMIAR]
wo=58.02	1	55.35+1.3*2.05	

[RMS 29]
nz=0.0392	0	0.0392
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 85]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.0112	0	0.0112
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 2009	ZKNR	C-2.1 0604-04
na=Wykonywanie podkładów o grubości 25mm na przygotowanym podłożu pod systemy posadzkowe - wyrównanie podłoża
jm=m2	50
ob=58.02

[PRZEDMIAR]
wo=58.02	1	55.35+1.3*2.05	

[RMS 31]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 401]
nz=0.0515	0	0.0515
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.0392	0	0.0392
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.0088	0	0.0088
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 428]
nz=0.0208	0	0.0208
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0609-03
na=Izolacje poziome z płyt styropianowych na sucho  - styropian typ podłoga gr. 5cm
jm=m2	50
ob=13.58

[PRZEDMIAR]
wo=13.58	1	6.56*2.07	

[RMS 6]
nz=0.0819	0	0.0819
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.0072	0	0.0072
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 222]
nz=0.0525	0	1.05*0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.0032	0	0.0032
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0607-01
na=Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii
jm=m2	50
ob=13.58

[PRZEDMIAR]
wo=13.58	1	6.56*2.07	

[RMS 29]
nz=0.0392	0	0.0392
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 85]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.0112	0	0.0112
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2011	KNR	K-46 0605-02
na=Wykonanie podkładu pod posadzki z gotowej zaprawy betonowej o grubości 2,5cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2
jm=m2	50
ob=58.015

[PRZEDMIAR]
wo=58.015	1	55.35+1.3*2.05	

[RMS 31]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 379]
nz=50	0	50
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 432]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2011	KNR	K-46 0605-03
na=Wykonanie podkładu pod posadzki z zaprawy betonowej o grubości 2,5cm - dodatek za 5mm pogrubienia
jm=m2	50
ob=58.015
krn=7

[PRZEDMIAR]
wo=58.015	1	55.35+1.3*2.05	

[RMS 31]
nz=0.055	0	0.055
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 379]
nz=10	0	10
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 432]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Roboty murowe

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.III 1999	KNR	4-01 0304-02
na=Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej
jm=m3	60
ob=8.53
nsn=ST-07

[PRZEDMIAR]
wo=2.74	1	0.42*1.15*2.7+0.57*1.17*2.15	
wo=1.93	1	0.57*(0.5+1.15)*2.05	
wo=1.16	1	1.1*0.57*1.85	
wo=0.74	1	1.3*1.0*0.57	
wo=0.34	1	(0.12+0.1)*0.52*3.0	
wo=0.74	1	0.28*(0.23+0.65)*3.0	
wo=0.3	1	0.24*0.45*2.75	
wo=0.58	1	0.25*1.1*2.1	

[RMS 23]
nz=2.67	0	2.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.37	0	0.37
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=4.1	0	4.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=34.5	0	34.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=0.01795	0	17.95*0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 362]
nz=0.0106	0	10.6*0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=0.093	0	0.093
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2008	KNR	K-31 0108-06
na=Ścianki działowe z bloczków z betonu komórkowego o grubości 12cm na zaprawie murarskiej
jm=m2	50
ob=6.45
nsn=ST-07

[PRZEDMIAR]
wo=4.52	1	2.07*3.2-1.0*2.1	
wo=1.93	1	1.26*3.2-1.0*2.1	

[RMS 31]
nz=0.8	0	0.80
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=7.1	0	7.10
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 396]
nz=18	0	18.00
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 428]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0147-01
na=Ułożenie nadproży prefabrykowanych
jm=m	40
ob=8.6

[PRZEDMIAR]
wo=5.6	1	2*1.4+2*1.4	
wo=3	1	2*1.5	

[RMS 31]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.V 1995	KNR	2-02 0923-04
na=Spadki z zaprawy
jm=m2	50
ob=1.1
nsn=SST 06

[PRZEDMIAR]
wo=1.1	1	1.1*0.25*4	

[RMS 34]
nz=1.0904	0	1.0904
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.0777	0	0.0777
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 378]
nz=0.028	0	0.028
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.1427	0	0.1427
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Wykończenie ścian i sufitów

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2004	KNR	9-09 0401-03
na=Ściana szkieletowa grubości 125mm z płyt GKB 12,5mm w systemie z okładziną obustronną jednowarstwową płytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym z wypełnieniem wełną mineralną
jm=m2	50
ob=16.29

[PRZEDMIAR]
wo=16.29	1	2*2.84*3.2-0.9*2.1	

[RMS 31]
nz=2.6	0	2.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 221]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 89]
nz=0.00053	0	0.53*0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 248]
nz=2.04	0	2.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 250]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 328]
nz=1.21	0	1.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 368]
nz=30	0	30
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 115]
nz=1.61	0	1.61
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 334]
nz=2.98	0	2.98
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 175]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.038	0	0.038
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2007	KNR	K-24 0101-05
na=Jednokrotne gruntowanie podłoża
jm=m2	50
ob=297.53

[PRZEDMIAR]
wo=64.72	1	16.82*3.2-0.9*2.1+4*2.1+3.33*2*2.1-6*0.8*2.0	0,5
wo=23.87	1	8.05*3.2-0.9*2.1	0,4
wo=30.8	1	13.95*3.2-3*0.9*2.1-2.1*3.0-1.1*1.7	0,2
wo=63.23	1	15.85*3.2-0.9*2.1+2*2.84*3.2-2*0.9*2.1	0,3
wo=55.35	1	21.2*3.2-2.1*3.2-1.3*3.0-1.1*1.7	0,1
wo=59.56	1	59.56	

[RMS 31]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 315]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2003	KNR	9-03 0104-03
na=Wyprawy tynkarskie dwuwarstwowe grubości 10mm gładzone, wapienne, cementowo-wapienne wykonywane na ścianach sposobem maszynowym
jm=m2	50
ob=227.31

[PRZEDMIAR]
wo=64.72	1	16.82*3.2-0.9*2.1+4*2.1+3.33*2*2.1-6*0.8*2.0	0,5
wo=23.87	1	8.05*3.2-0.9*2.1	0,4
wo=32.67	1	13.95*3.2-3*0.9*2.1-2.1*3.0	0,2
wo=48.83	1	15.85*3.2-0.9*2.1	0,3
wo=57.22	1	21.2*3.2-2.1*3.2-1.3*3.0	0,1

[RMS 31]
nz=0.556	0	0.556
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 336]
nz=15.05	0	15.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.0099	0	0.0099
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 426]
nz=0.0235	0	0.0235
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2011	KNR	K-46 0404-06
na=Mechaniczne wykonywanie tynków cementowo-wapiennych grubości na ościeżach o podłożu gazobetonowym
jm=m2	50
ob=5.73

[PRZEDMIAR]
wo=1.63	1	2*2*0.24*1.7	
wo=2.3	1	0.32*3.0*2+1.2*0.32	
wo=1.8	1	0.4*3.0+1.5*0.4	

[RMS 31]
nz=0.7323	0	0.7323
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 336]
nz=20.5	0	0.0205*1000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 315]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 426]
nz=0.066	0	0.066
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.0122	0	0.0122
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 2006-01
na=Okładziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie bez pasków  - obrobienie ościeży
jm=m2	50
ob=1.63

[PRZEDMIAR]
wo=1.63	1	2*2*0.24*1.7	

[RMS 10]
nz=0.4498	0	0.4498
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.1499	0	0.1499
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 89]
nz=0.00543	0	0.00543
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 332]
nz=1.258	0	1.258
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 432]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.0138	0	0.0138
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2003	KNR	9-03 0502-05
na=Różne roboty uzupełniające przy wykonywaniu tynków z suchych mieszanek fabrycznych - osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie
jm=m	40
ob=18

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	6*3.0	

[RMS 31]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 183]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2003	KNR	9-03 0304-03
na=Wyprawy tynkarskie dwuwarstwowe grubości 10mm gładzone, wapienne, cementowo-wapienne wykonywane na stropach sposobem maszynowym
jm=m2	50
ob=59.56

[PRZEDMIAR]
wo=59.56	1	59.56	

[RMS 31]
nz=0.659	0	0.659
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 336]
nz=15.7	0	15.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.0104	0	0.0104
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 426]
nz=0.0258	0	0.0258
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2007	KNR	K-24 0101-05
na=Jednokrotne gruntowanie podłoża
jm=m2	50
ob=296.39

[PRZEDMIAR]
wo=64.72	1	16.82*3.2-0.9*2.1+4*2.1+3.33*2*2.1-6*0.8*2.0	0,5
wo=23.87	1	8.05*3.2-0.9*2.1	0,4
wo=30.8	1	13.95*3.2-3*0.9*2.1-2.1*3.0-1.1*1.7	0,2
wo=62.09	1	15.85*3.2-0.9*2.1+2*2.84*3.0-2*0.9*2.1	0,3
wo=55.35	1	21.2*3.2-2.1*3.2-1.3*3.0-1.1*1.7	0,1
wo=59.56	1	59.56	

[RMS 31]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 315]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0829-07
na=Licowanie ścian płytkami ceramicznymi
jm=m2	50
ob=105.42

[PRZEDMIAR]
wo=47.9	1	16.82*2.2-0.9*2.1+4*2.1+3.33*2*2.1-6*0.8*2.0	0,5
wo=15.82	1	8.05*2.2-0.9*2.1	0,4
wo=41.7	1	15.85*2.2-0.9*2.1+2*2.84*2.2-2*0.9*2.1	0,3

[RMS 27]
nz=0.8766	0	0.8766
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.5069	0	0.5069
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.1962	0	0.1962
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 223]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 391]
nz=5.2	0	5.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 398]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.0295	0	0.0295
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.0275	0	0.0275
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0815-04
na=Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach
jm=m2	50
ob=132.55

[PRZEDMIAR]
wo=16.82	1	16.82*1.0	0,5
wo=8.05	1	8.05*1.0	0,4
wo=30.8	1	13.95*3.2-3*0.9*2.1-2.1*3.0-1.1*1.7	0,2
wo=21.53	1	15.85*1.0+2*2.84*1.0	0,3
wo=55.35	1	21.2*3.2-2.1*3.2-1.3*3.0-1.1*1.7	0,1

[RMS 34]
nz=0.4736	0	0.4736
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.0177	0	0.0177
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 89]
nz=0.0025	0	2.5*0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 90]
nz=0.0015	0	1.5*0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.0029	0	0.0029
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0815-06
na=Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach
jm=m2	50
ob=59.56

[PRZEDMIAR]
wo=59.56	1	59.56	

[RMS 34]
nz=0.4881	0	0.4881
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0361	0	0.0361
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.0175	0	0.0175
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 89]
nz=0.0025	0	2.5*0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 90]
nz=0.0015	0	1.5*0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.0029	0	0.0029
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 1505-03
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem
jm=m2	50
ob=192.11

[PRZEDMIAR]
wo=192.11	1	132.55+59.56	

[RMS 8]
nz=0.1083	0	0.1083
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.0673	0	0.0673
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 78]
nz=0.276	0	0.276
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2007	KNR	K-24 0101-05
na=Jednokrotne gruntowanie podłoża
jm=m2	50
ob=33.08

[PRZEDMIAR]
wo=9.83	1	13.95*1.6-3*0.9*1.6-2.1*3.0-1.1*1.7	0,2
wo=23.25	1	21.2*1.6-2.1*3.2-1.3*1.6-1.1*1.7	0,1

[RMS 31]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 315]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1208-01
na=Jednokrotne lakierowanie tynków malowanych farbami lateksowymi
jm=m2	50
ob=33.08

[PRZEDMIAR]
wo=9.83	1	13.95*1.6-3*0.9*1.6-2.1*3.0-1.1*1.7	0,2
wo=23.25	1	21.2*1.6-2.1*3.2-1.3*1.6-1.1*1.7	0,1

[RMS 28]
nz=0.155	0	0.155
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 153]
nz=0.082	0	0.082
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 272]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 210]
nz=0.133	0	0.133
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Wykończenie posadzek

[POZYCJA]
pd=wyd.III 2009	ZKNR	C-2.1 0816-01
na=Zabezpieczenie powłokowe betonu powłoką akrylową przez dwukrotne gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych
jm=m2	50
ob=59.56

[PRZEDMIAR]
wo=59.56	1	59.56	

[RMS 31]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2008	KNR	K-32 0204-04
na=Posadzki z płytek gresowych 30x30cm antyposlizgowych
jm=m2	50
ob=59.56

[PRZEDMIAR]
wo=59.56	1	59.56	

[RMS 31]
nz=1.7	0	1.70
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 224]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 393]
nz=6	0	6.00
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 302]
nz=0.3	0	0.30
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1996	KNR	0-12r96 1119-01
na=Cokoliki z płytek układanych na klej o wymiarach 20x20 i wysokości 10cm
jm=m	40
ob=28.65

[PRZEDMIAR]
wo=11.85	1	13.95-2.1	
wo=16.8	1	21.2-1.3-2.1-1.0	

[RMS 27]
nz=0.4914	0	0.4914
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0941	0	0.0941
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 224]
nz=0.1035	0	0.1035
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 393]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 302]
nz=0.055	0	0.055
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.0019	0	0.0019
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Stolarka okienna i drzwiowa

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR	0-19 1023-04
na=Montaż okien rozwierno-uchylnych z PCV
jm=m2	50
ob=3.74

[PRZEDMIAR]
wo=3.74	1	2*1.1*1.7	

[RMS 11]
nz=4.4	0	4.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 191]
nz=1	0	1.0
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 127]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 217]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 299]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 89]
nz=0.00283	0	2.83*0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 312]
nz=5.09	0	5.09
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.VI 2017	KNR-W	2-02 1040-06
na=Dostawa i montaz drzwi zewnętrznych o konstrukcji aluminiowej 130x300 cm
jm=m2	50
ob=3.9

[PRZEDMIAR]
wo=3.9	1	1.3*3.0	

[RMS 31]
nz=13.8	0	2.76*5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 67]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 300]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 217]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 117]
nz=2.4	0	2.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 157]
nz=0.95	0	0.95
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=15	0	15
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.VI 2017	KNR-W	2-02 1040-06
na=Dostawa i montaz witryny aluminiowej wraz z drzwiami i obrobieniem ościeży
jm=m2	50
ob=6.3

[PRZEDMIAR]
wo=6.3	1	2.1*3.0	

[RMS 31]
nz=6.9	0	2.76*2.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 364]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 300]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 217]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 117]
nz=2.4	0	2.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 157]
nz=0.95	0	0.95
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=15	0	15
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 2009	ZKNR	C-2.1 0702-03
na=Wykonanie podlewek grubości 50mm pod parapety
jm=m2	50
ob=0.55

[PRZEDMIAR]
wo=0.55	1	2*1.1*0.25	

[RMS 31]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 395]
nz=73.57	0	73.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=0.01765	0	17.65*0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.016	0	0.016
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 428]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-02r97 2104-01
na=Montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratu
jm=m	40
ob=2.2

[PRZEDMIAR]
wo=2.2	1	2*1.1	

[RMS 31]
nz=1.42	0	2.13/1.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 390]
nz=1.065	0	1.065
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 217]
nz=0.0525	0	0.21/4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 211]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=25	0	25
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej
jm=m	40
ob=2.2

[PRZEDMIAR]
wo=2.2	1	2*1.1	

[RMS 31]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 212]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 1017-02
na=Montaż drzwi wewnętrznych drewnianych 0,9x2,1m wraz z ościeżnicą
jm=kpl	90
ob=4

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4	

[RMS 29]
nz=22	0	11*2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 217]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 127]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 69]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 1017-02
na=Montaż drzwi wewnętrznych drewnianych 0,8x2,1m wraz z ościeżnicą
jm=kpl	90
ob=3

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3	

[RMS 29]
nz=22	0	11*2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 217]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 127]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 68]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Dostawa i montaż przegród ustępowych wys. 2,10 m z płyt laminowanych wraz z drzwiami do kabin ustepowych zamocowanych do ścian.(Przegrody ustępowe z płyt laminowanych HPL (laminat wysokociśnieniowy na konstrukcji nośniej ze stopów lekkich do pomieszczeń wilgotnych) wraz z drzwiami wachadłowymi do kabin ustepowych zamocowanych do ścian za pomocą listew aluminiowych) - 3 kabiny ustępowe (3 pełne ścianki międzykabinowe + 3 ścianki czołowe z drzwiami)
jm=kpl	90
ob=1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	

[RMS 28]
nz=32	0	32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 251]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Remont tarasu nad pomieszczniami węzła sanitarnego

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0354-05
na=Wykucie z muru ościeżnic PCV o powierzchni ponad 2m2 - drzwi balkonowe
jm=m2	50
ob=3.3
nsn=SST 01

[MNOŻNIKI RMS]
wr=3		3

[PRZEDMIAR]
wo=3.3	1	1.1*3.0	

[RMS 29]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.III 1999	KNR	4-01 0304-02
na=Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej
jm=m3	60
ob=0.63
nsn=ST-07

[PRZEDMIAR]
wo=0.63	1	1.1*1.3*0.44	

[RMS 23]
nz=2.67	0	2.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.37	0	0.37
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=4.1	0	4.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=34.5	0	34.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=0.01795	0	17.95*0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 362]
nz=0.0106	0	10.6*0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=0.093	0	0.093
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2007	KNR	K-24 0101-05
na=Jednokrotne gruntowanie podłoża
jm=m2	50
ob=2.86

[PRZEDMIAR]
wo=2.86	1	2*1.1*1.3	

[RMS 31]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 315]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2003	KNR	9-03 0104-03
na=Wyprawy tynkarskie dwuwarstwowe grubości 10mm gładzone, wapienne, cementowo-wapienne wykonywane na ścianach sposobem maszynowym
jm=m2	50
ob=1.43

[PRZEDMIAR]
wo=1.43	1	1.1*1.3	

[RMS 31]
nz=0.556	0	0.556
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 336]
nz=15.05	0	15.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.0099	0	0.0099
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 426]
nz=0.0235	0	0.0235
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0815-04
na=Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach
jm=m2	50
ob=1.43

[PRZEDMIAR]
wo=1.43	1	1.1*1.3	

[RMS 34]
nz=0.4736	0	0.4736
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.0177	0	0.0177
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 89]
nz=0.0025	0	2.5*0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 90]
nz=0.0015	0	1.5*0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.0029	0	0.0029
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGiE wyd.III 1995	KNR	13-12 0406-01
na=Podlewki i uzupełnienia obetonowania węzłów i pachwin zaprawą cementową
jm=m3	60
ob=0.03
nsn=SST 03

[PRZEDMIAR]
wo=0.03	1	1.1*0.25*0.1	

[RMS 2]
nz=58.26	0	58.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=5.73	0	5.73
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 380]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.98	0	0.98
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.V 1995	KNR	2-02 0923-04
na=Spadki z zaprawy
jm=m2	50
ob=0.55
nsn=SST 06

[PRZEDMIAR]
wo=0.55	1	1.1*0.25*2	

[RMS 34]
nz=1.0904	0	1.0904
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.0777	0	0.0777
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 378]
nz=0.028	0	0.028
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.1427	0	0.1427
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR	0-19 1023-04
na=Montaż okien rozwierno-uchylnych z PCV
jm=m2	50
ob=1.87

[PRZEDMIAR]
wo=1.87	1	1.1*1.7	

[RMS 11]
nz=4.4	0	4.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 191]
nz=1	0	1.0
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 127]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 217]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 299]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 89]
nz=0.00283	0	2.83*0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 312]
nz=5.09	0	5.09
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-02r97 2104-01
na=Montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratu
jm=m	40
ob=1.1

[PRZEDMIAR]
wo=1.1	1	1.1	

[RMS 31]
nz=1.42	0	2.13/1.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 390]
nz=1.065	0	1.065
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 217]
nz=0.0525	0	0.21/4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 211]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=25	0	25
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej
jm=m	40
ob=1.1

[PRZEDMIAR]
wo=1.1	1	1.1	

[RMS 31]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 212]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 1306-01
na=Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych
jm=m	40
ob=11.9
nsn=SST 01

[PRZEDMIAR]
wo=11.9	1	(9.5+2.4)	

[RMS 32]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 335]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0535-04
na=Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku
jm=m	40
ob=12.4
nsn=SST 01

[PRZEDMIAR]
wo=12.4	1	9.75+2.65	

[RMS 29]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.III 1999	KNR	4-01 0535-08
na=Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
jm=m2	50
ob=3.1
nsn=SST 01

[PRZEDMIAR]
wo=3.1	1	9.75*0.25+2.65*0.25	

[RMS 29]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 457]
nz=3.1	0	3.1
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.III 1999	KNR	4-01 0535-06
na=Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
jm=m	40
ob=3.5
nsn=SST 01

[PRZEDMIAR]
wo=3.5	1	3.5	

[RMS 29]
nz=0.109	0	0.109
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 457]
nz=0.8	0	0.8
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.I 2000	KNR	0-22 0528-01
na=Przygotowanie podłoża pod renowację starych dachów krytych papą
jm=m2	50
ob=26.01
nsn=SST 08

[PRZEDMIAR]
wo=26.01	1	2.67*9.74	

[RMS 6]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.0225	0	0.0225
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 169]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNR	0-22 0528-02
na=Krycie starych dachów papą termozgrzewalnej - papa podkładowa
jm=m2	50
ob=26.01
nsn=SST 08

[PRZEDMIAR]
wo=26.01	1	2.67*9.74	

[RMS 6]
nz=0.4105	0	0.4105
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.1227	0	0.1227
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 208]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 206]
nz=1.18	0	1.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 88]
nz=0.3135	0	0.3135
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.I 2000	KNR	0-22 0527-01
na=Krycie dachów papą termozgrzewalną z ociepleniem styropianem oklejonym papą gr 15 cm na podłożu betonowym
jm=m2	50
ob=26.01
nsn=SST 08

[PRZEDMIAR]
wo=26.01	1	2.67*9.74	

[RMS 6]
nz=0.4282	0	0.4282
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.636	0	0.636
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 209]
nz=1.18	0	1.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 169]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 88]
nz=0.4702	0	0.4702
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 228]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.0072	0	0.0072
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 2009	ZKNR	C-2.1 0702-01
na=Wykonanie podlewek grubości 20mm z zaprawy cementowej pod płyty OSB
jm=m2	50
ob=2.44
nsn=SST 07

[PRZEDMIAR]
wo=2.44	1	9.74*0.25	

[RMS 31]
nz=0.55	0	0.55
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 381]
nz=37.1	0	37.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 432]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2009	KNR	K-29r09 0102-03
na=Przyklejenie płyt styropianowych na belkach i podciągach gr. 5 cm - analogia: warstwa gzymsu
jm=m2	50
ob=2.44
nsn=SST 07

[PRZEDMIAR]
wo=2.44	1	9.74*0.25	

[RMS 31]
nz=1.64	0	1.64
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 222]
nz=0.052	0	0.05*1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 217]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.022	0	0.022
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 439]
nz=0.016	0	0.016
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2009	KNR	K-29r09 0105-03
na=Mocowanie warstwy izolacyjnej z płyt styropianowych za pomocą łączników mechanicznych w ilości 6 szt/m2 do podłoża z betonu
jm=m2	50
ob=2.44
nsn=SST 07

[PRZEDMIAR]
wo=2.44	1	9.74*0.25	

[RMS 31]
nz=0.328	0	0.328
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 403]
nz=6.24	0	6.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 72]
nz=6.24	0	6.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 439]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2009	KNR	K-29r09 0107-02
na=Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na płytach ze styropianu na powierzchniach płaskich
jm=m2	50
ob=2.44
nsn=SST 09

[PRZEDMIAR]
wo=2.44	1	9.74*0.25	

[RMS 31]
nz=0.864	0	0.864
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 298]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 439]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 2017	KNR	K-05 0102-07
na=Szalowanie pasa podrynnowego złyt OSB
jm=m2	50
ob=2.44
nsn=SST 08

[PRZEDMIAR]
wo=2.44	1	9.74*0.25	

[RMS 31]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 365]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 439]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNR	0-22 0529-04
na=Obróbki murów ogniowych pasem papy  termozgrzewalnej o szerokości 40cm
jm=m	40
ob=12.4
nsn=SST 09

[PRZEDMIAR]
wo=12.4	1	2.65+9.75	

[RMS 6]
nz=0.19152	0	0.144*1.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.14497	0	0.109*1.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 207]
nz=0.422	0	0.422
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 88]
nz=0.06251	0	0.047*1.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Orgbud wyd.1992-98	KNR	2-02u2 0541-02
na=Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm
jm=m2	50
ob=5.58
nsn=SST 08

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2.5		2.5

[PRZEDMIAR]
wo=5.58	1	(2.65+9.75)*0.45	

[RMS 3]
nz=0.64	0	0.64
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1.23	0	1.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 366]
nz=17.2	0	17.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 382]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2011	KNR	K-45 0101-07
na=Montaż pasa nadrynnowego prefabrykowanego do pokrycia dachowych
jm=m	40
ob=9.75

[PRZEDMIAR]
wo=9.75	1	9.75	

[RMS 31]
nz=0.37	0	0.37
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 214]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 439]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.II 2010	KNR	K-05 0301-02
na=Montaż rynien dachowych kwadratowych 125 mm
jm=m	40
ob=9.75

[PRZEDMIAR]
wo=9.75	1	9.75	

[RMS 31]
nz=0.545	0	0.545
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 294]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 421]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=1.45	0	1.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 213]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 439]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 2012	KNR	K-05 0502-02
na=Montaż rur spustowych o średnicy 120mm w systemie odwodnieniowym
jm=m	40
ob=3.4
nsn=SST 08

[PRZEDMIAR]
wo=3.4	1	3.4	

[RMS 31]
nz=0.37	0	0.37
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 279]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 439]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 2012	KNR	K-05 0501-07
na=Montaż denek w systemie odwodnieniowym
jm=szt	20
ob=2

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	

[RMS 31]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 439]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 2012	KNR	K-05 0501-06
na=Montaż lejów spustowych w systemie odwodnieniowym
jm=szt	20
ob=1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	

[RMS 31]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 154]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 439]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 2012	KNR	K-05 0502-03
na=Montaż kolanek w systemie odwodnieniowym - wylewka rury spustowej
jm=szt	20
ob=1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	

[RMS 31]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 375]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 439]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.V 2001	KNR	2-15 0215-03
na=Czyszczaki żeliwne kanalizacyjne o średnicy nominalnej 150mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST 08

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	

[RMS 12]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 356]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 310]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 311]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=0.00017	0	0.00017
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.1	0	1.1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 439]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Roboty elewacyjne

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.III 1999	KNR	4-01 0104-02
na=Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III
jm=m3	60
ob=16.08
nsn=SST 02

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2.5		2.5

[PRZEDMIAR]
wo=2.96	1	(2.62+2.0)*0.8*0.8	
wo=13.12	1	8.2*2.0*0.8	

[RMS 29]
nz=4.2	0	4.2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.III 1999	KNR	4-01 0619-03
na=Oczyszczanie przy użyciu szczotek stalowych ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5m2
jm=m2	50
ob=20.1
nsn=SST 01

[PRZEDMIAR]
wo=3.7	1	(2.62+2.0)*0.8	
wo=16.4	1	8.2*2.0	

[RMS 29]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.V 1995	KNR	2-02 0603-01
na=Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
jm=m2	50
ob=20.1
nsn=SST 05

[PRZEDMIAR]
wo=3.7	1	(2.62+2.0)*0.8	
wo=16.4	1	8.2*2.0	

[RMS 6]
nz=0.0471	0	0.0471
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.0495	0	0.0495
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0603-02
na=Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - każda następna warstwa ponad pierwszą
jm=m2	50
ob=20.1
nsn=SST 05

[PRZEDMIAR]
wo=3.7	1	(2.62+2.0)*0.8	
wo=16.4	1	8.2*2.0	

[RMS 6]
nz=0.0399	0	0.0399
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.0421	0	0.0421
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2008	KNR	9-15 0401-01
na=Izolacje cieplne pionowe z płyt styropianu EPS - 100 typ fundament  gr.10cm na klej
jm=m2	50
ob=21.94
nsn=SST 07

[PRZEDMIAR]
wo=5.54	1	(2.62+2.0)*(0.8+0.4)	
wo=16.4	1	8.2*2.0	

[RMS 28]
nz=0.188	0	0.188
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=0.104	0	1.04*0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 170]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2008	KNR	9-15 0501-02
na=Ochrona pionowa ścian fundamentowych betonowych izolowanych płytami termoizolacyjnymi z membrany kubełkowej
jm=m2	50
ob=20.1
nsn=SST 05

[PRZEDMIAR]
wo=3.7	1	(2.62+2.0)*0.8	
wo=16.4	1	8.2*2.0	

[RMS 28]
nz=0.235	0	0.235
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 84]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 158]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Promocja wyd.2003	KNR	SEK-02-01 0102-01
na=Ściany podziemia o grubości 24cm z bloczków betonowych - naświetla
jm=m2	50
ob=2.52
nsn=SST 06

[PRZEDMIAR]
wo=2.52	1	(2*0.5+1.10)*1.2	

[RMS 31]
nz=1.56	0	1.56
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=17.4	0	17.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 378]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.III 1999	KNR	4-01 0716-02
na=Tynki zewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich
jm=m2	50
ob=5.04
nsn=SST 06

[PRZEDMIAR]
wo=5.04	1	(2*0.5+1.10)*1.2*2	

[RMS 34]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=0.0052	0	0.0052
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 362]
nz=0.0066	0	0.0066*1000*0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=0.0266	0	0.0266
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 131]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 184]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.V 1995	KNR	2-02 0923-04
na=Spadki z zaprawy
jm=m2	50
ob=0.55
nsn=SST 06

[PRZEDMIAR]
wo=0.55	1	0.5*1.1	

[RMS 34]
nz=1.0904	0	1.0904
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.0777	0	0.0777
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 378]
nz=0.028	0	0.028
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.1427	0	0.1427
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Orgbud wyd.1992-98	KNR	2-02u2 0541-02
na=Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm
jm=m2	50
ob=1.23
nsn=SST 08

[PRZEDMIAR]
wo=1.23	1	8.2*0.15	

[RMS 3]
nz=0.64	0	0.64
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1.23	0	1.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 366]
nz=17.2	0	17.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 382]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0501-01
na=Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3m w gruncie kategorii I-III
jm=m3	60
ob=14.07
krn=0.3
nsn=SST 02

[PRZEDMIAR]
wo=14.07	1	16.08-20.1*0.1	

[RMS 29]
nz=1.1145	0	1.1145
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2009	KNR	K-29r09 0102-07
na=Montaż listwy startowej
jm=m	40
ob=3.01

[PRZEDMIAR]
wo=3.01	1	2.65+0.36	

[RMS 31]
nz=0.237	0	0.237
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 115]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 439]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2009	KNR	K-29r09 0102-01
na=Przyklejenie płyt styropianowych gr. 16cm na ścianach przy ocieplaniu metodą lekką mokrą
jm=m2	50
ob=6.33

[PRZEDMIAR]
wo=10.23	1	(2.65+0.36)*3.4	
wo=-3.9	1	-1.3*3.0	

[RMS 31]
nz=1.38	0	1.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 392]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 229]
nz=0.168	0	1.05*0.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 217]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.022	0	0.022
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 439]
nz=0.016	0	0.016
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2009	KNR	K-29r09 0102-02
na=Przyklejenie płyt styropianowych na powierzchniach sufitowych (balkony, loggie) gr. 8 cm
jm=m2	50
ob=2.36

[PRZEDMIAR]
wo=2.36	1	2.62*0.9	

[RMS 31]
nz=1.56	0	1.56
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 392]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 229]
nz=0.0816	0	1.02*0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 217]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.022	0	0.022
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 439]
nz=0.016	0	0.016
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2009	KNR	K-29r09 0105-02
na=Mocowanie warstwy izolacyjnej z płyt styropianowych za pomocą łączników mechanicznych w ilości 6 szt/m2 do podłoża ceramicznego
jm=m2	50
ob=8.09

[PRZEDMIAR]
wo=8.09	1	5.73+2.36	

[RMS 31]
nz=0.256	0	0.256
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 72]
nz=6.24	0	6.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 392]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 439]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2009	KNR	K-29r09 0107-01
na=Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na płytach ze styropianu na ścianach
jm=m2	50
ob=5.73

[PRZEDMIAR]
wo=5.73	1	5.73	

[RMS 31]
nz=0.6112	0	0.6112
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 298]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 392]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 439]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2009	KNR	K-29r09 0107-02
na=Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na płytach ze styropianu na powierzchniach sufitowych (balkony, loggie)
jm=m2	50
ob=2.36

[PRZEDMIAR]
wo=2.36	1	2.36	

[RMS 31]
nz=0.864	0	0.864
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 298]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 392]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 439]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2009	KNR	K-29r09 0102-06
na=Ochrona narożników kątownikiem z siatką
jm=m	40
ob=13.3

[PRZEDMIAR]
wo=7.3	1	2*3.0+1.3	
wo=6	1	3.0+3.0	

[RMS 31]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 392]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 184]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 439]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2009	KNR	K-29r09 0102-05
na=Przyklejenie płyt styropianowych na ościeżach o szerokości do 30cm
jm=m2	50
ob=10.57

[PRZEDMIAR]
wo=2.48	1	(2*3.0+1.3)*0.34	
wo=2.7	1	2*(2*1.7+1.1)*0.3	
wo=2.7	1	4*(2*1.7+1.1)*0.15	
wo=0.44	1	(2*1.7+1.0)*0.1	
wo=1.41	1	5*(0.2*1.9+1.5)*0.15	
wo=0.84	1	(2*2.2+1.2)*0.15	

[RMS 31]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 392]
nz=4.32	0	4.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 229]
nz=0.0525	0	1.05*0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 217]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.022	0	0.022
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 439]
nz=0.016	0	0.016
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2009	KNR	K-29r09 0107-03
na=Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na płytach ze styropianu na ościeżach
jm=m2	50
ob=10.57

[PRZEDMIAR]
wo=2.48	1	(2*3.0+1.3)*0.34	
wo=2.7	1	2*(2*1.7+1.1)*0.3	
wo=2.7	1	4*(2*1.7+1.1)*0.15	
wo=0.44	1	(2*1.7+1.0)*0.1	
wo=1.41	1	5*(0.2*1.9+1.5)*0.15	
wo=0.84	1	(2*2.2+1.2)*0.15	

[RMS 31]
nz=1.382	0	1.382
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 298]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 392]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 439]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2009	KNR	K-29r09 0111-06
na=Dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mineralne wyprawy tynkarskie wykonywane na gotowym podłożu - gruntowanie podłoża
jm=m2	50
ob=28.97

[PRZEDMIAR]
wo=8.09	1	5.73+2.36	
wo=10.57	1	10.57	
wo=10.31	1	10.31	

[RMS 31]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 316]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 439]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2005	KNR	K-07 0201-01
na=Wykonanie ręczne tynku podkładowego o grubości 1cm
jm=m2	50
ob=11.74

[PRZEDMIAR]
wo=25.87	1	1.17*2.15+1.19*1.7+1.44*2.3+1.19*1.7+1.44*2.3+1.02*1.4+1.15*2.7+1.17*2.15+2.75*2.05	
wo=-15.56	1	-(4*1.1*1.7+1.2*2.2+1.0*1.7+2*1.1*1.7)	
wo=1.43	1	1.1*1.3	

[RMS 31]
nz=0.402	0	0.402
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 189]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 339]
nz=15	0	15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 428]
nz=0.0081	0	0.0081
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 439]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2009	KNR	K-29r09 0111-01
na=Dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mineralne wyprawy tynkarskie wykonywane na gotowym podłożu ścian
jm=m2	50
ob=17.47

[PRZEDMIAR]
wo=5.73	1	5.73	
wo=11.74	1	11.74	

[RMS 31]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 338]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 439]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2009	KNR	K-29r09 0111-02
na=Dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mineralne wyprawy tynkarskie wykonywane na gotowym podłożu powierzchni sufitowych (balkony, loggie)
jm=m2	50
ob=2.36

[PRZEDMIAR]
wo=2.36	1	2.62*0.9	

[RMS 31]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 338]
nz=3.2	0	3.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 439]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2009	KNR	K-29r09 0111-05
na=Dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mineralne wyprawy tynkarskie wykonywane na gotowym podłożu ościeży o szerokości do 30cm
jm=m2	50
ob=10.57

[PRZEDMIAR]
wo=2.48	1	(2*3.0+1.3)*0.34	
wo=2.7	1	2*(2*1.7+1.1)*0.3	
wo=2.7	1	4*(2*1.7+1.1)*0.15	
wo=0.44	1	(2*1.7+1.0)*0.1	
wo=1.41	1	5*(0.2*1.9+1.5)*0.15	
wo=0.84	1	(2*2.2+1.2)*0.15	

[RMS 31]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 338]
nz=3.3	0	3.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 439]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2009	KNR	K-29r09 0301-01
na=Oczyszczenie i zmycie podłoża pod elewacyjną powłokę malarską
jm=m2	50
ob=119.47

[PRZEDMIAR]
wo=46.12	1	2.8*3.4+9.0*3.4+12*0.5	
wo=7.64	1	(2*1.1*1.7+1.3*3.0)	
wo=87.5	1	12.96*6.25+13*0.5	
wo=-23.22	1	-(4*1.5*1.9+4*1.1*1.7+1.2*2.2+1.0*1.7)	
wo=1.43	1	1.1*1.3	

[RMS 31]
nz=0.224	0	0.224
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 425]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 439]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2009	KNR	K-29r09 0301-04
na=Jednokrotne zagruntowanie powierzchni strukturalnych pod elewacyjną powłokę malarską
jm=m2	50
ob=119.47

[PRZEDMIAR]
wo=46.12	1	2.8*3.4+9.0*3.4+12*0.5	
wo=7.64	1	(2*1.1*1.7+1.3*3.0)	
wo=87.5	1	12.96*6.25+13*0.5	
wo=-23.22	1	-(4*1.5*1.9+4*1.1*1.7+1.2*2.2+1.0*1.7)	
wo=1.43	1	1.1*1.3	

[RMS 31]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 243]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 439]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2009	KNR	K-29r09 0302-03
na=Malowanie dwukrotne tynków zewnętrznych o uziarnieniu do 1,5mm przy użyciu pędzla lub wałka
jm=m2	50
ob=119.47

[PRZEDMIAR]
wo=46.12	1	2.8*3.4+9.0*3.4+12*0.5	
wo=7.64	1	(2*1.1*1.7+1.3*3.0)	
wo=87.5	1	12.96*6.25+13*0.5	
wo=-23.22	1	-(4*1.5*1.9+4*1.1*1.7+1.2*2.2+1.0*1.7)	
wo=1.43	1	1.1*1.3	

[RMS 31]
nz=0.239	0	23.9/100
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 76]
nz=0.4	0	40/100
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 439]
nz=0.0004	0	0.04/100
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2008	KNR	K-32 0201-08
na=Wykonanie warstwy kontaktowej - cokół
jm=m2	50
ob=3.54

[PRZEDMIAR]
wo=3.54	1	8.85*0.4	

[RMS 31]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 385]
nz=1.2	0	1.20
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2009	KNR	K-33 0114-02
na=Wykonanie na przygotowanym podłożu tynków mozaikowych z masy tynkarskiej o wielkości kamienia 1,4-2,0mm
jm=m2	50
ob=3.54

[PRZEDMIAR]
wo=3.54	1	8.85*0.4	

[RMS 31]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 172]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 337]
nz=3.5	0	3.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.0083	0	0.0083
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 439]
nz=0.0108	0	0.0108
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Podjazd dla niepełnosprawnych

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0807-03
na=Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
jm=m2	50
ob=37.19

[PRZEDMIAR]
wo=34	1	8.5*4.0	
wo=3.19	1	1.14*2.8	

[RMS 30]
nz=0.3801	0	0.3801
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.9901	0	0.9901
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0813-04
na=Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 20x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej
jm=m	40
ob=9.5

[PRZEDMIAR]
wo=9.5	1	1.0+8.5	

[RMS 30]
nz=0.2689	0	0.2689
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0812-03
na=Rozebranie ław z betonu pod krawężniki
jm=m3	60
ob=0.83

[PRZEDMIAR]
wo=0.83	1	(1.0+8.5)*0.35*0.25	

[RMS 30]
nz=2.48	0	2.48
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 433]
nz=1.18	0	1.18
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0114-01
na=Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm
jm=m2	50
ob=15.7

[PRZEDMIAR]
wo=3.88	1	1.14*2.8+0.6*1.14	
wo=11.82	1	1.75*1.9+4.2*1.2+1.5*1.5+1.0*1.2	

[RMS 30]
nz=0.0021	0	0.0021
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.0147	0	0.0147
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 242]
nz=0.2455	0	0.2455
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 440]
nz=0.026	0	0.026
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 450]
nz=0.182	0	0.182
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0114-03
na=Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm
jm=m2	50
ob=15.7

[PRZEDMIAR]
wo=3.88	1	1.14*2.8+0.6*1.14	
wo=11.82	1	1.75*1.9+4.2*1.2+1.5*1.5+1.0*1.2	

[RMS 30]
nz=0.0019	0	0.0019
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.0103	0	0.0103
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 242]
nz=0.0982	0	0.0982
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 440]
nz=0.023	0	0.023
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 450]
nz=0.127	0	0.127
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0103-01
na=Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-II
jm=m2	50
ob=15.7

[PRZEDMIAR]
wo=3.88	1	1.14*2.8+0.6*1.14	
wo=11.82	1	1.75*1.9+4.2*1.2+1.5*1.5+1.0*1.2	

[RMS 29]
nz=0.1315	0	0.1315
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0104-02
na=Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III
jm=m3	60
ob=1.71
nsn=SST 02

[PRZEDMIAR]
wo=1.71	1	(0.35+0.6)*0.4*(2.8+1.7)	

[RMS 29]
nz=4.2	0	4.2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0402-04
na=Ława betonowa z oporem pod krawężniki
jm=m3	60
ob=1.49

[PRZEDMIAR]
wo=0.63	1	(2.8+1.7)*0.35*0.4	
wo=0.53	1	(2.45+1.35)*0.35*0.4	
wo=0.33	1	(1.75+0.6)*0.35*0.4	

[RMS 1]
nz=4.28	0	4.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=4.28	0	4.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0407-05
na=Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
jm=m	40
ob=10.65

[PRZEDMIAR]
wo=4.5	1	(2.8+1.7)	
wo=3.8	1	(2.45+1.35)	
wo=2.35	1	(1.75+0.6)	

[RMS 4]
nz=0.1202	0	0.1202
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.1569	0	0.1569
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 188]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=0.0055	0	0.0055
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1998	KNR	2-21 0605-05
na=Schody wykonywane z betonu żwirowego - reprofilacja stopni wraz z przygotowaniem podbudowy pod ułożenie kostki na stopniach
jm=m3	60
ob=3.94

[PRZEDMIAR]
wo=0.68	1	(2.8+1.7)*0.15	
wo=1.14	1	(2.45+1.35)*0.3	
wo=2.12	1	(1.75+0.6)*0.9	

[RMS 25]
nz=7.36	0	7.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=1.7	0	1.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 378]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=0.069	0	0.069
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1994	KNR	2-31u1 0300-03
na=Schody z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej
jm=m2	50
ob=11.82

[PRZEDMIAR]
wo=11.82	1	1.75*1.9+4.2*1.2+1.5*1.5+1.0*1.2	

[RMS 31]
nz=0.886	0	0.886
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 125]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=0.0671	0	0.0671
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=0.0177	0	0.0177
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 450]
nz=0.221	0	0.221
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0104-02
na=Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III
jm=m3	60
ob=7.57
nsn=SST 02

[PRZEDMIAR]
wo=7.57	1	(7.55+2.6+4.4+1.22)*0.6*0.8	

[RMS 29]
nz=4.2	0	4.2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0206-01
na=Ściany betonowe grubości 20cm proste o wysokości do 3,0m z układaniem betonu za pomocą pompy
jm=m2	50
ob=19.44
nsn=SST 02

[PRZEDMIAR]
wo=19.44	1	0.5*(1.3+1.2)*7.55+0.5*(1.2+1.1)*2.6+0.5*(1.3+1.25)*4.4+0.5*(1.2+1.1)*1.22	

[RMS 1]
nz=0.0658	0	0.14*0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=1.7	0	1.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=1.2	0	1.82-0.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=0.203	0	0.203
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 100]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 66]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.2491	0	0.53*0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 435]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0206-02
na=Ściany betonowe grubości 20cm proste - dodatek za każdy następny 1,0m wysokości
jm=m2	50
ob=-19.44
nsn=SST 02

[PRZEDMIAR]
wo=-19.44	1	-(0.5*(1.3+1.2)*7.55+0.5*(1.2+1.1)*2.6+0.5*(1.3+1.25)*4.4+0.5*(1.2+1.1)*1.22)	

[RMS 5]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 100]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.V 1995	KNR	2-02 0603-01
na=Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
jm=m2	50
ob=12.62
nsn=SST 05

[PRZEDMIAR]
wo=12.62	1	0.8*7.55+0.8*2.6+0.8*4.4+0.8*1.22	

[RMS 6]
nz=0.0471	0	0.0471
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.0495	0	0.0495
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0603-02
na=Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - każda następna warstwa ponad pierwszą
jm=m2	50
ob=12.62
nsn=SST 05

[PRZEDMIAR]
wo=12.62	1	0.8*7.55+0.8*2.6+0.8*4.4+0.8*1.22	

[RMS 6]
nz=0.0399	0	0.0399
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.0421	0	0.0421
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0109-03
na=Podbudowy betonowe o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm
jm=m2	50
ob=11.82

[PRZEDMIAR]
wo=11.82	1	1.75*1.9+4.2*1.2+1.5*1.5+1.0*1.2	

[RMS 2]
nz=0.0806	0	0.0806
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=0.1499	0	0.1499
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=0.1218	0	0.1218
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 132]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 450]
nz=0.0402	0	0.0402
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 1101-01
na=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego
jm=m3	60
ob=0.59

[PRZEDMIAR]
wo=0.59	1	0.05*(1.75*1.9+4.2*1.2+1.5*1.5+1.0*1.2)	

[RMS 1]
nz=2.79	0	2.79
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=2.47	0	2.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0105-05
na=Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o grubości po zagęszczeniu 3cm
jm=m2	50
ob=22.42

[PRZEDMIAR]
wo=11.82	1	1.75*1.9+4.2*1.2+1.5*1.5+1.0*1.2	
wo=10.6	1	8.35*1.0+1.5*1.5	

[RMS 1]
nz=0.0227	0	0.0227
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=0.1776	0	0.1776
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.0133	0	0.0133
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=0.0389	0	0.0389
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=0.0088	0	0.0088
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1994	KNR	2-31u1 0300-03
na=Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej
jm=m2	50
ob=22.42

[PRZEDMIAR]
wo=11.82	1	1.75*1.9+4.2*1.2+1.5*1.5+1.0*1.2	
wo=10.6	1	8.35*1.0+1.5*1.5	

[RMS 31]
nz=0.886	0	0.886
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 125]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=0.0671	0	0.0671
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=0.0177	0	0.0177
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 450]
nz=0.221	0	0.221
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2009	KNR	K-29r09 0301-04
na=Jednokrotne zagruntowanie powierzchni strukturalnych pod elewacyjną powłokę malarską
jm=m2	50
ob=6.82

[PRZEDMIAR]
wo=6.82	1	0.5*(0.5+0.4)*7.55+0.5*(0.4+0.3)*2.6+0.5*(0.5+0.45)*4.4+0.5*(0.4+0.3)*1.22	

[RMS 31]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 243]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 439]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2008	KNR	K-32 0201-08
na=Wykonanie warstwy kontaktowej
jm=m2	50
ob=6.82

[PRZEDMIAR]
wo=6.82	1	0.5*(0.5+0.4)*7.55+0.5*(0.4+0.3)*2.6+0.5*(0.5+0.45)*4.4+0.5*(0.4+0.3)*1.22	

[RMS 31]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 385]
nz=1.2	0	1.20
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2009	KNR	K-33 0114-02
na=Wykonanie na przygotowanym podłożu tynków mozaikowych z masy tynkarskiej o wielkości kamienia 1,4-2,0mm
jm=m2	50
ob=6.82

[PRZEDMIAR]
wo=6.82	1	0.5*(0.5+0.4)*7.55+0.5*(0.4+0.3)*2.6+0.5*(0.5+0.45)*4.4+0.5*(0.4+0.3)*1.22	

[RMS 31]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 172]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 337]
nz=3.5	0	3.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.0083	0	0.0083
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 439]
nz=0.0108	0	0.0108
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1995	KSNR	2 1201-01
na=Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w trzecim stopniu, jednopłaszczyznowe
jm=m	40
ob=15.77

[PRZEDMIAR]
wo=15.77	1	(7.55+2.6+4.4+1.22)	

[RMS 31]
nz=2.76	0	2.76
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=5.5	0	5.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 442]
nz=0.94	0	0.94
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0320-09
na=Obsadzenie balustrady w ścianach i podłożach betonowych
jm=szt	20
ob=15.77

[PRZEDMIAR]
wo=15.77	1	(7.55+2.6+4.4+1.22)	

[RMS 22]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=0.00043	0	0.43*0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Instalacje sanitarne

[ELEMENT 2]
na=Demontaż i rozbiórki

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0235-08
na=Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową i spłóczką
jm=kpl	90
ob=3
nsn=SST-20

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3	

[RMS 14]
nz=3.44	0	3.44
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 123]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 310]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0235-06
na=Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki
jm=kpl	90
ob=3
nsn=SST-20

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	
wo=1	1	1	

[RMS 14]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0235-01
na=Demontaż urządzeń sanitarnych - pisuaru
jm=kpl	90
ob=2
nsn=SST-20

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	1+1	
ko=	

[RMS 14]
nz=1.71	0	1.71
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 310]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0234-02
na=Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpustu żeliwnego podłogowego średnicy 50mm
jm=szt	20
ob=2
nsn=SST-20

[RMS 14]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 456]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0131-01
na=Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) z zakorkowaniem podejścia średnicy 15-20mm -demontaż zaworu do spłukiwania
jm=szt	20
ob=3
nsn=SST-20

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3	

[RMS 14]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 123]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0132-01
na=Demontaż baterii umywalkowej
jm=szt	20
ob=3
nsn=SST-20

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	
wo=1	1	1	

[RMS 14]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 123]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0229-05
na=Demontaż rurociągu z rur żeliwnych kanalizacyjnych o średnicy 150mm na ścianach budynku
jm=m	40
ob=10
nsn=SST-20

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10	

[RMS 31]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0229-08
na=Demontaż rurociągu z rur z PVC o średnicy 75-110mm na ścianach budynku
jm=m	40
ob=10
nsn=SST-20

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10	

[RMS 31]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0210-02
na=Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0,040m2 w elementach z betonu żwirowego
jm=m	40
ob=26
nsn=SST-20

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	13.0*2	

[RMS 31]
nz=5.35	0	5.35
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0120-01
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15-20mm
jm=szt	20
ob=25
nsn=SST-20

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10	
wo=15	1	5+10	

[RMS 31]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0120-02
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 25-32mm
jm=szt	20
ob=5
nsn=SST-20

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5	

[RMS 31]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Przewody kanalizacyjne

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0207-03
na=Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych
jm=m	40
ob=91
nsn=SST-20

[PRZEDMIAR]
wo=31	1	2*5.5+2*6.5+4.0+3.0	
wo=60	1	5*12	

[RMS 31]
nz=0.293	0	0.293
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 284]
nz=0.86	0	0.86
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 139]
nz=0.99	0	0.99
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 286]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 350]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.0187	0	0.0187
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0207-01
na=Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych
jm=m	40
ob=6
nsn=SST-20

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	3+3	

[RMS 31]
nz=0.196	0	0.196
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 283]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 138]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 285]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 351]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.0061	0	0.0061
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0213-05
na=Rury wywiewne z PCW o średnicy 160mm o połączeniu wciskowym
jm=szt	20
ob=2
nsn=SST-20

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	

[RMS 31]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 282]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0222-02
na=Czyszczaki kanalizacyjne z PVC o średnicy 110mm
jm=szt	20
ob=2
nsn=SST-20

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	

[RMS 31]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 56]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-03
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o średnicy 110mm
jm=
ob=7
nsn=SST-20

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7	

[RMS 31]
nz=1.27	0	1.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 149]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 348]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 438]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-01
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o średnicy 50mm
jm=
ob=5
nsn=SST-20

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	2+2+1	

[RMS 31]
nz=0.561	0	0.561
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 148]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 349]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 438]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0341-03
na=Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 14x14cm w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
jm=m	40
ob=15
nsn=SST-20

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	2*3*2.5	

[RMS 31]
nz=1.51	0	1.51
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0208-04
na=Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40cm
jm=szt	20
ob=15
nsn=SST-20

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	3*5	

[RMS 31]
nz=2.4	0	2.4
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Przewody wodociągowe

[POZYCJA]
pd=wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0341-02
na=Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/4x1 cegła w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
jm=m	40
ob=62
nsn=SST-20

[PRZEDMIAR]
wo=62	1	20+42	

[RMS 31]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-02
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o średnicy zewnętrznej 25mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych
jm=m	40
ob=20
nsn=SST-20

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	2*10	

[RMS 31]
nz=0.314	0	0.314
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 281]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 142]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 350]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.0019	0	0.0019
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-01
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych
jm=m	40
ob=42
nsn=SST-20

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	2*(3.0+8.5)	
wo=19	1	6*1.5+2*5	

[RMS 31]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 280]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 141]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 350]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0107-03
na=Izolacja grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami Thermacompact S-2 metodą izolowania po montażu rurociągu
jm=m	40
ob=42
nsn=SST-20

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	42	

[RMS 7]
nz=0.0777	0	0.0777
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.0776	0	0.0776
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=0.0082	0	0.0082
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 331]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 201]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0107-04
na=Izolacja grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 25-35mm otulinami Thermacompact S-2 metodą izolowania po montażu rurociągu
jm=m	40
ob=20
nsn=SST-20

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20	

[RMS 7]
nz=0.0863	0	0.0863
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.0862	0	0.0862
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=0.0098	0	0.0098
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 331]
nz=0.0855	0	0.0855
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 202]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.00175	0	0.00175
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-01
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych
jm=m	40
ob=62
nsn=SST-20

[PRZEDMIAR]
wo=62	1	62	

[RMS 31]
nz=0.0645	0	0.0645
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0127-01
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy do 63mm w budynkach mieszkalnych
jm=m	40
ob=62
nsn=453-1

[PRZEDMIAR]
wo=62	1	62	

[RMS 31]
nz=0.113	0	0.113
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 278]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 408]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 408]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 438]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0325-03
na=Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1 cegła w ścianach z cegieł
jm=m	40
ob=62
nsn=SST-20

[PRZEDMIAR]
wo=62	1	62	

[RMS 22]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=0.00079	0	0.00079
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 362]
nz=0.00044	0	0.44*0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 428]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-03
na=Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PCW o średnicy zewnętrznej 32mm
jm=szt	20
ob=2
nsn=SST-20

[RMS 31]
nz=0.455	0	0.455
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 143]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 147]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-02
na=Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PE o średnicy zewnętrznej 25mm
jm=szt	20
ob=4
nsn=SST-20

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4	

[RMS 31]
nz=0.372	0	0.372
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 146]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 146]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-06
na=Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PE o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniu sztywnym,
jm=szt	20
ob=4
nsn=SST-20

[RMS 31]
nz=0.905	0	0.905
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 141]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 145]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-01
na=Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PE o średnicy zewnętrznej 16mm do baterii, mieszaczy o połączeniu sztywnym
jm=szt	20
ob=20
nsn=SST-20

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	7*2	
wo=6	1	2*3	

[RMS 31]
nz=0.289	0	0.289
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 144]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 350]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Przybory sanitarne i armatura

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-03
na=Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 25mm - zawór antyskażeniowy HA216 ze złączką do węża
jm=szt	20
ob=2

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	

[RMS 31]
nz=0.399	0	0.399
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 409]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 146]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0131-01
na=Zawory odcinające kątowe do podłączenia armatury o średnicy nominalnej 1/2"/3/8" - do spłuczki
jm=szt	20
ob=7
nsn=SST-20

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	3+3+1	

[RMS 31]
nz=0.387	0	0.387
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 404]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 71]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-04
na=Zawory przelotowe, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 32mm
jm=szt	20
ob=2
nsn=SST-20

[RMS 31]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 147]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-03
na=Zawory przelotowe, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 25mm
jm=szt	20
ob=2
nsn=SST-20

[RMS 31]
nz=0.399	0	0.399
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 406]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 146]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-03
na=Baterie umywalkowe jednouchwytowe o średnicy nominalnej 15mm
jm=szt	20
ob=4
nsn=SST-20

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4	

[RMS 31]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 438]
nz=0.019	0	0.019
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0218-02
na=Syfon z tworzywa sztucznego pojedynczy o średnicy 50mm - umywalkowy
jm=szt	20
ob=5
nsn=SST-20

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5	

[RMS 31]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 306]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0218-01
na=Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego odpływ o  średnicy 50mm
jm=szt	20
ob=3
nsn=SST-20

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3	

[RMS 31]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 371]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0230-01
na=Umywalki pojedyncze porcelanowe
jm=kpl	90
ob=4
nsn=SST-20

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4	

[RMS 31]
nz=2.38	0	2.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 353]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 420]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0230-01
na=Umywalki pojedyncze porcelanowe dla niepełnosprawnych
jm=kpl	90
ob=1
nsn=SST-20

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	

[RMS 31]
nz=2.38	0	2.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 352]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 420]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0234-02
na=Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym
jm=kpl	90
ob=2
nsn=SST-20

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	

[RMS 31]
nz=1.82	0	1.82
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 418]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 305]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 423]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 2000	KNR	2-15u2 0101-01
na=Montaż gotowych elementów systemu do mocowania miski ustępowej na ścianie dla zabudowy
jm=kpl	90
ob=6
nsn=SST-20

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6	

[RMS 31]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 372]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 303]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 2000	KNR	2-15u2 0104-01
na=Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym
jm=kpl	90
ob=6
nsn=SST-20

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6	

[RMS 31]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 178]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 295]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 2000	KNR	2-15u2 0105-01
na=Montaż przycisków do spłuczek podtynkowych
jm=szt	20
ob=6
nsn=SST-20

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6	

[RMS 31]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 268]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Montaż poręczy dla niepełnosprawnej podnoszonej przy WC
jm=kpl	90
ob=1
nsn=SST-20

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	

[RMS 31]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 73]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 240]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Montaż poręczy dla niepełnosprawnej stałej przy WC
jm=kpl	90
ob=1
nsn=SST-20

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	

[RMS 31]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 73]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 238]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Montaż poręczy dla niepełnosprawnej podnoszonej przy umywalce
jm=kpl	90
ob=1
nsn=SST-20

[RMS 31]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 73]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Montaż poręczy dla niepełnosprawnej podnoszonej przy umywalce
jm=kpl	90
ob=1
nsn=SST-20

[RMS 31]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 73]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 239]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Dostawa i montaż suszarki do rąk
jm=kpl	90
ob=3
nsn=SST-20

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3	

[RMS 31]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 73]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 304]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0208-01
na=Nasada hybrydowa wentylacyjna dachowa
jm=szt.
ob=3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3	

[RMS 28]
nz=5.19	0	5.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 185]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 321]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=0.8	0	0.8
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 439]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0208-01
na=Regulator obrotów typ URH-A-N dla nasady hybrydowej
jm=szt.
ob=3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3	

[RMS 28]
nz=2.595	0	5.19/2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 185]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=0.8	0	0.8
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 439]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Instalacja CO

[ELEMENT 3]
na=Demontaże

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0406-01
na=Spuszczenie wody ze zładu
jm=urzadzen
ob=10
nsn=SST-19

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.6		0.6

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10	

[RMS 31]
nz=0.325	0	0.325
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0520-03
na=Demontaż grzejnika żeliwnego członowego
jm=kpl.
ob=10
nsn=SST-19

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10	

[RMS 31]
nz=0.79	0	0.79
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 456]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	7-09 0101-05
na=Spawanie ręczne gazowe stali węglowych i niskostopowych.Spoiny nie badane radiologicznie.śr.rurociągu do 57 mm grub.ścianki do 4.5mm - cięcie
jm=złącz.
ob=10
nsn=SST-19

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10	

[RMS 31]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 335]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 443]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0402-01
na=Demontaż  rozdzielacza z rur stalowych o srednicy do 80mm
jm=m	40
ob=1.6
nsn=SST-19

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.6		0.6

[RMS 31]
nz=2.19	0	2.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=5	0	5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-16 0101-01
na=Izolacja welna mineralna grubosci do 40mm pod siatka druciana rurociagów o srednicy zewnetrznej do 194mm, z wykończeniem gipsem  - demontaż
jm=m2	50
ob=21.66
nsn=SST-19

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.6		0.6

[PRZEDMIAR]
wo=21.66	1	57*2*0.19	

[RMS 31]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 430]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0506-04
na=Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 32 mm
jm=m	40
ob=20
nsn=SST-19

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20	

[RMS 31]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 456]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0506-03
na=Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm
jm=m	40
ob=40
nsn=SST-19

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	20*2	

[RMS 31]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 456]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0512-04
na=Demontaż zaworu przelotowego o śr. 25-32 mm
jm=szt.
ob=10
nsn=SST-19

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10	

[RMS 31]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 456]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0512-01
na=Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuzlaczki srednicy 15-20mm o polaczeniu gwintowanym
jm=szt	20
ob=20
nsn=SST-19

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.2		1.2

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	10*2	

[RMS 31]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 456]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0354-15
na=Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncówki wsporników stalowych
jm=szt	20
ob=20
nsn=SST-19

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.2		1.2

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	10*2	

[RMS 31]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0709-05
na=Uzupelnienie tynków zwyklych wewnetrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach o powierzchni w jednym miejscu do 0,5m2 na podlozach z cegly, pustaków ceramicznych, betonu
jm=szt	20
ob=10
nsn=SST-19

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.2		1.2

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10	

[RMS 31]
nz=0.55	0	0.55
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=0.0026	0	0.0026
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 360]
nz=0.0024	0	0.0024
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=0.0133	0	0.0133
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1994 biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1107-03
na=Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odl. do 1 km
jm=kg	33
ob=100
nsn=SST-19

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100	

[RMS 31]
nz=0.00068	0	0.00068
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 441]
nz=0.00069	0	0.00069
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 452]
nz=0.00038	0	0.00038
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Montaże

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. C22-600/1000
jm=szt.
ob=8
nsn=SST-19

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8	

[RMS 31]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 99]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. C22-600/1200
jm=szt.
ob=5
nsn=SST-19

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	3+2	

[RMS 31]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 99]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-02
na=Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm - Głowica termostatyczna RA 2994
jm=szt.
ob=13
nsn=SST-19

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	8+5	

[RMS 31]
nz=0.267	0	0.267
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 92]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-02
na=Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm - Głowica termostatyczna RA 2994
jm=szt.
ob=13
nsn=SST-19

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	8+5	

[RMS 31]
nz=0.267	0	0.267
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 412]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-02
na=Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm - Głowica termostatyczna RA 2994
jm=szt.
ob=13
nsn=SST-19

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	8+5	

[RMS 31]
nz=0.267	0	0.267
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 416]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0408-03
na=Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nominalna 25 mm - MSV-BD
jm=szt.
ob=1
nsn=SST-19

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 31]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 417]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 438]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0408-03
na=Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nominalna 15 mm
jm=szt.
ob=4
nsn=SST-19

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4	

[RMS 31]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 413]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 438]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0408-03
na=Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nominalna 20 mm
jm=szt.
ob=4
nsn=SST-19

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4	

[RMS 31]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 414]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 438]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0408-03
na=Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nominalna 25 mm
jm=szt.
ob=8
nsn=SST-19

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 31]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 415]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 438]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0408-04
na=Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nominalna 32-40 mm
jm=szt.
ob=4
nsn=SST-19

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 31]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 410]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 438]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0408-04
na=Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nominalna 32-40 mm
jm=szt.
ob=4
nsn=SST-19

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 31]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 411]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 438]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0412-06
na=Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm
jm=szt.
ob=6
nsn=SST-19

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6	

[RMS 31]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 405]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 422]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0435-01
na=Wykonanie nastaw zaworów przygrzejnikowych przed płukaniem
jm=szt	20
ob=13
nsn=SST-19

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.36		0.36

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13	

[RMS 31]
nz=0.336	0	0.336
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0404-02
na=Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewn. c.o. w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=13
nsn=SST-19

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13	

[RMS 31]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-02
na=Płukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=138
nsn=SST-19

[PRZEDMIAR]
wo=138	1	(48+24+30+12+12+12)	

[RMS 31]
nz=0.0556	0	0.0556
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0435-01
na=Wykonanie nastaw zaworów przygrzejnikowych zgodnie z obliczeniami
jm=szt	20
ob=13
nsn=SST-19

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.36		0.36

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13	

[RMS 31]
nz=0.336	0	0.336
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0435-01
na=Wykonanie nastaw zaworów podpionowych MSV-BD zgodnie z obliczeniami
jm=szt	20
ob=2
nsn=SST-19

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.36		0.36

[RMS 31]
nz=0.336	0	0.336
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0512-01
na=Próba instalacji c.o. na goraco z dokonaniem regulacji
jm=urzadzen
ob=13
nsn=SST-19

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.2		1.2

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13	

[RMS 31]
nz=0.3572	0	0.3572
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0513-01
na=Rozdzielacze  instalacji c.o. z rur o srednicy nominalnej do 100mm
jm=m	40
ob=2
nsn=SST-19

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.2		1.2

[RMS 31]
nz=2.54	0	2.54
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 273]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 442]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0403-01
na=Rurociagi instalacji c.o. z rur stalowych o srednicy nominalnej 10-15mm, o połączeniach zaciskanych, na scianach
jm=m	40
ob=48
nsn=SST-19

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.2		1.2

[PRZEDMIAR]
wo=48	1	(40)*1.2	

[RMS 31]
nz=0.3162	0	0.3162
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 287]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 341]
nz=0.474	0	0.474
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 441]
nz=0.0081	0	0.0081
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0403-02
na=Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.20 mm o połączeniach zaciskanych na ścianach budynku
jm=m	40
ob=24
nsn=SST-19

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	20*1.2	

[RMS 31]
nz=0.4086	0	0.4086
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 288]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 345]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 441]
nz=0.0202	0	0.0202
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0403-02
na=Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.20 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku
jm=m	40
ob=30
nsn=SST-19

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	25*1.2	

[RMS 31]
nz=0.4086	0	0.4086
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 289]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 345]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 335]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 441]
nz=0.0101	0	0.0101
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0403-03
na=Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.25-32 mm o połączeniach zaciskanych na ścianach budynku
jm=m	40
ob=12
nsn=SST-19

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	10*1.2	

[RMS 31]
nz=0.4851	0	0.4851
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 290]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 346]
nz=0.392	0	0.392
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 441]
nz=0.0141	0	0.0141
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0403-03
na=Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.25-32 mm o połączeniach zaciskanych na ścianach budynku
jm=m	40
ob=12
nsn=SST-19

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	10*1.2	

[RMS 31]
nz=0.4851	0	0.4851
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 291]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 346]
nz=0.392	0	0.392
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 441]
nz=0.0141	0	0.0141
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0403-04
na=Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.40-50 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku
jm=m	40
ob=6
nsn=SST-19

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	5*1.2	

[RMS 31]
nz=0.4781	0	0.4781
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 292]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 166]
nz=0.168	0	0.168
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 347]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 441]
nz=0.0242	0	0.0242
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0403-04
na=Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.40-50 mm o połączeniach zaciskanych na ścianach budynku
jm=m	40
ob=6
nsn=SST-19

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	5*1.2	

[RMS 31]
nz=0.4781	0	0.4781
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 293]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 166]
nz=0.168	0	0.168
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 347]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 441]
nz=0.0242	0	0.0242
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0634-05
na=Połączenia press przy śr.rury 15 mm
jm=szt.
ob=20
krn=0.6
nsn=SST-19

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	10*2	

[RMS 31]
nz=0.1364	0	0.1364
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0634-06
na=Połączenia PRESS przy śr.rury 18 mm
jm=szt.
ob=30
krn=0.6
nsn=SST-19

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	15*2	

[RMS 31]
nz=0.385	0	0.385
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0634-07
na=Połączenia press przy śr.rury 22 mm
jm=szt.
ob=20
krn=0.6
nsn=SST-19

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	10*2	

[RMS 31]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0634-08
na=Połączenia press przy śr.rury 28 mm
jm=szt.
ob=50
krn=0.6
nsn=SST-19

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	25*2	

[RMS 31]
nz=0.506	0	0.506
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0634-09
na=Połączenia press przy śr.rury 35 mm
jm=szt.
ob=40
krn=0.6
nsn=SST-19

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	20*2	

[RMS 31]
nz=0.594	0	0.594
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0634-10
na=Połączenia press przy śr.rury 42 mm
jm=szt.
ob=10
krn=0.6
nsn=SST-19

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	5*2	

[RMS 31]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0335-09
na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej
jm=szt.
ob=10
nsn=SST-19

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10	

[RMS 31]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0335-21
na=Przebicie otworów w stropie ceramicznym
jm=szt.
ob=10
nsn=SST-19

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10	

[RMS 31]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0325-03
na=Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.
jm=szt.
ob=10
krn=0.8
nsn=SST-19

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10	

[RMS 31]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=0.0012	0	1.2*0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 362]
nz=0.00067	0	0.67*0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 428]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0206-02
na=Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm
jm=szt.
ob=10
krn=0.8
nsn=SST-19

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10	

[RMS 31]
nz=1.82	0	1.82
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=0.006	0	6*0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=0.016	0	0.016
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 100]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 428]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 453]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0404-02
na=Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewn. c.o. w budynkach niemieszkalnych
jm=urz.
ob=13
nsn=SST-19

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13	

[RMS 31]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-02
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=52
nsn=SST-19

[RMS 31]
nz=0.0556	0	0.0556
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.IV 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	2-16 0306-05
na=Jednowarstwowa izolacja o grub.40 mm otulinami z wełny mineralnej rurociągów o śr.zew.42-63 mm
jm=m2	50
ob=2.4
nsn=SST-19

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=2.4	1	(6+6)*0.2	

[RMS 31]
nz=0.53	0	0.53
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=2.68	0	2.68
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 66]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 430]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.IV 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	2-16 0306-04
na=Jednowarstwowa izolacja o grub.40 mm otulinami z wełny mineralnej rurociągów o śr.zew.27-38 mm
jm=m2	50
ob=4.8
nsn=SST-19

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=4.8	1	2*12*0.2	

[RMS 31]
nz=0.53	0	0.53
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=3.13	0	3.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 66]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 430]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.IV 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	2-16 0306-04
na=Jednowarstwowa izolacja o grub.40 mm otulinami z wełny mineralnej rurociągów o śr.zew.27-38 mm
jm=m2	50
ob=15.6
nsn=SST-19

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=15.6	1	(2*12+30+24)*0.2	

[RMS 31]
nz=0.53	0	0.53
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=3.13	0	3.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 66]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 430]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1994	KNR	2-18 0703-01
na=Wzmocnienie izolacji na stykach taśmą samoprzylepną
jm=szt	20
ob=138
nsn=SST-19

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.24		0.24
ws=0.1		0.1

[PRZEDMIAR]
wo=138	1	(48+24+30+12+12+12)	

[RMS 31]
nz=0.276	0	0.276
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 333]
nz=0.0309	0	0.0309
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=3.5	0	3.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 438]
nz=0.056	0	0.056
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Instalacja klimatyzacji i wentylacji

[POZYCJA]
na=Dostawa urządzeń 1 systemów typu split,  l
jm=kpl	90
ob=1
nsn=453-2

[RMS 63]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.V 2001	KNR	2-15 0424-02
na=Montaż jednostek zewnętrznych klimatyzatorów
jm=szt	20
ob=1
nsn=453-3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	

[RMS 12]
nz=2.97	0	2.97
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=2.98	0	2.98
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=3.07	0	3.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 120]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 438]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.V 2001	KNR	2-15 0424-01
na=Montaż jednostek wewnętrznych klimatyzatorów
jm=szt	20
ob=1
nsn=453-3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	

[RMS 12]
nz=2.19	0	2.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=2.2	0	2.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=2.76	0	2.76
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 120]
nz=3.5	0	3.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 438]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.V 2001	KNR	2-15 0601-02
na=Rurociągi miedziane o średnicy 6,35mm
jm=m	40
ob=5
nsn=453-3

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5	

[RMS 16]
nz=0.7941	0	0.7941
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.3404	0	0.3404
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 276]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 342]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.V 2001	KNR	2-15 0601-02
na=Rurociągi miedziane o średnicy 9,52mm
jm=m	40
ob=5
nsn=453-3

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5	

[RMS 16]
nz=0.7941	0	0.7941
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.3404	0	0.3404
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 277]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 342]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.V 2001	KNR	2-15 0601-03
na=Rurociągi miedziane o średnicy 12,7mm
jm=m	40
ob=5
nsn=453-2

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5	

[RMS 16]
nz=0.853	0	0.853
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.3656	0	0.3656
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 274]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 343]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.V 2001	KNR	2-15 0601-03
na=Rurociągi miedziane o średnicy 15,88mm
jm=m	40
ob=5
nsn=453-2

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5	

[RMS 16]
nz=0.853	0	0.853
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.3656	0	0.3656
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 275]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 344]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-06
na=Izolacja jednowarstwowa grubości 13mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 8mm otulinami Armaflex ACE lub równoważne
jm=m	40
ob=5
nsn=453-3

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5	

[RMS 7]
nz=0.0777	0	0.0777
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.0776	0	0.0776
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 327]
nz=0.0738	0	0.0738
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 200]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 438]
nz=0.00135	0	0.00135
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-06
na=Izolacja jednowarstwowa grubości 13mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 10mm otulinami Armaflex ACE lub równoważne
jm=m	40
ob=5
nsn=453-3

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5	

[RMS 7]
nz=0.0777	0	0.0777
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.0776	0	0.0776
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 327]
nz=0.0738	0	0.0738
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 197]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 438]
nz=0.00135	0	0.00135
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-06
na=Izolacja jednowarstwowa grubości 13mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12mm otulinami Armaflex ACE lub równoważne
jm=m	40
ob=5
nsn=453-3

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5	

[RMS 7]
nz=0.0777	0	0.0777
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.0776	0	0.0776
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 327]
nz=0.0738	0	0.0738
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 198]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 438]
nz=0.00135	0	0.00135
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-06
na=Izolacja jednowarstwowa grubości 13mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 15mm otulinami Armaflex ACE lub równoważne
jm=m	40
ob=5
nsn=453-3

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5	

[RMS 7]
nz=0.0777	0	0.0777
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.0776	0	0.0776
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 327]
nz=0.0738	0	0.0738
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 199]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 438]
nz=0.00135	0	0.00135
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.II 1998	KNR-W	2-16 0601-01
na=Płaszcz ochronny z blachy stalowej ocynkowanej na rurociągach o średnicy zewnętrznej do 55mm
jm=m2	50
ob=0.68

[RMS 31]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=5.3	0	5.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 430]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 436]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 434]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.II 1985	KNR	7-24 0513-03
na=Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych o wydajności 2,5tys.kcal/h
jm=kpl	90
ob=1
nsn=453-3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 17]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.II 1985	KNR	7-24 0514-03
na=Próba szczelności obiegu freonu i podobnych czynników w urządzeniach i instalacjach o wydajności 2,5tys.kcal/h
jm=kpl	90
ob=1
nsn=453-3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 17]
nz=6.3	0	6.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=6.3	0	6.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=6.3	0	6.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 335]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.II 1985	KNR	7-24 0515-03
na=Napełnienie czynnikiem chłodniczym instalacji obiegu freonu i podobnych czynników w urządzeniach i instalacjach o wydajności 2,5tys.kcal/h
jm=kpl	90
ob=1
nsn=453-3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 17]
nz=4.3	0	4.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=4.3	0	4.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=4.3	0	4.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 301]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.II 1985	KNR	7-24 0516-03
na=Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur w urządzeniach o wydajności 2,5tys.kcal/h
jm=kpl	90
ob=1
nsn=453-3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 17]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 301]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0146-04
na=Czerpnie ścienne, prostokątne, typ A o wym. 600x500 mm
jm=szt	20
ob=1

[RMS 31]
nz=3.76	0	3.76
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 438]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0102-06
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 4400mm wraz z rewizjami
jm=m2	50
ob=15.3

[PRZEDMIAR]
wo=15.3	1	(1.73+1.65+3.3+0.97)*2	

[RMS 31]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 260]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 134]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 234]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 355]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 320]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 438]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0102-05
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 1800mm wraz z rewizjami
jm=m2	50
ob=19.5

[PRZEDMIAR]
wo=19.5	1	(2.29+1.48+2.55+2.88+0.55)*2	

[RMS 31]
nz=1.24	0	1.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 261]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 135]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 354]
nz=0.78	0	0.78
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 317]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 438]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.V 1995	KNR	2-16 0305-04
na=Maty z wełny szklanej grubości 40 mm na folii aluminiowej zbrojonej
jm=m2	50
ob=40.731

[PRZEDMIAR]
wo=23.595	1	1.21*19.5	ob. 1800
wo=17.136	1	1.12*15.3	ob. 4400

[RMS 7]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 330]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 430]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0143-03
na=Wyrzutnie dachowe, prostokątne, typ A o wym. 450x450 mm
jm=szt	20
ob=1

[RMS 31]
nz=4.55	0	4.55
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 376]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 354]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 322]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 438]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0148-05
na=Podstawy dachowe stalowe, prostokątne, typ A, w układach kanałowych o wym. 450x450 mm
jm=szt	20
ob=1

[RMS 31]
nz=8.68	0	8.68
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 237]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 354]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 318]
nz=3.33	0	3.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 322]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 438]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0102-04
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 1400mm wraz z rewizjami
jm=m2	50
ob=8.6

[PRZEDMIAR]
wo=8.6	1	(1.73+0.42)*4	

[RMS 31]
nz=1.59	0	1.59
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 235]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 354]
nz=0.97	0	0.97
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 317]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 438]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.V 1995	KNR	2-16 0305-04
na=Maty z wełny szklanej grubości 40 mm na folii aluminiowej zbrojonej
jm=m2	50
ob=11.008

[PRZEDMIAR]
wo=11.008	1	1.28*8.6	ob. 1400

[RMS 7]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 330]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 430]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	5-08 0210-01
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.
jm=m	40
ob=100
nsn=SST-21

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100	

[RMS 28]
nz=0.0546	0	0.0546
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 255]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNNR	KNNR	5 0111-04
na=Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 130 mm - podłoże inne niż betonowe
jm=m	40
ob=30
nsn=SST-21

[RMS 28]
nz=0.528	0	0.528
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 118]
nz=5.4	0	5.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0122-02
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr.do 200 mm - udzial kształtek do 35 %
jm=m2	50
ob=15

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15	

[RMS 28]
nz=1.72	0	1.72
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 252]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 136]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 236]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 359]
nz=2.02	0	2.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 230]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 321]
nz=0.37	0	0.37
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 438]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006	KNR	9-16 0108-01
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym samoprzylepną matą lamelową - udział kształtek do 35%; średnica kanałów do 200 mm
jm=m2	50
ob=15

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15	

[RMS 28]
nz=0.264	0	0.264
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 174]
nz=1.09	0	1.09
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 329]
nz=7.55	0	7.55
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 441]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Przewody elastyczne typu flex o śr. 125 mm
jm=m	40
ob=8

[RMS 28]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 253]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0140-01
na=Kratka transferowa o śr. 125 mm
jm=szt.
ob=4

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4	

[RMS 28]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 130]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 358]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 321]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 438]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0140-01
na=Zawór wentylacyjny o śr. 125 mm
jm=szt.
ob=1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	

[RMS 28]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 419]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 358]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 321]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 438]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0410-02
na=Montaż rekuperatora ściennego miejscowego z teleskopowym kanałem
jm=szt	20
ob=1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	

[RMS 31]
nz=5.1	0	0.34*15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 270]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0206-01
na=Wentylator ścienny łazienkowy
jm=szt.
ob=3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3	

[RMS 28]
nz=5.48	0	5.48
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 319]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=0.8	0	0.8
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 438]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0156-01
na=Nawietrzak ścienny z grzałką
jm=szt.
ob=4

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4	

[RMS 28]
nz=1.91	0	1.91
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 438]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Instalacje elektryczne i niskoprądowe

[ELEMENT 2]
na=Instalacje elektryczne

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0401-06
na=Przygotowanie podłoża do zabudowania tablicz TP
jm=aparat
ob=1
nsn=SST-21

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 28]
nz=2.98	0	2.98
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 113]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0403-09
na=Osadzenie tablic piętrowych  TP
jm=szt.
ob=1
nsn=SST-21

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 28]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 326]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0805-06
na=Reczne wykonanie ślepych otworów w cegle objęt.do 1dm3
jm=szt.
ob=50
nsn=SST-21

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 28]
nz=0.4521	0	0.4521
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-13
na=Ręczne wykucie bruzd do 47 mm w cegle
jm=m	40
ob=650
nsn=SST-21

[RMS 28]
nz=0.2216	0	0.2216
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1012-02
na=Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
jm=m	40
ob=650
nsn=SST-21

[RMS 28]
nz=0.0525	0	0.0525
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0502-09
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)
jm=kpl.
ob=30
nsn=SST-21

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30	

[RMS 28]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 114]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0504-07
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - Oprawa świetlówkowa 2x18W
jm=szt.
ob=8
nsn=SST-21

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 28]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 194]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 324]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0515-08
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych - Oprawa VEGA 2x36W
jm=szt.
ob=10
nsn=SST-21

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10	

[RMS 28]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 195]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 325]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0515-07
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych - Oprawa VEGA 2x58W
jm=szt.
ob=2
nsn=SST-21

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 28]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 196]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 325]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0504-07
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - Oprawa nastropowa typu plafon
jm=szt.
ob=6
nsn=SST-21

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 28]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 193]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0504-07
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - Oprawa ewakuacyjna
jm=szt.
ob=4
nsn=SST-21

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4	

[RMS 28]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 192]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-23
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle
jm=szt.
ob=50
nsn=SST-21

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50	

[RMS 28]
nz=0.264	0	0.264
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-01
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm
jm=szt.
ob=50
nsn=SST-21

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50	

[RMS 28]
nz=0.088	0	0.088
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 269]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1203-08
na=Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów kabelkowych o przekroju do 2,5mm2
jm=szt	20
ob=120

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	(5+25+10)*3	

[RMS 31]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0307-02
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, w puszce instalacyjnej
jm=szt.
ob=5
nsn=SST-21

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5	

[RMS 28]
nz=0.158	0	0.158
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 160]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0307-03
na=Montaż łączników podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej
jm=szt	20
ob=10
nsn=SST-21

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10	

[RMS 31]
nz=0.189	0	0.189
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-03
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem
jm=szt.
ob=25
nsn=SST-21

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25	

[RMS 28]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0214-01
na=Przewody kabelkowe YDY 1,5 mm2 układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo
jm=m	40
ob=150
nsn=SST-21

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=150	1	150	

[RMS 28]
nz=0.0572	0	0.0572
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 262]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0214-01
na=Przewody kabelkowe YDY 3x2,5 mm2układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo
jm=m	40
ob=200
nsn=SST-21

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=200	1	200	

[RMS 28]
nz=0.0572	0	0.0572
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 263]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0214-02
na=Przewody kabelkowe YDY 3x4 mm2 układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo
jm=m	40
ob=20
nsn=SST-21

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20	

[RMS 28]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 264]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1202-01
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
jm=pomiar.
ob=21
nsn=SST-21

[RMS 28]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Energobudowa wyd.III, biuletyny do 9 1996	KNR	13-21 0402-03
na=Badanie wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego
jm=szt.
ob=10
nsn=SST-21

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10	

[RMS 28]
nz=3.97	0	3.97
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	5-08 0312-07
na=Montaż  gniazd komputerowzch RJ 45
jm=szt.
ob=12
nsn=SST-21

[RMS 28]
nz=0.604	0	0.604
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	5-08 0312-07
na=Montaż  gniazd telefonicznych
jm=szt.
ob=2
nsn=SST-21

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	

[RMS 28]
nz=0.604	0	0.604
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 94]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	5-08 0210-01
na=Montaż przewodu (skrętki) UTP
jm=m	40
ob=200
nsn=SST-21

[PRZEDMIAR]
wo=200	1	200	

[RMS 28]
nz=0.0546	0	0.0546
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Instalacje elektryczne klatka schodowa i zlacze kablowe

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0504-07
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - Oprawa nastropowa typu plafon
jm=szt.
ob=6
nsn=SST-21

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 28]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 193]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0504-07
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu ogranicznika przepiec kl. I
jm=szt.
ob=1
nsn=SST-21

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 28]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Instalacje alarmowe

[POZYCJA]
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0101-04
na=Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 32 linii dozorowych
jm=szt.
ob=1
nsn=SST-21

[RMS 28]
nz=27.45	0	27.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0805-06
na=Reczne wykonanie ślepych otworów w cegle objęt.do 1dm3
jm=szt.
ob=20
nsn=SST-21

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 28]
nz=0.4521	0	0.4521
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-13
na=Ręczne wykucie bruzd do 47 mm w cegle
jm=m	40
ob=80
nsn=SST-21

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80	

[RMS 28]
nz=0.2216	0	0.2216
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1012-02
na=Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
jm=m	40
ob=80
nsn=SST-21

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80	

[RMS 28]
nz=0.0525	0	0.0525
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0214-01
na=Przewody kabelkowe YTKSY3x2x0,5 układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo
jm=m	40
ob=150
nsn=SST-21

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=150	1	150	

[RMS 28]
nz=0.0572	0	0.0572
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 266]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0214-01
na=Przewody kabelkowe YTKSY5x2x0,5 układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo
jm=m	40
ob=15
nsn=SST-21

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15	

[RMS 28]
nz=0.0572	0	0.0572
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 267]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0201-01
na=Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni
jm=szt.
ob=9
nsn=SST-21

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6	
wo=3	1	3	

[RMS 28]
nz=1.87	0	1.87
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0208-01
na=Montaż elementów obsługowych - klawiatura szyfrowa
jm=szt.
ob=2
nsn=SST-21

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	

[RMS 28]
nz=2.25	0	2.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0108-04
na=Montaż sygnalizatoraoptyczno- akustycznego zewnętrznego bez zasilania awaryjmego
jm=szt.
ob=2
nsn=SST-21

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	

[RMS 28]
nz=4.75	0	4.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 309]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0108-02
na=Montaż sygnalizatora optycznego wewnętrznego (lampy błyskowej)
jm=szt.
ob=2
nsn=SST-21

[RMS 28]
nz=1.97	0	1.97
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 308]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0601-02
na=Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego
jm=system
ob=1

[RMS 28]
nz=35.1	0	35.1
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Instalacje sygnalizacji pożaru

[POZYCJA]
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0101-04
na=Montaż kompaktowej centrali sygnalizacji pożaru
jm=szt.
ob=1

[RMS 28]
nz=27.45	0	27.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-13
na=Ręczne wykucie bruzd do 47 mm w cegle
jm=m	40
ob=50

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50	

[RMS 28]
nz=0.2216	0	0.2216
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1012-02
na=Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
jm=m	40
ob=50

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50	

[RMS 28]
nz=0.0525	0	0.0525
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0214-01
na=Przewody kabelkowe YnTKSY 2x2x0,8 układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo
jm=m	40
ob=2

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	

[RMS 28]
nz=0.0572	0	0.0572
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 265]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0214-01
na=Przewody kabelkowe (N)HXHżo 3x1,5 układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo
jm=m	40
ob=25

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25	

[RMS 28]
nz=0.0572	0	0.0572
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 257]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0214-01
na=Przewody kabelkowe HLGs 3x1 układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo
jm=m	40
ob=10

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 28]
nz=0.0572	0	0.0572
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 258]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0201-01
na=Montaż czujki DMP-100
jm=szt.
ob=4

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4	

[RMS 28]
nz=1.87	0	1.87
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0108-04
na=Montaż ręcznego ostrzegacza pożarowego ROP
jm=szt.
ob=1

[RMS 28]
nz=4.75	0	4.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 271]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0108-02
na=Montaż sygnalizatora akustyczno-optycznego wewnętrznego
jm=szt.
ob=1

[RMS 28]
nz=1.97	0	1.97
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 307]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0601-02
na=Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu sygnalizacji pożaru
jm=system
ob=1

[RMS 28]
nz=35.1	0	35.1
np=1
wa=0
wb=0

