Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 9/GSDT/2021

Opis przedmiotu zamówienia na:

**"Remont łazienek oraz przedsionków w domkach kempingowych nr 1-6 na Kempingu „Relax” ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu*”***

Zakres prac do wykonania:

1. **Prace rozbiórkowe:**
2. Łazienka demontaż:

- sufitów podwieszanych,

- rozebranie ścian z paneli PCV wraz z rusztowaniem drewnianym,

- drzwi drewnianych z ościeżnicą,

- kabin prysznicowych, umywalek, ustępów z miskami fajansowymi,

- rozebranie posadzek z płytek,

- instalacji elektrycznych oraz instalacji wodno kanalizacyjnej.

Wywóz odpadów porozbiórkowych po stronie Wykonawcy.

1. Przedsionek demontaż:

-Demontaż istniejącej szafy z zabezpieczeniami elektrycznymi. Wywóz odpadów porozbiórkowych po stronie Wykonawcy.

1. **Instalacja elektryczna łazienki i przedsionka**
2. Montaż puszek, położenie przewodów wtynkowych, kabelkowych płaskich DYt, YDYt, ADYt, YADYt o łącznym przekroju żył do 75mm2.
3. Montaż łączników, gniazd wtykowe do 16A 3 biegunowych w obudowie uszczelnionej (hermetycznej) ze stykiem uziemiającym. (łazienka: 1 pojedyncze na dole, 2 podwójne, przedsionek 1 podwójne w miejscu wskazanym przez Zamawiającego),
4. Montaż oświetlenia – oświetlenie hermetyczne LED (łazienka: 1 plafon, 1 kinkiet, przedsionek 1 plafon),
5. Demontaż i ponowny montaż elektrycznego podgrzewacza wody (z odzysku) na wspornikach w każdym domku,
6. Przeniesienie instalacji zasilającej trójfazowej z istniejącej szafki w domku nr 1 i 4 (z przedsionka na zewnątrz budynku) montaż nowej szafki zasilającej w szafce zewnętrznej hermetycznej wraz z nowymi zabezpieczeniami przeciwporażeniowo przeciążeniowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Wykonanie osobnego zabezpieczenia z szafki zewnętrznej na łazienkę i aneks kuchenny zgodnie z obowiązującymi przepisami..
8. Wykonanie wentylacji mechanicznej połączonej pod włączniki światła (łazienka).
9. Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej - dokumentacja w formie papierowej 2 egz. wykonana przez osobę posiadającą kwalifikacje i uprawnienia (po wykonaniu prac należy załączyć do protokołu końcowego).
10. **Instalacje wodno kanalizacyjne łazienki i przedsionka**
11. Wymiana instalacji wodno kanalizacyjnej w domkach,
12. Podłączenie instalacji wodnej i kanalizacyjnej układem wody ciepłej i zimnej do adaptacji części przedsionków na aneksy kuchenne.
13. Montaż zaworów odcinających do każdego domku,
14. Montaż baterii natryskowych z słuchawkami prysznicowymi, wężami i stelażami (1 kpl. na łazienkę).
15. Montaż kabin natryskowych z brodzikami płytkimi do kąpieli, ściany ze szkła hartowanego, półokrągłe 70/70 cm (1 szt.)
16. Montaż baterii umywalkowych stojących (1 szt.).
17. Montaż baterii zlewozmywakowych stojących w aneksach kuchennych w przedsionkach (montowane na obrzeżu) (1 szt.)
18. Montaż zlewozmywaków jednokomorowych z syfonami (1 szt.)
19. Montaż nowych umywalek bez wsporników z syfonami (1szt.)
20. Montaż nowych kompaktów wc (1 szt.).

**IV. Prace murarskie**

1. Wykonanie ścianek działowych z pyt gipsowo kartonowych wodoodpornych na rusztach metalowych z przykryciem obustronnym,
2. Okładziny stropów pytami gipsowo kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtków CD i UD,
3. Osadzenie ościeżnic o powierzchni otworu 2.0m2
4. Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami.
5. Montaż skrzydeł drzwiowych płytowych wewnętrznych jednodzielnych pełnych o powierzchni 1,6 m2 fabrycznie wykończonych z klamkami, zamkami wewnętrznym, z zastosowanymi wywietrznikami.
6. **Malowanie, glazura, pozostałe**

**Łazienka:**

1. Przygotowanie ścian, ułożenie oblicowań ścian płytkami ceramicznymi na wysokość kabiny prysznicowej (wymiar, kolor, rodzaj płytek do uzgodnienia z Zamawiającym).
2. Wyrównanie podłoża i wykonanie posadzek typu gres (wymiar kolor, rodzaj gresu do uzgodnienia z Zamawiającym).
3. Szpachlowanie nierówności ścian, przygotowanie pod malowanie farbami, dwukrotne malowanie farbą z przeznaczeniem do łazienki.
4. Dwukrotne malowanie sufitu farbą z przeznaczeniem do łazienki.

**Przedsionek:**

1. Obłożenie płytami gipsowo-kartonowymi ścian. Przygotowanie pod malowanie farbami (odcienie szarości), dwukrotne malowanie farbą z przeznaczeniem do kuchni.
2. Położenie terakoty na podłodze (wymiar, kolor, rodzaj płytek do uzgodnienia z Zamawiającym).
3. Wykonanie kołnierza z płytek 30 x 60cm pomiędzy szafkami: zlewozmywakową a wiszącą.
4. Dwukrotne malowanie sufitu farbą z przeznaczeniem do kuchni.
5. Montaż szafek zlewozmywakowych 60 cm z blatem przedłużonym – do ok. 1 mb z wykończeniem, z listwą przyścienną oraz montaż szafek kuchennych wiszących 80cm.

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający warunki:

a) posiadania wiedzy i doświadczenia, b) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

 zamówienia.

Obowiązkowe jest dokonanie wizji lokalnej przed złożeniem oferty celem wykonania przedmiarów, Oferent winien zapoznać się z obiektem oraz dokonać indywidualną ocenę prac.

UWAGA

**Wyszczególnione prace i asortyment materiałowy dotyczy jednego domku za wyjątkiem prac związanych z instalacją elektryczną ujętą w pkt. II ppkt. 5.**