**Załączniki nr 7 do SWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Parametry i dane techniczne jaki musi posiadać samochód będący przedmiotem zamówienia;**

**Pojazd fabrycznie nowy**

PODWOZIE; podwozie rok produkcji nie wcześniej niż 01.01.2021r.

1. Typ podwozia; dwuosiowy 4x2 , tylna oś bliźniacza,
2. Zawieszenie przednie: drążki skrętne,
3. Zawieszenie tylne: resory,
4. Dopuszczalna masa całkowita nie większa niż 3500 kg,
5. Silnik o mocy nie mniejszej niż 150 KM(diesel),
6. Skrzynia biegów manualna 6 biegowa,
7. Rozstaw osi nie większy niż 4100 mm,
8. Układ ABS, ESP,
9. Pojazd trzyosobowy,
10. Klimatyzacja,
11. Kabina w kolorze białym wyposażona w lampę ostrzegawczą LED,
12. Podwozie przystosowane pod zabudowę komunalną,
13. Norma emisji spalin Euro 6,
14. Ogumienie fabrycznie nowe o rozmiarze 16 cala,
15. Elektryczne opuszczane szyby,
16. Podgrzewane i elektryczne lusterka,
17. Radio,
18. Apteczka,
19. Trójkąt,
20. Podnośnik hydrauliczny,
21. Klin pod koła,
22. Gaśnica,
23. Błotniki kół tylnych z chlapaczami,
24. Gwarancja na podwozie nie mniejsza niż 24 miesiące.

 **Parametry techniczne części ładunkowej**

1. Skrzynia samowyładowcza – wywrot do tyłu i na boki;
2. Skrzynia piaskowana i malowana proszkowo;
3. Rama pośrednia stalowa cynkowana;
4. Wymiary skrzyni: długość: min.4000 mm , szerokość: min. 2000 mm;
5. Burty aluminiowe o wysokości min. 400 mm;
6. Nad burtami zabudowa z kraty metalowej o wysokości min. 1000 mm
7. Na przedniej burcie siatka chroniąca kabinę kierowcy
8. Tył zabudowy z kraty dwuskrzydłowy, otwierany w formie drzwi;
9. Burty boczne otwierane tradycyjnie w dół;
10. Podłoga stalowa skrzyni ładunkowej, gładka o grubości min. 3 mm;
11. Sterowanie elektryczne na pilocie;
12. Górna część zabudowy – plandeka na rolce;
13. Osłony lamp tylnych.
14. Ładowność pojazdu: ok 500 kg
15. Specjalna konstrukcja ramy pośredniej oraz skrzyni samowyładowczej  umożliwia wywrot  do tyłu i na boki oraz zapewnia dużą wytrzymałość
16. Nadstawki boczne z siatki o wysokości 1000 mm  dzielone w połowie i uchylne w osi górnej, z oknem wrzutowym po prawej stronie