##### Standard IV utrzymania dróg w okresie zimowym \*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Standard** | **Opis stanu utrzymania** | **Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem z określeniem czasu jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte (zlikwidowane)** | |
|  | Drogi dla danego standardu | Po ustaniu opadów śniegu | Od stwierdzenia występowania zjawisk |
| **IV** | 1. Jezdnia odśnieżona na całej szerokości.  2. Jezdnia posypana na:   * skrzyżowaniach z drogami o nawierzchni ulepszonej, * skrzyżowaniach z koleją, * odcinkach o pochyleniu > 4% * odcinków dróg biegnących wzdłuż skarp o znacznym nachyleniu. | 1. Dotyczy jezdni i poboczy   * luźny – 8 godz. * zajeżdżony – występuje, * nabój śnieżny– występują * zaspy – do 8 godz.   2. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz. | W miejscach wyznaczonych:   * gołoledź – 8 godz. * pośniegowa **-** 10 godz. * lodowica - 8 godz. |

\*) standard zgodny z Wytycznymi zimowego utrzymania dróg wydanymi przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (Zarządzenie nr 18 z 30.06.2006 r. z późn. zmianami)