Inwestor:
Gmina Miasto Terespol
Ul Czerwonego Krzyża 26
21-550 Terespol	Wykonawca:
Biuro Projektów 
i Wycen Majątkowych MDM 
Piotr Dawidziuk
ul. Wąska 2a
21-530 Piszczac

Przedmiar robót 

Nazwa projektu: Budowa kanalizacji deszczowej ul Popiełuszki  
Obiekt: Sieć kanalizacji deszczowej 
Adres budowy: Terespol ul Popiełuszki dz. Nr ewid. 1668/4, 1677, 761/, 1761/4, 1906 
Rodzaj robót: Roboty sanitarne     

Sporządził:

 

	Sprawdził:

 

Przedmiar robót 

Lp.	Podstawa
wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	

1	2	3	4	5	
 1		Sieć deszczowa ul Popiełuszki

1		Sieć deszczowa

1	
AW-225	Tyczenie i inwentaryzacja geodezyjna - węzły

	12,00	węzeł	
2	KNR 2-01W
0802-02-060	Analogia - Wykopy szer.powyżej 1,0-2,0 m z zasypaniem,wykonywane w gruncie kat.III,o ścianach zabezpieczonych obudową - typ boksowy,przy głębokości do 2,50 m z zagęszczeniem

	372,40	m3	
3	KNNR 1
0307-020-060	Analogia - Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii III-IV

	19,60	m3	
4	KNNR 4
1411-03-060	Analogia -  dostawa piasku - wymiana gruntu

	39,20	m3	
5	KNNR 4
1514-01-060	Zabezpieczenie rurociągów przed zamarzaniem,izolacja kermazytem

	0,60	m3	
6	KNNR 4
1411-03-060	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm - podsypka

	28,00	m3	
7	KNNR 4
1308-050-040	Kanały z rur PP. Rurociągi PP o średnicy zewnętrznej 250 mm,SN 8łączone na wcisk

	275,00	m	
8	KNNR 4
1308-030-040	Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm,łączone na wcisk

	5,00	m	
9	KNNR 1
0218-020-050	Analogia -Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża koparko-ładowarkami o mocy 74 kW (100 KM). Grunt kategoriiIII-IV

	412,50	m2	
10	Orgbud 920
0307-01-020	Studzienki niewłazowe z tworz.sztucz.o głębokości do 2,0 m, z rurą trzonową korugowaną (karbowaną) o średn.600 mm i zwieńczeniem: włazem na pierścieniu odciążającym kineta średn. 250mm

	7,00	szt	
11	KNR 2-18W
0513-01-020	Studnia z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm z pokrywą nadstudzienną żelbetową oraz włazem. D400

	2,00	szt	
12	KNNR 4
1612-060-176	Analogia - Jednokrotne płukanie sieci ,rurociągi o średnicy nominalnej 400 mm

	4,00	200 m	
13	KNNR 4
1610-050-172	Próba wodna szczelności kanałów rurowych

	1,00	próba	
14	KNNR 4
1424-010-020	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem i syfonem i wpustem deszczowy m D 400

	2,00	szt	
15	KNNR 1
0318-030-060	Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 3,0 m. Grunt kategorii I-III wraz z zagęszczeniem

	19,60	m3	
16	KNNR 1
0408-010-060	analogia - Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-II

	392,00	m3	
17	KNNR 1
0214-02-060	Analogia - Zasypanie wykopów  koparko-ładowarką

	372,40	m3	
18	
AW-020	Zabezpieczenie kolizji kabli telekomunikacyjnych i energetycznych

	3,00	szt	
19	
AW-020	Zabezpieczenie kolizji przewodów wodociągowych

	1,00	szt	
20	
AW-020	Wykonanie wylotu dokowego wraz z klapa zwrotną

	1,00	szt	
		Razem:			
2		Konserwacja rowu melioracyjnego

21	KNNR Wacetob 10
2513-070010-040	Analogia - Odmulanie mechaniczne cieków o szerokość dna 1,2-1,5 m,  Odmularka łyżkowa - szerokość łyżki 1,4 m- Odmulanie do wymaganej rzędnej sieci deszczowej

	30,00	m	
22	KNNR Wacetob 10
2520-02-060	Mechaniczne plantowanie urobku z odmulanych rowów, przy użyciu koparko-spycharki kołowej. Objętość odkładu do 0,5m3/1m krawędzi. Grunt odspojony kat.III

	21,60	m3	
23	KNR 2-01W
0111-02-050	Analogia - Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu,usunięcie drobnych gałęzi,korzeni, wraz z oczyszczeniem skarp

	180,00	m2	
24	KNNR 1
0514-010-050	Analogia - Umocnienie skarp i dna rowu płytami prefabrykowanymi 80x60x10cm

	13,20	m2	
		Razem:			
3		Odtworzenie nawierzchni

25	KNNR 5
0721-010-040	Analogia -Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia 5 cm

	16,00	m	
26	KNNR 6
0802-040-050	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm

	12,00	m2	
27	KNNR 6
0802-020-050	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia o grubości 20 cm

	12,00	m2	
28	KNNR 6
0113-020-050	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 0-31,5mm

	12,00	m2	
29	KNNR 6
0308-02010-050	Analogia -Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa wiążąca,grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t

	12,00	m2	
30	KNNR 6
0309-02010-050	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa ścieralna,grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transportmieszanki samochodem samowyład.5-10 t

	12,00	m2	
31	KNNR 6
0502-02010-050	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnianepiaskiem - kostka z rozbiórki

	5,00	m2	
32	KNNR 6
0113-030-050	Analogia - Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm -0-31,5mm

	5,00	m2	
33	KNNR 6
0806-020-040	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

	3,00	m	
34	KNNR 6
0403-030-040	Krawężniki betonowe  o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej materiał z rozbiórki

	3,00	m	
35	KNNR 6
0806-080-040	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm,na podsypce piaskowej

	5,00	m	
36	KNNR 6
0404-050-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową - materiał z rozbiórki

	5,00	m	
37	KNNR 1
0202-08010-060	Analogia  transport gruzu samochodami samowyładowczymi5-10 t na odl.do 1 km

	14,10	m3	
38	KNNR 1
0208-02010-060	Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej

	14,10	m3	
39	KNNR 1
0503-010-050	Analogia - Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni  pobocza

	10,00	m2	
40	KNNR 1
0507-010-050	Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 5 cm

	10,00	m2