Barczewo, dnia 28.02.2023r.

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT**

Zakres usługi winien obejmować:

1. Przygotowanie podłoża w zakresie niezbędnym do prawidłowego montażu nowych paneli   
   (w tym jego zagruntowanie, naprawa ubytków, wylanie masy samopoziomującej o grubości około 5-10mm)
2. Dostawa i montaż płytek mFLOR Nuance Greyline 54447 (płytki o wymiarach 91,44x45,72 cm) w ilości szacunkowej 57m2.
3. Montaż paneli winylowych jak w pkt. 2 wraz z listwami ściennymi dedykowanymi do materiału podłogi w ilości około 30mb.