**STREFA 3 – PUF RUCHOME SIEDZISKO - RAZEM 1 SZT.**



Rys.1 Wymiary ruchomego siedziska



Rys.2 Kolor tapicerki i siedziska

 Należy wykonać łącznie 1 szt. puf do strefy 3

Siedzisko:

Wysokość siedziska: 45 cm + 8 cm pianki powleczonej tapicerką,

Głębokość siedziska: 40 cm,

Długość siedziska: 40 cm,

Siedzisko tapicerowanem wygodne do siedzenia wysokość gąbki ok. 8 cm, na stałę przytwierdzone do płyty meblowej. Należy zapewnić możliwość łatwego demontażu siedziska w razie uszkodzenia i konieczności wymiany. Kolor tapicerki do uzgonienia na miejscu po przedstawieniu przez wykonawcę wzorników materiałowych.

Od spodu płyty meblowej należy zamontować niskie podkładki platikowe w kolorze płyty meblowej, aby meble siedziska można było przesuwać nie uszkadzając przy tym podłogi.

Kolor siedziska Fibero Fabrica Fuego 167 lub równoważny do uzgodnienia na miejscu z zamawiajacym przed wykonaniem mebli. Należy przedstawić próbki materiałów obiciowych do wyboru. Materiał welurowy, powinien spełniać wymogi przedstawione w uwagach na końcu specyfikacji.

UWAGI:

1. Materiały tapicerskie, z których będą wykonane meble powinny być niepalne lub trudno palne i niekapiące pod wpływem wysokiej temperatury. Powinny posiadać atesty trudnozapalności i dodatkowo niskie wydzielanie substancji szkodliwych wydzielających się w trakcie pożaru. Tkaniny mogą być również „utrudnopalniające” w procesie impregnacji jednak muszą obowiązkowo posiadać stosowne atesty. Materiały odporne na wylanie cieczy (powłoka hydrfobowa), łatwe w utrzymaniu czystości. Ścieralność 100 000 cykli.