Załącznik nr 2 do SWZ

*pieczątka Wykonawcy*

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

Pakiet 4 krzesła

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka  miary | Ilość | Cena  jednostkowa  netto  [PLN] | Wartość netto  [PLN] | VAT  [%] | Wartość brutto  [PLN] | Nazwa producenta\* | Nazwa handlowa / numer katalogowy\* |
| 1. | **Krzesła kuchenne do jadalni:** Krzesło konferencyjne na metalowej ramie siedzisko i oparcie wykonane z polipropylenu do wyboru min 11 kolorów. Możliwość wyboru osobnego koloru na siedzisko i oparcie.  Rama wykonana jest ze stalowych rur malowanych proszkowo w kolorze czarnym, nogi zakończone stopkami.  Całkowita wysokość: 820 mm Wysokość siedziska: 500 mm,  Szerokość całkowita:480 mm Głębokość całkowita: 530mm : Tolerancja wymiarów +/- 25mm  Możliwość składowania w stosie max 8 szt.  Gwarancja min 24 mc | Szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **Krzesła do pom. Socjalnego:** Krzesło stacjonarne na płozie z obustronnie tapicerowanym zmywalnym siedziskiem i oparciem oraz zintegrowanymi podłokietnikami.  Konstrukcję krzesła tworzy metalowa rama: nogi przednie wykonane z profilu owalnego 30x15x1.5 +/- 5%, nogi tylne wykonane są z rury fi 16 x 2.0 mm. +/- 5%. Nakładki podłokietników wykonane są z litego drewna.  Miska siedziska wykonana jest z 5 warstwowej sklejki profilowanej grubości min 7.5 mm, oklejona z przodu formatką gąbki o gr. min 40 mm oraz gr. min 10 mm w tylnej części. Tapicerka skóropodobna min. 300.000 cykli Martindale odporna na działanie środków dezynfekcyjnych  Podstawowe wymiary: +/-10mm  · Całkowita wysokość: 880 mm  · Wysokość siedziska: 450mm  · Szerokość siedziska: 460 mm  · Głębokość siedziska: 460 mm  Atest wytrzymałościowy: PN-EN 16139 lub równoważny  Możliwość składowania w stosie max. 4 szt.  Gwarancja min 24 mc | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | **Krzesło obrotowe do komputera:** Krzesło obrotowe z mechanizmem CPT, miękkim tapicerowanym siedziskiem i oparciem oraz regulowanymi podłokietnikami. Tapicerka materiałowa min. 300.000 cykli Martindala.  Siedzisko: szkielet wykonany z profilowanej sklejki min 5 warstw. gr. min 7.5 mm, pokryty gąbką tapicerską o gr. min 40 mm. Osłona z tworzywa sztucznego.  Oparcie: szkielet z tworzywa sztucznego pokryty gąbką tapicerską o gr. min 40 mm + element profilujący gąbka gr. min 20mm. Osłona z tworzywa sztucznego  Podstawowe wymiary:  Całkowita wysokość regulowana w zakresie: 970 - 1150mm  Wysokość oparcia regulowana w zakresie: 570 – 620mm  Wysokość siedziska regulowana w zakresie: 400 - 530mm  Szerokość siedziska: 460 mm  Głębokość siedziska regulowana w zakresie: 365 - 405mm  Tolerancja wymiarów +/-15mm  Podłokietniki z tworzywa sztucznego regulowane góra-dół. Nakładki z PU.  Podstawa krzesła pięcioramienna z tworzywa sztucznego,  Samohamowne kółka min. Ø50 - Ø60 do twardych powierzchni  Atest wytrzymałościowy: PN-EN1335-2 lub równoważny  Gwarancja min 24 mc | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | **Fotel z podłokietnikami wyściełany zmywalny**.  Krzesło stacjonarne o wygodnym, profilowanym oparciu. Krzesło wykonane na bardzo mocnym stelażu metalowym, chromowanym. Krzesło posiadające zintegrowane, miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie, tapicerowane tkaniną (oflum) 100% poliester, o ścieralności minimum 160 000 cykli  Krzesło wyposażone w wygodne podłokietniki przechodzące w nogi wykonane ze sklejki giętej, polakierowanej (wybarwionej) na kolor buk naturalny,  Krzesło o wymiarach: wysokość całkowita minimum 860mm, maksimum 880mm, szerokość 600mm, głębokość minimum 560mm, maksimum 580mm, wysokość siedziska od podłogi min. 460mm, wysokość podłokietnika 170mm. Tolerancja wymiarów +/-20mm  Gwarancja min 24 mc | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | **Krzesła wyściełane z podłokietnikami z podstawką.**  Krzesło konferencyjne na metalowej ramie z miękkim tapicerowanym siedziskiem i oparciem, wyposażone w składany pulpit do pisania wykonany ze sklejki bukowej lakierowanej.  Nogi i wsporniki oparcia wykonane są ze stalowej rury owalnej 30 x15 x1,3 mm, poprzeczki ramy wykonane z rury stalowej fi 18x1.5mm.Tolerancja wymiarów +/-5%  Siedzisko: szkielet ze sklejki bukowej 4 warstw. gr. 4.6 mm oklejony formatka gąbki o gr. 30 mm. Osłona siedziska wykonana z tworzywa sztucznego. Oparcie: szkielet ze sklejki 4 warstw. gr min 4.6 mm oklejony formatka gąbki o min gr. 25 mm. Osłona oparcia wykonana z tworzywa sztucznego Tapicerka skóropodobna min. 300.000 cykli Martindale  Podstawowe wymiary:  . Całkowita wysokość :820 mm  · Wysokość siedziska: 470mm  · Szerokość siedziska: 475 mm  · Głębokość siedziska: 415 mm  Tolerancja wymiarów +/-20mm  Atest wytrzymałościowy: PN-EN16139 lub równoważny  Możliwość składowania w stosie max. 10 szt.  Gwarancja min 24 mc | Szt. | 46 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | **Fotele kokony stojące.**  Fotel ogrodowy kokon wykonanie: technorattan szary, poduszki szare.  Głębokość fotela 70 cm  Szerokość zewnętrzna 91 cm  Szerokość wewnętrzna 83 cm  Wysokość kokona wewnętrzna 100 cm  Tolerancja wymiarów +/-15mm  Materiał: pleciony technoratan  Kolor stojaka: Szary  Kolor poduszek: Szary  Ilość miejsc 1  Kosz jest opleciony technoratanem na stalowej konstrukcji  Profilowana, solidna, rama wykonana ze stali  Stelaż malowany proszkowo  Duża okrągła podstawa zapewnia maksymalną stabilność  Obciążenie maksymalne 180 kg  Gwarancja min 24 mc | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem** | | | | |  |  |  |  |  |

\* Wykonawca jest zobowiązany do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie nazw producentów wyrobów i ich nazw handlowych lub numerów katalogowych.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ………………………… *(miejscowość)*, dnia ………… 2023 r. |  | …………………………………………………… |
|  |  | *pieczątka i podpis osoby/ób umocowanej/ych*  *do reprezentowania Wykonawcy* |