**Zadanie nr 2 WYKONANIE ROLL-UP, ŚCIANEK, BANERÓW**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp./JW | opis | Ilość |
| **1.**  **3.BRT** | **Baner**  -Wysokość 1m (-/+5 cm);  - długość 8-10 m;  - materiał PCV;  - zadruk odporny na promieniowanie UV  -oczkowany w odstępach nie większych niż 45- 50 cm;  - boki banera zgrzewane;  - gramatura min. 420g/m2;  - materiał odporny na warunki atmosferyczne;      Wzór według projektu Zamawiającego (przesłany po ogłoszeniu Wykonawcy).  **Poniżej zdjęcie poglądowe**  C:\Users\mnowak503\Desktop\DSC_0613.JPG | **1** |
| **2.**  **CSZWIICH** | **roll up**  - wymiary: 100 cm X 200 cm (+/- 10cm)  - gruby  i mocny profil wykonany z aluminium  - wysokiej jakości wydruk na materiale stoplight  - podwójne rozkładane nóżki wykonane z aluminium.  - zadruk jednostronny odporny na promieniowanie UV.  - listwa Express CLIP  - kaseta aluminiowa wyposażonej w system rolujący  - pokrowiec transportowy,  - wysięgnik.  **Zdjęcie poglądowe**  https://cyfrus.pl/media/image/07/51/a7036e59d613d192a01f1f78217c.jpeg  Wzór według projektu Zamawiającego (przesłany po ogłoszeniu Wykonawcy). | **6** |
| **3**  **CSZWIICH** | **ścianki 200 X 200 cm**  - wymiary 200 cm X 200 cm (+/- 10 cm)  - gruby  i mocny profil wykonany z aluminium  - wysokiej jakości wydruk na materiale stoplight  - podwójne rozkładane nóżki wykonane z aluminium.  - zadruk jednostronny odporny na promieniowanie UV.  - listwa Express CLIP  - kaseta aluminiowa wyposażonej w system rolujący  - pokrowiec transportowy.  - wysięgnik.  Wzór według projektu Zamawiającego (przesłany po ogłoszeniu Wykonawcy). | **3** |
| **4**  **1. Psap** | **Winder – maszt przenośny wraz z flagą**  Wymiary: 80 cm x 310 cm (+/- 5 cm)  W zestawie:  Pokrowiec wraz z zamkiem na zestaw rurek,  Wkrętak stalowy z rotatorem PCV o wym. Nie mniejszym niż 40 cm.  Podstawa stalowa lakierowana z rotatorem PCV o wym. nie mniejszym niż 49 cm x 49 cm.  **Zdjęcia poglądowe poniżej**  **C:\Users\mnowak503\Desktop\POLIGRAFIA\1.psap\winder 1psap2022.jpg**    Wzór według projektu Zamawiającego (przesłany po ogłoszeniu Wykonawcy | **4** |
| **3.**  **OSPG** | **Baner**  - wymiary 200 cm x 300 cm. (+/- 2 cm)  - nadruk odporny na warunki atmosferyczne,  - gramatura fronlit 520 g/m2 (+/- 20 g) - powlekany  Wykończenie:  - zgrzew,  - oczka metalowe co 50 cm.(+/- 1 cm.)  **Poniżej logo OSPG**  C:\Users\mnowak503\Desktop\POLIGRAFIA 2021\OSPG\Logo OSPG 2021.png  **Zdjęcie poglądowe**  C:\Users\mnowak503\Desktop\projekt baneru.jpg  Przed rozpoczęciem realizacji zamówienia Wykonawca przedstawi wizualizację do akceptacji Zamawiającemu | **1** |