**Zestaw asekuracyjny do prac głębokościowych**

Skład zestawu :

* Szelki bezpieczeństwa ze zintegrowanym dodatkowym pasem ratunkowym przednim i tylnym punktem zaczepowym rozmiar M-XL lub XXL
* Urządzenie samohamowne zintegrowane z wyciągarką i linką o dł. 20m mocowane do nogi statywu za pomocą adaptera
* Lina stalowa galwanizowana
* Zaczep dwupunktowy z trzema zatrzaskami
* Worek transportowy o wymiarach 80x40x40cm , pojemność 81L
* Statyw bezpieczeństwa z adapterem do mocowania urządzenia samohamownego
* Bloczek
* Worek transportowy na statyw
* Płotek zabezpieczający
* Worek transportowy na dodatkowy asortyment, pojemność około 60l

Ilość zabezpieczanych osób : 1

Obciążenie minimum, [kg] : 140

Średnica robocza okręgu [mm] : od 1400

Wszystkie elementy powinny posiadać odpowiednie certyfikaty oraz spełniać wymagania norm bezpieczeństwa :

* PN-EN 360 Urządzenia samohamowne (zatrzaśnik na linie ze wskaźnikiem uderzenia)
* EN 1496 Urządzenia samohamowne z wyciągarką ratowniczo - robocza
* PN-EN 362 Łączniki
* PN-EN 795 Urządzenia kotwiczące
* PN-EN 1497 Szelki ratownicze
* EN 361/ EN 1497 Szelki bezpieczeństwa z 2 punktami zaczepowymi z dodatkowym pasem ratunkowym
* PN-EN 1496 Sprzęt ratowniczy - Ratownicze urządzenia podnoszące
* EN: 360/ EN 1496: System zabezpieczający przed upadkiem – automatycznym zatrzymaniem