Szczecin, dnia 27 sierpnia 2024 r.

15.WOG.SZP.2712.119.2024

***SPRAWOZDANIE Z WIZJI LOKALNEJ PRZEPROWADZONEJ W DNIU 26.08.2024***

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości przeprowadzenia negocjacji pn. „Remont dachów budynków nr 58 i 59, zlokalizowanych na terenie kompleksu wojskowego   
w Choszcznie”.

Nr referencyjny postępowania: **30-ZP-RB-08-24/119**

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (w zakresie opisu przedmiotu zamówienia). Pytania dotyczą zarówno remontu dachu budynku nr 58 i 59.

Pytania

1. Czy drewno konstrukcyjne musi być klasy K27?
2. Jaki ma być układ warstw papy nawierzchniowej poziomo czy pionowo do okapu?
3. Czy demontujemy wszystkie gwoździe i łączniki z deskowania dachu od wewnątrz pozostałe po montażu ocieplenia?
4. Czy wymieniamy podpory drewniane pod podparciem wiązarów na słupach żelbetowych?
5. Czy instalacja odgromowa na dachu ma być wykonana w całości jako naciągowa?
6. Proszę podać wysokość od posadzki do dołu wiązarów.

Odpowiedzi na pytania:

1. Tak drewno klasy k27 lub wyżej
2. Układ warstw papy nawierzchniowej równolegle do okapu.
3. Tak,/ demontujemy wszystkie łącznik zgodnie z zapisami z przedmiaru załączonego do SWZ
4. Należy zapewnić stabilne podparcie wiązarów i ceowników wzmacniających na słupach żelbetonowych. W przypadku stwierdzenia zmurszałych podwalin drewnianych po podstęplowaniu należy je wymienić na nowe.
5. Instalację odgromową na dachu w całości wykonać jako naprężaną
6. Wysokość od posadzki do spodu pasa dolnego wiązara wynosi 4,20 m

Powyższe odpowiedzi są wiążące dla Wykonawców.