**Przedmiar robót:**

**ŁAZIENKA Obmiar:**

- demontaż ościeżnicy stalowej szt. 1

- poszerzenie otworu drzwiowego o 10 cm. 0,06 m3

- montaż drzwi wewnętrznych łazienkowych z ościeżnicą, 1 kpl.

- warstwy wyrównawcze pod posadzki gr. do 10 cm. 3,67 m2

- izolacje przeciwwilgociowe, 3,67 m2

- posadzka z kamieni sztucznych 3,67 m2

- licowanie ścian płytkami na kleju 13,60 m2

- przetarcie tynków ścian i sufitu, 8,10 m2

- szpachlowanie dwukrotne ścian i sufitu 11,77 m2

- gruntowanie tynków ścian i sufitów 11,77 m2

- malowanie tynków gipsowych dwukrotne farbą emulsyjną, 11,77 m2

- montaż grzejnika aluminiowego (5 żeberek) z termostatem 1 szt.

- montaż umywalki z baterią i szafką wraz z włączeniem do instalacji, 1 kpl.

- montaż ustępu z płuczką typu „Kompakt” z włączeniem do instalacji, 1 kpl.

- montaż kabiny prysznicowej wraz z brodzikiem, 1 kpl.

- wypusty instalacji elektrycznej dla kontaktów , wraz z montażem

gniazd wtyczkowych i opraw oświetleniowych, 1+1+1

**POKÓJ 1 Obmiar:**

- demontaż parapetów wewnętrznych, 1 szt.

- montaż parapetów wewnętrznych PCV szer. 50 cm. 1 szt.

- izolacje cieplne ścian zewnętrznych z wełny skalnej gr. 10 24,90 m2

- izolacje cieplne sufitów z wełny skalnej gr 20 cm. 15,90 m2

- okładziny ścian z płyt g-k. na rusztach 49,80 m2

- okładziny sufitów z płyt g-k na rusztach 15,90 m2

- dwukrotne szpachlowanie ścian, 49,80 m2

- dwukrotne szpachlowanie sufitu 15,90 m2

- gruntowanie ścian i sufitu 65,70 m2

- malowanie tynków gipsowych ścian wewnętrznych 49,80 m2

- malowanie tynków gipsowych sufitu 15,90 m2

- posadzka z płytek z kamieni sztucznych 15,90 m2

- cokolik z kamieni sztucznych 15,60 m

- montaż grzejnika aluminiowego z termostatem 15 żeberek

- wypusty instalacji elektrycznej dla kontaktów ,

gniazd wtyczkowych i opraw oświetleniowych, 1+ 3+8 szt.

**POKÓJ 2 Obmiar:**

- demontaż parapetów wewnętrznych, 1 szt.

- montaż parapetów wewnętrznych PCV szer. 50 cm. 1 szt.

- izolacje cieplne ścian zewnętrznych z wełny skalnej gr. 10 30,60 m2

- izolacje cieplne sufitów z wełny skalnej gr 20 cm. 26,00 m2

- okładziny ścian z płyt g-k. na rusztach 58,00 m2

- okładziny sufitów z płyt g-k na rusztach 26,00 m2

- dwukrotne szpachlowanie ścian, 58,00 m2

- dwukrotne szpachlowanie sufitu 26,00 m2

- gruntowanie ścian i sufitu 84,00 m2

- malowanie tynków gipsowych ścian wewnętrznych 58,00 m2

- malowanie tynków gipsowych sufitu 26,00 m2

- posadzka z płytek z kamieni sztucznych 26,00 m2

- cokolik z kamieni sztucznych 17,00 m

- montaż grzejnika aluminiowego z termostatem 25 żeberek

- wypusty instalacji elektrycznej dla kontaktów ,

gniazd wtyczkowych i opraw oświetleniowych, 1+ 4+10 szt.

**KORYTARZ Obmiar:**

- demontaż ościeżnicy drzwiowej 1 szt.

- montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą 1 szt.

- przetarcie istniejących tynków ścian 39,10 m2

- izolacje cieplne ściany zewnętrznej z wełny gr. 10 cm. 11,50 m2

- izolacje cieplne sufitów z wełny skalnej gr 20 cm. 12,30 m2

- okładziny sufitów z płyt g-k na rusztach 12,30 m2

- okładziny ścian z płyt g-k. na rusztach 11,50 m2

- dwukrotne szpachlowanie sufitu 12,30 m2

- dwukrotne szpachlowanie ścian, 11,50 m2

- gruntowanie tynków wewn. ścian i sufitów 62,90 m2

- malowanie tynków gipsowych ścian wewnętrznych 50,60 m2

- malowanie tynków gipsowych sufitu 12,30 m2

- posadzka z płytek z kamieni sztucznych 12,30 m2

- cokolik z kamieni sztucznych 14,40 m

- montaż grzejnika aluminiowego z termostatem 12 żeberek

- wypusty instalacji elektrycznej dla kontaktów ,

i opraw oświetleniowych, 1+ 4 szt.

**SCHODY Obmiar:**

- posadzka z płytek z kamieni sztucznych ( SPOCZNIK) 1,50 m2

- cokolik z kamieni sztucznych 1,50 m

- okładziny schodów ( 21 stopni o wym. 115x28 x20 cm) 11,60 m2

- cokolik z kamieni sztucznych 21,00 m m

- tor jezdny podwójny mocowany do ściany dla platformy schodowej 7 m.

( platforma schodowa inwestora)