Załącznik nr 1B do SWZ

Opis dodatkowy

Prace będą wykonywane w trakcie normalnej działalności obiektu, dlatego przewidziane jest jej etapowanie wg załączonego do SWZ harmonogramu.

Do wykonawcy, oprócz robót budowlanych należy wynoszenie i ponowne wnoszenie wyposażenia pomieszczeń.

Opis – doszczegółowienie – wybranych materiałów:

1. Wykładzina PVC typu Tarkett lub równoważna przeznaczona do intensywnego natężenia ruchu. Kolorystyka jednakowa dla wszystkich pokoi na I piętrze oraz jednakowa na II piętrze- kolor w uzgodnieniu z zamawiającym. Układania- klejenie wykładziny etapowo wg harmonogramu prac.
2. Skrzydła drzwiowe z pokoi na korytarz pełne z klamkami i zamkami, do łazienek przeszklone( łazienkowe) z klamkami i zamkami. Wzór i kolorystyka do uzgodnienia z zamawiającym.
3. Hydranty z zaworami winny spełniać normy PN-EN 671-1 oraz przepisy zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz.U. z 2010r. nr 109 poz. 719). Hydranty: skrzynka wbudowana podtynkowa 3 szt. , zewnętrzna 1 szt.

Hydranty winny posiadać:

- wąż półsztywny o nominalnej średnicy 25mm i długości 20m,

-prądownice hydrantową typ PWh-25,

- zawór odcinający hydrantowy 25,

- zwijadło węża ( w kolorze czerwonym) wykonane z blachy, wychylne o 180o ,

- zamek patentowy z zapasowym kluczem umieszczonym na drzwiczkach metalowej skrzynki ( za szybką),

-zawory odcinające hydrantów wewnętrznych musza być umieszczone na wysokości 1,35-+ 0,1 m od poziomu podłogi,

-minimalne ciśnienie na zaworze odcinającym hydrant wewnętrzny ma być mniejsze niż 0,2 MPa.

Po wykonaniu należy dokonać pomiarów sprawności hydrantów.

1. Umywalki łazienkowe 50-60cm na wspornikach.
2. Płytki do łazienek: Scienne rozmiar min. 30x60 cm, podłogowe rozmiar min. 40x40 cm.