Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

**Zakup i dostawa używanego podnośnika przegubowego.**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa używanego podnośnika przegubowego Genie Z45/25 RT o następujących danych technicznych:

**PARAMETRY**

- Rok produkcji min. 2008.

- Liczba mth – maksymalnie 4000

**Dane techniczne**

**Genie Z-45/25 RT**  
– 15.86 m – wysokość robocza  
– 7.52 m – wysięg boczny  
– 7.14 m – prześwit przy poziomym wysięgu bocznym  
– 227 kg – udźwig platformy

**Wyposażenie**  
– Stalowa platforma o szerokości 1.83 m z wejściem po obu stronach i uchylanymi bramkami  
– Platforma samopoziomująca  
– Platforma obracana hydraulicznie -90°/+90° w modelu Z45/25,– Chłodnica oleju hydraulicznego  
– Przycisk kierunku jazdy obsługiwany za pomocą kciuka  
– Zabezpieczenie przed omyłkową jazdą w przeciwnym kierunku  
– Konstrukcja ramion umożliwiająca zachowanie odległości od ściany poruszając się platformą w pionie  
– Proporcjonalne sterowanie za pomocą joysticka  
– Obrót kopuły 355° – niekontynuowany  
– Czujnik poziomu wychylenia z sygnałem dźwiękowym  
– System zabezpieczający operatora przed zgnieceniem  
– Brak zarzucania tyłem pojazdu  
– System kontroli trakcji  
– Dwie prędkości jazdy  
– Aktywna oś oscylacyjna  
– Linia 230V doprowadzona do platformy (niezabezpieczona)  
– Klakson  
– Światło ostrzegawcze tzw. Kogut  
– Alarm ruchów i jazdy  
– Licznik motogodzin  
– Certyfikowany system wagi w platformie maszyny

**Zasilanie**  
– Awaryjne zasilanie – 12 V DC  
– Duetz Diesel silnik – 35,8 kW (48 hp)  
– Nagrzewnica powietrza dolotowego  
– Silnik wysuwany z podstawy maszyny na obrotowej platformie

**Napęd**  
– 4 x 4

**Koła**  
– Terenowe, wypełnione pianą

**Pozostałe informacje:**

1. Termin realizacji zamówienia: do 30 dni od daty zamówienia
2. Termin ważności oferty: 30 dni
3. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu leżą po stronie wykonawcy.
4. Zrealizowanie przez Wykonawcę dostawy i rozładunku przedmiotu zamówienia, technicznie sprawnego, gotowego do pracy. Adres dostawy: 97-400 Bełchatów, ul. Przemysłowa 14 w godzinach od poniedziałku do piątku od 7:30 do 14:30.
5. Wykonanie przez Wykonawcę uruchomienia i przeprowadzenia testów sprawności.
6. Dostarczenia instrukcji obsługi w języku polskim dla podnośnika.
7. Aktualną decyzję dopuszczający podnośnik do eksploatacji wydaną przez Urząd Dozoru Technicznego - Księgę rewizyjną UDT.
8. Wykonawca udziela min. 3 miesiące gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia.
9. Płatność – przelew, terminem płatności 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
10. Zamówienie odbywa się wyłącznie za pomocą platformy zakupowej na stronie <https://platformazakupowa.pl/pn/eko-region>
11. W przypadku dostarczenia podestu niezgodnego z opisem, zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu na koszt wykonawcy.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku niedotrzymania terminu realizacji zamówienia.
13. Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy.