**ZAPYTANIE OFERTOWE**

2. Wojskowy Oddział Gospodarczy we Wrocławiu, Sekcja Obsługi Infrastruktury Jastrzębie zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym:

***„Wykonanie usług związanej z serwisowaniem i konserwacją stacji uzdatniania wody na terenie kompleksu wojskowego w Jastrzębiu k/Namysłowa”***

1. Zamawiający: 2. Wojskowy Oddział Gospodarczy we Wrocławiu, ul. Obornicka 100-102. Uzgodnienia i szczegóły zamówienia w jego imieniu realizuje Kierownik Sekcji Obsługi Infrastruktury Jastrzębie p. Sebastian Matyjaszczuk.
2. Dane kontaktowe: poprzez e-mail s.matyjaszczuk@ron.mil.pl, tel. 261 662 285, kom. 512 904 214.
3. Zakres prac serwisowo-konserwacyjnych obejmuje:
* *SUW budynek 242 (warsztat):*

Zestaw pompowy WILO COR-2 Helix 604 VE 604IVR-WNS 2863812/17W34 – 1 szt.

Filtr wstępny Europafilter RS 2 – 1 szt.

Filtr odżelaziająco-odmanganiający ERF Greendsand 28/24 Structural C-2469-A3 440Liter – 2 szt.

Zmiękczacz wody dwukolumnowy BWT-1044-P9 48Litrów – 1 szt.

Zmiękczacz wody Viessmann AQUAHOME 20-N – 1 szt.

Zbiornik soli 300l – 1 szt.

Zbiornik nadmanganianu potasu 300l – 2 szt.

* *SUW budynek nr 3:*

Filtr wstępny Epurion A50-2 – 1 szt.

Zmiękczacz jonowymienny Epurotech 51/113 DE 17x58 – 2 szt.

Dozownik Inhibitora Grundfos DDE Espedos GCW60-20 – 1 szt.

Zawór regulacji twardości wody Epuromix DN32-3,5 – 1 szt.

Centrala sterująca Epuro – 1 szt.

Zbiornik soli 500l – 1 szt.

* *SUW budynek nr 115*:

Filtr wstępny Epurion A50-2 – 1 szt.

Zmiękczacz jonowymienny Epurotech 51/113 DE 17x58 – 2 szt.

Dozownik Inhibitora Grundfos DDE Espedos GCW60-20 – 1 szt.

Zawór regulacji twardości wody Epuromix DN32-3,5 – 1 szt.

Centrala sterująca Epuro – 1 szt.

Zbiornik soli 500l – 1 szt.

Zmiękczacz wody Viessmann AQUAHOME 20-N – 1 szt.

* *SUW budynek nr 165:*

Zmiękczacz wody Viessmann AQUAHOME 20-N – 1 szt.

* *SUW budynek nr 242 (kotłownia):*

Filtr wstępny Epurion A50-2 – 1 szt.

Zmiękczacz jonowymienny Epurotech 51/113 DE 17x58 – 2 szt.

Dozownik Inhibitora Grundfos DDE Espedos GCW60-20 – 1 szt.

Zawór regulacji twardości wody Epuromix DN32-3,5 – 1 szt.

Centrala sterująca Epuro – 1 szt.

Zbiornik soli 500l – 1 szt.

1. W przypadku podjęcia decyzji o możliwości realizacji usługi prosimy o jej wycenę i wypełnienie formularza ofertowego oraz ich umieszczenie w postaci jednego pliku „pdf” na **platformie zakupowej**.

Załączniki:

* Formularz ofertowy 1 egz. na 1 str.
* Klauzula informacyjna 1 egz. na 1 str.
* Opis przedmiotu zamówienia 1 egz. na 3 str.
* Wzór umowy 1 egz. na 13 str.