[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.28
nan=Świetlica Kurów Wielki  zagospodarowanie terenu - przedmiar
pe=2
op=1
opn=2	0	2	1	1	0	1	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	3	2	2	1	5	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
je=2794.77	m2 	2794,77
na=Koszty zakupu	Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=			

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR      ROBÓT     BUDOWLANYCH
nfn=PRACOWNIA PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO 'ARCHITRAW
afn=mgr inż. arch. Magdalena Żylińska10  ul. Wrzosowa 100, 59-300 Lubin10 
nb=Świetlica Witanowice  zagospodarowanie terenu 
ab=Świetlica wiejska w Kurowie Wielkim   dz.nr.132/2 pow polkowicki obręb 0001 Dalków
ni=Gmina Gaworzyce
ai=ul. Dworcowa 95 , 59-180 Gaworzyce 
br=zagospodarowanie terenu
nk=mgr inz Magdalena Żylińska
npn=mgr inż. Magdalena  Żylińska10 
dt=09. 2022
kln=1310CPV 45111300-1  R O B O T Y  rozbiórkowe.091310CPV 45212212-5  S T A N    Z E R O W Y.091310CPV 45111200-0  Roboty ziemne.  091310CPV 45262210-6  Ławy i płyty fundamentowe pod niecki stalowe.091310CPV 43324100-1  Niecki basenu i brodzików z wyposażeniem. 091310CPV 45223500-1  Konstrukcja żelbetowa niecki + hydroizolacja + glazura.09091310CPV 45223500-1  Konstrukcja żelbetowa trybuny + balustrada.09091310CPV 44112400-2  Dach z drewna + pokrycie + obudowa z poliwęglanu.09091310CPV 45400000-1  S T A N   W Y K O Ń C Z E N I O W Y.091310CPV 45321000-3  Hydroizolacja.091310CPV 45410000-4  Tynki, okładziny i malowanie.091310CPV 45431200-9  Posadzki. 091310CPV 45421152-4  Ściany i śćianki działowe.091310CPV 44220000-8  Stolarka drzwiowa.091310CPV 45443000-4  ELEWACJA.091310CPV 44211000-2  E L E M E N T Y   ZEWNĘTRZNE.091310CPV 45262210-6  Fundamenty pod zjeżdżalnię + zjeżdżalnia wodna ANAKONDA.091310CPV 44611500-1  Zbiorniki wyrównawcze i sprężony.091310
cpv=45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
cpv=45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
cpv=45500000-2	Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=23	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu	Kz
wa=6.1	1	0	PLN
op=1	0
nm=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=68	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=11	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[GRUPY WARIANTÓW]
grn=2	Kod wg CPV	0	0	-1
wan=

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=beton B 15	0
id=2370604	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=54.08

[RMS ZEST 4]
ty=R
na=betoniarze gr.II	0
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 5]
ty=R
na=blacharze gr.II	0
id=022	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 7]
ty=R
na=brukarze gr.II	0
id=032	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=cement portlandzki "35"	0
id=1700399	1
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
il=1.67

[RMS ZEST 12]
ty=R
na=cieśle gr.I	0
id=041	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 13]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 14]
ty=R
na=cieśle gr.III	0
id=043	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 17]
ty=R
na=dekarze gr.II	0
id=052	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=deski igl. obrz. 25 mm kl. III	0
id=2600699	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=2.08

[RMS ZEST 103]
ty=S
na=koparko-spycharka 0.15 m3	0
id=11111	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=13.77

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=kostka brukowa 6 cm, kolorowa	0
id=2222110	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
il=89.85

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=kostka brukowa 8 cm, kolorowa	0
id=2222130	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
il=165.02

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=krawędziaki iglaste kl.II	0
id=2600999	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=0.06

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=krawężniki wtopione betonowe 12x25 cm	0
id=2223011	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=4.08

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=krawężniki wystające betonowe 15x30 cm	0
id=	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=48.96

[RMS ZEST 38]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 41]
ty=R
na=montażyści gr.II	0
id=612	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 42]
ty=R
na=montażyści gr.III	0
id=613	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 43]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=242	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 44]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 45]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 46]
ty=R
na=monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.II	0
id=322	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 47]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II	0
id=222	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 48]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III	0
id=223	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 49]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.IV	0
id=224	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 50]
ty=R
na=murarze gr.II	0
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 51]
ty=R
na=murarze gr.III	0
id=343	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 107]
ty=M
na=nasiona traw	0
id=3970500	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.62

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=obrzeża betonowe 6x30 cm	0
id=2220802	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=142.8

[RMS ZEST 57]
ty=R
na=ogrodnicy gr.I	0
id=761	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 58]
ty=R
na=ogrodnicy gr.II	0
id=762	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 59]
ty=R
na=operatorzy gr.II	0
id=362	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=piasek	0
id=1601899	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=62.18

[RMS ZEST 64]
ty=S
na=piła do cięcia kostki	0
id=75200	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=6.22

[RMS ZEST 65]
ty=R
na=posadzkarze-płytkarze gr.II	0
id=383	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 66]
ty=R
na=posadzkarze gr.II	0
id=382	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 67]
ty=R
na=posadzkarze gr.III	0
id=383	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 68]
ty=R
na=posadzkarze gr.IV	0
id=384	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 70]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=1037.07

[RMS ZEST 71]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	0
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 72]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 73]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 74]
ty=R
na=robotnicy budowlani gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 75]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 76]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 77]
ty=S
na=równiarka samojezdna 74 kW	0
id=11612	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.43

[RMS ZEST 79]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=34.33

[RMS ZEST 81]
ty=R
na=spawacze gr.II	0
id=402	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 82]
ty=S
na=spycharka gąsienicowa 55 kW	0
id=11333	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=1.31

[RMS ZEST 104]
ty=S
na=spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)	0
id=11333	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=5.23

[RMS ZEST 83]
ty=S
na=spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)	0
id=11334	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.4

[RMS ZEST 84]
ty=R
na=stolarze gr.II	0
id=412	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 89]
ty=M
na=tłuczeń kamienny 25/40 mm niesortowany	0
id=1600614	1
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
il=51.23

[RMS ZEST 91]
ty=R
na=tynkarze gr.II	0
id=462	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 92]
ty=R
na=tynkarze gr.III	0
id=463	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 93]
ty=S
na=walec samojezdny wibracyjny 7.5 t	0
id=12313	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=2.45

[RMS ZEST 94]
ty=S
na=walec statyczny samojezdny 10 t	0
id=12113	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=6.89

[RMS ZEST 95]
ty=S
na=wibrator powierzchniowy	0
id=45100	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=32.33

[RMS ZEST 97]
ty=M
na=woda	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=37.68

[RMS ZEST 106]
ty=M
na=zajęcie pasa jezdni	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 98]
ty=R
na=zbrojarze gr.II	0
id=482	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 101]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Roboty przygotowawcze
wa=0
kn=0	0	0
id=1954
nu=1
wn=			

[ELEMENT 2]
na=Roboty rozbiórkowe.
wa=0
kn=0	0	0
id=1957
nu=1.1
wn=			

[POZYCJA]
id=1958
pd=WACETOB wyd.I 1997 errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0119-01	2-01	0119-01		1
na=Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.30 cm za pomocą spycharek
uw=#
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=161
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=161	1	161					

[RMS 70]
nz=0.0053	0	0.0053
np=1
wa=0
wb=0
il=0.85

[RMS 83]
nz=0.0025	0	0.0025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[POZYCJA]
id=2089
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0211-01	2-01	0211-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=161
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=161	1	161					

[RMS 70]
nz=0.0402	0	0.0402
np=1
wa=0
wb=0
il=6.47

[RMS 103]
nz=0.0855	0	0.0855
np=1
wa=0
wb=0
il=13.77

[RMS 104]
nz=0.0325	0	0.0325
np=1
wa=0
wb=0
il=5.23

[RMS 79]
nz=0.2132	0	0.2132
np=1
wa=0
wb=0
il=34.33

[ELEMENT 2]
na=Chodniki 
wa=0
kn=0	0	0
id=1964
nu=1.2
wn=			

[POZYCJA]
id=1965
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-04	2-31	0103-04		1
na=Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I-IV.
uw=#
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=87.66
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=87.66	1	87,66					

[RMS 70]
nz=0.0028	0	0.0028
np=1
wa=0
wb=0
il=0.25

[RMS 97]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.44

[RMS 93]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[POZYCJA]
id=1966
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0401-06	2-31	0401-06		1
na=Rowki pod obrzeża o wym. 30x40 cm w gruncie kat. III-IV.
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=145
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=145	1	145					

[RMS 70]
nz=0.4461	0	0.4461
np=1
wa=0
wb=0
il=64.68

[POZYCJA]
id=1967
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0113-01	2-31	0113-01		1
na=Podbudowa pod kostkę brukową - piasek stabilizowany cementem.
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=87.66
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
krn=0.5

[PRZEDMIAR]
wo=87.66	1	#p3 <chodnik remontowany>					

[RMS 70]
nz=0.8246	0	0.8246 
np=1
wa=0
wb=0
il=36.14

[RMS 10]
nz=0.01	0	0.010 
np=1
wa=0
wb=0
il=0.44

[RMS 32]
nz=0.0005	0	0.0005 
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 62]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.63

[RMS 97]
nz=0.024	0	0.024 
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 101]
nz=0.5	0	0.5 
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1968
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0407-05	2-31	0407-05		1
na=Obrzeża betonowe o wym. 6x30 cm na podsypce cem.-piaskowej z wyprawieniem spoin zaprawą cementową.
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=140
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=140	1	140	    *				

[RMS 70]
nz=0.2771	0	0.2771
np=1
wa=0
wb=0
il=38.79

[RMS 55]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=142.8

[RMS 62]
nz=0.0055	0	0.0055
np=1
wa=0
wb=0
il=0.77

[RMS 10]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[RMS 97]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 101]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1969
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0511-01	2-31	0511-01		1
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=87.66
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=87.66	1	#p3 <chodnik remontowany>	     *				

[RMS 70]
nz=1.0891	0	1.0891
np=1
wa=0
wb=0
il=95.47

[RMS 29]
nz=1.025	0	1.025
np=1
wa=0
wb=0
il=89.85

[RMS 62]
nz=0.0763	0	0.0763
np=1
wa=0
wb=0
il=6.69

[RMS 97]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0
il=1.84

[RMS 101]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 95]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=11.4

[RMS 64]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0
il=2.19

[ELEMENT 1]
na=  Wykonanie  parkingu.i zjazdu 
wa=0
kn=0	0	0
id=1980
nu=2
wn=			

[ELEMENT 2]
na=Miejsca parkingowe i dojazd
wa=0
kn=0	0	0
id=1987
nu=2.1
wn=			

[POZYCJA]
id=1988
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-01	2-31	0101-01		1
na=Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości parkingu i chodników w gruncie kat. I-IV głęb. 20 cm.
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=161
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=161	1	161					

[RMS 70]
nz=0.0376	0	0.0376 
np=1
wa=0
wb=0
il=6.05

[RMS 82]
nz=0.0035	0	0.0035 
np=1
wa=0
wb=0
il=0.56

[RMS 93]
nz=0.0086	0	0.0086 
np=1
wa=0
wb=0
il=1.38

[POZYCJA]
id=1989
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-02	2-31	0101-02		1
na=Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości parkingu w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głęb.
uw=??
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=52
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
krn=2.6

[PRZEDMIAR]
wo=52	1	52	parking				

[RMS 70]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[RMS 82]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[POZYCJA]
id=1991
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-04	2-31	0103-04		1
na=Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I-IV.
uw=??
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=161
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=161	1	161					

[RMS 70]
nz=0.0028	0	0.0028
np=1
wa=0
wb=0
il=0.45

[RMS 97]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.81

[RMS 93]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.69

[RMS 82]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0
il=0.63

[POZYCJA]
id=1993
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0104-05	2-31	0104-05		1
na=Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer. drogi - grub. warstwy po zag. 10 cm - piasek.
uw=??
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=161
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=161	1	161					

[RMS 70]
nz=0.0826	0	0.0826
np=1
wa=0
wb=0
il=13.3

[RMS 62]
nz=0.123	0	0.123
np=1
wa=0
wb=0
il=19.8

[RMS 97]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.81

[RMS 101]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 94]
nz=0.0041	0	0.0041
np=1
wa=0
wb=0
il=0.66

[POZYCJA]
id=1994
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-05	2-31	0114-05		1
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grub. po zagęszczeniu 15 cm.
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=161
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=161	1	161					

[RMS 70]
nz=0.0333	0	0.0333
np=1
wa=0
wb=0
il=5.36

[RMS 89]
nz=0.3182	0	0.3182
np=1
wa=0
wb=0
il=51.23

[RMS 97]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=2.42

[RMS 101]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 77]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.43

[RMS 94]
nz=0.0387	0	0.0387
np=1
wa=0
wb=0
il=6.23

[POZYCJA]
id=1998
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0113-01	2-31	0113-01		1
na=Podbudowa pod kostkę brukową - piasek stabilizowany cementem.
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=161
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
krn=0.5

[PRZEDMIAR]
wo=161	1	#p10 <parking+chodnik nowy>					

[RMS 70]
nz=0.8246	0	0.8246 
np=1
wa=0
wb=0
il=66.38

[RMS 10]
nz=0.01	0	0.010 
np=1
wa=0
wb=0
il=0.81

[RMS 32]
nz=0.0005	0	0.0005 
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 62]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=4.83

[RMS 97]
nz=0.024	0	0.024 
np=1
wa=0
wb=0
il=1.93

[RMS 101]
nz=0.5	0	0.5 
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1999
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0401-06	2-31	0401-06		1
na=Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat. III-IV.
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=52
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=52	1	52					

[RMS 70]
nz=0.4461	0	0.4461
np=1
wa=0
wb=0
il=23.2

[POZYCJA]
id=2000
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-04	2-31	0402-04		1
na=Ława pod krawężniki - betonowa z oporem - beton B 15.
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=52
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=52	1	52					

[RMS 70]
nz=9.02	0	9.02
np=1
wa=0
wb=0
il=469.04

[RMS 18]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 62]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=14.04

[RMS 97]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=24.44

[RMS 101]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3]
nz=1.04	0	1.04
np=0
wa=0
wb=0
il=54.08

[POZYCJA]
id=2001
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-05	2-31	0402-05		1
na=Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o prom. do 40 m.
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=3
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[RMS 70]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=1.08

[POZYCJA]
id=2002
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0403-03	2-31	0403-03		1
na=Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.-piaskowej.
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=48
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=48	1	48					

[RMS 70]
nz=0.429	0	0.429 
np=1
wa=0
wb=0
il=20.59

[RMS 34]
nz=1.02	0	1.02 
np=1
wa=0
wb=0
il=48.96

[RMS 62]
nz=0.0127	0	0.0127 
np=1
wa=0
wb=0
il=0.61

[RMS 10]
nz=0.0039	0	0.0039 
np=1
wa=0
wb=0
il=0.19

[RMS 97]
nz=0.0042	0	0.0042 
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 101]
nz=0.5	0	0.5 
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2003
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0403-05	2-31	0403-05		1
na=Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.-piaskowej.
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=4
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 70]
nz=0.3255	0	0.3255
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3

[RMS 33]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=4.08

[RMS 62]
nz=0.0111	0	0.0111
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 10]
nz=0.0032	0	0.0032
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 97]
nz=0.0041	0	0.0041
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 101]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2004
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0403-07	2-31	0403-07		1
na=Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o prom. do 10 m.
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=3
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3	       ~				

[RMS 70]
nz=0.357	0	0.357 
np=1
wa=0
wb=0
il=1.07

[POZYCJA]
id=2006
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0511-04	2-31	0511-04		1
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=161
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=161	1	161					

[RMS 70]
nz=1.1423	0	1.1423
np=1
wa=0
wb=0
il=183.91

[RMS 30]
nz=1.025	0	1.025
np=1
wa=0
wb=0
il=165.02

[RMS 62]
nz=0.0793	0	0.0793
np=1
wa=0
wb=0
il=12.77

[RMS 97]
nz=0.022	0	0.022
np=1
wa=0
wb=0
il=3.54

[RMS 101]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 95]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=20.93

[RMS 64]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0
il=4.03

[POZYCJA]
id=2091
pd=		Wycena indywidualna		Wycena indywidualna		0
na=Zajęcie pasa jezdni
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=1
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 106]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=2092
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0510-03	2-01	0510-03		1
mpn=1211
na=Odtworzenie trawników - analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=52
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=52	1	52					

[RMS 70]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6

[RMS 107]
nz=0.012	0	0.012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.62

