[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.28
nan=Świetlica wiejska  w Kurowie Wielkim   instalacja wodociągowa i kanalizacyjna wew  przedmiar 
pe=1
op=1
opn=2	0	2	1	1	0	1	8	0	7.9	1	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	1
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR      ROBÓT     BUDOWLANYCH
nfn=Pracownia Projektowania Budowlanego ARCHITRAW Mgr inż. Magdalena  Żylińska
afn=59-300 Lubin , ul. Piłsudskiego 42
nb=Świetlica wiejska w Kurowie Wielkim instalalacje sanitarne
ab=Świetlica wiejska w Kurowie Wiielkim dz.nr.132/2 pow polkowicki obręb 0001Dalków
ni=Gmina Gaworzyce 
ai=ul. Dworcowa 95 , 59-180 Gaworzyce
br=Instalacyjna  (intalacje sanitarne ) wewnętrzne
nk=mgr inz Romuald Żyliński 
dt=09/2022
cpv=45000000-7	Roboty budowlane
cpv=45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach
cpv=45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=23	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=bateria umywalkowa stojąca mosiężna standardowa śr.15 mm	0
id=5711200	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	340
kz=4	-1	PLN	1	
il=3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5711200
wcn=0	0

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=bateria umywalkowa stojąca mosiężna standardowa śr.15 mm  - dla niepełnosprawnych	0
id=5711200	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	357
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5711200
wcn=0	0

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=bateria zlewozmywakowa stojąca mosiężna standardowa śr.15 mm	0
id=5711200	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	265
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5711200
wcn=0	0

[RMS ZEST 306]
ty=M
na=czyszczak kanalizacyjny z PCW o śr.110 mm	0
id=5613600	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	49.19
kz=4	-1	PLN	1	
il=3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5613602
wcn=0	0

[RMS ZEST 92]
ty=M
na=dwuzłączki przejściowe mosiężne 15x1/2"	0
id=6460901	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.9516
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6080199
wcn=0	0

[RMS ZEST 311]
ty=M
na=grzejniki stalowe płytowe typ C lub V z zestawem wsporników montażowych dł. 1000-1400 mm	0
id=6012599	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=6
wcn=0	0

[RMS ZEST 310]
ty=M
na=grzejniki stalowe płytowe typ C lub V z zestawem wsporników montażowych dł. 400-800 mm	0
id=6012499	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=7
wcn=0	0

[RMS ZEST 95]
ty=M
na=korki mosiężne do rur nr kat. 3290 1/2"	0
id=5101112	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.3172
wcn=0	0

[RMS ZEST 302]
ty=M
na=kształtki ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewnętrznej 40 mm	0
id=5611999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.295
wcn=0	0

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm	0
id=5613999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=22.52
wcn=0	0

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 160 mm	0
id=5613999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.01
wcn=0	0

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm	0
id=5613999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=19.64
wcn=0	0

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 75 mm	0
id=5613999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.02
wcn=0	0

[RMS ZEST 90]
ty=M
na=kształtki kielichowe miedziane 15 mm	0
id=6401201	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.3306
wcn=0	0

[RMS ZEST 244]
ty=M
na=kształtki miedziane o śr. nominalnej 15 mm	0
id=5309999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=30
wcn=0	0

[RMS ZEST 195]
ty=M
na=kształtki miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm	0
id=5309999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=100.536
wcn=0	0

[RMS ZEST 230]
ty=M
na=kształtki miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm	0
id=5309999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=32.589
wcn=0	0

[RMS ZEST 179]
ty=M
na=kształtki miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm	0
id=5309999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.6
wcn=0	0

[RMS ZEST 227]
ty=M
na=kształtki miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm	0
id=5309999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.773
wcn=0	0

[RMS ZEST 245]
ty=M
na=kształtki mosiężne o śr. nominalnej 15 mm	0
id=5319999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=10
wcn=0	0

[RMS ZEST 91]
ty=M
na=kształtki przejściowe mosiężne 15x1/2"	0
id=6460702	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.9516
wcn=0	0

[RMS ZEST 305]
ty=M
na=łączniki redukcyjne o śr. nominalnej 20 mm	0
id=6341899	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
wcn=0	0

[RMS ZEST 192]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm	0
id=5119999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=15
wcn=0	0

[RMS ZEST 200]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 308]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 211]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III	0
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=odpowietrzniki automatyczne z zaworami odcinającymi	0
id=2150003	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=4
wcn=0	0

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=pochwyty dla niepełnosprawnych	0
id=6327799	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 312]
ty=M
na=Pompa ciepła  do 16kW z akcesoriami	0
id=5932032	1
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=postumenty porcelanowe do umywalek	0
id=6320700	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=3
wcn=0	0

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=342.2722
wcn=0	0

[RMS ZEST 281]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 314]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 201]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 309]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=rozdzielacze zasilające i powrotne do c.o.	0
id=2150002	3
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
wcn=0	0

[RMS ZEST 194]
ty=M
na=rury miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm	0
id=5300999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=147.264
wcn=0	0

[RMS ZEST 229]
ty=M
na=rury miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm	0
id=5300999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=47.736
wcn=0	0

[RMS ZEST 178]
ty=M
na=rury miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm	0
id=5300999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.4
wcn=0	0

[RMS ZEST 226]
ty=M
na=rury miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm	0
id=5300999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=15.347
wcn=0	0

[RMS ZEST 89]
ty=M
na=rury miedziane stan twardy R 290 15x1 mm	0
id=6450102	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.172
wcn=0	0

[RMS ZEST 232]
ty=M
na=rury miedziane śr.15 mm	0
id=5300999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
wcn=0	0

[RMS ZEST 301]
ty=M
na=rury PCV ciśnieniowe bezkielichowe o śr. zewnętrznej 40 mm	0
id=5600399	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.67
wcn=0	0

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110 mm	0
id=5601199	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=17.67
wcn=0	0

[RMS ZEST 335]
ty=M
na=rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110 mm'	0
id=5601199	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.36
wcn=0	0

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 160 mm	0
id=5601199	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=16.554
wcn=0	0

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm	0
id=5601199	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=11.96
wcn=0	0

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 75 mm	0
id=5601199	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.98
wcn=0	0

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=rury PCV przepustowe o śr. 110 mm	0
id=5601499	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.28
wcn=0	0

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=rury PCV przepustowe o śr. 50 mm	0
id=5601499	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.61
wcn=0	0

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=rury PCV przepustowe o śr. 75 mm	0
id=5601499	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.24
wcn=0	0

[RMS ZEST 236]
ty=M
na=rury wywiewne o śr. 160 mm	0
id=6328700	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=3
wcn=0	0

[RMS ZEST 82]
ty=S
na=samochód dostawczy do 0,9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	110
il=2.333
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39511
wcn=0	0

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=sedesy typu kompakt	0
id=6328112	2
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
wcn=0	0

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=syfony umywalkowe mosiężne ze spustem	0
id=5717000	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=4
wcn=0	0

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=szafki do rozdzielaczy c.o."rura w rurze"-podtynkowe lub natynkowe	0
id=2150001	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
wcn=0	0

[RMS ZEST 6]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	115
il=3.7945
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39000
wcn=0	0

[RMS ZEST 193]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr. nominalnej 15 mm	0
id=6601999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	5.66
kz=4	-1	PLN	1	
il=3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6601902
wcn=0	0

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm	0
id=6602099	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	7.88
kz=4	-1	PLN	1	
il=18.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6602011
wcn=0	0

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm	0
id=6602099	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	5.34
kz=4	-1	PLN	1	
il=16.5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6602006
wcn=0	0

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 75 mm	0
id=6602099	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	6.44
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6602008
wcn=0	0

[RMS ZEST 341]
ty=M
na=uchwyty do sedesów dla niepełnosprawnych	0
id=6328112	2
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 196]
ty=M
na=uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 15 mm	0
id=6609999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	4.88
kz=4	-1	PLN	1	
il=126.024
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6601525
wcn=0	0

[RMS ZEST 231]
ty=M
na=uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 18 mm	0
id=6609999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	3.54
kz=4	-1	PLN	1	
il=33.966
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6601526
wcn=0	0

[RMS ZEST 180]
ty=M
na=uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 22 mm	0
id=6609999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	5.45
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6601528
wcn=0	0

[RMS ZEST 228]
ty=M
na=uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 28 mm	0
id=6609999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	4.55
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.22
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6601531
wcn=0	0

[RMS ZEST 246]
ty=M
na=uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 28 mm'	0
id=6609999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	7.6
kz=4	-1	PLN	1	
il=13.634
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6601531
wcn=0	0

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=umywalki porcelanowe	0
id=6320299	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=3
wcn=0	0

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=umywalki porcelanowe - dla niepełnosprawnych	0
id=6320299	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt	0
id=6327799	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 340]
ty=M
na=urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt'	0
id=6327799	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
wcn=0	0

[RMS ZEST 303]
ty=M
na=wodomierze skrzydełkowe o śr. nominalnej 20 mm	0
id=6305099	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 307]
ty=M
na=wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	0
id=6328402	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=3
wcn=0	0

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=wsporniki do umywalek	0
id=6328600	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	37
kz=4	-1	PLN	1	
il=3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6328600
wcn=0	0

[RMS ZEST 339]
ty=M
na=wsporniki do umywalek dla niepełnosprawnych	0
id=6328600	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	137
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6328600
wcn=0	0

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=zawory kulowe gwintowane	0
id=5101499	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	54.55
kz=4	-1	PLN	1	
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701499
wcn=0	0

[RMS ZEST 93]
ty=M
na=zawory kulowe przelotowe mosiężne do wody do 100 st.C 15 mm	0
id=5702801	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.3172
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701402
wcn=0	0

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm	0
id=5701002	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	39.7
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5730099
wcn=0	0

[RMS ZEST 239]
ty=M
na=zawory wodne przelotowe proste o śr. nominalnej 15 mm	0
id=5701999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	39.36
kz=4	-1	PLN	1	
il=8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701099
wcn=0	0

[RMS ZEST 237]
ty=M
na=zawory wodne przelotowe proste o śr. nominalnej 20 mm	0
id=5701999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	44.59
kz=4	-1	PLN	1	
il=8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701099
wcn=0	0

[RMS ZEST 304]
ty=M
na=zawory zaporowe grzybkowe żeliwne z kielichami gwintowanymi o śr. nominalnej 20 mm	0
id=5830200	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	53.65
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5830299
wcn=0	0

[RMS ZEST 94]
ty=M
na=zawory zwrotne przelotowe mosiężne do wody do 100 st.C. 15 mm	0
id=5730001	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.3172
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5703099
wcn=0	0

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm	0
id=5703800	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	33.6
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5703099
wcn=0	0

[RMS ZEST 334]
ty=M
na=zlewozmywaki ze stali nierdzewnej 1-komorowe z ociekaczem	0
id=6321699	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	498
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6321699
wcn=0	0

[RMS ZEST 240]
ty=M
na=złączki mosiężne o śr. nominalnej 15 mm	0
id=5315999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=16
wcn=0	0

[RMS ZEST 238]
ty=M
na=złączki mosiężne o śr. nominalnej 20 mm	0
id=5315999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=16
wcn=0	0

[RMS ZEST 233]
ty=M
na=złączki mosiężne śr.15 mm	0
id=5319999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.6
wcn=0	0

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=złączki z polietylenu	0
id=5629999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=4
wcn=0	0

[RMS ZEST 5]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1
cpv=45330000-9
wn=		

[POZYCJA]
id=2
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0339-01	4-01	0339-01		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=59.4
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=59.4	1	#p4+#p10+#p11					

[RMS 1]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0
il=66.528

[POZYCJA]
id=3
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0104-04	2-15	0104-04		1
mpn=1211
na=Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 40 mm łączone metodą klejenia, w wykopie
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=8.5
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8.5	1	8,5					

[RMS 1]
nz=0.251	0	0.251
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1335

[RMS 301]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=8.67

[RMS 302]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=2.295

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0021	0	0.0021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0178

[POZYCJA]
id=7
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0114-06	2-15	0114-06		1
mpn=_1211
na=Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=7.9
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7.9	1	7,9					

[RMS 1]
nz=0.547	0	0.547
np=1
wa=0
wb=0
il=4.3213

[RMS 226]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=8.137

[RMS 227]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0
il=4.503

[RMS 246]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0
il=3.634

[RMS 5]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0711

[POZYCJA]
id=4
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0114-04	2-15	0114-04		1
mpn=_1211
na=Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=45.9
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=45.9	1	7,9+19+8+11					

[RMS 1]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=20.655

[RMS 229]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=47.736

[RMS 230]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0
il=32.589

[RMS 231]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=33.966

[RMS 5]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2065

[POZYCJA]
id=13
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0126-04	2-15	0126-04		1
mpn=121,0:1,0911
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=53.8	0	łączna długość rurociągu
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=53.8	1	#p3+#p4					

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1
wo=1
jm=prób.	000
oon=ilość prób szczelności

[RMS 1]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=4.304

[RMS 232]
nz=0.037175	0		2	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 33]
nz=0.003717	0		2	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 34]
nz=0.003717	0		2	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 233]
nz=0.011152	0		2	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.000186	0		2	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=8
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0203-04	2-15	0203-04		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=17.8
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=17.8	1	8,5+9,3					

[RMS 1]
nz=0.313	0	0.313
np=1
wa=0
wb=0
il=5.5714

[RMS 18]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0
il=16.554

[RMS 19]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=8.01

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.356

[POZYCJA]
id=9
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0203-03	2-15	0203-03		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=3.5
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.5	1	3,5					

[RMS 1]
nz=0.253	0	0.253
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8855

[RMS 335]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0
il=3.36

[RMS 21]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0
il=1.82

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0099	0	0.0099
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0347

[POZYCJA]
id=521
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0203-02	2-15	0203-02		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=2
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=0.213	0	0.213
np=1
wa=0
wb=0
il=0.426

[RMS 24]
nz=0.99	0	0.99
np=1
wa=0
wb=0
il=1.98

[RMS 25]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0
il=1.08

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0052	0	0.0052
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0104

[POZYCJA]
id=532
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-03	2-15	0208-03		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=19
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	15,5+3,5					

[RMS 1]
nz=0.267	0	0.267
np=1
wa=0
wb=0
il=5.073

[RMS 20]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0
il=17.67

[RMS 21]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=11.4

[RMS 22]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=2.28

[RMS 23]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=15.2

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0172	0	0.0172
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3268

[POZYCJA]
id=11
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-02	2-15	0208-02		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=2
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=0.228	0	0.228
np=1
wa=0
wb=0
il=0.456

[RMS 24]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 25]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.94

[RMS 26]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[RMS 27]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.018

[POZYCJA]
id=12
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-01	2-15	0208-01		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=11.5
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11.5	1	11,5					

[RMS 1]
nz=0.177	0	0.177
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0355

[RMS 28]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=11.96

[RMS 29]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=4.14

[RMS 30]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=1.61

[RMS 31]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=11.5

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0056	0	0.0056
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0644

[POZYCJA]
id=30
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0212-06	2-15	0212-06		1
mpn=1211
na=Rury wywiewne uszczelnione sznurem i zaprawą cementową o śr. 160 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[RMS 1]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=0
wb=0
il=1.44

[RMS 236]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.15

[POZYCJA]
id=17
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0133-02	2-15	0133-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur miedzianych o śr. nominalnej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	4+4					

[RMS 1]
nz=0.504	0	0.504
np=1
wa=0
wb=0
il=4.032

[RMS 237]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 238]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=18
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0133-01	2-15	0133-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur miedzianych o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[RMS 1]
nz=0.434	0	0.434
np=1
wa=0
wb=0
il=3.472

[RMS 239]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 240]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.024

[POZYCJA]
id=20
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0140-02	2-15	0140-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.91	0	0.91
np=1
wa=0
wb=0
il=0.91

[RMS 303]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 304]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 305]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=22
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-02	2-15	0137-02		1
mpn=1211
na=Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[RMS 1]
nz=0.957	0	0.957
np=1
wa=0
wb=0
il=2.871

[RMS 47]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.027

[POZYCJA]
id=24
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-02	2-15	0137-02		1
mpn=1211
na=Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm - dla niepełnosprawnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.957	0	0.957
np=1
wa=0
wb=0
il=0.957

[RMS 49]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.009

[POZYCJA]
id=23
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-02	2-15	0137-02		1
mpn=1211
na=Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.957	0	0.957
np=1
wa=0
wb=0
il=0.957

[RMS 48]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.009

[POZYCJA]
id=25
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0117-01	2-15	0117-01		1
mpn=_1211
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	2*(#p17+#p18+#p16)					

[RMS 1]
nz=0.483	0	0.483
np=1
wa=0
wb=0
il=4.83

[RMS 244]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=30

[RMS 245]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 246]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 5]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=27
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0115-07	2-15	0115-07		1
mpn=_1211
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[RMS 1]
nz=0.803	0	0.803
np=1
wa=0
wb=0
il=2.409

[RMS 192]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=15

[RMS 193]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.012

[POZYCJA]
id=28
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-03	2-15	0211-03		1
mpn=_1211
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=3
jm=podej.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	#p20					

[RMS 1]
nz=1.27	0	1.27
np=1
wa=0
wb=0
il=3.81

[RMS 21]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0
il=9.3

[RMS 23]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.054

[POZYCJA]
id=29
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-01	2-15	0211-01		1
mpn=_1211
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=5
jm=podej.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	#p16+#p17+#p18					

[RMS 1]
nz=0.561	0	0.561
np=1
wa=0
wb=0
il=2.805

[RMS 29]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0
il=15.5

[RMS 31]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=31
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0222-02	2-15	0222-02		1
mpn=1211
na=Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[RMS 1]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0
il=1.14

[RMS 306]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=587
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0218-01	2-15	0218-01		1
mpn=1211
na=Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[RMS 1]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0
il=1.56

[RMS 307]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=836
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0229-05	2-15	0229-05		1
mpn=121,0:1,0911
na=Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0
il=1.26

[RMS 334]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1
nan=1

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[POZYCJA]
id=33
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0230-02	2-15	0230-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	#p16					

[RMS 1]
nz=1.95	0	1.95
np=1
wa=0
wb=0
il=5.85

[RMS 56]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 57]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 58]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[POZYCJA]
id=34
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0230-02	2-15	0230-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - dla niepełnosprawnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=1.95	0	1.95
np=1
wa=0
wb=0
il=1.95

[RMS 59]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 339]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 58]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[POZYCJA]
id=35
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0230-05	2-15	0230-05		1
mpn=1211
na=Postument porcelanowy do umywalek
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	#p26					

[RMS 1]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=0
wb=0
il=1.44

[RMS 60]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[POZYCJA]
id=36
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0233-03	2-15	0233-03		1
mpn=1211
na=Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	#p21-#p30					

[RMS 1]
nz=3.64	0	3.64
np=1
wa=0
wb=0
il=7.28

[RMS 340]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 62]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[POZYCJA]
id=37
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0233-03	2-15	0233-03		1
mpn=1211
na=Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"  - dla niepełnosprawnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=3.64	0	3.64
np=1
wa=0
wb=0
il=3.64

[RMS 61]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 341]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[POZYCJA]
id=38
pd=						1
mpn=1211
na=Pochwyty dla niepełnosprawnych
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=3.64	0	3.64
np=1
wa=0
wb=0
il=3.64

[RMS 64]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA OGRZEWANIA
wa=0
kn=0	0	0
id=39
nu=2
cpv=45331100-7
wn=		

[POZYCJA]
id=40
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0405-03	2-15	0405-03		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=141.6
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=141.6	1	12+7,6+10,6+8+17+26+9,4*4+2,8*6+6					

[RMS 1]
nz=0.626	0	0.626
np=1
wa=0
wb=0
il=88.6416

[RMS 194]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=147.264

[RMS 195]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0
il=100.536

[RMS 196]
nz=0.89	0	0.89
np=1
wa=0
wb=0
il=126.024

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0038	0	0.0038
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5381

[POZYCJA]
id=41
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0405-05	2-15	0405-05		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=10
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[RMS 1]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0
il=7.2

[RMS 178]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4

[RMS 179]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0
il=6.6

[RMS 180]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=5.6

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0052	0	0.0052
np=1
wa=0
wb=0
il=0.052

[POZYCJA]
id=1304
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0405-06	2-15	0405-06		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=7
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	3,5*2					

[RMS 1]
nz=0.803	0	0.803
np=1
wa=0
wb=0
il=5.621

[RMS 226]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=7.21

[RMS 227]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0
il=4.27

[RMS 228]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0
il=3.22

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0091	0	0.0091
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0637

[POZYCJA]
id=42
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0410-02	2-15	0410-02		1
mpn=1211
na=Szafki z rozdzielaczami typu SWP-2, SWN-2 do instalacji c.o. o ilości obwodów 5-7
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=3.4	0	3.4
np=1
wa=0
wb=0
il=3.4

[RMS 71]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 72]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 73]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 74]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 75]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[POZYCJA]
id=604
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0410-03	2-15	0410-03		1
mpn=1211
na=Szafki z rozdzielaczami typu SWP-3, SWN-3 do instalacji c.o. o ilości obwodów 8-10
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=3.6	0	3.6
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6

[RMS 71]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 72]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 73]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 74]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 75]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=0.13

[POZYCJA]
id=104
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0209-02	0-35	0209-02		1
mpn=_1211
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dł. 400-800 mm, montaż grzejników na ścianie
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7					

[RMS 1]
nz=1.48	0	1.48
np=1
wa=0
wb=0
il=10.36

[RMS 310]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 82]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.84

[POZYCJA]
id=1320
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0209-05	0-35	0209-05		1
mpn=_1211
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dł. 1000-1400 mm, montaż grzejników na ścianie
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[RMS 1]
nz=1.56	0	1.56
np=1
wa=0
wb=0
il=9.36

[RMS 311]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 82]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.72

[POZYCJA]
id=51
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0231-03	0-35	0231-03		1
mpn=1211
na=Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=158.6
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=158.6	1	#p32+#p33+#p34					

[RMS 1]
nz=0.028	0	0.028
np=1
wa=0
wb=0
il=4.4408

[RMS 89]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=3.172

[RMS 90]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3306

[RMS 91]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9516

[RMS 92]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9516

[RMS 93]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3172

[RMS 94]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3172

[RMS 95]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3172

[RMS 82]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0159

[POZYCJA]
id=52
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0231-04	0-35	0231-04		1
mpn=_1211
na=Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=158.6
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=158.6	1	#p32+#p33+#p34					

[RMS 1]
nz=0.046	0	0.046
np=1
wa=0
wb=0
il=7.2956

[RMS 82]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0159

[POZYCJA]
id=53
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0231-05	0-35	0231-05		1
mpn=1211
na=Próba na gorąco instalacji z dokonaniem regulacji
op=0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=13
jm=szt.grz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	#p37+#p38					

[RMS 1]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0
il=4.641

[RMS 82]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0013

[POZYCJA]
id=54
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0224-07	0-35	0224-07		1
mpn=_1211
na=Montaż  pompy ciepła + uruchomienie
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=29.07	0	29.07
np=1
wa=0
wb=0
il=29.07

[RMS 312]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 82]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=0.74

