[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.28
nan=WIZ + Oświetlenie zewnętrzne  Kurów Wielki przedmiar
pe=1
op=1
opn=2	0	2	1	1	0	1	8	1	6.1	0	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	0	0	0	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Koszty zakupu	Zysk
wn=		

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR      ROBÓT     BUDOWLANYCH
nfn=Pracownia Projektowania Budowlanego ARCHITRAW Mgr inż. Magdalena  Żylińska
afn=59-300 Lubin , ul. Piłsudskiego 42
nb=Świetlica w Kurowie Wielkim  wiz + ośw terenu
ab=Świetlica wiejska w Kurowie Wielkim dz.nr.132/2 pow.polkowicki obręb 0001 Dalków
ni=Gmina Gaworzyce
ai=ul. Dworcowa 95 , 59-180 Gaworzyce
br=Elektryczna
nk=mgr inż.Romuald Żyliński
dt=09/2022

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65.3	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu	Kz
wa=6.1	1	0	PLN
op=1	0
nm=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=11.2	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II	0
id=1560416	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
il=54.6

[RMS ZEST 103]
ty=M
na=fundament FBw-80 Europoles	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
il=11

[RMS ZEST 122]
ty=M
na=kabel 5x2,5	0
id=	3
jm=1m/m	000
ce=0
cw=0	PLN
il=65

[RMS ZEST 100]
ty=M
na=kabel YKY 5x16	0
id=	3
jm=1m/m	000
ce=0
cw=0	PLN
il=65

[RMS ZEST 101]
ty=M
na=opaski kablowe	0
id=	3
jm=1	000
ce=0
cw=0	PLN
il=130

[RMS ZEST 119]
ty=M
na=oprawa MITRA LED 30W 2750lm	0
id=7360199	2
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN
il=21

[RMS ZEST 116]
ty=M
na=przewód ydy 3x1,5	0
id=7910599	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=11.44

[RMS ZEST 113]
ty=S
na=przyczepa dłużycowa do 4.5 t	0
id=39651	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=1.2

[RMS ZEST 4]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=197.3381

[RMS ZEST 104]
ty=M
na=rozdzielnica Roś	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 118]
ty=S
na=samochód dostawczy	0
id=39510	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.12

[RMS ZEST 112]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=1.35

[RMS ZEST 114]
ty=M
na=słupy oświetleniowy SKPF 3,0/130/60 RAL 7042 kompozytowy do montażu na fundmencie 4111-03-7042	0
id=8112199	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 111]
ty=S
na=żuraw samochodowy 4 t	0
id=31112	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=1.35

[RMS ZEST 6]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na= wiz + oświetlenie zewnętrzne 
wa=0
kn=0	0	0
id=650
nu=1
wn=		

[POZYCJA]
id=673
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0701-0201	2-01	0701-0201		1
mpn=1211
na=Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=138
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=138	1	138					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 4]
nz=0.5852	0	0.5852
np=1
wa=0
wb=0
il=77.1235

[POZYCJA]
id=674
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0103-02	5-10	0103-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=65
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=65	1	65					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 4]
nz=0.0676	0	0.0676
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1963

[RMS 31]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=27.3

[RMS 100]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=65

[RMS 101]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=65

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=726
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0103-02	5-10	0103-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=65
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=65	1	65					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 4]
nz=0.0676	0	0.0676
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1963

[RMS 31]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=27.3

[RMS 122]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=65

[RMS 101]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=65

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=677
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0704-0102	2-01	0704-0102		1
mpn=1211
na=Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. I-II
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=130
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=130	1	130					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 4]
nz=0.2376	0	0.2376
np=1
wa=0
wb=0
il=29.498

[POZYCJA]
id=728
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0707-01	2-01	0707-01		1
mpn=1211
na=Wykopy ręczne o głębok.do 1.5 m w gruncie kat. I-II wraz z zasypaniem dla słupow elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napiecia fundament FBw-80 Europoles
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=11
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 4]
nz=1.9052	0	1.9052
np=1
wa=0
wb=0
il=20.0141

[RMS 103]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=11

[POZYCJA]
id=729
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0707-01	2-01	0707-01		1
mpn=1211
na=Wykopy ręczne o głębok.do 1.5 m w gruncie kat. I-II wraz z zasypaniem dla Roś
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 4]
nz=1.9052	0	1.9052
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8195

[RMS 104]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=730
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0708-01	5-10	0708-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat.I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 4]
nz=4.33	0	4.33
np=1
wa=0
wb=0
il=12.4055

[RMS 114]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 111]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=1.35

[RMS 112]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=1.35

[RMS 113]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2

[POZYCJA]
id=731
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 1004-03	5-10	1004-03		1
mpn=1211
na=Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=11
jm=m-1 przew	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 4]
nz=0.032	0	0.032
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3362

[RMS 116]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=11.44

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=732
pd=WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 1008-02	5-10	1008-02		1
mpn=1211
na=Mocowanie uchwytami projektorów o ciężarze do 12.5 kg przy użyciu drabiny oprawa parkowa MITRA LED BASIC 2750 lm 4000 K IP 66
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[RMS 4]
nz=1.7	0	1.7
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1

[RMS 119]
nz=7	0	7
np=1
wa=0
wb=0
il=21

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 118]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[POZYCJA]
id=725
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0804-04	5-08	0804-04		1
mpn=1211
na=Montaz kabla 5x16 pod zaciski lub bolce;( analogia)
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=8
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[RMS 4]
nz=0.0336	0	0.0336
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2688

[POZYCJA]
id=717
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1202-02	4-03	1202-02		1
mpn=_1211
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=11
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11					

[RMS 4]
nz=1.76	0	1.76
np=1
wa=0
wb=0
il=19.36

[POZYCJA]
id=718
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1203-03	4-03	1203-03		1
mpn=_1211
na=Badanie linii kablowej nn o ilości żył 5
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=11
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11					

[RMS 4]
nz=1.98	0	1.98
np=1
wa=0
wb=0
il=21.78

[POZYCJA]
id=719
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1205-01	4-03	1205-01		1
mpn=_1211
na=Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=1
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 4]
nz=1.24	0	1.24
np=1
wa=0
wb=0
il=1.24

