[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.28
nan=Przyłącza w wody i kanalizacji Kurów Wielki- przedmiar 
pe=1
op=1
opn=2	0	2	1	1	0	1	8	0	6.1	0	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	0	0	0	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=P R Z E D M I A R     ROBÓT     BUDOWLANYCH
nfn=Pracownia Projektowania Budowlanego ARCHITRAW Mgr inż. Magdalena  Żylińska
afn=59-300 Lubin , ul. Piłsudskiego 42
nb=Śietlica wiejska w  Kurowie Wielkim  dz.nr 132/2 pow.polkowicki obręb 0001 Dalków
ni=Gmina Gaworzyce 
ai=ul. Dworcowa 95 , 59-180 Gaworzyce
br=sanitarna zewnętrzna 
nk=mgr inż.Romuald Żyliński
dt=09/2022
cpv=45000000-7	Roboty budowlane
cpv=45500000-2	Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej
cpv=45220000-5	Roboty inżynieryjne i budowlane
cpv=45230000-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65.3	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=11.2	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 143]
ty=M
na=bale iglaste obrzynane nasycane kl.III	0
id=2640003	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	
il=0.149
wcn=0	0

[RMS ZEST 124]
ty=M
na=dodatkowe łączniki REKA	0
id=5663999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.4

[RMS ZEST 144]
ty=M
na=drewno na stemple budowlane okrągłe śr.6-20cm iglaste dług. 8.9m	0
id=2640900	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	
il=0.128
wcn=0	0

[RMS ZEST 162]
ty=M
na=folia aluminiowa zwykła - szczeliwo o gr.0.01-0.02 mm	0
id=6830100	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	
il=0.196
wcn=0	0

[RMS ZEST 176]
ty=M
na=hydrant żeliwny nadziemny z bocznym wylewem o śr. 80 mm	0
id=5880099	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 145]
ty=M
na=klamry ciesielskie 10x250mm	0
id=1341200	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	
il=31
wcn=0	0

[RMS ZEST 163]
ty=S
na=koparka gąsienicowa 0.4 m3	0
id=11162	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.7155

[RMS ZEST 150]
ty=M
na=korki żeliwne o śr.nom. do 100 mm	0
id=5310499	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	
il=0.2
wcn=0	0

[RMS ZEST 142]
ty=M
na=krawędziaki iglaste obrzynane nasycone kl.III o dług. 5.1-6.3 m	0
id=2641614	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	
il=0.246
wcn=0	0

[RMS ZEST 157]
ty=M
na=króćce przejściowe bose ZPZ o śr.zewn. 160 mm	0
id=5321699	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	
il=2.4
wcn=0	0

[RMS ZEST 158]
ty=M
na=króćce przejściowe z kielichami ZKZ o śr.zewn. 160 mm	0
id=5321899	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	
il=4.14
wcn=0	0

[RMS ZEST 148]
ty=M
na=króćce żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe przejściowe do rur ciśnieniowych PE o śr.nom. do 100 mm	0
id=5319999	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	
il=0.2
wcn=0	0

[RMS ZEST 139]
ty=M
na=króćce żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe przejściowe o średnica zewnętrzna rurociągu 63 mm	0
id=5319999	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.1

[RMS ZEST 156]
ty=M
na=łuki z PCW jednokielichowe na ciśnienie robocze 10 kG/cm2 160 mm	0
id=5644203	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	
il=0.26
wcn=0	0

[RMS ZEST 131]
ty=M
na=nasuwki na rury PVC (PE) ciśnieniowe typu NW-W o śr.50-90 mm	0
id=5610599	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 133]
ty=M
na=obudowy żeliwne do zasuw o śr.50-90 mm	0
id=5891099	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 179]
ty=M
na=obudowy żeliwne do zasuw o śr.80 mm	0
id=5891099	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 153]
ty=M
na=podchloryn sodu	0
id=1413201	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.5

[RMS ZEST 171]
ty=M
na=pokrywy nastudzienne żelbetowe	0
id=5470899	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 128]
ty=S
na=prościarka do rur PE	0
id=71270	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.85

[RMS ZEST 4]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=158.999

[RMS ZEST 123]
ty=M
na=rury kanalizacyjne typu AMIANTIT z łącznikami	0
id=5606999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=20.4

[RMS ZEST 165]
ty=M
na=rury kanalizacyjne, jednokielichowe o śr. 63	0
id=5601199	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=16.12

[RMS ZEST 130]
ty=M
na=rury PCV ciśnieniowe bezkielichowe	0
id=5600399	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.5

[RMS ZEST 155]
ty=M
na=rury PCW kielichowe ciśnieniowe na ciśnienie robocze 10 kG/cm2 160 mm	0
id=5630553	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=21.4

[RMS ZEST 147]
ty=M
na=rury stalowe ocynkowane gwintowane śr.50mm	0
id=5063800	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	
il=3
wcn=0	0

[RMS ZEST 136]
ty=M
na=rury z PE niskociśnieniowego 10 kG/cm2 65 mm	0
id=5631105	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1.07

[RMS ZEST 126]
ty=M
na=rury z polietylenu PE, PEHD o śr.zewnętrznej 63 mm	0
id=5603999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=20.4

[RMS ZEST 135]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=1.83

[RMS ZEST 164]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=2.55

[RMS ZEST 125]
ty=S
na=samochód skrzyniowy	0
id=39500	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0.224
wcn=0	0

[RMS ZEST 127]
ty=S
na=samochód skrzyniowy	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.284

[RMS ZEST 173]
ty=S
na=samochód skrzyniowy 5 t	0
id=39531	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=1.28

[RMS ZEST 112]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=4.51

[RMS ZEST 180]
ty=M
na=skrzynki uliczne do hydrantów	0
id=5891199	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 134]
ty=M
na=skrzynki żeliwne do zasuw o śr.50-90 mm	0
id=5891199	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 181]
ty=M
na=skrzynki żeliwne do zasuw o śr.80 mm	0
id=5891199	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 161]
ty=M
na=sznur konopny smołowany	0
id=6831801	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	
il=0.104
wcn=0	0

[RMS ZEST 160]
ty=M
na=sznur konopny surowy	0
id=6831800	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	
il=0.076
wcn=0	0

[RMS ZEST 169]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.12

[RMS ZEST 132]
ty=M
na=uszczelki gumowe do rur ciśnieniowych kielichowych PVC (PE) o śr.50-90 mm	0
id=5615099	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=5

[RMS ZEST 183]
ty=M
na=uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr. 80 mm	0
id=6815999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	
il=5
wcn=0	0

[RMS ZEST 149]
ty=M
na=uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr.nom. do 100 mm	0
id=6832099	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	
il=2
wcn=0	0

[RMS ZEST 159]
ty=M
na=uszczelki pierścieniowe gumowe do rur ciśnieniowych PCW2 160 mm	0
id=6810505	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	
il=3.6
wcn=0	0

[RMS ZEST 172]
ty=M
na=właz kanałowy typu ciężkiego	0
id=6330199	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 146]
ty=M
na=woda z rurociągu	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	
il=10.8
wcn=0	0

[RMS ZEST 129]
ty=M
na=zasuwa typu "E" kielichowa z uszczelkami gumowymi z gładkim i wolnym przelotem (PE) o śr.50-90 mm	0
id=5819999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 178]
ty=M
na=zasuwa żeliwna klinowa owalna kołnierzowa o śr. 80 mm	0
id=5819999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 151]
ty=M
na=zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem spustowym o śr.nom. do 100 mm	0
id=5701099	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	
il=0.4
wcn=0	0

[RMS ZEST 152]
ty=M
na=zawory zwrotne grzybkowe żeliwne kołnierzowe P nom 1.6 MPa z kompletem śrub o śr.nom. do 100 mm	0
id=5821699	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	
il=0.2
wcn=0	0

[RMS ZEST 154]
ty=M
na=zawory zwrotne grzybkowe żeliwne kołnierzowe P nom 1.6 MPa z kompletem śrub o śr.nom. do 150 mm	0
id=5821699	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	
il=0.1
wcn=0	0

[RMS ZEST 175]
ty=M
na=zbiornik 9,5m3	0
id=5470500	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 177]
ty=M
na=zwężka żeliwna o śr. 80 mm	0
id=5242399	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 174]
ty=S
na=żuraw samochodowy	0
id=31199	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=2.56

[RMS ZEST 6]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Kanalizacja  zewnętrzna
wa=0
kn=0	0	0
id=650
nu=1
wn=	

[POZYCJA]
id=735
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0310-01	2-01	0310-01		1
mpn=_1211
na=Wykopy liniowe i szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. I-II; głębokość do 1.5 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=45
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45					

[RMS 4]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0
il=54

[POZYCJA]
id=736
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2003	KNR	9-18 0201-04	9-18	0201-04		1
mpn=1211
na=Kanały z rur kanalizacyjnych typu PCV  160
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=20
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20					

[RMS 4]
nz=0.3296	0	0.3296
np=1
wa=0
wb=0
il=6.592

[RMS 123]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=20.4

[RMS 124]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 6]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 125]
nz=0.0112	0	0.0112
np=1
wa=0
wb=0
il=0.224

[POZYCJA]
id=744
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	4 0205-04	4	0205-04		1
mpn=1211
na=Rurociągi z PCW o śr. 110 mm łączone metodą wciskową
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=20
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20					

[RMS 4]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=5.72

[RMS 165]
nz=0.806	0	0.806
np=1
wa=0
wb=0
il=16.12

[RMS 6]
nz=5.5	0	5.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 169]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[POZYCJA]
id=745
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0523-06	2-18	0523-06		1
mpn=1211
na=Zbiornik na ścieki komunalne 9,5 m3
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 4]
nz=5.37	0	5.37
np=1
wa=0
wb=0
il=5.37

[RMS 175]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 171]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 172]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 173]
nz=1.28	0	1.28
np=1
wa=0
wb=0
il=1.28

[RMS 174]
nz=2.56	0	2.56
np=1
wa=0
wb=0
il=2.56

[ELEMENT 1]
na=sieć wodociągowa 
wa=0
kn=0	0	0
id=746
nu=2
wn=	

[POZYCJA]
id=737
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0109-01	2-18	0109-01		1
mpn=_1211_
na=Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 32 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=20
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20					

[RMS 4]
nz=0.224	0	0.224
np=1
wa=0
wb=0
il=4.48

[RMS 126]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=20.4

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 127]
nz=0.0142	0	0.0142
np=1
wa=0
wb=0
il=0.284

[RMS 128]
nz=0.0425	0	0.0425
np=1
wa=0
wb=0
il=0.85

[POZYCJA]
id=738
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0210-01	2-18	0210-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zasuwy typu"E" kielichowe z obudową o śr.50-90 mm montowane na rurociągach PVC i PE z nasuwką
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 129]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 130]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[RMS 131]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 132]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 133]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 134]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 135]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=0.25

[POZYCJA]
id=748
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0219-03	2-18	0219-03		1
mpn=_1211
na=Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 4]
nz=4.68	0	4.68
np=1
wa=0
wb=0
il=4.68

[RMS 176]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 177]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 178]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 179]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 180]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 181]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 183]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 112]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[POZYCJA]
id=739
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0907-01	2-18	0907-01		1
mpn=_1211
na=Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania - średnica zewnętrzna rurociągu do 63 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 4]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3342

[RMS 136]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=1.07

[RMS 139]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 112]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[POZYCJA]
id=740
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0802-01	2-18	0802-01		1
mpn=1211
na=Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o śr.nom. do 100 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1
jm=prob.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 4]
nz=9.15	0	9.15
np=1
wa=0
wb=0
il=8.7383

[RMS 142]
nz=0.246	0	0.246
np=1
wa=0
wb=0
il=0.246

[RMS 143]
nz=0.149	0	0.149
np=1
wa=0
wb=0
il=0.149

[RMS 144]
nz=0.128	0	0.128
np=1
wa=0
wb=0
il=0.128

[RMS 145]
nz=31	0	31
np=1
wa=0
wb=0
il=31

[RMS 146]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 147]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[RMS 148]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 149]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 150]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 151]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 152]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 112]
nz=3.16	0	3.16
np=1
wa=0
wb=0
il=3.16

[POZYCJA]
id=741
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0803-01	2-18	0803-01		1
mpn=1211
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nom. do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 4]
nz=3.85	0	3.85
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6768

[RMS 153]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[RMS 147]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[RMS 146]
nz=4.8	0	4.8
np=1
wa=0
wb=0
il=4.8

[RMS 151]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 154]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 135]
nz=1.58	0	1.58
np=1
wa=0
wb=0
il=1.58

[POZYCJA]
id=742
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0207-04	2-18	0207-04		1
mpn=_1211
na=Sieci wodociągowe poza granicami miast - rurociągi z polichlorku winylu (PCW) ciśnieniowe łączone na uszczelkę gumową o śr.zewn. 160 mm sieć kanakizacji zewnętrznej
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=20
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 4]
nz=0.3177	0	0.3177
np=1
wa=0
wb=0
il=6.0681

[RMS 155]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=21.4

[RMS 156]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.26

[RMS 157]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4

[RMS 158]
nz=0.207	0	0.207
np=1
wa=0
wb=0
il=4.14

[RMS 159]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6

[RMS 160]
nz=0.0038	0	0.0038
np=1
wa=0
wb=0
il=0.076

[RMS 161]
nz=0.0052	0	0.0052
np=1
wa=0
wb=0
il=0.104

[RMS 162]
nz=0.0098	0	0.0098
np=1
wa=0
wb=0
il=0.196

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 112]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[POZYCJA]
id=743
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0202-01	2-01	0202-01		1
mpn=_1211
na=Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=15
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15					

[RMS 4]
nz=0.1288	0	0.1288
np=1
wa=0
wb=0
il=1.932

[RMS 163]
nz=0.0477	0	0.0477
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7155

[RMS 164]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=2.55

[POZYCJA]
id=747
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0320-0102	2-01	0320-0102		1
mpn=1211
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 1.5 m, szerokość 1.6-2.5 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=45
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 4]
nz=1.2893	0	1.2893
np=1
wa=0
wb=0
il=55.4077

