[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.28
nan=Świetlica wiejska Kurów Wielki instalacje elektryczne wew przedmiar 
pe=1
op=1
opn=2	0	2	1	1	0	1	8	0	7.9	1	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	1
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR      ROBÓT     BUDOWLANYCH
nfn=Pracownia Projektowania Budowlanego ARCHITRAW Mgr inż. Magdalena  Żylińska
afn=59-300 Lubin , ul. Piłsudskiego 42
nb=Świetlica wiejska w Kurowie Wielkim  instalacja elektryczne wew
ab=Świetlica wiejska w  Kurowie Wielkim  dz.nr. 132/2 pow.polkowicki obręb 0001 Dalków
ni=Gmina Gaworzyce
ai=ul. Dworcowa 95 , 59-180 Gaworzyce
br=Elektryczna
nk=mgr.inż Romuald Żyliński
dt=09.2022
cpv=45000000-7	Roboty budowlane
cpv=45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=23	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 147]
ty=M
na=bednarka ocynkowana	0
id=1121099	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	3.47
kz=4	-1	PLN	1	
il=64.48
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1121099
wcn=0	0

[RMS ZEST 130]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa szara	0
id=1510105	2
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.02
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1510199
wcn=0	0

[RMS ZEST 133]
ty=M
na=gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe	0
id=7530299	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.16
wcn=0	0

[RMS ZEST 131]
ty=M
na=gniazda natynkowe 2-biegunowe	0
id=7530099	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.12
wcn=0	0

[RMS ZEST 132]
ty=M
na=gniazda wodoszczelne 3-biegunowe	0
id=7531199	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.02
wcn=0	0

[RMS ZEST 342]
ty=M
na=Instalacja fotovoltaiczna urządzenia	0
id=8310999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	28568
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8310999
wcn=0	0

[RMS ZEST 137]
ty=M
na=kołki kotwiące	0
id=8322199	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	1.22
kz=4	-1	PLN	1	
il=32
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8321799
wcn=0	0

[RMS ZEST 299]
ty=M
na=łączniki bryzgoszczelne z ramką	0
id=7510599	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	44.65
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.12
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7510599
wcn=0	0

[RMS ZEST 135]
ty=M
na=łączniki instalacyjne	0
id=7519999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	48.22
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.04
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7519999
wcn=0	0

[RMS ZEST 337]
ty=M
na=łączniki instalacyjne'	0
id=7519999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	48.15
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.08
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7519999
wcn=0	0

[RMS ZEST 200]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 308]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 211]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III	0
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 125]
ty=M
na=obudowy 5x18 Legrand	0
id=8310999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	568
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8310999
wcn=0	0

[RMS ZEST 329]
ty=M
na=oprawy świetlówkowe - OPRAWA AWARYJNA SK8/3W/1h/AT	0
id=7302999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	248
kz=4	-1	PLN	1	
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299
wcn=0	0

[RMS ZEST 326]
ty=M
na=oprawy świetlówkowe EUROPANEL LED PLX 40W	0
id=7302999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	296
kz=4	-1	PLN	1	
il=10
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299
wcn=0	0

[RMS ZEST 338]
ty=M
na=oprawy świetlówkowe NEPTUN V1 PC OPAL  LED  4000 lm	0
id=7302999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	171
kz=4	-1	PLN	1	
il=6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299
wcn=0	0

[RMS ZEST 322]
ty=M
na=paski zaciskowe stalowe do mocowania przewodów dług. 50 mm	0
id=7540204	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=375
wcn=0	0

[RMS ZEST 145]
ty=M
na=pręty stalowe ocynkowane	0
id=1121399	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	45.22
kz=4	-1	PLN	1	
il=44.928
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1121399
wcn=0	0

[RMS ZEST 333]
ty=M
na=przewody kabelkowe 5x4,0mm2	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	18.19
kz=4	-1	PLN	1	
il=43.68
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999
wcn=0	0

[RMS ZEST 124]
ty=M
na=przewody kabelkowe YDY żo 5x2,5 mm	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	11.93
kz=4	-1	PLN	1	
il=39.52
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999
wcn=0	0

[RMS ZEST 122]
ty=M
na=przewody wtynkowe YDY żo 3x1,5 mm	0
id=7951399	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	3.58
kz=4	-1	PLN	1	
il=282.3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7951399
wcn=0	0

[RMS ZEST 121]
ty=M
na=przewody wtynkowe YDY żo 3x2,5 mm	0
id=7951399	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	4.66
kz=4	-1	PLN	1	
il=196.56
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7951399
wcn=0	0

[RMS ZEST 336]
ty=M
na=puszka złącza odgromowego	0
id=7052999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	33.77
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7052899
wcn=0	0

[RMS ZEST 134]
ty=M
na=puszki bakelitowe	0
id=7540099	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	4.33
kz=4	-1	PLN	1	
il=26.52
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580799
wcn=0	0

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=290.922
wcn=0	0

[RMS ZEST 281]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 314]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 201]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 309]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 148]
ty=S
na=spawarka	0
id=72100	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	64.88
il=26.102
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	72100
wcn=0	0

[RMS ZEST 323]
ty=M
na=wkręty stalowe do drewna	0
id=1343299	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0.22
kz=4	-1	PLN	1	
il=444
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1346199
wcn=0	0

[RMS ZEST 144]
ty=M
na=wsporniki przelotowe	0
id=7590360	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	6.8
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.06
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7591229
wcn=0	0

[RMS ZEST 146]
ty=M
na=wsporniki ścienne	0
id=7590300	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	4.55
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.272
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7590599
wcn=0	0

[RMS ZEST 324]
ty=M
na=Wypusty 1-F	0
id=7530030	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=15
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7530030
wcn=0	0

[RMS ZEST 5]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA ELEKTRYCZNA
wa=0
kn=0	0	0
id=62
nu=1
cpv=45310000-3
wn=		

[POZYCJA]
id=1422
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0405-03	5-08	0405-03		1
mpn=_1211
na=Montaż instalacji fotovoltaiczne do 15 kW komplet
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=15.1	0	15.1
np=1
wa=0
wb=0
il=15.1

[RMS 342]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=63
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0209-02	5-08	0209-02		1
mpn=_1211
na=Przewód wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż beton) układany w tynku YDY żo 3x2,5 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=189
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=189	1	189					

[RMS 1]
nz=0.0431	0	0.0431
np=1
wa=0
wb=0
il=8.1459

[RMS 121]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=196.56

[RMS 5]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=64
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0209-02	5-08	0209-02		1
mpn=_1211
na=Przewód wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż beton) układany w tynku YDY żo 3x1,5 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=195
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=195	1	195					

[RMS 1]
nz=0.0431	0	0.0431
np=1
wa=0
wb=0
il=8.4045

[RMS 122]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=202.8

[RMS 5]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=65
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0210-02	5-08	0210-02		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=38
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=38	1	38					

[RMS 1]
nz=0.0704	0	0.0704
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6752

[RMS 124]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=39.52

[RMS 5]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1421
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0210-03	5-08	0210-03		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=42
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	42					

[RMS 1]
nz=0.084	0	0.084
np=1
wa=0
wb=0
il=3.528

[RMS 333]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=43.68
nan=1

[RMS 5]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=66
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0405-03	5-08	0405-03		1
mpn=_1211
na=Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni 0.20-0.30 m2
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=5.1	0	5.1
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1

[RMS 125]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 342]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=67
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0404-08	5-08	0404-08		1
mpn=_1211
na=Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża - montaż rozdzielni głównej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=0.35

[RMS 336]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 130]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=68
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0309-04	5-08	0309-04		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[RMS 1]
nz=0.252	0	0.252
np=1
wa=0
wb=0
il=1.512

[RMS 131]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=6.12

[RMS 5]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=69
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0309-09	5-08	0309-09		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 5-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 32A/10 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.307	0	0.307
np=1
wa=0
wb=0
il=0.307

[RMS 132]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 5]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=70
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0309-05	5-08	0309-05		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[RMS 1]
nz=0.263	0	0.263
np=1
wa=0
wb=0
il=2.104

[RMS 133]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=8.16

[RMS 5]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=71
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0302-01	5-08	0302-01		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm mocowanych na zaprawę
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=26
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26					

[RMS 1]
nz=0.084	0	0.084
np=1
wa=0
wb=0
il=2.184

[RMS 134]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=26.52

[RMS 5]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=72
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0308-01	5-08	0308-01		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=0.221	0	0.221
np=1
wa=0
wb=0
il=0.442

[RMS 299]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 5]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=73
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0308-02	5-08	0308-02		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych świecznikowych mocowanych przez przykręcenie
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=0.284	0	0.284
np=1
wa=0
wb=0
il=0.568

[RMS 299]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 5]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=74
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0307-03	5-08	0307-03		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 1]
nz=0.189	0	0.189
np=1
wa=0
wb=0
il=0.756

[RMS 337]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=4.08

[RMS 5]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=882
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0307-04	5-08	0307-04		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych schodowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=0.231	0	0.231
np=1
wa=0
wb=0
il=0.462

[RMS 135]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 5]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1357
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0308-03	5-08	0308-03		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych schodowych, dwubiegunowych mocowanych przez przykręcenie
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=0.326	0	0.326
np=1
wa=0
wb=0
il=0.652

[RMS 299]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 5]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1361
pd=TOR-PROJEKT wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-18 1206-04	5-18	1206-04		1
mpn=1211
na=Wypusty 1-F oświetlenia
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=10.238	0	10.238
np=1
wa=0
wb=0
il=146.6594

[RMS 324]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=15

[RMS 122]
nz=5.3	0	5.3
np=1
wa=0
wb=0
il=79.5

[RMS 322]
nz=25	0	25
np=1
wa=0
wb=0
il=375

[RMS 323]
nz=29.6	0	29.6
np=1
wa=0
wb=0
il=444

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=78
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0502-09	5-08	0502-09		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=16
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16					

[RMS 1]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 137]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=32

[RMS 5]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1373
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0511-01	5-08	0511-01		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=6
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[RMS 1]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0
il=3.06

[RMS 338]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6
nan=1

[RMS 5]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1379
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0511-01	5-08	0511-01		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=10
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[RMS 1]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1

[RMS 326]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10
nan=1

[RMS 5]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1397
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0511-01	5-08	0511-01		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 1]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 329]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4
nan=1

[RMS 5]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=84
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0901-03	5-08	0901-03		1
mpn=1211
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=0
wb=0
il=0.83

[POZYCJA]
id=85
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0901-04	5-08	0901-04		1
mpn=1211
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, każdy następny pomiar
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0
il=0.58

[POZYCJA]
id=86
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0601-12	5-08	0601-12		1
mpn=_1211
na=Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na ścianie z betonu
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[RMS 1]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8

[RMS 144]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=6.06

[RMS 5]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=87
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0606-01	5-08	0606-01		1
mpn=_1211
na=Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej naprężanych z pręta o średnicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=16
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16					

[RMS 1]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=2.72

[RMS 145]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=16.64

[RMS 5]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=732
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0606-03	5-08	0606-03		1
mpn=_1211
na=Montaż zwodów pionowych instalacji odgromowej  z pręta o średnicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=20
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20					

[RMS 1]
nz=0.307	0	0.307
np=1
wa=0
wb=0
il=6.14

[RMS 145]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=20.8

[RMS 5]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=724
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0607-05	5-08	0607-05		1
mpn=_1211
na=Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na betonie z wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o średnicy do 10 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=7.2
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7.2	1	6*1,2					

[RMS 1]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0
il=2.736

[RMS 145]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=7.488

[RMS 146]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=7.272

[RMS 5]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=88
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0611-04	5-08	0611-04		1
mpn=_1211
na=Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.8 m w gruncie kat.I-II
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=62
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=62	1	21,20*2+9,8*2					

[RMS 1]
nz=0.843	0	0.843
np=1
wa=0
wb=0
il=52.266

[RMS 147]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=64.48

[RMS 5]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 148]
nz=0.421	0	0.421
np=1
wa=0
wb=0
il=26.102

[ELEMENT 1]
na=POMIARY
wa=0
kn=0	0	0
id=1430
nu=2
wn=		

[POZYCJA]
id=1423
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0901-01	5-08	0901-01		1
mpn=1211
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=6
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[RMS 1]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0
il=3.78

[POZYCJA]
id=1424
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-01	5-08	0902-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=6
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[RMS 1]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=1425
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-02	5-08	0902-02		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=8
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[RMS 1]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=2.24

[POZYCJA]
id=1426
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-03	5-08	0902-03		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0
il=1.26

[POZYCJA]
id=1427
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-04	5-08	0902-04		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - każdy następny
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=3
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[RMS 1]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=1.68

[POZYCJA]
id=1428
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-05	5-08	0902-05		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=2
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.66

