1. **Hooligan dielektryczny**

* Końcówki robocze narzędzia wykonane zostały z kutej stali niklowanej
* Długość narzędzia 70-80 cm
* Dielektryczny antypoślizgowy chwyt wykazujący bezpieczeństwo w kontakcie z napięciem do 20kV
* Korpus zgodny z normą IEC 61235 i ICE 60855

1. **Detektor napięcia przemiennego**

* Urządzenie poprzez sygnał dźwiękowy i świetlny informuje operatora o występowaniu zagrożenia, częstotliwość sygnału zwiększa się wraz z zbliżeniem do źródła prądu
* Wykrywanie urządzeń i przewodów pod napięciem
* Wykrywanie napięcia szczątkowego lub indukowanego
* Dwa zakresy pracy, uruchamiane oddzielnymi włącznikami LOW: 50V ÷ 1.5 kV i HIGH: 1.5kV ÷ 132 kV
* ZESTAW: miernik, bateria, walizka transportowa
* Funkcja Test pozwalająca na sprawdzenie czy urządzenie działa poprawnie.

1. **Butla kompozytowe - 2 sztuki**

* Pojemność około 6,8l
* Ciśnienie 300 bar
* Kompatybilność z Aparatami Ochrony Dróg Oddechowych FENZY
* Waga 3,5-5kg

1. **Hełm ratowniczy - 2 sztuki**

* Rozmiar regulowany w zakresie 52-64 cm
* Hełm spełnia normy:
* EN 16471:2014
* EN 16473:2014
* EN 12492:2012
* EN 1385:2012
* EN 166:2004
* EN 14458:2004
* W standardzie posiada zintegrowane przezroczyste okulary i przyłbica.
* Zdolność izolacji elektrycznej E2
* Naklejki odblaskowe poprawiające widoczność po zmroku w kolorze czerwonym
* Waga bez akcesoriów nie większa niż 900g
* Kolor: RAL1026 lub odpowiednik z właściwościami luminescencyjnymi

1. **Lanca gaśnicza**

* Dwie dysze wymienne o charakterystykach obrona i atak
* Długość części roboczej: 700 mm
* Waga: około 8kg
* Nasada: Storz 52C
* Wydajność przy 8 barach: około 250l/min

1. **Zawór kulowy 52 do linii wężowych:**

* Możliwy do użycia z lancą gaśniczą
* Wlot i wylot: Storz 52C
* Możliwy do montowania w liniach wężowych w celu odcięcia przepływu środka gaśniczego
* Wykonany z wytrzymałego stopu aluminium.