Żyrardów, dn. 07.08.2024 r.

Nr postępowania: ZP.26.ZM.5PZP.2024

Na podstawie art. 284 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2023 r., poz. 1605 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień oraz dokonuje zmiany treści SWZ do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Dostawa soli kamiennej drogowej, niezbrylającej gat. DR, do zwalczania śliskości zimowej”:**

**Pytanie 1.**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (dalej: OPZ) - Zamawiający przewidział w pkt 1,2 oraz 4 OPIS**

**PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :**

**1. Określenie przedmiotu zamówienia.: „Dostawa soli kamiennej drogowej, niezbrylającej gat. DR, do zwalczania śliskości zimowej” w ilości do 650 Mg.**

**2. Wymagania techniczne soli (w przeliczeniu na suchą masę):**

**1) Zawartość NaCl min.90%**

**2) Zawartość części nierozpuszczalnych w wodzie max. 5%**

**3) Zawartość wody max. 3%**

**4) Zawartość antyzbrylacza min. 40**

**mg/kg**

**5) Naturalna zawartość chlorków magnezu i wapnia sprzyjająca**

**wysokiej skuteczności rozpuszczania pokrywy śnieżno-lodowej**

**6) klasa ziarnowa soli: 1÷6 mm; wielkość odsiewu na sicie górnym 6,0 mm maksymalnie 10%,**

**a wielkość przesiewu na sicie dolnym 1,0 mm maksymalnie 20%**

**7) barwa: odcienie bieli i szarości.**

**4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

**Dostarczona sól powinna odpowiadać wymogom zawartym w Polskiej Normie PN-86/C-84081/02 lub równoważnej.**

Zamawiający opisał specyfikację soli drogowej niezgodnie z Europejską Normą EN 16811-1, która została uznana przez Polski Komitet Normalizacyjny za Polską Normę PN-EN 16811-1:2016 -10 i dotyczy soli drogowej będącej przedmiotem zamówienia. Wykonawca podnosi, iż w Polsce aktualnie obowiązującą jest właśnie w/w norma, zatem Zamawiający zobligowany jest do modyfikacji parametrów zamawianej soli drogowej zgodnie z Polską Normą, a nie w sposób określony w OPZ.

1. Wykonawca wnosi o zmianę opisu przedmiotu zamówienia poprzez wykreślenie sformułowanie „kamienna” oraz „DR” każdorazowo przy oznaczeniu rodzaju soli objętej niniejszym zamówieniem. Wskazać należy, iż przedmiotem dostawy jest sól drogowa, niezbędna do zimowego utrzymania dróg, którą nie można zawężać jedynie do soli kamiennej.

2. Wykonawca wnosi o zmianę (modyfikację) przez Zamawiającego treści SWZ w zakresie wskazanym w Opisie Przedmiotu Zamówienia w zakresie punktu dotyczącego granulacji soli, w sposób zgodny z obowiązującą normą PN-EN 16811-1:2016 -10 w następującym zakresie dotyczącym granulacji ziaren:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Granulacja zgodnie z wymaganiami normy PN- EN 16811-I :2016-10 "Sól drogowa średnia Klasy M”*** | ***Jednostka*** | ***Wymagania*** |
| ***zawartość ziaren < 0,125 mm*** | ***%*** | ***maksymalnie 7*** |
| ***zawartość ziaren < 0,8 mm*** | ***%*** | ***5 - 35*** |
| ***zawartość ziaren < 1,6 mm*** | ***%*** | ***10 - 60*** |
| ***zawartość ziaren < 3,15 mm*** | ***%*** | ***45 - 90*** |
| ***zawartość ziaren < 6,3 mm*** | ***%*** | ***100 (tolerancja 2% ziaren w zakresie od 6,3 mm do 8*** |

W załączniku do zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nr 31 z dnia 5 września 2017 r. – „Wytyczne zimowego utrzymania dróg” na str. 33 „1.1.2. Typy i jakość soli (NaCl) w zależności od źródła pozyskania” zostało wskazane, że stosowane są trzy główne sposoby pozyskania soli NaCl (…) Do soli tych należą: sól kamienna, sól warzona (próżniowa) oraz sól morska.

Wymaganie aby przedmiot zamówienia objął jedynie dostawę soli kamiennej w sposób nieuzasadniony ogranicza rynek Wykonawców i narusza zasadę uczciwej konkurencji oraz zasadę proporcjonalności, skoro parametry granulacji określone wg normy PN-EN 16811-1:1016-10 Sól drogowa średnia Klasy M spełniają inne niż sól kamienna rodzaje soli w tym sól morska.

Modyfikacja SWZ i dopuszczenie dostawy soli o granulacji zgodnej z treścią normy PN. PN-EN 16811-1:2016 -10 w zakresie dotyczącym granulacji ziaren powinien skutkować zatem wykreśleniem sformułowania „kamienna” przy oznaczeniu soli objętej przedmiotem dostawy. Wymóg alby przedmiotem dostawy była jedynie sól kamienna nie jest uzasadniona obiektywnymi potrzebami Zamawiającego, gdyż sól kamienna z uwagi na przeznaczenie na rynek produktów spożywczych jest droższa niż pozostałe rodzaje soli, które spełniając wymagania co do granulacji określone dla normy PN. PN-EN 16811-1:2016 -10 również w sposób efektywny nadają się do odśnieżania dróg oraz produkcji solanki.

Wykonawca zwraca uwagę, iż kwestia obligatoryjności i zasadności stosowania normy PN-EN 16811-1:2016-10 była już przedmiotem rozstrzygnięcia Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. sprawy: KIO 1143/24), zgodnie z którym skład orzekający – odnosząc się do analogicznego zamówienia dot. soli drogowej, odwołującego się do zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nr 31 z dnia 5 września 2017 r. – uwzględnił złożone odwołanie w tym zakresie, iż: „nakazał zamawiającemu modyfikację pkt 2.1. Szczegółowej Specyfikacji Technicznej stanowiącej część tomu III Specyfikacji Warunków Zamówienie przez dodanie do ww. punktu parametrów dotyczących granulacji soli, jako dopuszczonych przez zamawiającego, zgodnych z Europejską Normą EN 16811-I, która została uznana przez Polski Komitet Normalizacyjny za Polską Normę PN-EN 16811-1:2016-10 i dotyczy soli drogowej będącej przedmiotem zamówienia w następującym zakresie:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Granulacja zgodnie z wymaganiami normy PN- EN 16811-I :2016-10 "Sól drogowa średnia Klasy M”*** | ***Jednostka*** | ***Wymagania*** |
| ***zawartość ziaren < 0,125 mm*** | ***%*** | ***maksymalnie 7*** |
| ***zawartość ziaren < 0,8 mm*** | ***%*** | ***5 - 35*** |
| ***zawartość ziaren < 1,6 mm*** | ***%*** | ***10 - 60*** |
| ***zawartość ziaren < 3,15 mm*** | ***%*** | ***45 - 90*** |
| ***zawartość ziaren < 6,3 mm*** | ***%*** | ***100 (tolerancja 2% ziaren w zakresie od 6,3 mm do 8*** |

Tym samym pkt 2.1 Szczegółowej Specyfikacji Technicznej powinien zostać zmodyfikowany przez dodanie powyżej opisanej tabeli, jako tabeli 2, zawierającej zgodne z warunkami zamówienia parametry dotyczące granulacji soli wynikające z Polskiej Normy PN-EN 16811-1:2016-10”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że sól drogowa stanowiąca przedmiot zamówienia powinna spełniać wymagania zgodnie z zarządzeniem Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 05.09.2017r. w sprawie wprowadzenia „Wytycznych zimowego utrzymania dróg” **lub** obowiązującą normą PN. PN-EN 16811- 1:2016 -10 w zakresie dotyczącym granulacji ziaren.

Parametry soli drogowej według zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nr 31   
z dnia 5 września 2017r. w sprawie wprowadzenia „Wytycznych zimowego utrzymania dróg”:

a. zawartość NaCl min. 90 %

b. zawartość wody max. 3%

c. zawartość żelazocyjanku potasu 3 mg/kg -125 mg/kg

d. zawartość części nierozpuszczalnych w wodzie max 8%

e. granulacja

• **wg zarządzenia nr 31 „Wytycznych zimowego utrzymania dróg**”

ilość ziaren > 8 mm 0%

ilość ziaren > 6,3 mm max. 5% + 2% (3%-7%)

ilość ziaren w przedziale 1-6 mm 35% - 60% + 2% (33%-62%)

ilość ziaren < 1 mm 30% - 50% + 2%(28%-52%)

ilość ziaren < 0,125 mm max. 10% + 2% (8%-12%)

lub

• **wg normy PN-EN 16811-1:2016-10**

Sól drogowa średnia Klasy M Jednostka Wymagania

Zawartość ziaren < 0,125 mm % Max. 7

Zawartość ziaren < 0,8 mm % 5 – 35

Zawartość ziaren < 1,6 mm % 10 – 60

Zawartość ziaren < 3,15 mm % 45 – 90

Zawartość ziaren < 6,3 mm % 100 (tolerancja 2% wagi ziaren w zakresie od 6,3 mm do 8 mm)

**Sól drogowa DR będzie służyła do posypywania oraz musi spełniać wymogi polskich i europejskich norm PN-86/C-84081/02 lub równoważnej i EN-PN-16811-1:2016 lub równoważnej.**

**Dostawa soli drogowej będzie realizowana 7 dni w tygodniu, po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania drogą mailową, telefonicznie lub sms.**

**W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiana treści Załącznika nr 8 do SWZ – OPZ, w brzmieniu:**

**Pkt. 1**: „Określenie przedmiotu zamówienia.: **„Dostawa soli drogowej, niezbrylającej , do zwalczania śliskości zimowej”** w ilości do 650 Mg.”

**Pkt. 2**: „Wymagania techniczne soli (w przeliczeniu na suchą masę):

1. Zawartość NaCl min.90%
2. Zawartość części nierozpuszczalnych w wodzie max. 5%
3. Zawartość wody max. 3%
4. Zawartość antyzbrylacza min. 40 mg/kg
5. Naturalna zawartość chlorków magnezu i wapnia sprzyjająca wysokiej skuteczności rozpuszczania pokrywy śnieżno-lodowej
6. klasa ziarnowa soli:

• **wg zarządzenia nr 31 „Wytycznych zimowego utrzymania dróg**”

ilość ziaren > 8 mm 0%

ilość ziaren > 6,3 mm max. 5% + 2% (3%-7%)

ilość ziaren w przedziale 1-6 mm 35% - 60% + 2% (33%-62%)

ilość ziaren < 1 mm 30% - 50% + 2%(28%-52%)

ilość ziaren < 0,125 mm max. 10% + 2% (8%-12%)

lub

• **wg normy PN-EN 16811-1:2016-10**

Sól drogowa średnia Klasy M Jednostka Wymagania

Zawartość ziaren < 0,125 mm % Max. 7

Zawartość ziaren < 0,8 mm % 5 – 35

Zawartość ziaren < 1,6 mm % 10 – 60

Zawartość ziaren < 3,15 mm % 45 – 90

Zawartość ziaren < 6,3 mm % 100 (tolerancja 2% wagi ziaren w zakresie od 6,3 mm do 8 mm)

1. barwa: odcienie bieli i szarości”

**Pytanie 2.**

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę opisu przedmiotu zamówienia wymienionego w załączniku numer 8 – opis przedmiotu zamówienia, poprzez dopuszczenie soli drogowej o parametrach zgodnych z Zarządzeniem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad numer 31 z dnia 5 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Wytycznych zimowego utrzymania dróg”:

**➢ zawartość NaCl - min. 90,0%,**

**➢ zawartość wody - max. 3%**

**➢ zawartość żelazocyjanku potasu - 3 mg/kg – 125 mg/kg**

**➢ zawartość części nierozpuszczalnych w wodzie - max. 8%**

**➢ ilość ziaren > 8 mm 0%**

**➢ ilość ziaren > 6,3 mm max. 5% + 2% (3%-7%)**

**➢ ilość ziaren w przedziale 1-6 mm 35% - 60% + 2% (33%-62%)**

**➢ ilość ziaren < 1 mm 30% - 50% + 2%(28%-52%)**

**➢ ilość ziaren < 0,125 mm max. 10% + 2% (8%-12%)**

**Odpowiedź:**

Odpowiedź na pytanie została zawarta w odpowiedzi na pytanie nr 1.

W związku z powyższym, Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ, w następujący sposób:

1. **Rozdział XIII** Sposób oraz termin składania ofert, ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl/) pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/961639> w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **19.08.2024 r. o godz. 12:00**. „

1. **Rozdział XIV** Termin otwarcia ofert, ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia, w którym upłynął termin składania ofert tj.: **19.08.2024** r. o godz.: **12:30**.”

1. **Rozdział XI** Termin związania z ofertą, ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca jest związany z ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **17.09.2024** r., przy czym pierwszym dniem terminu związania z oferta jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”

1. **Rozdział XVII** Informacje o warunkach udziału w postepowaniu ust. 1, ppkt. 1.4 w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, otrzymuje brzmienie:

Opis spełnienia warunku:

|  |
| --- |
| Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał, co najmniej jedną dostawę soli drogowej, niezbrylającej o wartości 100 tys. brutto. Przez wartość jednej dostawy Zamawiający rozumie łączną wartość wykonywanych dostaw w ramach jednej umowy. |

1. Ponadto Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany nazwy postępowania z :

**„Dostawa soli ~~kamiennej~~ drogowej, niezbrylającej ~~gat. DR~~, do zwalczania śliskości zimowej”**

na:

**„Dostawa soli drogowej, niezbrylającej do zwalczania śliskości zimowej”** oraz zmiany załączników do SWZ.

Z uwagi na powyższe, Zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Zamawiający informuje, że wszystkie zmiany treści SWZ są wiążące dla Wykonawców.

Prezes Zarządu

Michał Klonowski

W załączeniu, aktualny:

1. SWZ;

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Załącznik nr 1. Formularz ofertowy; 2. Załącznik nr 2. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania; 3. Załącznik nr 3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowania; 4. Załącznik nr 4. Oświadczenie – grupa kapitałowa; 5. Załącznika nr 5. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (zgodnie z art.117 ust. 4 ); 6. Załącznik nr 6. Wykaz dostaw; 7. Załącznik nr 7. Wzór umowy; 8. Załącznik nr 8. Opis przedmiotu zamówienia. |  |