|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa | ilość | Producent | Gwarancja |
| Czytniki/programator RFID  Czułość: minimum -92 dBm  Obsługa 4 anten monostatycznych z  opcją podłączenia do 32 anten za  pomocą multiplexera | 1 | Impinj | 12 |
| Multiplexer  4 układy multiplexera z 8 wyjściami  antenowymi każdy  Sterowanie antenami multiplexera z  poziomu czytnika RFID  Obsługa POE | 4 | Impinj | 12 |
| Anteny RFID  Rozmiar: 810x110 mm  Zysk: minimum 2,5 dBi  Grubość: max 3 mm | 30 | Barco | 12 |
| Anteny RFID  Rozmiar: 340x330 mm  Zysk: minimum 5 dBi  Grubość: max 3 mn | 4 | Kathrein | 12 |
| Czytnik/programator RFID  Czułość: minimum -85 dBm  Obsługa modemu 4G z funkcją GPS  Obsługa POE  Minimum IP53 | 1 | Zebra | 12 |
| Koncentrator RFID z okablowaniem antenowym | 1 kpl | Hadatap | 12 |

Gwarancja 12 miesięcy

Dostawa do 31.12.2023