[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.47
pe=1
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	19	8	0	10	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	3	2	4	1	6	0	1
own=3	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	1	0	0	1	1	2	0	0	1	1	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR ROBÓT
nfn=WK.kosztorysy Krzysztof Walkowiak
afn=ul. Tomasza Sobkowiaka 30a/13, 65-119 Zielona Góra
nb=Budowa Gminnego Orodka Zdrowia wraz z niezbędnš infrastrukturš technicznš
ab=59-180 Gaworzyce, działka nr ewid. 574/5, 1141/20, jedn. ewid. 021602_2 obręb ewid. 0002
ni=Gmina Gaworzyce
ai=ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce
br=zagospodarowanie terenu
nk=inż. Krzysztof Walkowiak	
dt=poniedziałek, 10 lipiec 2023 r
kln=1310Przedmiar robót został sporzšdzony zgodnie z Rozporzšdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Na podstawie art. 103 ust. 4 ustawy z dnia 11 wrzenia 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269))13101310Informacje dla Oferentów:13101) Iloci przedmiarowe sš ilociami uzyskanymi z dokumentacji projektowej na podstawie cyfrowego przedmiaru z programu AutoCad i plików PDF i mogš się różnić od iloci rzeczywistych w zależnoci od przyjętej technologii wykonania robót13102) Przedmiar robót powinien być odczytywany w powišzaniu z projektem w zakresie uwzględniajšcym specyfikę wykonywanych robót. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, które należy wykonać oraz sposobem ich wykonania. Całoć robót ma być wykonana zgodnie z ich intencjš i znaczeniem.13103) Iloci wyliczeniowe zawarte w przedmiarze robót sš tylko i wyłšcznie elementami pomocniczymi przy składaniu oferty na wykonanie zadania.1310
cpv=45111300-1	ĐÜgx:Z
cpv=čK`IŹh hŹg{:	4Rk
pcn=3 kwartał 2023 r

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	1) Przedmiot opracowania:1310Przedmiotem opracowana jest kosztorys inwestorski budowy Gminnego Orodka Zdrowia wraz z niezbędnš infrastrukturš technicznš w m. Gaworzyce.131013102) Zakres opracowania:1310Kosztorys swoim zakresem obejmuje branże zagospodarowanie terenu.131013103) Parametry techniczne:1310a) nawierzchnia chodników - 237,01 m21310b) nawierzchnia drogi wewnętrznej - 1068,15 m21310c) nawierzchnia miesjc postojowych - 230,68 m21310c) zieleń - 2143 m213101310Kosztorys inwestorski został wykonany zgodnie z Rozporzšdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okrelenia metod i podstaw sporzšdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych okrelonych w programie funkcjonalno - użytkowym. (na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzenia 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269)) w oparciu o projekt zagospodarowania terenu.13101310Wartoć kosztorysowa nie obejmuje podatku VAT.13101310Ceny jednostkowe robót zostały pozyskane z danych rynkowych i kalkulacji szczegółowych (wydruk w pozycjach scalonych).13101310Dane przyjęte w kalkulacji szczegółowych cen jednostkowych:1310a) Koszty zakupu materiałów zawarte w cenach materiałów i nie obejmujš podatku VAT.1310b) Do celów kosztorysowych przyjęto rednie stawki narzutów i robocizny dla miasta Gaworzyce woj. dolnolšskie wg danych rynkowych w poziomie cen z 3 kwartału 2023 roku.1310c) Stawka robocizny przyjęta wg informacji o stawkach robocizny kosztorysowej oraz pracy sprzętu budowlanego wg danych rynkowych w poziomie cen z 3 kwartału 2023 roku.1310d) Wskanik narzutów kosztów porednich, zysku oraz kosztów zakupów wg danych rynkowych w poziomie cen z 3 kwartału 2023 roku.1310e) Ceny materiałów rynkowe w poziomie cen z 3 kwartału 2023 roku.13101310Dodatkowe informacje:1310- Niniejszy kosztorys jest wycenš sporzšdzonš dla okrelenia szacunkowej wartoci robót budowlanych, opracowanš w oparciu o projekt zagospodarowania terenu przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i nie może stanowić ostatecznej podstawy ustalenia kosztów rzeczywistych realizacji inwestycji.1310- Iloci przedmiarowe sš ilociami uzyskanymi z dokumentacji projektowej na podstawie cyfrowego przedmiaru z programu AutoCad i plików PDF i mogš się różnić od iloci rzeczywistych w zależnoci od przyjętej technologii wykonania robót.1310- Kalkulacja cen robót jednostkowych (przyjęta w kosztorysie jako analiza indywidualna) uzyskana na podstawie danych od Wykonawców i uredniona.13101310Kosztorys swoim zakresem nie obejmuje:1310a) pomiarów geodezyjnych powykonawczych,1310b) odszkodowań,1310c) nadzorów,1310d) opłat za zajęcie pasa drogowego,1310e) innych nakładów nie zaliczanych do robót budowlano-montażowych.1310

[ELEMENT 1]
na=Roboty rozbiórkowe
wa=0
kn=0	0	0
id=459
nu=1

[POZYCJA]
id=602
pd=						0
na=Rozbiórka istniejšcego budynku magazynowego z wywozem gruzu na wysypisko i kosztami utylizacji
uw=analiza indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=1
ob=488.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=0	PLN
nsn=SST Z

[PRZEDMIAR]
wo=488.9	1	488,9						

[POZYCJA]
id=603
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0803-03 0803-04	2-31	0803-03	 0803-04	1
mpn=133:0:1509182,101211
na=Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=360
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST Z

[PRZEDMIAR]
wo=360	1	360						

[POZYCJA]
id=604
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0802-07	2-31	0802-07		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=360
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST Z

[PRZEDMIAR]
wo=360	1	360						

[POZYCJA]
id=605
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0815-07	2-31	0815-07		1
mpn=_1211
na=Rozebranie chodników z płyt betonowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=90
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST Z

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90						

[POZYCJA]
id=606
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1103-01	4-04	1103-01		1
mpn=1211
na=Załadowanie gruzu koparko-ładowarkš na samochody
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=96.3
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST Z

[PRZEDMIAR]
wo=96.3	1	96,3						

[POZYCJA]
id=607
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1103-04 1103-05 	4-04	1103-04	 1103-05 	1
mpn=11:0:100911,101211
na=Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na wysypisko
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=96.3
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST Z

[PRZEDMIAR]
wo=96.3	1	96,3						

[POZYCJA]
id=608
pd=						0
na=Koszt utylizacji gruzu miesznego na wysypisku
uw=analiza indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=7
ob=60.3
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=0	PLN
nsn=SST Z

[PRZEDMIAR]
wo=60.3	1	60,3						

[POZYCJA]
id=609
pd=						0
na=Koszt utylizacji gruzu asfaltowegi na wysypisku
uw=analiza indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=8
ob=36
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=0	PLN
nsn=SST Z

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	36						

[ELEMENT 1]
na=Wycinka drzew
wa=0
kn=0	0	0
id=543
nu=2

[POZYCJA]
id=554
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0101-06	1	0101-06		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne cinanie drzew z karczowaniem pni
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST Z

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=561
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0108-06	1	0108-06		1
mpn=1211
na=Wywożenie korzeni i pni w miejsce wskazane przez Inwestora
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST Z

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=563
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0107-01 0107-04 	1	0107-01	 0107-04 	1
mpn=60:0:509134,101211
na=Wywożenie dłużyc w miejsce wskazane przez Inwestora
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1.16
jm=mp	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST Z

[PRZEDMIAR]
wo=1.16	1	1,16						

[POZYCJA]
id=564
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0107-03	1	0107-03		1
mpn=_1211
na=Wywożenie gałęzi na w miejsce wskazane przez Inwestora
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=3.9
jm=mp	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST Z

[PRZEDMIAR]
wo=3.9	1	3,9						

[ELEMENT 1]
na=Jezdnia oraz miejsca postojowe z kostki betonowej
wa=0
kn=0	0	0
id=544
nu=3

[POZYCJA]
id=487
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-01 0101-02	2-31	0101-01	 0101-02	1
mpn=14:0:320960,101211
na=Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokoci jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokoci 32 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=1168.95
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST Z

[PRZEDMIAR]
wo=1168.95	1	1168,95						

[POZYCJA]
id=486
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-05 0101-06	2-31	0101-05	 0101-06	1
mpn=16:0:320962,101211
na=Ręczne wykonanie koryta na całej szerokoci jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokoci 32 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=129.88
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST Z

[PRZEDMIAR]
wo=129.88	1	129,88						

[POZYCJA]
id=488
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0208-07	2-01	0208-07		1
mpn=_121,0:1,092,0:1,0911
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na wysypisko
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=415.63
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST Z

[PRZEDMIAR]
wo=415.63	1	415,63						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.5		0,5
wm=1		1
ws=0.75		0,75

[POZYCJA]
id=489
pd=						0
na=Koszt składowania ziemi na wysypisku
uw=analiza indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=16
ob=415.63
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=0	PLN
nsn=SST Z

[PRZEDMIAR]
wo=415.63	1	415,63						

[POZYCJA]
id=490
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-01	2-31	0103-01		1
mpn=_1211
na=Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=129.88
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST Z

[PRZEDMIAR]
wo=129.88	1	129,88						

[POZYCJA]
id=491
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-04	2-31	0103-04		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=1168.95
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST Z

[PRZEDMIAR]
wo=1168.95	1	1168,95						

[POZYCJA]
id=571
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2005	KNR	9-11 0101-02	9-11	0101-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Wzmacnianie podłoża gruntowego z geotkaniny separacyjno - filtracyjnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=1298.83
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST Z

[PRZEDMIAR]
wo=1298.83	1	1298,83						

[POZYCJA]
id=568
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-01	2-31	0114-01		1
mpn=_1211
na=Podbudowa z kruszywa naturalnego (pospółka) - warstwa o gruboci po zagęszczeniu 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=1298.83
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST Z

[PRZEDMIAR]
wo=1298.83	1	1298,83						

[POZYCJA]
id=569
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-05	2-31	0114-05		1
mpn=_1211
na=Podbudowa z kruszywa łamanego 4/31,5 mm - warstwa o gruboci po zagęszczeniu 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=1298.83
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST Z

[PRZEDMIAR]
wo=1298.83	1	1298,83						

[POZYCJA]
id=570
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-07	2-31	0114-07		1
mpn=_1211
na=Podbudowa z kruszywa łamanego 2/8 mm - warstwa o gruboci po zagęszczeniu 4 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=1298.83
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST Z

[PRZEDMIAR]
wo=1298.83	1	1298,83						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.5		0,5
wm=0.5		0,5
ws=0.5		0,5

[POZYCJA]
id=496
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0511-04	2-31	0511-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gruboci 8 cm na podsypce z kruszywa naturalnego oraz wypełnieniem spoin z kruszywa o frakcji 8/16 mm (cišgi główne komunikacyjne)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1068.15
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST Z

[PRZEDMIAR]
wo=1068.15	1	1068,15						

[POZYCJA]
id=592
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0511-04	2-31	0511-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gruboci 8 cm na podsypce z kruszywa naturalnego oraz wypełnieniem spoin z kruszywa o frakcji 8/16 mm (miejsca postojowe)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=230.68
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST Z

[PRZEDMIAR]
wo=230.68	1	230,68						

[ELEMENT 1]
na=Chodnik z kostki betonowej
wa=0
kn=0	0	0
id=545
nu=4

[POZYCJA]
id=574
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-01	2-31	0101-01		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokoci jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokoci 20 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=213.31
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST Z

[PRZEDMIAR]
wo=213.31	1	213,31						

[POZYCJA]
id=575
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-05	2-31	0101-05		1
mpn=_1211
na=Ręczne wykonanie koryta na całej szerokoci jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokoci 20 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=23.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST Z

[PRZEDMIAR]
wo=23.7	1	23,7						

[POZYCJA]
id=576
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0208-07	2-01	0208-07		1
mpn=_121,0:1,092,0:1,0911
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na wysypisko
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=47.4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST Z

[PRZEDMIAR]
wo=47.4	1	47,4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.5		0,5
wm=1		1
ws=0.75		0,75

[POZYCJA]
id=577
pd=						0
na=Koszt składowania ziemi na wysypisku
uw=analiza indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=28
ob=47.4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=0	PLN
nsn=SST Z

[PRZEDMIAR]
wo=47.4	1	47,4						

[POZYCJA]
id=578
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-01	2-31	0103-01		1
mpn=_1211
na=Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=23.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST Z

[PRZEDMIAR]
wo=23.7	1	23,7						

[POZYCJA]
id=579
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-04	2-31	0103-04		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=213.31
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST Z

[PRZEDMIAR]
wo=213.31	1	213,31						

[POZYCJA]
id=580
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-05	2-31	0114-05		1
mpn=_1211
na=Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - warstwa o gruboci po zagęszczeniu 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=237.01
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST Z

[PRZEDMIAR]
wo=237.01	1	237,01						

[POZYCJA]
id=581
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-07	2-31	0114-07		1
mpn=_1211
na=Podbudowa z kruszywa łamanego 0/8 mm - warstwa o gruboci po zagęszczeniu 5 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=237.01
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST Z

[PRZEDMIAR]
wo=237.01	1	237,01						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.7		0,7
wm=0.7		0,7
ws=0.7		0,7

[POZYCJA]
id=582
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0511-04	2-31	0511-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gruboci 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 0/2 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=237.01
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST Z

[PRZEDMIAR]
wo=237.01	1	237,01						

[ELEMENT 1]
na=Opaska budynku żwirowa
wa=0
kn=0	0	0
id=546
nu=5

[POZYCJA]
id=584
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-05	2-31	0101-05		1
mpn=_1211
na=Ręczne wykonanie koryta na całej szerokoci jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokoci 10 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=55.92
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST Z

[PRZEDMIAR]
wo=55.92	1	55,92						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.5		0,5
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=585
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0208-07	2-01	0208-07		1
mpn=_121,0:1,092,0:1,0911
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na wysypisko
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=5.59
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST Z

[PRZEDMIAR]
wo=5.59	1	5,59						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.5		0,5
wm=1		1
ws=0.75		0,75

[POZYCJA]
id=586
pd=						0
na=Koszt składowania ziemi na wysypisku
uw=analiza indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=36
ob=5.59
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=0	PLN
nsn=SST Z

[PRZEDMIAR]
wo=5.59	1	5,59						

[POZYCJA]
id=587
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-01	2-31	0103-01		1
mpn=_1211
na=Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=55.92
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST Z

[PRZEDMIAR]
wo=55.92	1	55,92						

[POZYCJA]
id=588
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2005	KNR	9-11 0101-02	9-11	0101-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Wzmacnianie podłoża gruntowego z geotkaniny separacyjno - filtracyjnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=55.92
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST Z

[PRZEDMIAR]
wo=55.92	1	55,92						

[POZYCJA]
id=589
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0202-05 0202-06	2-31	0202-05	 0202-06	1
mpn=65:0:1009113,101211
na=Nawierzchnia żwirowa 8/31,5 mm - gruboć po zagęszczeniu 10 cm
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=55.92
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST Z

[PRZEDMIAR]
wo=55.92	1	55,92						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2.5		2,5
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 1]
na=Krawężniki i obrzeża
wa=0
kn=0	0	0
id=572
nu=6

[POZYCJA]
id=497
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-04	2-31	0402-04		1
mpn=_1211
na=Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa z oporem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=53.76
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST Z

[PRZEDMIAR]
wo=53.76	1	53,76						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.5		0,5
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=511
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0403-03	2-31	0403-03		1
mpn=_1211
na=Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=325.35
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST Z

[PRZEDMIAR]
wo=325.35	1	325,35						

[POZYCJA]
id=512
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0403-03	2-31	0403-03		1
mpn=_1211
na=Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=128.93
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST Z

[PRZEDMIAR]
wo=128.93	1	128,93						

[POZYCJA]
id=583
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0403-03	2-31	0403-03		1
mpn=_1211
na=Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=13.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST Z

[PRZEDMIAR]
wo=13.2	1	13,2						

[POZYCJA]
id=498
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0407-05	2-31	0407-05		1
mpn=_1211
na=Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=100.11
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST Z

[PRZEDMIAR]
wo=100.11	1	100,11						

[ELEMENT 1]
na=Tymczasowa organizacja ruchu
wa=0
kn=0	0	0
id=547
nu=7

[POZYCJA]
id=594
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0702-02	2-31	0702-02		1
mpn=_1211
na=Słupki do znaków drogowych z rur stalowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST Z

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=595
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0703-02	2-31	0703-02		1
mpn=_1211
na=Przymocowanie tablic znaków drogowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST Z

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=Stała organizacja ruchu
wa=0
kn=0	0	0
id=548
nu=8

[POZYCJA]
id=596
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0702-02	2-31	0702-02		1
mpn=_1211
na=Słupki do znaków drogowych z rur stalowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST Z

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[POZYCJA]
id=597
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0703-02	2-31	0703-02		1
mpn=_1211
na=Przymocowanie tablic znaków drogowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST Z

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=599
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0706-01	2-31	0706-01		1
mpn=_1211
na=Malowanie linii rozdzielajšcych miejsca postojowe na jezdni farbš chlorokauczukowš
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=8.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST Z

[PRZEDMIAR]
wo=8.4	1	8,4						

[POZYCJA]
id=600
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0706-07	2-31	0706-07		1
mpn=_1211
na=Malowanie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=18
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST Z

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[POZYCJA]
id=601
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0706-07	2-31	0706-07		1
mpn=_1211
na=Malowanie miejsc postojowych dla karetek
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=18
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST Z

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[ELEMENT 1]
na=Zieleń
wa=0
kn=0	0	0
id=466
nu=9

[POZYCJA]
id=477
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0217-04	2-21	0217-04		1
mpn=1211
na=Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt zadarniony) na odkład do ponownego wbudowania
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=108.58
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST Z

[PRZEDMIAR]
wo=108.58	1	108,58						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=480
pd=						0
na=Koszt zakupu i dowozu ziemi urodzajnej (humusu)
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=105.72
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST Z

[PRZEDMIAR]
wo=105.72	1	105,72						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.5		0,5
wm=1		1
ws=0.75		0,75

[POZYCJA]
id=610
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0206-02	2-21	0206-02		1
mpn=_1211
na=Orka mechaniczna pługiem przyczepnym przy głębokoci orania do 20 cm kat. gruntu III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=2143
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST Z

[PRZEDMIAR]
wo=2143	1	2143						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=5		5

[POZYCJA]
id=481
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0218-01	2-21	0218-01		1
mpn=1211
na=Rozcielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim (humus z zakupu oraz z odkładu)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=21.43
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST Z

[PRZEDMIAR]
wo=21.43	1	21,43						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=482
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0218-03	2-21	0218-03		1
mpn=1211
na=Rozcielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim (humus z zakupu oraz z odkładu)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=192.87
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST Z

[PRZEDMIAR]
wo=192.87	1	192,87						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=483
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0401-04	2-21	0401-04		1
mpn=1211
na=Wykonanie trawników siewem z nawożeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=2143
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST Z

[PRZEDMIAR]
wo=2143	1	2143						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=590
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0302-07	2-21	0302-07		1
mpn=121,0:0,0911
na=Sadzenie drzew - topola czarna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=42
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST Z

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	42						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2.5		2,5
wm=1		1
ws=1		1
