[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.31
nan=Sanitarne
pe=1
op=0
opn=0	0	0	1	1	0	0	8	1	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	2	2	2	0	10	0	1
own=1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty zakupu od M	Koszty pośr. od R	Koszty pośr. od S	Zysk od R	Zysk od S	Koszty z narz. w rozbiciu	Stawka VAT
wn=						

[STRONA TYT]
na=Gaworzyce 23-08-02
afn=,  
ab=DZ. NR 574/5, 1141/20, 1141/26, 59-180 Gaworzyce
ni=GMINA GAWORZYCE
ai=DWORCOWA 95, 59-180 GAWORZYCE
aw=,  
dt=2011-02-15

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu od M	KzM
wa=0	1	0	
op=0	0
nm=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośr. od R	KpR
wa=0	1	0	
op=0	0
nr=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośr. od S	KpS
wa=0	1	0	
op=0	0
ns=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk od R	ZR
wa=0	1	0	
op=0	0
nr=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk od S	ZS
wa=0	1	0	
op=0	0
ns=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty z narz. w rozbiciu	Knr
wa=0	1	0	
op=0	0

[NARZUTY NORMA 2]
na=Stawka VAT	SV
wa=0	1	0	
op=0	0
nc=1

[RMS ZEST 182]
ty=M
na=Kurtyna powietrzna SONNINGER	0
id=00002	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=11

[RMS ZEST 261]
ty=M
na=Badanie wody	0
id=0009	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=Przejścia p.poż.	0
id=0010	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 196]
ty=M
na=AGREGAT  GSL65D/48,8 kW	0
id=0018	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 134]
ty=M
na=Trzon studni z drabinką złazową	0
id=0633120	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=20

[RMS ZEST 136]
ty=M
na=Gaz propanowo-butanowy płynny	0
id=1020100	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=8

[RMS ZEST 246]
ty=M
na=Asfalt drogowy stały D-35,50,70,100-luzem	0
id=1040000	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=13

[RMS ZEST 228]
ty=M
na=Benzyna do lakierów	0
id=1050199	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
il=0.2

[RMS ZEST 159]
ty=M
na=Bednarka ocynkowana 50x5 mm (kotwy)	0
id=1120001	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=10

[RMS ZEST 244]
ty=M
na=Pale szalunkowe stalowe (wypraski)	0
id=1121199	1
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
il=12.76

[RMS ZEST 239]
ty=S
na=Spycharka gąsienicowa  75 KM	0
id=11333	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=3.87

[RMS ZEST 135]
ty=M
na=Płyta gipsowo-kartonowa do gięcia zwykła grub. 6 mm	0
id=11750891	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
il=19

[RMS ZEST 227]
ty=R
na=Malarz grupa II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=2.89

[RMS ZEST 240]
ty=S
na=Ubijak elektryczny 200 kG	0
id=12612	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=9.94

[RMS ZEST 160]
ty=M
na=Linka stalowa z drutu oc.śred. 5-7 mm	0
id=1331200	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=49.92

[RMS ZEST 161]
ty=M
na=Ściągacze stalowe ocynkowane M 16-A/0,63	0
id=1341300	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=24.96

[RMS ZEST 262]
ty=M
na=Podchloryn sodowy	0
id=1413201	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=0.34

[RMS ZEST 117]
ty=M
na=Pianka poliuretanowa opakowanie ciŁnien.	0
id=1478500	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
il=0.72

[RMS ZEST 229]
ty=M
na=Farba olejna do gruntowania og.stosowania	0
id=1511599	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
il=0.46

[RMS ZEST 230]
ty=M
na=Farba olejna nawierzchniowa	0
id=1511799	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
il=0.42

[RMS ZEST 219]
ty=M
na=Acetylen techniczny rozpuszczony	0
id=1540000	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=0.27

[RMS ZEST 220]
ty=M
na=Tlen techniczny sprężony	0
id=1540800	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=0.29

[RMS ZEST 101]
ty=M
na=Płyty styropianowe samogasnące FS gr. 40mm	0
id=1562613	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
il=322.56

[RMS ZEST 254]
ty=M
na=Taśma bitumiczno-elastomer.MONTAPLAST DC50	0
id=1562930	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=25.8

[RMS ZEST 100]
ty=M
na=Taśma dylatacyjna z PCW	0
id=1562999	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=345.05

[RMS ZEST 147]
ty=M
na=Podkładki amortyzacyjne gumowe grub.5 mm	0
id=1570100	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=8.56

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=Piasek do nawierzchni drogowych	0
id=1601900	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=49.19

[RMS ZEST 265]
ty=M
na=Żwir do nawierzchni drogowych,sortowany	0
id=1602600	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=0.38

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Cement murarski "15"	0
id=1700200	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=0.26

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Monter instalacji sanit.I ogrzew.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=2058.27

[RMS ZEST 18]
ty=R
na=Monter instalac.sanit.I ogrzew.III	0
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=372.62

[RMS ZEST 180]
ty=R
na=Monter instalacji technologiczn.II	0
id=212	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=38.5

[RMS ZEST 181]
ty=R
na=Monter instalacji technologiczn.III	0
id=213	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=3.47

[RMS ZEST 245]
ty=M
na=Drewno iglaste okrągłe nasycone na stemple	0
id=2640900	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=0.02

[RMS ZEST 137]
ty=R
na=Monter urządzeń i inst.powietrzn.ii	0
id=322	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=532.44

[RMS ZEST 60]
ty=S
na=Środek transportowy (1)	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=2.02

[RMS ZEST 2]
ty=R
na=Robotnik budowlany I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=397.5

[RMS ZEST 153]
ty=S
na=Ciągnik kołowy 29-37kW 37-50KM	0
id=39116	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 231]
ty=M
na=Płótno ścierne korundowe	0
id=3920000	1
jm=arkusz	116
ce=0
cw=0	PLN
il=3.4

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=Woda	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=3.45

[RMS ZEST 258]
ty=M
na=Woda przemysłowa z rurociągu	0
id=3930001	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 6]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=32.31

[RMS ZEST 247]
ty=M
na=Słupki drewniane iglaste śred. 70 mm	0
id=3951300	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=0.03

[RMS ZEST 237]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy	0
id=39520	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=1.16

[RMS ZEST 33]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy do 5,0 t	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=4.9

[RMS ZEST 155]
ty=S
na=Przyczepa skrzyniowa  3,5 t	0
id=39611	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=2.22

[RMS ZEST 238]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy do 5 t	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=9.69

[RMS ZEST 126]
ty=R
na=Spawacz II	0
id=402	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=10.14

[RMS ZEST 97]
ty=R
na=Cieśla II	0
id=42	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=26.48

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=Rury stal.z/szw.ocynkowane,gwint.dn= 15 mm	0
id=5064001	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=8.68

[RMS ZEST 87]
ty=M
na=Rury stal.z/szw.ocynkowane,gwint.dn= 25 mm	0
id=5064003	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=6.18

[RMS ZEST 84]
ty=M
na=Rury stal.z/szw.ocynkowane,gwint.dn= 32 mm	0
id=5064004	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=25.14

[RMS ZEST 166]
ty=M
na=Rury stal.z/szw.ocynkowane,gwint.dn= 40 mm	0
id=5064005	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=18.36

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=Rury stal.z/szw.ocynkowane,gwint.dn= 50 mm	0
id=5064100	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=3.06

[RMS ZEST 235]
ty=M
na=Rury stalowe ze szwem,czarne   48,3x3,2 mm	0
id=5064480	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=17

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=Łączniki z żeliwa ciągliwego,ocynk.śr.15mm	0
id=5101201	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2.6

[RMS ZEST 88]
ty=M
na=Łączniki z żeliwa ciągliwego,ocynk.śr.25mm	0
id=5101203	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=11.66

[RMS ZEST 85]
ty=M
na=Łączniki z żeliwa ciągliwego,ocynk.śr.32mm	0
id=5101204	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=14.64

[RMS ZEST 167]
ty=M
na=Łączniki z żeliwa ciągliwego,ocynk.śr.40mm	0
id=5101205	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=7.56

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=Łączniki z żeliwa ciągliwego,ocynk.śr.50mm	0
id=5101206	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1.41

[RMS ZEST 222]
ty=M
na=Łuki stalowe gładkie R=2-4D/90st. 40-65 mm	0
id=5115701	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2.86

[RMS ZEST 112]
ty=M
na=Podejście od podłogi śred.16 mm	0
id=5181119	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=72

[RMS ZEST 266]
ty=M
na=Króćce żel.2-kołn."FF"  100 mm,L=500-600 mm	0
id=5320606	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 249]
ty=M
na=Kołnierze dociskowe "X-W"	0
id=5321199	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=0.51

[RMS ZEST 248]
ty=M
na=Króćce żel.ciśnien.kołnierz.przejściowe	0
id=5321999	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=5.1

[RMS ZEST 236]
ty=M
na=Rury PVC kanal.zew.kielich.z uszczelką N,S	0
id=5601299	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=53.04

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Rury kanalizacyjne jednokielich.PCW  40 mm	0
id=5630401	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=62

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=Rury kanalizacyjne jednokielich.PCW  50 mm	0
id=5630402	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=35

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=Rury kanalizacyjne jednokielich.PCW 110 mm	0
id=5630405	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=100

[RMS ZEST 164]
ty=M
na=Rury kanalizacyjne jednokielich.PCW 160 mm	0
id=5630408	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=30

[RMS ZEST 250]
ty=M
na=Rury z polietylenu niskociśnieniowego PE	0
id=5631199	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=54.57

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Rury przepustowe z PCW,śred. 75 mm	0
id=5631200	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=5.36

[RMS ZEST 99]
ty=M
na=Rury osłonowe karb."peszel" śr.wew.18-20mm	0
id=5631206	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=18.43

[RMS ZEST 123]
ty=M
na=Rury Hep2O "barrier" śred.28 mm	0
id=5631211	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=91.67

[RMS ZEST 98]
ty=M
na=Rury Hep2O "barrier" śred.16 mm	0
id=5631212	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=2051.03

[RMS ZEST 263]
ty=M
na=Rury polietylenowe PE, PE-HD	0
id=5631999	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=35.7

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Rury z polipropylenu o średnicy 20 mm	0
id=5632901	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=286

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=Rury z polipropylenu o średnicy 25 mm	0
id=5632902	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=47.52

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=Rury z polipropylenu o średnicy  2 mm	0
id=5632903	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=33.48

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=Rury z polipropylenu o średnicy 40 mm	0
id=5632904	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=32.4

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=Rury z polipropylenu o średnicy 50 mm	0
id=5632905	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=19.44

[RMS ZEST 124]
ty=M
na=Kształtki Hep2O śred.28 mm	0
id=5642811	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=22.16

[RMS ZEST 109]
ty=M
na=Kształtki Hep2O z gwintem śred.22x3/4"	0
id=5642815	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=8.24

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Kształtki kanalizacyjne z PCW,różne, 32 mm	0
id=5644803	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=39

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Kształtki kanalizacyjne z PCW,różne, 40 mm	0
id=5644804	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=52.08

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Kształtki kanalizacyjne z PCW,różne, 50 mm	0
id=5644805	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=113.4

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=Kształtki kanalizacyjne z PCW,różne,110 mm	0
id=5644809	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=82

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=Kształtki kanalizacyjne z PCW,różne	0
id=5644899	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=13.53

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=Kształtki z polipropylenu,śred.20 mm	0
id=5649901	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=403.68

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=Kształtki z polipropylenu,śred.25 mm	0
id=5649902	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=46.48

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=Kształtki z polipropylenu,śred.32 mm	0
id=5649903	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=18.91

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=Kształtki z polipropylenu,śred.40 mm	0
id=5649904	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=14.1

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=Kształtki z polipropylenu,śred.50 mm	0
id=5649905	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=8.1

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Czyszczaki kanalizacyjne z PCW,śred.110 mm	0
id=5650001	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Uchwyty do rur PCW do śred. 32 mm	0
id=5651301	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=13

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Uchwyty do rur PCW do śred. 50 mm	0
id=5651302	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=63

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=Uchwyty do rur PCW do śred.110 mm	0
id=5651304	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=104

[RMS ZEST 102]
ty=M
na=Spinki do rur Hep2O z tw.sztucz.śred.16 mm	0
id=5651501	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=6799.15

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=Uchwyty do rur z polipropylenu,śred.20 mm	0
id=5651701	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=371.8

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=Uchwyty do rur z polipropylenu,śred.25 mm	0
id=5651702	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=55

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=Uchwyty do rur z polipropylenu,śred.32 mm	0
id=5651703	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=34.41

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=Uchwyty do rur z polipropylenu,śred.40 mm	0
id=5651704	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=30

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=Uchwyty do rur z polipropylenu,śred.50 mm	0
id=5651705	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=16.2

[RMS ZEST 179]
ty=M
na=Tuleje ochronne z PVC do rur miedzianych	0
id=5654199	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=49.32

[RMS ZEST 104]
ty=M
na=Węże gumowe,śred.16-40 mm	0
id=5680200	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=6.14

[RMS ZEST 76]
ty=M
na=Zawory czerpalne mosiężne M3B,śred.15 mm	0
id=5700201	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=8

[RMS ZEST 129]
ty=M
na=Zawory przelotowe mosiężne M 83,śred.15 mm	0
id=5700401	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=0.07

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=Zawory przelotowe żel.ocynk.M83 śred.15 mm	0
id=5700500	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=0.87

[RMS ZEST 110]
ty=M
na=Zawory kulowe przelot.mosięż.wodne fi 20mm	0
id=5702802	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=8

[RMS ZEST 234]
ty=M
na=Zawory kulowe przelot.mosięż.wodne fi 25mm	0
id=5702803	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=Zawory kulowe równoprzelot.gwint.mosiężne	0
id=5702899	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=20

[RMS ZEST 81]
ty=M
na=Zawory spłukujące do pisuarów fi 15 mm	0
id=5710705	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 82]
ty=M
na=Syfony pisuarowe mos.do misek faj.śr.25 mm	0
id=5712001	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=Baterie umywalkowe stojące fi 15 mm	0
id=5714400	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=22

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=Syfony umywalkowe z tworzywa sztucz.32 mm	0
id=5715900	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=17

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=Przyłącza elastyczne do armatury dł.200 mm	0
id=5716200	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=44

[RMS ZEST 94]
ty=M
na=Zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15mm	0
id=5730001	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=0.1

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=Zawory zwrotne przelotowe mos.M3003	0
id=5730099	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=11

[RMS ZEST 213]
ty=M
na=Zawory bezpieczeństwa kat.392 dn-20 mm	0
id=5731130	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 212]
ty=M
na=Zawory bezpieczeństwa kat.392 dn-25 mm	0
id=5731131	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 174]
ty=M
na=Złączki do grzejników,M3090,M3091,śr.25 mm	0
id=5731603	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 232]
ty=M
na=Zawory mieszające do wody 3-drog.śred.25mm	0
id=5732208	1
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 111]
ty=M
na=Odpowietrznik aut.mos.z zawor.stop.fi 15mm	0
id=5732902	1
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN
il=8

[RMS ZEST 209]
ty=M
na=Odpowietrznik aut.mosięż.fi 15mm do pionów	0
id=5732905	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 96]
ty=M
na=Szafki hydrantowe naścienne	0
id=5760703	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=Drzwiczki stalowe dla zaworów 200x250 mm	0
id=5762800	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 267]
ty=M
na=Zasuwy kołn.klin.ow.1,0 MPa,kat.002, 100 mm	0
id=5814103	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 268]
ty=M
na=Hydranty żeliwne fi  100mm gł.zabudowy 1800	0
id=5830002	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 269]
ty=M
na=Kolana stopowe kołn.K.867 do hydr.śr. 80mm	0
id=5830600	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 270]
ty=M
na=Obudowy żeliwne do zasuw,kat.025A,śr. 80mm	0
id=5831003	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 184]
ty=M
na=Kotły grzew.gaz.2-funk.wiszące,26kW z zest	0
id=5932009	1
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 173]
ty=M
na=Szafki rozdziel.podtynk.z bl.st.lak.HSP 6	0
id=6050428	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 118]
ty=M
na=Szafki rozdziel.podtynk.z bl.st.lak.HSP 9	0
id=6050429	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 119]
ty=M
na=Szafki rozdziel.podtynk.z bl.st.lak.HSP12	0
id=6050430	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 172]
ty=M
na=Rozdzielacze st.nier.D/og.podł.3/4"/16/7ob	0
id=6050436	1
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 113]
ty=M
na=Rozdzielacze st.nier.D/og.podł.3/4"/16/9ob	0
id=6050438	1
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 114]
ty=M
na=Rozdzielacze st.nier.D/og.podł.3/4"/16/10o	0
id=6050439	1
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 105]
ty=M
na=Obejmy zaciskowe st.ocynk.D/węży gum.16mm	0
id=6050501	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=0.12

[RMS ZEST 197]
ty=M
na=Pompy obiegowe C.o.4,5 m3/h,śr.króćców 1"	0
id=6130115	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 201]
ty=M
na=Pompy obieg.C.w.u.1,3 m3/h,śr.króćców 1/2"	0
id=6130116	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 208]
ty=M
na=Manometry tarczowe z rurką syfonową	0
id=6140400	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=8

[RMS ZEST 108]
ty=M
na=Tuleje wspomagające śred.22 mm	0
id=6151210	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=8

[RMS ZEST 107]
ty=M
na=Tuleje wspomagające śred.16 mm	0
id=6151212	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=72

[RMS ZEST 242]
ty=M
na=Rury karbowane 425 mm	0
id=6333240	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=6.48

[RMS ZEST 241]
ty=M
na=Kinety PE 200/200/200	0
id=6333433	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Rury wywiewne żeliwne,śred.100/150 mm	0
id=6340702	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 80]
ty=M
na=Wpusty ściekowe podłogowe z rusztem,50 mm	0
id=6342900	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=Płuczki ustępowe "Dolnopłuk"	0
id=6344002	1
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=Zlewozmywak blaszany 185x340x400/I	0
id=6346300	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=5

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=Miski ustępowe porcelanowe b/lustra gat.I	0
id=6350602	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 83]
ty=M
na=Pisuary porcelanowe, białe gat.I	0
id=6351001	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=Umywalki porcelanowe fig.261,gat.I	0
id=6351604	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=17

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=Sedesy z tworzyw sztucznych,różne typy	0
id=6357000	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=Lejki gumowe D/misek ustępowych,pojedyncze	0
id=6360300	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=Wsporniki do umywalek porcelanowych	0
id=6361700	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=17

[RMS ZEST 195]
ty=R
na=Elektromonter aparat.kontr-pomiar.I	0
id=64	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=95

[RMS ZEST 185]
ty=M
na=Kształtki kielichowe miedziane śr.15 mm	0
id=6401201	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=5.25

[RMS ZEST 186]
ty=M
na=Kształtki kielichowe miedziane śr.22 mm	0
id=6401202	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2.1

[RMS ZEST 198]
ty=M
na=Kształtki kielichowe miedziane śr.28 mm	0
id=6401203	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=9.4

[RMS ZEST 206]
ty=M
na=Łączniki kielichowe,miedziane śr.15 mm	0
id=6401402	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=6

[RMS ZEST 178]
ty=M
na=Łączniki kielichowe,miedziane	0
id=6401499	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=93.97

[RMS ZEST 175]
ty=M
na=Tarczki ochronne dwudzielne 20 mm	0
id=6420742	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=Filtr osadnikowy siatkowy skośny,mosiężny	0
id=6442099	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 192]
ty=M
na=Filtr osadnikowy siatkowy skośny,mosiężny 20 mm  gazowy	0
id=64420996	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 128]
ty=M
na=Rury miedziane,stan twardy F-37,śred.15 mm	0
id=6450102	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=1.11

[RMS ZEST 177]
ty=M
na=Rury miedziane,stan twardy F-37	0
id=6450199	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=199.28

[RMS ZEST 130]
ty=M
na=Złączki przejściowe mosiężne śr.15x1/2"	0
id=6460702	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=0.22

[RMS ZEST 204]
ty=M
na=Złączki przejściowe mosiężne	0
id=6460799	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 189]
ty=M
na=Dwuzłączki przejściowe mosiężne śred.1/2"	0
id=6460901	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1.05

[RMS ZEST 190]
ty=M
na=Dwuzłączki przejściowe mosiężne śred.3/4"	0
id=6460902	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2.1

[RMS ZEST 193]
ty=M
na=Dwuzłączki przejściowe mosiężne śred.1"	0
id=6460903	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=5.1

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=Dwuzłączki przejściowe,mosiężne	0
id=6460999	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=8

[RMS ZEST 187]
ty=M
na=Złączki przejściowe z brązu śred.15 mm	0
id=6480202	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=5.25

[RMS ZEST 188]
ty=M
na=Kształtki przejściowe z brązu śr.22x3/4"	0
id=6480203	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2.1

[RMS ZEST 199]
ty=M
na=Kształtki przejściowe z brązu śr.28x1"	0
id=6480204	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=9.4

[RMS ZEST 140]
ty=M
na=Przewody went.kołowe z bl.oc.B/I,gr.0,5 mm	0
id=6506600	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
il=92.01

[RMS ZEST 144]
ty=M
na=Przewody went.kołowe z bl.oc.B/I,gr.1 mm	0
id=6506605	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
il=69.55

[RMS ZEST 141]
ty=M
na=Kształtki went.kołowe B/I st.oc.gr.0,5 mm	0
id=6506800	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
il=34.82

[RMS ZEST 145]
ty=M
na=Kształtki went.kołowe B/I st.oc.gr.1 mm	0
id=6506805	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
il=19.47

[RMS ZEST 157]
ty=M
na=Przepustnica 1-płaszcz.typ B 200-315 mm	0
id=6510402	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=62

[RMS ZEST 176]
ty=M
na=Przepustnice 1-płaszczyznowe typ B	0
id=6510499	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 156]
ty=M
na=Anemostaty kołowe typ D	0
id=6520299	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=54

[RMS ZEST 162]
ty=M
na=Wyrzutnie dachowe kołowe typ C	0
id=6523399	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=8

[RMS ZEST 158]
ty=M
na=Tłumiki akustyczne opływowe	0
id=6525499	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 139]
ty=M
na=Wentylatory pom.o wyd.pow.600 m3/h	0
id=6530205	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=6

[RMS ZEST 142]
ty=M
na=Podpory kanałów wentyl.typ C śr.200- 400mm	0
id=6581102	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=69.06

[RMS ZEST 150]
ty=M
na=Podpory kanałów wentylacyjnych typ C	0
id=6581199	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=8

[RMS ZEST 151]
ty=M
na=Uszczelki gumowe do przewodów wentyl.koł.	0
id=6582299	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=76.96

[RMS ZEST 86]
ty=M
na=Haki odkuwane do rur stalowych,śr. 10-32mm	0
id=6600000	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=10.92

[RMS ZEST 168]
ty=M
na=Haki odkuwane do rur stalowych,śr. 40 mm	0
id=6600001	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=5.94

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=Haki odkuwane do rur stalowych,śr. 50 mm	0
id=6600002	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=0.99

[RMS ZEST 95]
ty=M
na=Haki stalowe do linki	0
id=6600010	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 202]
ty=M
na=Uchwyty stal.z wkładką elast.dwudz.śr.15mm	0
id=6600100	1
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 200]
ty=M
na=Uchwyty stal.z wkładką elast.dwudz.śr.25mm	0
id=6600102	1
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN
il=6

[RMS ZEST 233]
ty=M
na=Uchwyty stal.z wkładką elast.dwudz.śr.28mm	0
id=6600103	1
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 226]
ty=M
na=Uchwyty do rur A-D,śred.10-50 mm	0
id=6600500	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=6.12

[RMS ZEST 125]
ty=M
na=Uchwyty do rur Hep2O przykręcane śred.28mm	0
id=6600505	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=103.24

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=Haki do rur śred.20 mm	0
id=6600611	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=58

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=Haki do rur śred.25 mm	0
id=6600612	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=Uchwyty stal.z wkładką do rur miedzianych	0
id=6602099	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=118.12

[RMS ZEST 165]
ty=M
na=Wsporniki ze stali kształtowej  20-80 mm	0
id=6610007	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 152]
ty=M
na=Otuliny z wełny mineralnej b/o, 27-38/30mm	0
id=6702200	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=133.34

[RMS ZEST 154]
ty=M
na=Otuliny z wełny mineralnej b/o,368/40 mm	0
id=6702210	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=36.95

[RMS ZEST 90]
ty=M
na=Otuliny Thermaflex FRZ grub. 9 mm	0
id=6750121	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=55.2

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=Otuliny termoiz.PE z nac.wzd.13mm,rur.22mm	0
id=6750155	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=273

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=Otuliny termoiz.PE z nac.wzd.13mm,rur.28mm	0
id=6750156	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=222.6

[RMS ZEST 93]
ty=M
na=Klipsy montażowe Thermaclips	0
id=6760010	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=240

[RMS ZEST 92]
ty=M
na=Taśma Thermatape FR 3x50 mm	0
id=6761120	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=6.74

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=Taśma z PE pokryta folią szer.50mm gr.2mm	0
id=6761127	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=5.78

[RMS ZEST 103]
ty=M
na=Taśma klej.z folii PVC przezrocz.szer.50mm	0
id=6761129	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=1061.68

[RMS ZEST 91]
ty=M
na=Klej Thermaflex 474	0
id=6761201	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
il=0.64

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=Klej do sklejania miękkich otulin z PE	0
id=6761204	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
il=5.72

[RMS ZEST 143]
ty=M
na=Śruby stalowe M  8 dług.do  50 mm	0
id=6801405	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=78.91

[RMS ZEST 251]
ty=M
na=Śruby stal.M-16 z podkładkami i nakrętkami	0
id=6804005	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=5

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Uszczelki gumowe pierścien.do rur PCW,32mm	0
id=6810500	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=52

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Uszczelki gumowe pierścien.do rur PCW,50mm	0
id=6810502	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=112

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Uszczelki gumowe pierścien.D/rur PCW,110mm	0
id=6810504	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=20

[RMS ZEST 138]
ty=M
na=Płyty gumowe bez przekładek grub.15 mm	0
id=6820203	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=1.26

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Sznur konopny surowy	0
id=6831800	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=0.24

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Sznur konopny smołowany	0
id=6831801	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=0.39

[RMS ZEST 271]
ty=M
na=Uszczelki gumowe płaskie,śred. 65-80 mm	0
id=6832003	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=5.15

[RMS ZEST 252]
ty=M
na=Uszczelki gumowe płaskie	0
id=6832099	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=0.06

[RMS ZEST 264]
ty=S
na=Prościarka do rur PE	0
id=71260	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=2.54

[RMS ZEST 253]
ty=R
na=Monter II	0
id=772	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0.65

[RMS ZEST 163]
ty=M
na=Kausze stalowe ocynkowane	0
id=7830199	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=100

[RMS ZEST 116]
ty=M
na=Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego	0
id=8990499	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=16

[RMS ZEST 89]
ty=R
na=Izolarz II	0
id=92	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=58.5

[RMS ZEST 7]
ty=R
na=Robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=218.6

[RMS ZEST 10000]
ty=R	1
na=Robocizna pomocnicza	0
id=000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[RMS ZEST 10001]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze	0
id=88888888	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Przyłącze kanalizacji sanitarnej Si-S1
wa=0
kn=0	0	0
id=181
nu=1
wn=						

[POZYCJA]
id=1
pd=		KNNR N004-1308-030		KNNR N004-1308-030		0
na=Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm,łączone na wcisk
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12					

[RMS 7]
nz=0.5	0	0.50
np=0
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 236]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=12.24

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 237]
nz=0.0104	0	0.0104
np=0
wa=0
wb=0
il=0.12

[POZYCJA]
id=2
pd=		KNR 201-0201-02		KNR 201-0201-02		0
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,15m3 .Kategoria gruntu III (B.I.nr 8/96) Obmiar : dł. 12 m x szer. 0,6 m x gł. 1,4 m = 10,08 m3 x 80% = 8,06 m3
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=8.06
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=8.06	1	8.06					

[RMS 2]
nz=0.2264	0	0.2264
np=0
wa=0
wb=0
il=1.82

[RMS 238]
nz=0.1	0	0.10
np=0
wa=0
wb=0
il=0.81

[POZYCJA]
id=3
pd=		KNR 201-0230-01		KNR 201-0230-01		0
na=Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96)
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=8.06
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=8.06	1	8.06					

[RMS 239]
nz=0.04	0	0.04
np=0
wa=0
wb=0
il=0.32

[POZYCJA]
id=4
pd=		KNR 401-0102-02		KNR 401-0102-02		0
na=Wykopy wysokoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna i głębokości do 1,5 m w gruncie suchym lub wilgotnym. Kategoriagruntu III
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=2.02
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2.02	1	2.02					

[RMS 2]
nz=1.4	0	1.40
np=0
wa=0
wb=0
il=2.83

[POZYCJA]
id=5
pd=		KNR 401-0105-02		KNR 401-0105-02		0
na=Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii III
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=2.02
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2.02	1	2.02					

[RMS 2]
nz=1.3	0	1.30
np=0
wa=0
wb=0
il=2.63

[POZYCJA]
id=6
pd=		KNR 201-0236-01		KNR 201-0236-01		0
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96)
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=8.64
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=8.64	1	8.64					

[RMS 2]
nz=0.1337	0	0.1337
np=0
wa=0
wb=0
il=1.16

[RMS 240]
nz=0.1	0	0.10
np=0
wa=0
wb=0
il=0.86

[POZYCJA]
id=7
pd=		KNR 228-0501-09		KNR 228-0501-09		0
na=Obsypka rurociągu dowiezionym piaskiem
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=2.88
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2.88	1	2.88					

[RMS 7]
nz=1	0	1.00
np=0
wa=0
wb=0
il=2.88

[RMS 8]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0
il=3.51

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=8
pd=		KNR 228-0408-02		KNR 228-0408-02		0
na=Studzienki rewizyjne głębokości do 2,0 m z rury karbowanej o średnicy 425 mm,kinety dopływ lewy i prawy PE 200/200/200,typ 2
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 7]
nz=6.8	0	6.80
np=0
wa=0
wb=0
il=6.8

[RMS 241]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 242]
nz=2.16	0	2.16
np=1
wa=0
wb=0
il=2.16

[RMS 10001]
nz=3	0	3.00
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 33]
nz=0.52	0	0.52
np=0
wa=0
wb=0
il=0.52

[POZYCJA]
id=9
pd=		KNR 201-0324-02		KNR 201-0324-02		0
na=Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3m palami szalunkowymi(wypraskami)w gruntach nawodnionych wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=9.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=9.6	1	9.6					

[RMS 97]
nz=0.2	0	0.20
np=0
wa=0
wb=0
il=1.92

[RMS 2]
nz=0.101	0	0.101
np=0
wa=0
wb=0
il=0.97

[RMS 244]
nz=0.1	0	0.10
np=0
wa=0
wb=0
il=0.96

[RMS 245]
nz=0.00014	0	0.00014
np=0
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10
pd=		11		11		0
na=Zajęcie pasa + organizacja ruchu drogowego
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=10	0	10.00
np=0
wa=0
wb=0
il=10

[POZYCJA]
id=11
pd=		11		11		0
na=Badanie zagęszczenia gruntu w drodze gminnej ( w celu uzyskania protokołu odbiorowego )
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=20	0	20.00
np=0
wa=0
wb=0
il=20

[POZYCJA]
id=12
pd=		10		10		0
na=Odtworzenie drogi - nawierzchnia asfaltowa + ciecie asfaltu
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=40	0	40.00
np=0
wa=0
wb=0
il=40

[RMS 246]
nz=6.5	0	6.50
np=0
wa=0
wb=0
il=6.5

[POZYCJA]
id=13
pd=		KNR 201-0119-03		KNR 201-0119-03		0
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym.
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=0.02
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=0.02	1	0.02					

[RMS 2]
nz=50	0	50.00
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 247]
nz=0.5	0	0.50
np=0
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 6]
nz=7.5	0	7.50
np=0
wa=0
wb=0
il=0.15

[ELEMENT 1]
na=Zewnętrzna kanalizacja sanitarna 
wa=0
kn=0	0	0
id=182
nu=2
wn=						

[POZYCJA]
id=14
pd=		KNNR N004-1308-030		KNNR N004-1308-030		0
na=Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm,łączone na wcisk
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40					

[RMS 7]
nz=0.5	0	0.50
np=0
wa=0
wb=0
il=20

[RMS 236]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=40.8

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 237]
nz=0.0104	0	0.0104
np=0
wa=0
wb=0
il=0.42

[POZYCJA]
id=15
pd=		KNR 201-0201-02		KNR 201-0201-02		0
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,15m3 .Kategoria gruntu III (B.I.nr 8/96) Obmiar : dł. 40 m  x szr. 0,6m x gł. 1,4 m = 33,6 m3 x 80% = 26,88 m3
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=26.88
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=26.88	1	26.88					

[RMS 2]
nz=0.2264	0	0.2264
np=0
wa=0
wb=0
il=6.09

[RMS 238]
nz=0.1	0	0.10
np=0
wa=0
wb=0
il=2.69

[POZYCJA]
id=16
pd=		KNR 201-0230-01		KNR 201-0230-01		0
na=Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96)
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=26.88
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=26.88	1	26.88					

[RMS 239]
nz=0.04	0	0.04
np=0
wa=0
wb=0
il=1.08

[POZYCJA]
id=17
pd=		KNR 401-0102-02		KNR 401-0102-02		0
na=Wykopy wysokoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna i głębokości do 1,5 m w gruncie suchym lub wilgotnym. Kategoriagruntu III
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=6.72
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=6.72	1	6.72					

[RMS 2]
nz=1.4	0	1.40
np=0
wa=0
wb=0
il=9.41

[POZYCJA]
id=18
pd=		KNR 401-0105-02		KNR 401-0105-02		0
na=Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii III
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=6.72
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=6.72	1	6.72					

[RMS 2]
nz=1.3	0	1.30
np=0
wa=0
wb=0
il=8.74

[POZYCJA]
id=19
pd=		KNR 201-0236-01		KNR 201-0236-01		0
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96)
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=28.8
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=28.8	1	28.8					

[RMS 2]
nz=0.1337	0	0.1337
np=0
wa=0
wb=0
il=3.85

[RMS 240]
nz=0.1	0	0.10
np=0
wa=0
wb=0
il=2.88

[POZYCJA]
id=20
pd=		KNR 228-0501-09		KNR 228-0501-09		0
na=Obsypka rurociągu dowiezionym piaskiem
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=9.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=9.6	1	9.6					

[RMS 7]
nz=1	0	1.00
np=0
wa=0
wb=0
il=9.6

[RMS 8]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0
il=11.71

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=21
pd=		KNR 228-0408-02		KNR 228-0408-02		0
na=Studzienki rewizyjne głębokości do 2,0 m z rury karbowanej o średnicy 425 mm,kinety dopływ lewy i prawy PE 200/200/200,typ 2
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 7]
nz=6.8	0	6.80
np=0
wa=0
wb=0
il=13.6

[RMS 241]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 242]
nz=2.16	0	2.16
np=1
wa=0
wb=0
il=4.32

[RMS 10001]
nz=3	0	3.00
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 33]
nz=0.52	0	0.52
np=0
wa=0
wb=0
il=1.04

[POZYCJA]
id=22
pd=		KNR 201-0324-02		KNR 201-0324-02		0
na=Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3m palami szalunkowymi(wypraskami)w gruntach nawodnionych wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=32
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32					

[RMS 97]
nz=0.2	0	0.20
np=0
wa=0
wb=0
il=6.4

[RMS 2]
nz=0.101	0	0.101
np=0
wa=0
wb=0
il=3.23

[RMS 244]
nz=0.1	0	0.10
np=0
wa=0
wb=0
il=3.2

[RMS 245]
nz=0.00014	0	0.00014
np=0
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=23
pd=		11		11		0
na=Badanie zagęszczenia gruntu w drodze gminnej ( w celu uzyskania protokołu odbiorowego )
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=20	0	20.00
np=0
wa=0
wb=0
il=20

[POZYCJA]
id=24
pd=		KNR 201-0119-03		KNR 201-0119-03		0
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym.
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=0.04
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=0.04	1	0.04					

[RMS 2]
nz=50	0	50.00
np=0
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 247]
nz=0.5	0	0.50
np=0
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 6]
nz=7.5	0	7.50
np=0
wa=0
wb=0
il=0.3

[ELEMENT 1]
na=Zewnętrzna instalacja wodociągowa 
wa=0
kn=0	0	0
id=183
nu=3
wn=						

[POZYCJA]
id=25
pd=		KNNR N004-1009-030		KNNR N004-1009-030		0
na=Rurociągi z rur polietylenowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 90 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=35
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35					

[RMS 7]
nz=0.2	0	0.20
np=0
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 263]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=35.7

[RMS 10001]
nz=1.5	0	1.50
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 237]
nz=0.0178	0	0.0178
np=0
wa=0
wb=0
il=0.62

[RMS 264]
nz=0.0725	0	0.0725
np=0
wa=0
wb=0
il=2.54

[POZYCJA]
id=26
pd=		KNR 218-0109-01		KNR 218-0109-01		0
na=Ułożenie rurociągu z polietylenu niskociśnieniowego /PE/ o średnicy zewnętrznej 63 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=51
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=51	1	51					

[RMS 1]
nz=0.3152	0	0.3152
np=0
wa=0
wb=0
il=16.08

[RMS 2]
nz=0.0019	0	0.0019
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 248]
nz=0.1	0	0.10
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1

[RMS 249]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.51

[RMS 250]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=54.57

[RMS 251]
nz=0.058	0	0.058
np=1
wa=0
wb=0
il=2.96

[RMS 252]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 10001]
nz=1.5	0	1.50
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 33]
nz=0.005	0	0.005
np=0
wa=0
wb=0
il=0.26

[POZYCJA]
id=27
pd=		KNR 219-0219-01		KNR 219-0219-01		0
na=Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=86
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=86	1	86					

[RMS 253]
nz=0.0075	0	0.0075
np=0
wa=0
wb=0
il=0.65

[RMS 254]
nz=0.3	0	0.30
np=0
wa=0
wb=0
il=25.8

[RMS 6]
nz=0.0011	0	0.0011
np=0
wa=0
wb=0
il=0.09

[POZYCJA]
id=28
pd=		KNR 201-0201-02		KNR 201-0201-02		0
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,15m3 .Kategoria gruntu III (B.I.nr 8/96) Obmiar : dł. 86 m x szr. 0,6m x gł. 1,5 m = 77,4 m3 x 80% = 61,92 m3
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=61.92
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=61.92	1	61.92					

[RMS 2]
nz=0.2264	0	0.2264
np=0
wa=0
wb=0
il=14.02

[RMS 238]
nz=0.1	0	0.10
np=0
wa=0
wb=0
il=6.19

[POZYCJA]
id=29
pd=		KNR 201-0230-01		KNR 201-0230-01		0
na=Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96)
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=61.92
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=61.92	1	61.92					

[RMS 239]
nz=0.04	0	0.04
np=0
wa=0
wb=0
il=2.48

[POZYCJA]
id=30
pd=		KNR 401-0102-02		KNR 401-0102-02		0
na=Wykopy wysokoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna i głębokości do 1,5 m w gruncie suchym lub wilgotnym. Kategoriagruntu III
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=15.48
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=15.48	1	15.48					

[RMS 2]
nz=1.4	0	1.40
np=0
wa=0
wb=0
il=21.67

[POZYCJA]
id=31
pd=		KNR 401-0105-02		KNR 401-0105-02		0
na=Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii III
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=15.48
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=15.48	1	15.48					

[RMS 2]
nz=1.3	0	1.30
np=0
wa=0
wb=0
il=20.12

[POZYCJA]
id=32
pd=		KNR 201-0236-01		KNR 201-0236-01		0
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96)
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=61.92
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=61.92	1	61.92					

[RMS 2]
nz=0.1337	0	0.1337
np=0
wa=0
wb=0
il=8.28

[RMS 240]
nz=0.1	0	0.10
np=0
wa=0
wb=0
il=6.19

[POZYCJA]
id=33
pd=		KNR 228-0501-09		KNR 228-0501-09		0
na=Obsypka rurociągu dowiezionym piaskiem
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=20.64
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=20.64	1	20.64					

[RMS 7]
nz=1	0	1.00
np=0
wa=0
wb=0
il=20.64

[RMS 8]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0
il=25.18

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=34
pd=		KNR 228-0316-0101		KNR 228-0316-0101		0
na=Próba szczelności rurociągów wodociągowych z PE o średnicy zewnętrznej do 110 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=1
jm=próba	172
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 7]
nz=1	0	1.00
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 258]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 10001]
nz=2	0	2.00
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=35
pd=		KNR 218-0315-03		KNR 218-0315-03		0
na=Hydranty pożarowe nadziemne o średnicy 80 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=3.123	0	3.123
np=0
wa=0
wb=0
il=3.12

[RMS 2]
nz=1.557	0	1.557
np=0
wa=0
wb=0
il=1.56

[RMS 265]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[RMS 266]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 267]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 268]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 269]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 270]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 251]
nz=2.04	0	2.04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 271]
nz=5.15	0	5.15
np=1
wa=0
wb=0
il=5.15

[RMS 10001]
nz=1.5	0	1.50
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 33]
nz=1.05	0	1.05
np=0
wa=0
wb=0
il=1.05

[POZYCJA]
id=36
pd=		AW25		AW25		0
na=Wpięcie w ist. sieć za Dn 110 mm, TRÓJNIK KOŁNIERZOWY Dn 100/80/100 mm , ŁĄCZNIK RUROWO KOŁNIERZOWY x 3 szt> , ZASUWA KOŁNIERZOWA Dn 80 mm WRAZ Z TELESKOPEM I SKRZYNKĄ ŻELIWNĄ
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=10	0	10.00
np=0
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 134]
nz=1	0	1.00
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=37
pd=		AW79		AW79		0
na=Badanie wody
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=1	0	1.00
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 261]
nz=1	0	1.00
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=38
pd=		KNR 218-0803-01		KNR 218-0803-01		0
na=Dezynfekcja rurociągów o średnicy nominalnej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=0.43
jm=200 m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=0.43	1	0.43					

[RMS 1]
nz=3.45	0	3.45
np=0
wa=0
wb=0
il=1.48

[RMS 18]
nz=3	0	3.00
np=0
wa=0
wb=0
il=1.29

[RMS 262]
nz=0.8	0	0.80
np=1
wa=0
wb=0
il=0.34

[RMS 55]
nz=5	0	5.00
np=1
wa=0
wb=0
il=2.15

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=1.58	0	1.58
np=0
wa=0
wb=0
il=0.68

[POZYCJA]
id=39
pd=		KNR 201-0324-02		KNR 201-0324-02		0
na=Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3m palami szalunkowymi(wypraskami)w gruntach nawodnionych wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=86
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=86	1	86					

[RMS 97]
nz=0.2	0	0.20
np=0
wa=0
wb=0
il=17.2

[RMS 2]
nz=0.101	0	0.101
np=0
wa=0
wb=0
il=8.69

[RMS 244]
nz=0.1	0	0.10
np=0
wa=0
wb=0
il=8.6

[RMS 245]
nz=0.00014	0	0.00014
np=0
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=40
pd=		10		10		0
na=Odtworzenie drogi - nawierzchnia asfaltowa + ciecie asfaltu
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=40	0	40.00
np=0
wa=0
wb=0
il=40

[RMS 246]
nz=6.5	0	6.50
np=0
wa=0
wb=0
il=6.5

[POZYCJA]
id=41
pd=		11		11		0
na=Zajęcie pasa + organizacja ruchu drogowego
op=0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=10	0	10.00
np=0
wa=0
wb=0
il=10

[ELEMENT 1]
na=Wewnętrzna kanalizacja sanitarna
wa=0
kn=0	0	0
id=184
nu=4
wn=						

[POZYCJA]
id=42
pd=		KNR 215-0228-04		KNR 215-0228-04		0
na=Rurociągi z PCW o średnicy 160 mm w gotowych wykopach
op=0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30					

[RMS 1]
nz=0.1693	0	0.1693
np=0
wa=0
wb=0
il=5.08

[RMS 2]
nz=0.1129	0	0.1129
np=0
wa=0
wb=0
il=3.39

[RMS 164]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=30

[RMS 4]
nz=0.451	0	0.451
np=1
wa=0
wb=0
il=13.53

[RMS 10001]
nz=0.2	0	0.20
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.012	0	0.012
np=0
wa=0
wb=0
il=0.36

[POZYCJA]
id=43
pd=		KNR 401-0102-02		KNR 401-0102-02		0
na=Wykopy wysokoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna i głębokości do 1,5 m w gruncie suchym lub wilgotnym. Kategoriagruntu III
op=0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=14.4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=14.4	1	14.4					

[RMS 2]
nz=1.4	0	1.40
np=0
wa=0
wb=0
il=20.16

[POZYCJA]
id=44
pd=		KNR 401-0105-02		KNR 401-0105-02		0
na=Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii III
op=0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=14.4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=14.4	1	14.4					

[RMS 2]
nz=1.3	0	1.30
np=0
wa=0
wb=0
il=18.72

[POZYCJA]
id=45
pd=		KNR 228-0501-09		KNR 228-0501-09		0
na=Obsypka rurociągu dowiezionym piaskiem
op=0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=7.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=7.2	1	7.2					

[RMS 7]
nz=1	0	1.00
np=0
wa=0
wb=0
il=7.2

[RMS 8]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0
il=8.78

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=46
pd=		KNR 215-0205-04		KNR 215-0205-04		0
na=Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 110 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=100
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100					

[RMS 1]
nz=0.1713	0	0.1713
np=0
wa=0
wb=0
il=17.13

[RMS 9]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=100

[RMS 10]
nz=0.7	0	0.70
np=1
wa=0
wb=0
il=70

[RMS 11]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=100

[RMS 10001]
nz=0.2	0	0.20
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.006	0	0.006
np=0
wa=0
wb=0
il=0.6

[POZYCJA]
id=47
pd=		KNR 215-0205-02		KNR 215-0205-02		0
na=Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=35
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35					

[RMS 1]
nz=0.1237	0	0.1237
np=0
wa=0
wb=0
il=4.33

[RMS 12]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=35

[RMS 13]
nz=0.153	0	0.153
np=1
wa=0
wb=0
il=5.35

[RMS 14]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=29.4

[RMS 15]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=35

[RMS 10001]
nz=0.2	0	0.20
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.004	0	0.004
np=0
wa=0
wb=0
il=0.14

[POZYCJA]
id=48
pd=		KNR 215-0205-01		KNR 215-0205-01		0
na=Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, łączone metodą wciskową , średnica rur 32 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=62
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=62	1	62					

[RMS 1]
nz=0.1186	0	0.1186
np=0
wa=0
wb=0
il=7.35

[RMS 2]
nz=0.079	0	0.079
np=0
wa=0
wb=0
il=4.9

[RMS 16]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=62

[RMS 17]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=52.08

[RMS 10001]
nz=0.2	0	0.20
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.003	0	0.003
np=0
wa=0
wb=0
il=0.19

[POZYCJA]
id=49
pd=		KNR 215-0208-05		KNR 215-0208-05		0
na=Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 110 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 18]
nz=0.8213	0	0.8213
np=0
wa=0
wb=0
il=3.29

[RMS 2]
nz=0.5443	0	0.5443
np=0
wa=0
wb=0
il=2.18

[RMS 10]
nz=3	0	3.00
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 11]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 19]
nz=4	0	4.00
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 10001]
nz=0.2	0	0.20
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.01	0	0.01
np=0
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=50
pd=		KNR 215-0208-03		KNR 215-0208-03		0
na=Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=28
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28					

[RMS 18]
nz=0.3629	0	0.3629
np=0
wa=0
wb=0
il=10.16

[RMS 2]
nz=0.2483	0	0.2483
np=0
wa=0
wb=0
il=6.95

[RMS 14]
nz=3	0	3.00
np=1
wa=0
wb=0
il=84

[RMS 15]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=28

[RMS 20]
nz=4	0	4.00
np=1
wa=0
wb=0
il=112

[RMS 10001]
nz=0.2	0	0.20
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.01	0	0.01
np=0
wa=0
wb=0
il=0.28

[POZYCJA]
id=51
pd=		KNR 215-0208-01		KNR 215-0208-01		0
na=Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 32 mm ( skropliny z central wentylacyjnych, klimatyzatorów)
op=0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=13
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13					

[RMS 18]
nz=0.2292	0	0.2292
np=0
wa=0
wb=0
il=2.98

[RMS 2]
nz=0.1528	0	0.1528
np=0
wa=0
wb=0
il=1.99

[RMS 21]
nz=3	0	3.00
np=1
wa=0
wb=0
il=39

[RMS 22]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=13

[RMS 23]
nz=4	0	4.00
np=1
wa=0
wb=0
il=52

[RMS 10001]
nz=0.2	0	0.20
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.01	0	0.01
np=0
wa=0
wb=0
il=0.13

[POZYCJA]
id=52
pd=		KNR 215-0209-03		KNR 215-0209-03		0
na=Rury wywiewne o średnicy 100 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=0.1814	0	0.1814
np=0
wa=0
wb=0
il=0.36

[RMS 2]
nz=0.4297	0	0.4297
np=0
wa=0
wb=0
il=0.86

[RMS 24]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=0.26

[RMS 25]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 26]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 27]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[RMS 10001]
nz=0.2	0	0.20
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.07	0	0.07
np=0
wa=0
wb=0
il=0.14

[POZYCJA]
id=53
pd=		KNR 215-0217-02		KNR 215-0217-02		0
na=Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o średnicy zewnętrznej 110 mm,łączone metodą wciskową
op=0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=0.2674	0	0.2674
np=0
wa=0
wb=0
il=0.53

[RMS 2]
nz=0.1241	0	0.1241
np=0
wa=0
wb=0
il=0.25

[RMS 28]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 19]
nz=2	0	2.00
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 10001]
nz=1.1	0	1.10
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.01	0	0.01
np=0
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=54
pd=		KNR 215-0120-03		KNR 215-0120-03		0
na=Drzwiczki stalowe do czyszczaków
op=0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=0.4011	0	0.4011
np=0
wa=0
wb=0
il=0.8

[RMS 2]
nz=0.4202	0	0.4202
np=0
wa=0
wb=0
il=0.84

[RMS 29]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 10001]
nz=0.7	0	0.70
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.01	0	0.01
np=0
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=55
pd=		KNR 401-0339-03		KNR 401-0339-03		0
na=Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/2 X 1/2 cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30					

[RMS 2]
nz=0.5	0	0.50
np=0
wa=0
wb=0
il=15

[ELEMENT 1]
na=Instalacja wodociągowa
wa=0
kn=0	0	0
id=185
nu=5
wn=						

[POZYCJA]
id=56
pd=		KNR 215-0006-01		KNR 215-0006-01		0
na=Rurociągi z rur polipropylenowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych. Rurociągi o średnicy zewnętrznej 20 mm (z.nr12/92)
op=0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=260
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=260	1	260					

[RMS 1]
nz=0.283	0	0.283
np=0
wa=0
wb=0
il=73.58

[RMS 30]
nz=1.1	0	1.10
np=1
wa=0
wb=0
il=286

[RMS 31]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0
il=150.8

[RMS 32]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=371.8

[RMS 10001]
nz=1.4	0	1.40
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 33]
nz=0.001	0	0.001
np=0
wa=0
wb=0
il=0.26

[POZYCJA]
id=57
pd=		KNR 215-0006-02		KNR 215-0006-02		0
na=Rurociągi z rur polipropylenowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych. Rurociągi o średnicy zewnętrznej 25 mm (z.nr12/92)
op=0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=44
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=44	1	44					

[RMS 1]
nz=0.287	0	0.287
np=0
wa=0
wb=0
il=12.63

[RMS 34]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=47.52

[RMS 35]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0
il=29.04

[RMS 36]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0
il=55

[RMS 10001]
nz=1.4	0	1.40
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 33]
nz=0.0014	0	0.0014
np=0
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=58
pd=		KNR 215-0006-03		KNR 215-0006-03		0
na=Rurociągi z rur polipropylenowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych. Rurociągi o średnicy zewnętrznej 32 mm (z.nr12/92)
op=0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=31
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=31	1	31					

[RMS 1]
nz=0.348	0	0.348
np=0
wa=0
wb=0
il=10.79

[RMS 37]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=33.48

[RMS 38]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0
il=18.91

[RMS 39]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0
wb=0
il=34.41

[RMS 10001]
nz=1.4	0	1.40
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 33]
nz=0.002	0	0.002
np=0
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=59
pd=		KNR 215-0006-04		KNR 215-0006-04		0
na=Rurociągi z rur polipropylenowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych. Rurociągi o średnicy zewnętrznej 40 mm (z.nr12/92)
op=0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30					

[RMS 1]
nz=0.347	0	0.347
np=0
wa=0
wb=0
il=10.41

[RMS 40]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=32.4

[RMS 41]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=14.1

[RMS 42]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=30

[RMS 10001]
nz=1.4	0	1.40
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 33]
nz=0.0031	0	0.0031
np=0
wa=0
wb=0
il=0.09

[POZYCJA]
id=60
pd=		KNR 215-0006-05		KNR 215-0006-05		0
na=Rurociągi z rur polipropylenowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych. Rurociągi o średnicy zewnętrznej 50 mm (z.nr12/92)
op=0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=18
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18					

[RMS 1]
nz=0.392	0	0.392
np=0
wa=0
wb=0
il=7.06

[RMS 43]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=19.44

[RMS 44]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=8.1

[RMS 45]
nz=0.9	0	0.90
np=1
wa=0
wb=0
il=16.2

[RMS 10001]
nz=1.4	0	1.40
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 33]
nz=0.0048	0	0.0048
np=0
wa=0
wb=0
il=0.09

[POZYCJA]
id=61
pd=		KNR 215-0104-06		KNR 215-0104-06		0
na=Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o średnicy nominalnej 50 mm,o połączeniach gwintowanych,umocowany na ścianach w budynku niemieszkalnym
op=0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[RMS 1]
nz=0.4338	0	0.4338
np=0
wa=0
wb=0
il=1.3

[RMS 2]
nz=0.2316	0	0.2316
np=0
wa=0
wb=0
il=0.69

[RMS 46]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=3.06

[RMS 47]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=1.41

[RMS 48]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.99

[RMS 10001]
nz=1.4	0	1.40
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 33]
nz=0.0322	0	0.0322
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1

[POZYCJA]
id=62
pd=		KNR 31-0113-08		KNR 31-0113-08		0
na=Otuliny termoizolacyjne o grubości 13 mm z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym. Średnica nominalna rurociągu 22mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=260
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=260	1	260					

[RMS 1]
nz=0.0638	0	0.0638
np=0
wa=0
wb=0
il=16.59

[RMS 2]
nz=0.0002	0	0.0002
np=0
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 49]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=273

[RMS 50]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0
il=2.86

[RMS 51]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6

[RMS 10001]
nz=5.1	0	5.10
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0001	0	0.0001
np=0
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=63
pd=		KNR 31-0113-09		KNR 31-0113-09		0
na=Otuliny termoizolacyjne o grubości 13 mm z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym. Średnica nominalna rurociągu 28mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=44
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=44	1	44					

[RMS 1]
nz=0.0728	0	0.0728
np=0
wa=0
wb=0
il=3.2

[RMS 2]
nz=0.0002	0	0.0002
np=0
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 52]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=46.2

[RMS 50]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0
il=0.59

[RMS 51]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.66

[RMS 10001]
nz=5.1	0	5.10
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0001	0	0.0001
np=0
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=64
pd=		KNR 31-0113-09		KNR 31-0113-09		0
na=Otuliny termoizolacyjne o grubości 13 mm z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym. Średnica nominalna rurociągu 32mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=31
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=31	1	31					

[RMS 1]
nz=0.0728	0	0.0728
np=0
wa=0
wb=0
il=2.26

[RMS 2]
nz=0.0002	0	0.0002
np=0
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 52]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=32.55

[RMS 50]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[RMS 51]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.46

[RMS 10001]
nz=5.1	0	5.10
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0001	0	0.0001
np=0
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=65
pd=		KNR 31-0113-09		KNR 31-0113-09		0
na=Otuliny termoizolacyjne o grubości 13 mm z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym. Średnica nominalna rurociągu 40mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30					

[RMS 1]
nz=0.0728	0	0.0728
np=0
wa=0
wb=0
il=2.18

[RMS 2]
nz=0.0002	0	0.0002
np=0
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 52]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=31.5

[RMS 50]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 51]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.45

[RMS 10001]
nz=5.1	0	5.10
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0001	0	0.0001
np=0
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=66
pd=		KNR 31-0113-09		KNR 31-0113-09		0
na=Otuliny termoizolacyjne o grubości 13 mm z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym. Średnica nominalna rurociągu 50mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=18
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18					

[RMS 1]
nz=0.0728	0	0.0728
np=0
wa=0
wb=0
il=1.31

[RMS 2]
nz=0.0002	0	0.0002
np=0
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 52]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=18.9

[RMS 50]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[RMS 51]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.27

[RMS 10001]
nz=5.1	0	5.10
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0001	0	0.0001
np=0
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=67
pd=		KNR 215-0005-01		KNR 215-0005-01		0
na=Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów. Średnica zewnętrzna rury 20 mm (z.nr 2/92)
op=0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=58
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=58	1	58					

[RMS 18]
nz=0.29	0	0.29
np=0
wa=0
wb=0
il=16.82

[RMS 2]
nz=0.09	0	0.09
np=0
wa=0
wb=0
il=5.22

[RMS 31]
nz=4.36	0	4.36
np=1
wa=0
wb=0
il=252.88

[RMS 53]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=58

[RMS 10001]
nz=1.4	0	1.40
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=68
pd=		KNR 215-0005-02		KNR 215-0005-02		0
na=Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów. Średnica zewnętrzna rury 25 mm (z.nr 2/92)
op=0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 18]
nz=0.36	0	0.36
np=0
wa=0
wb=0
il=1.44

[RMS 2]
nz=0.12	0	0.12
np=0
wa=0
wb=0
il=0.48

[RMS 35]
nz=4.36	0	4.36
np=1
wa=0
wb=0
il=17.44

[RMS 54]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 10001]
nz=1.4	0	1.40
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=69
pd=		KNR 215-0108-04		KNR 215-0108-04		0
na=Dodatek za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o średnicy 32 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 18]
nz=1.0792	0	1.0792
np=0
wa=0
wb=0
il=1.08

[RMS 2]
nz=1.146	0	1.146
np=0
wa=0
wb=0
il=1.15

[RMS 84]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[RMS 85]
nz=4.08	0	4.08
np=1
wa=0
wb=0
il=4.08

[RMS 165]
nz=2	0	2.00
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 10001]
nz=1.4	0	1.40
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.02	0	0.02
np=0
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=70
pd=		KNR 215-0110-04		KNR 215-0110-04		0
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych,rurociągi o średnicy do 65 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=386
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=386	1	386					

[RMS 18]
nz=0.0399	0	0.0399
np=0
wa=0
wb=0
il=15.4

[RMS 55]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=1.16

[RMS 56]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=7.72

[RMS 57]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=2.32

[RMS 58]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.77

[RMS 10001]
nz=0.9	0	0.90
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0001	0	0.0001
np=0
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=71
pd=		KNR 215U-0109-05		KNR 215U-0109-05		0
na=Zawory wodociągowe kulowe równoprzelotowe,mosiężne,gwintowane o średnicy nominalnej 40 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 7]
nz=0.37	0	0.37
np=0
wa=0
wb=0
il=1.48

[RMS 59]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 10001]
nz=3	0	3.00
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 60]
nz=0.03	0	0.03
np=0
wa=0
wb=0
il=0.12

[POZYCJA]
id=72
pd=		KNR 215U-0111-05		KNR 215U-0111-05		0
na=Filtry osadnikowe siatkowe o średnicy nominalnej 40 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 7]
nz=1.6	0	1.60
np=0
wa=0
wb=0
il=1.6

[RMS 61]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 62]
nz=2	0	2.00
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 63]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 10001]
nz=3	0	3.00
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 60]
nz=0.03	0	0.03
np=0
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=73
pd=		KNR 215U-0109-0501		KNR 215U-0109-0501		0
na=Zawory wodociągowe zwrotne,mosiężne,gwintowane o średnicy nominalnej 40 mm, antyskażeniowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 7]
nz=0.37	0	0.37
np=0
wa=0
wb=0
il=0.74

[RMS 64]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 10001]
nz=3	0	3.00
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 60]
nz=0.03	0	0.03
np=0
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=74
pd=		KNR 401-0339-03		KNR 401-0339-03		0
na=Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/2 X 1/2 cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=69
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=69	1	69					

[RMS 2]
nz=0.5	0	0.50
np=0
wa=0
wb=0
il=34.5

[ELEMENT 1]
na=Biały montaż
wa=0
kn=0	0	0
id=186
nu=6
wn=						

[POZYCJA]
id=75
pd=		KNR 215-0221-0201		KNR 215-0221-0201		0
na=Umywalka pojedyncza porcelanowa + półnoga
op=0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=16
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16					

[RMS 1]
nz=0.7926	0	0.7926
np=0
wa=0
wb=0
il=12.68

[RMS 2]
nz=1.0791	0	1.0791
np=0
wa=0
wb=0
il=17.27

[RMS 65]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 66]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 67]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 10001]
nz=1.1	0	1.10
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.06	0	0.06
np=0
wa=0
wb=0
il=0.96

[POZYCJA]
id=76
pd=		KNR 215-0115-02		KNR 215-0115-02		0
na=Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca o średnicy nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=16
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16					

[RMS 18]
nz=0.4679	0	0.4679
np=0
wa=0
wb=0
il=7.49

[RMS 2]
nz=0.4871	0	0.4871
np=0
wa=0
wb=0
il=7.79

[RMS 68]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 69]
nz=2	0	2.00
np=1
wa=0
wb=0
il=32

[RMS 10001]
nz=0.9	0	0.90
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.01	0	0.01
np=0
wa=0
wb=0
il=0.16

[POZYCJA]
id=77
pd=		KNR 215-0221-0201		KNR 215-0221-0201		0
na=Umywalka pojedyncza porcelanowa niepełnosprawnego + półnoga
op=0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=1.5	0	1.50
np=0
wa=0
wb=0
il=1.5

[RMS 2]
nz=1.0791	0	1.0791
np=0
wa=0
wb=0
il=1.08

[RMS 65]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 66]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 67]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 10001]
nz=1.1	0	1.10
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.06	0	0.06
np=0
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=78
pd=		KNR 215-0115-02		KNR 215-0115-02		0
na=Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca o średnicy nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 18]
nz=0.4679	0	0.4679
np=0
wa=0
wb=0
il=0.47

[RMS 2]
nz=0.4871	0	0.4871
np=0
wa=0
wb=0
il=0.49

[RMS 68]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 69]
nz=2	0	2.00
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 10001]
nz=0.9	0	0.90
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.01	0	0.01
np=0
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=79
pd=		AW02		AW02		0
na=Poręcz  stała
op=0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=1	0	1.00
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 70]
nz=1	0	1.00
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=80
pd=		KNR 215-0224-02		KNR 215-0224-02		0
na=Ustęp wiszący + stelaż + przycisk 3/6 l + sedes wolnoopadający
op=0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=3
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[RMS 18]
nz=2	0	2.00
np=0
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 71]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 72]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 73]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 74]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 10001]
nz=1.1	0	1.10
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.01	0	0.01
np=0
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=81
pd=		KNR 215-0224-02		KNR 215-0224-02		0
na=Ustęp wiszący niepełnosprawnego  + stelaż + przycisk 3/6 l
op=0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.50
np=0
wa=0
wb=0
il=2.5

[RMS 71]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 72]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 73]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 74]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 10001]
nz=1.1	0	1.10
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.01	0	0.01
np=0
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=82
pd=		AW02		AW02		0
na=Poręcz do WC stała
op=0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=1	0	1.00
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 70]
nz=1	0	1.00
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=83
pd=		AW02		AW02		0
na=Poręcz do WC uchylna
op=0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=1	0	1.00
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 70]
nz=1	0	1.00
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=84
pd=		KNR 215-0220-0501		KNR 215-0220-0501		0
na=Zlewozmywak 1-komorowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=5
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[RMS 1]
nz=0.573	0	0.573
np=0
wa=0
wb=0
il=2.86

[RMS 2]
nz=0.764	0	0.764
np=0
wa=0
wb=0
il=3.82

[RMS 75]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 26]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 27]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.15

[RMS 10001]
nz=1.1	0	1.10
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.25	0	0.25
np=0
wa=0
wb=0
il=1.25

[POZYCJA]
id=85
pd=		KNR 215-0115-02		KNR 215-0115-02		0
na=Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca o średnicy nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=5
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[RMS 18]
nz=0.4679	0	0.4679
np=0
wa=0
wb=0
il=2.34

[RMS 2]
nz=0.4871	0	0.4871
np=0
wa=0
wb=0
il=2.44

[RMS 68]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 69]
nz=2	0	2.00
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 10001]
nz=0.9	0	0.90
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.01	0	0.01
np=0
wa=0
wb=0
il=0.05

[POZYCJA]
id=86
pd=		KNR 215-0114-01		KNR 215-0114-01		0
na=Zawory czerpalne wypływowe mosiężne,ze złączka do węża,o średnicy nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 1]
nz=0.0764	0	0.0764
np=0
wa=0
wb=0
il=0.31

[RMS 2]
nz=0.086	0	0.086
np=0
wa=0
wb=0
il=0.34

[RMS 76]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 10001]
nz=0.9	0	0.90
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=87
pd=		KNR 215-0212-01		KNR 215-0212-01		0
na=Wpusty  podłogowe o średnicy 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 1]
nz=0.191	0	0.191
np=0
wa=0
wb=0
il=0.76

[RMS 2]
nz=0.2387	0	0.2387
np=0
wa=0
wb=0
il=0.95

[RMS 80]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 26]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[RMS 27]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[RMS 10001]
nz=0.2	0	0.20
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.02	0	0.02
np=0
wa=0
wb=0
il=0.08

[POZYCJA]
id=88
pd=		KNR 215-0225-02		KNR 215-0225-02		0
na=Pisuar wraz z zaworem spłukującym typu Quick
op=0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=2
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 18]
nz=4.0027	0	4.0027
np=0
wa=0
wb=0
il=8.01

[RMS 2]
nz=0.8213	0	0.8213
np=0
wa=0
wb=0
il=1.64

[RMS 81]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 82]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 83]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 10001]
nz=2.7	0	2.70
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.04	0	0.04
np=0
wa=0
wb=0
il=0.08

[ELEMENT 1]
na=Instalacja hydrantowa
wa=0
kn=0	0	0
id=187
nu=7
wn=						

[POZYCJA]
id=89
pd=		KNR 215-0104-05		KNR 215-0104-05		0
na=Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o średnicy nominalnej 40 mm,o połączeniach gwintowanych umocowany na ścianach w budynku niemieszkalnym
op=0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=18
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18					

[RMS 1]
nz=0.3769	0	0.3769
np=0
wa=0
wb=0
il=6.78

[RMS 2]
nz=0.2015	0	0.2015
np=0
wa=0
wb=0
il=3.63

[RMS 166]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=18.36

[RMS 167]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=7.56

[RMS 168]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=5.94

[RMS 10001]
nz=1.4	0	1.40
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 33]
nz=0.0227	0	0.0227
np=0
wa=0
wb=0
il=0.41

[POZYCJA]
id=90
pd=		KNR 215-0104-04		KNR 215-0104-04		0
na=Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o średnicy nominalnej 32 mm,o połączeniach gwintowanych,umocowany na ścianach w budynku niemieszkalnym
op=0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=24
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24					

[RMS 1]
nz=0.353	0	0.353
np=0
wa=0
wb=0
il=8.47

[RMS 2]
nz=0.1789	0	0.1789
np=0
wa=0
wb=0
il=4.29

[RMS 84]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=24.72

[RMS 85]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0
il=10.56

[RMS 86]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=7.92

[RMS 10001]
nz=1.4	0	1.40
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 33]
nz=0.0195	0	0.0195
np=0
wa=0
wb=0
il=0.47

[POZYCJA]
id=91
pd=		KNR 215-0104-03		KNR 215-0104-03		0
na=Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych i średnicy nominalnej 25 mm,o połączeniach gwintowanych,umocowany na ścianach w budynku niemieszkalnym
op=0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[RMS 1]
nz=0.3132	0	0.3132
np=0
wa=0
wb=0
il=1.88

[RMS 2]
nz=0.1496	0	0.1496
np=0
wa=0
wb=0
il=0.9

[RMS 87]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=6.18

[RMS 88]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0
il=3.42

[RMS 86]
nz=0.5	0	0.50
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 10001]
nz=1.4	0	1.40
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 33]
nz=0.0152	0	0.0152
np=0
wa=0
wb=0
il=0.09

[POZYCJA]
id=92
pd=		KNR 34-0101-05		KNR 34-0101-05		0
na=Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 54-76 mm, otulinami Thermaflex FRZ-E - jednowarstwowymi. Grubość izolacji 9 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=48
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=48	1	48					

[RMS 89]
nz=0.1122	0	0.1122
np=0
wa=0
wb=0
il=5.39

[RMS 2]
nz=0.1121	0	0.1121
np=0
wa=0
wb=0
il=5.38

[RMS 90]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=55.2

[RMS 91]
nz=0.0134	0	0.0134
np=1
wa=0
wb=0
il=0.64

[RMS 92]
nz=0.1405	0	0.1405
np=1
wa=0
wb=0
il=6.74

[RMS 93]
nz=5	0	5.00
np=1
wa=0
wb=0
il=240

[RMS 10001]
nz=3	0	3.00
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 60]
nz=0.00365	0	0.00365
np=0
wa=0
wb=0
il=0.18

[POZYCJA]
id=93
pd=		KNR 215-0110-04		KNR 215-0110-04		0
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych,rurociągi o średnicy do 65 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=48
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=48	1	48					

[RMS 18]
nz=0.0399	0	0.0399
np=0
wa=0
wb=0
il=1.92

[RMS 2]
nz=0.0401	0	0.0401
np=0
wa=0
wb=0
il=1.92

[RMS 55]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[RMS 56]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.96

[RMS 57]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.29

[RMS 58]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 94]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 10001]
nz=0.9	0	0.90
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0001	0	0.0001
np=0
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=94
pd=		KNR 215U-0109-0501		KNR 215U-0109-0501		0
na=pa, Zawory wodociągowe zwrotne,mosiężne,gwintowane o średnicy nominalnej 40 mm, zawór pierwszeństwa VV100
op=0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 7]
nz=0.37	0	0.37
np=0
wa=0
wb=0
il=0.37

[RMS 64]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 10001]
nz=3	0	3.00
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 60]
nz=0.03	0	0.03
np=0
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=95
pd=		KNR 215U-0109-0501		KNR 215U-0109-0501		0
na=Zawory wodociągowe zwrotne,mosiężne,gwintowane o średnicy nominalnej 40 mm, antyskażeniowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 7]
nz=0.37	0	0.37
np=0
wa=0
wb=0
il=0.37

[RMS 64]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 10001]
nz=3	0	3.00
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 60]
nz=0.03	0	0.03
np=0
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=96
pd=		KNR 215-0107-03		KNR 215-0107-03		0
na=Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów,mieszaczy itp.o średnicy nominalnej25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 18]
nz=0.1719	0	0.1719
np=0
wa=0
wb=0
il=0.34

[RMS 2]
nz=0.2292	0	0.2292
np=0
wa=0
wb=0
il=0.46

[RMS 88]
nz=4.12	0	4.12
np=1
wa=0
wb=0
il=8.24

[RMS 95]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 10001]
nz=1.4	0	1.40
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.01	0	0.01
np=0
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=97
pd=		KNR 215-0120-01		KNR 215-0120-01		0
na=pa,Hydrant  wewnętrzny 25 HW-25 W-20/30 UN o średnicy 25 mm, podtynkowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=1.2	0	1.20
np=0
wa=0
wb=0
il=2.4

[RMS 2]
nz=0.6112	0	0.6112
np=0
wa=0
wb=0
il=1.22

[RMS 96]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 10001]
nz=0.7	0	0.70
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.1	0	0.10
np=0
wa=0
wb=0
il=0.2

[POZYCJA]
id=98
pd=		KNR 401-0339-03		KNR 401-0339-03		0
na=Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/2 X 1/2 cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[RMS 97]
nz=0.08	0	0.08
np=0
wa=0
wb=0
il=0.64

[RMS 2]
nz=1	0	1.00
np=0
wa=0
wb=0
il=8

[ELEMENT 1]
na=Instalacja c.o. - ogrzewanie podłogowe
wa=0
kn=0	0	0
id=188
nu=8
wn=						

[POZYCJA]
id=99
pd=		KNR 31-0301-02		KNR 31-0301-02		0
na=Montaż ogrzewania podłogowego,układ wężownicy ślimakowy-część instalacyjna.Woda grzewcza 40/30-55/45st.C,rurociągi o śr.nom.16mm,rozstaw rur w wężownicy 150mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=300
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=300	1	300					

[RMS 1]
nz=0.5155	0	0.5155
np=0
wa=0
wb=0
il=154.65

[RMS 98]
nz=6.727	0	6.727
np=1
wa=0
wb=0
il=2018.1

[RMS 99]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=18

[RMS 100]
nz=1.1232	0	1.1232
np=1
wa=0
wb=0
il=336.96

[RMS 101]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=315

[RMS 102]
nz=22.42	0	22.42
np=1
wa=0
wb=0
il=6726

[RMS 103]
nz=3.456	0	3.456
np=1
wa=0
wb=0
il=1036.8

[RMS 10001]
nz=5.1	0	5.10
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0035	0	0.0035
np=0
wa=0
wb=0
il=1.05

[POZYCJA]
id=100
pd=		KNR 31-0301-03		KNR 31-0301-03		0
na=Montaż ogrzewania podłogowego,układ wężownicy ślimakowy-część instalacyjna.Woda grzewcza 40/30-55/45st.C,rurociągi o śr.nom.16mm,rozstaw rur w wężownicy 225mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=7.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=7.2	1	7.2					

[RMS 1]
nz=0.4057	0	0.4057
np=0
wa=0
wb=0
il=2.92

[RMS 98]
nz=4.573	0	4.573
np=1
wa=0
wb=0
il=32.93

[RMS 99]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.43

[RMS 100]
nz=1.1232	0	1.1232
np=1
wa=0
wb=0
il=8.09

[RMS 101]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=7.56

[RMS 102]
nz=10.16	0	10.16
np=1
wa=0
wb=0
il=73.15

[RMS 103]
nz=3.456	0	3.456
np=1
wa=0
wb=0
il=24.88

[RMS 10001]
nz=5.1	0	5.10
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0028	0	0.0028
np=0
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=101
pd=		KNR 31-0308-02		KNR 31-0308-02		0
na=Próba szczelności ogrzewania podłogowego. Rurociągi o średnicy nominalnej 16 i 20 mm, bez względu na rodzaj układu wężownicy. Rozstaw rur w wężownicy 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=300
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=300	1	300					

[RMS 18]
nz=0.02	0	0.02
np=0
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 2]
nz=0.0002	0	0.0002
np=0
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 104]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 105]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[RMS 10001]
nz=5.1	0	5.10
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0001	0	0.0001
np=0
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=102
pd=		KNR 31-0308-03		KNR 31-0308-03		0
na=Próba szczelności ogrzewania podłogowego. Rurociągi o średnicy nominalnej 16 i 20 mm, bez względu na rodzaj układu wężownicy. Rozstaw rur w wężownicy 225 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=7.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=7.2	1	7.2					

[RMS 18]
nz=0.1213	0	0.1213
np=0
wa=0
wb=0
il=0.87

[RMS 2]
nz=0.0002	0	0.0002
np=0
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 104]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[RMS 105]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 10001]
nz=5.1	0	5.10
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0001	0	0.0001
np=0
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=103
pd=		KNR 31-0306-06		KNR 31-0306-06		0
na=Montaż rozdzielaczy do ogrzewania podłogowego. 7 obwodów, średnica nominalna przyłączy 3/4"/16, rozdzielacz o symbolu HP07/16
op=0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=2.35	0	2.35
np=0
wa=0
wb=0
il=2.35

[RMS 2]
nz=0.2	0	0.20
np=0
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 172]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 107]
nz=14	0	14.00
np=1
wa=0
wb=0
il=14

[RMS 108]
nz=2	0	2.00
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 109]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 110]
nz=2	0	2.00
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 111]
nz=2	0	2.00
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 112]
nz=14	0	14.00
np=1
wa=0
wb=0
il=14

[RMS 10001]
nz=5.1	0	5.10
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.07	0	0.07
np=0
wa=0
wb=0
il=0.07

[POZYCJA]
id=104
pd=		KNR 31-0306-08		KNR 31-0306-08		0
na=Montaż rozdzielaczy do ogrzewania podłogowego. 9 obwodów, średnica nominalna przyłączy 3/4"/16, rozdzielacz o symbolu HP09/16
op=0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=2.49	0	2.49
np=0
wa=0
wb=0
il=2.49

[RMS 2]
nz=0.22	0	0.22
np=0
wa=0
wb=0
il=0.22

[RMS 113]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 107]
nz=18	0	18.00
np=1
wa=0
wb=0
il=18

[RMS 108]
nz=2	0	2.00
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 109]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 110]
nz=2	0	2.00
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 111]
nz=2	0	2.00
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 112]
nz=18	0	18.00
np=1
wa=0
wb=0
il=18

[RMS 10001]
nz=5.1	0	5.10
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.08	0	0.08
np=0
wa=0
wb=0
il=0.08

[POZYCJA]
id=105
pd=		KNR 31-0306-09		KNR 31-0306-09		0
na=Montaż rozdzielaczy do ogrzewania podłogowego. 10 obwodów, średnica nominalna przyłączy 3/4"/16, rozdzielacz o symbolu HP10/16
op=0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=2.56	0	2.56
np=0
wa=0
wb=0
il=2.56

[RMS 2]
nz=0.23	0	0.23
np=0
wa=0
wb=0
il=0.23

[RMS 114]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 107]
nz=20	0	20.00
np=1
wa=0
wb=0
il=20

[RMS 108]
nz=2	0	2.00
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 109]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 110]
nz=2	0	2.00
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 111]
nz=2	0	2.00
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 112]
nz=20	0	20.00
np=1
wa=0
wb=0
il=20

[RMS 10001]
nz=5.1	0	5.10
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.08	0	0.08
np=0
wa=0
wb=0
il=0.08

[POZYCJA]
id=106
pd=		KNR 31-0306-09		KNR 31-0306-09		0
na=Montaż rozdzielaczy do ogrzewania podłogowego. 11 obwodów, średnica nominalna przyłączy 3/4"/16, rozdzielacz o symbolu HP10/16
op=0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=2.56	0	2.56
np=0
wa=0
wb=0
il=2.56

[RMS 2]
nz=0.23	0	0.23
np=0
wa=0
wb=0
il=0.23

[RMS 114]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 107]
nz=20	0	20.00
np=1
wa=0
wb=0
il=20

[RMS 108]
nz=2	0	2.00
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 109]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 110]
nz=2	0	2.00
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 111]
nz=2	0	2.00
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 112]
nz=20	0	20.00
np=1
wa=0
wb=0
il=20

[RMS 10001]
nz=5.1	0	5.10
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.08	0	0.08
np=0
wa=0
wb=0
il=0.08

[POZYCJA]
id=107
pd=		KNR 31-0211-0801		KNR 31-0211-0801		0
na=Montaż szafek rozdzielaczowych podtynkowych o symbolu HSN 6 z użyciem pianki montażowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=1.33	0	1.33
np=0
wa=0
wb=0
il=1.33

[RMS 2]
nz=0.05	0	0.05
np=0
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 173]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 116]
nz=4	0	4.00
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 117]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=0.15

[RMS 10001]
nz=5.1	0	5.10
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.02	0	0.02
np=0
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=108
pd=		KNR 31-0211-0901		KNR 31-0211-0901		0
na=Montaż szafek rozdzielaczowych podtynkowych o symbolu HSN 9-10 z użyciem pianki montażowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=1.72	0	1.72
np=0
wa=0
wb=0
il=3.44

[RMS 2]
nz=0.05	0	0.05
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 118]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 116]
nz=4	0	4.00
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 117]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[RMS 10001]
nz=5.1	0	5.10
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.02	0	0.02
np=0
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=109
pd=		KNR 31-0211-1001		KNR 31-0211-1001		0
na=Montaż szafek rozdzielaczowych podtynkowych o symbolu HSN 11 z użyciem pianki montażowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=2.11	0	2.11
np=0
wa=0
wb=0
il=2.11

[RMS 2]
nz=0.06	0	0.06
np=0
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 119]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 116]
nz=4	0	4.00
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 117]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=0.21

[RMS 10001]
nz=5.1	0	5.10
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.02	0	0.02
np=0
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=110
pd=		KNR 31-0201-03		KNR 31-0201-03		0
na=Rurociągi z polieutylenu PEX o średnicy nominalnej 25 mm układne na przegrodach budowlanych w budynkach
op=0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=16
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16					

[RMS 1]
nz=0.1683	0	0.1683
np=0
wa=0
wb=0
il=2.69

[RMS 123]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=16.48

[RMS 124]
nz=0.3726	0	0.3726
np=1
wa=0
wb=0
il=5.96

[RMS 125]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0
il=18.56

[RMS 10001]
nz=5.1	0	5.10
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0015	0	0.0015
np=0
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=111
pd=		KNR 31-0201-03		KNR 31-0201-03		0
na=Rurociągi z polieutylenu PEX o średnicy nominalnej 35 mm układne na przegrodach budowlanych w budynkach
op=0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[RMS 1]
nz=0.1683	0	0.1683
np=0
wa=0
wb=0
il=1.35

[RMS 123]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=8.24

[RMS 124]
nz=0.3726	0	0.3726
np=1
wa=0
wb=0
il=2.98

[RMS 125]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0
il=9.28

[RMS 10001]
nz=5.1	0	5.10
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0015	0	0.0015
np=0
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=112
pd=		KNR 31-0201-03		KNR 31-0201-03		0
na=Rurociągi z polieutylenu PEX o średnicy nominalnej 40 mm układne na przegrodach budowlanych w budynkach
op=0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=55
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=55	1	55					

[RMS 1]
nz=0.1683	0	0.1683
np=0
wa=0
wb=0
il=9.26

[RMS 123]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=56.65

[RMS 124]
nz=0.1726	0	0.1726
np=1
wa=0
wb=0
il=9.49

[RMS 125]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0
il=63.8

[RMS 10001]
nz=5.1	0	5.10
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0015	0	0.0015
np=0
wa=0
wb=0
il=0.08

[POZYCJA]
id=113
pd=		KNR 31-0201-03		KNR 31-0201-03		0
na=Rurociągi z polieutylenu PEX o średnicy nominalnej 50 mm układne na przegrodach budowlanych w budynkach
op=0	0	0	0	0	0
nu=113
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[RMS 1]
nz=0.1683	0	0.1683
np=0
wa=0
wb=0
il=1.68

[RMS 123]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=10.3

[RMS 124]
nz=0.3726	0	0.3726
np=1
wa=0
wb=0
il=3.73

[RMS 125]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0
il=11.6

[RMS 10001]
nz=5.1	0	5.10
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0015	0	0.0015
np=0
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=114
pd=		KNR 31-0113-09		KNR 31-0113-09		0
na=Otuliny termoizolacyjne o grubości 13 mm z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym. Średnica nominalna rurociągu 28mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=114
ob=16
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16					

[RMS 1]
nz=0.0728	0	0.0728
np=0
wa=0
wb=0
il=1.16

[RMS 2]
nz=0.0002	0	0.0002
np=0
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 52]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=16.8

[RMS 50]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[RMS 51]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[RMS 10001]
nz=5.1	0	5.10
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0001	0	0.0001
np=0
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=115
pd=		KNR 31-0113-09		KNR 31-0113-09		0
na=Otuliny termoizolacyjne o grubości 13 mm z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym. Średnica nominalna rurociągu 35mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=115
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[RMS 1]
nz=0.0728	0	0.0728
np=0
wa=0
wb=0
il=0.58

[RMS 2]
nz=0.0002	0	0.0002
np=0
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 52]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=8.4

[RMS 50]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0
il=0.11

[RMS 51]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[RMS 10001]
nz=5.1	0	5.10
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0001	0	0.0001
np=0
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=116
pd=		KNR 31-0113-09		KNR 31-0113-09		0
na=Otuliny termoizolacyjne o grubości 13 mm z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym. Średnica nominalna rurociągu 40mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=116
ob=55
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=55	1	55					

[RMS 1]
nz=0.0728	0	0.0728
np=0
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 2]
nz=0.0002	0	0.0002
np=0
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 52]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=57.75

[RMS 50]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0
il=0.74

[RMS 51]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.82

[RMS 10001]
nz=5.1	0	5.10
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0001	0	0.0001
np=0
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=117
pd=		KNR 31-0113-09		KNR 31-0113-09		0
na=Otuliny termoizolacyjne o grubości 13 mm z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym. Średnica nominalna rurociągu 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=117
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[RMS 1]
nz=0.0728	0	0.0728
np=0
wa=0
wb=0
il=0.73

[RMS 2]
nz=0.0002	0	0.0002
np=0
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 52]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=10.5

[RMS 50]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[RMS 51]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.15

[RMS 10001]
nz=5.1	0	5.10
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0001	0	0.0001
np=0
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=118
pd=		KNR 215-0422-0401		KNR 215-0422-0401		0
na=pa, Rury przyłączne do rozdzielaczy ogrzewania podłogowego o średnicy 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=118
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 1]
nz=0.5443	0	0.5443
np=0
wa=0
wb=0
il=2.18

[RMS 126]
nz=0.8786	0	0.8786
np=0
wa=0
wb=0
il=3.51

[RMS 174]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 175]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=119
pd=		KNR 215U-0307-04		KNR 215U-0307-04		0
na=Sprawdzenie działania instalacji C.o. podczas próby na gorąco z dokonaniem regulacji
op=0	0	0	0	0	0
nu=119
ob=37
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=37	1	37					

[RMS 7]
nz=0.7	0	0.70
np=0
wa=0
wb=0
il=25.9

[RMS 128]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=1.11

[RMS 129]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[RMS 130]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[RMS 10001]
nz=3	0	3.00
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 60]
nz=0.0001	0	0.0001
np=0
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=120
pd=		456		456		0
na=Sterowanie ogrzewaniem podłogowym wraz z okablowaniem do regulatorów
op=0	0	0	0	0	0
nu=120
ob=17
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17					

[RMS 18]
nz=3.5	0	3.50
np=0
wa=0
wb=0
il=59.5

[RMS 135]
nz=1	0	1.00
np=0
wa=0
wb=0
il=17

[RMS 6]
nz=0.08	0	0.08
np=0
wa=0
wb=0
il=1.36

[POZYCJA]
id=121
pd=		KNR 401-0339-03		KNR 401-0339-03		0
na=Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/2 X 1/2 cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0
nu=121
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 97]
nz=0.08	0	0.08
np=0
wa=0
wb=0
il=0.32

[RMS 2]
nz=1	0	1.00
np=0
wa=0
wb=0
il=4

[ELEMENT 1]
na=Wentylacja mechaniczna 
wa=0
kn=0	0	0
id=189
nu=9
wn=						

[POZYCJA]
id=122
pd=		AW091		AW091		0
na=Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna o wydajności Vn=1095 m3/h/ Vw= 900 m3/h-  CNW1
op=0	0	0	0	0	0
nu=122
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=40	0	40.00
np=0
wa=0
wb=0
il=40

[RMS 134]
nz=1	0	1.00
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=123
pd=		AW091		AW091		0
na=Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna o wydajności Vn=1235 m3/h/ Vw= 1215 m3/h-  CNW2
op=0	0	0	0	0	0
nu=123
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=40	0	40.00
np=0
wa=0
wb=0
il=40

[RMS 134]
nz=1	0	1.00
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=124
pd=		456		456		0
na=Sterowanie centrali  automatyka wraz z okablowaniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=124
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 18]
nz=50	0	50.00
np=0
wa=0
wb=0
il=100

[RMS 135]
nz=1	0	1.00
np=0
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 6]
nz=0.08	0	0.08
np=0
wa=0
wb=0
il=0.16

[POZYCJA]
id=125
pd=		AW092		AW092		0
na=Konstrukcja wsporcza centrali wentylacyjnej
op=0	0	0	0	0	0
nu=125
ob=2
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=6	0	6.00
np=0
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 136]
nz=1	0	1.00
np=0
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=126
pd=		KNR 217-0204-01		KNR 217-0204-01		0
na=Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu z wirnikiem osadzonym na wale silnika, o masie do 25 kg i średnicy otworu ssącego 100 mm, kanałowy  wraz z regulatorem obrotów, q = 175-250 m3/h
op=0	0	0	0	0	0
nu=126
ob=6
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.95		0.95
wm=1		1.00
ws=1		1.00

[RMS 137]
nz=2.2	0	2.20
np=0
wa=0
wb=0
il=12.54

[RMS 2]
nz=1.27	0	1.27
np=0
wa=0
wb=0
il=7.24

[RMS 138]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=1.26

[RMS 139]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 10001]
nz=0.8	0	0.80
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.07	0	0.07
np=0
wa=0
wb=0
il=0.42

[POZYCJA]
id=127
pd=		KNR 217-0113-02		KNR 217-0113-02		0
na=Przewody wentylacyjne kołowe typ B/1 z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy 125 mm przy udziale kształtek do 35%,
op=0	0	0	0	0	0
nu=127
ob=41.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=41.8	1	41.8					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.95		0.95
wm=1		1.00
ws=1		1.00

[RMS 137]
nz=2	0	2.00
np=0
wa=0
wb=0
il=79.42

[RMS 140]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=30.93

[RMS 141]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=11.7

[RMS 142]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=17.14

[RMS 10001]
nz=0.5	0	0.50
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.07	0	0.07
np=0
wa=0
wb=0
il=2.93

[POZYCJA]
id=128
pd=		KNR 217-0113-02		KNR 217-0113-02		0
na=Przewody wentylacyjne kołowe typ B/1 z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy 125 mm przy udziale kształtek do 35%, FLEX
op=0	0	0	0	0	0
nu=128
ob=7.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=7.6	1	7.6					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.95		0.95
wm=1		1.00
ws=1		1.00

[RMS 137]
nz=1.54	0	1.54
np=0
wa=0
wb=0
il=11.12

[RMS 140]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=5.62

[RMS 141]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=2.13

[RMS 142]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=3.12

[RMS 10001]
nz=0.5	0	0.50
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.07	0	0.07
np=0
wa=0
wb=0
il=0.53

[POZYCJA]
id=129
pd=		KNR 217-0113-02		KNR 217-0113-02		0
na=Przewody wentylacyjne kołowe typ B/1 z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy 160 mm przy udziale kształtek do 35%
op=0	0	0	0	0	0
nu=129
ob=46
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=46	1	46					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.95		0.95
wm=1		1.00
ws=1		1.00

[RMS 137]
nz=2	0	2.00
np=0
wa=0
wb=0
il=87.4

[RMS 140]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=34.04

[RMS 141]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=12.88

[RMS 142]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=18.86

[RMS 143]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0
il=23.46

[RMS 10001]
nz=0.5	0	0.50
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.07	0	0.07
np=0
wa=0
wb=0
il=3.22

[POZYCJA]
id=130
pd=		KNR 217-0113-02		KNR 217-0113-02		0
na=Przewody wentylacyjne kołowe typ B/1 z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy 160 mm przy udziale kształtek do 35%, FLEX
op=0	0	0	0	0	0
nu=130
ob=5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.95		0.95
wm=1		1.00
ws=1		1.00

[RMS 137]
nz=1.54	0	1.54
np=0
wa=0
wb=0
il=7.32

[RMS 140]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=3.7

[RMS 141]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4

[RMS 142]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=2.05

[RMS 143]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0
il=2.55

[RMS 10001]
nz=0.5	0	0.50
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.07	0	0.07
np=0
wa=0
wb=0
il=0.35

[POZYCJA]
id=131
pd=		KNR 217-0113-02		KNR 217-0113-02		0
na=Przewody wentylacyjne kołowe typ B/1 z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy 200 mm przy udziale kształtek do 35%
op=0	0	0	0	0	0
nu=131
ob=23.94
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=23.94	1	23.94					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.95		0.95
wm=1		1.00
ws=1		1.00

[RMS 137]
nz=1.54	0	1.54
np=0
wa=0
wb=0
il=35.02

[RMS 140]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=17.72

[RMS 141]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=6.7

[RMS 142]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=9.82

[RMS 143]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0
il=12.21

[RMS 10001]
nz=0.5	0	0.50
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.07	0	0.07
np=0
wa=0
wb=0
il=1.68

[POZYCJA]
id=132
pd=		KNR 217-0113-03		KNR 217-0113-03		0
na=Przewody wentylacyjne kołowe typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy 250 mm przy udziale kształtek do 35%
op=0	0	0	0	0	0
nu=132
ob=35.55
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=35.55	1	35.55					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.95		0.95
wm=1		1.00
ws=1		1.00

[RMS 137]
nz=1.7	0	1.70
np=0
wa=0
wb=0
il=57.41

[RMS 144]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=35.55

[RMS 145]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=9.95

[RMS 142]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0
il=9.24

[RMS 143]
nz=0.37	0	0.37
np=1
wa=0
wb=0
il=13.15

[RMS 10001]
nz=0.5	0	0.50
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.1	0	0.10
np=0
wa=0
wb=0
il=3.55

[POZYCJA]
id=133
pd=		KNR 217-0113-03		KNR 217-0113-03		0
na=Przewody wentylacyjne kołowe typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy  315 mm przy udziale kształtek do 35%
op=0	0	0	0	0	0
nu=133
ob=34
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=34	1	34					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.95		0.95
wm=1		1.00
ws=1		1.00

[RMS 137]
nz=1.7	0	1.70
np=0
wa=0
wb=0
il=54.91

[RMS 144]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=34

[RMS 145]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=9.52

[RMS 142]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0
il=8.84

[RMS 143]
nz=0.37	0	0.37
np=1
wa=0
wb=0
il=12.58

[RMS 10001]
nz=0.5	0	0.50
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.1	0	0.10
np=0
wa=0
wb=0
il=3.4

[POZYCJA]
id=134
pd=		KNR 216-0306-01		KNR 216-0306-01		0
na=Izolacja otulinami z wełny mineralnej z folią aluminiową o grubości 2 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=134
ob=133.34
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=133.34	1	133.34					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.95		0.95
wm=1		1.00
ws=1		1.00

[RMS 89]
nz=0.35	0	0.35
np=0
wa=0
wb=0
il=44.34

[RMS 2]
nz=0.29	0	0.29
np=0
wa=0
wb=0
il=36.74

[RMS 152]
nz=1	0	1.00
np=0
wa=0
wb=0
il=133.34

[RMS 153]
nz=0.03	0	0.03
np=0
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=135
pd=		KNR 216-0306-08		KNR 216-0306-08		0
na=Izolacja otulinami z wełny mineralnej o grubości 10 cm + płaszcz ocynkowany
op=0	0	0	0	0	0
nu=135
ob=36.95
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=36.95	1	36.95					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.95		0.95
wm=1		1.00
ws=1		1.00

[RMS 89]
nz=0.25	0	0.25
np=0
wa=0
wb=0
il=8.78

[RMS 2]
nz=0.19	0	0.19
np=0
wa=0
wb=0
il=6.67

[RMS 154]
nz=1	0	1.00
np=0
wa=0
wb=0
il=36.95

[RMS 155]
nz=0.06	0	0.06
np=0
wa=0
wb=0
il=2.22

[POZYCJA]
id=136
pd=		KNR 217-0140-01		KNR 217-0140-01		0
na=Anemostaty kołowe typ D o średnicy 125 mm, nawiewne / wywiewne
op=0	0	0	0	0	0
nu=136
ob=41
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=41	1	41					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.95		0.95
wm=1		1.00
ws=1		1.00

[RMS 137]
nz=1.49	0	1.49
np=0
wa=0
wb=0
il=58.04

[RMS 2]
nz=0.52	0	0.52
np=0
wa=0
wb=0
il=20.25

[RMS 156]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=41

[RMS 151]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=42.64

[RMS 143]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=7.79

[RMS 10001]
nz=0.5	0	0.50
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.01	0	0.01
np=0
wa=0
wb=0
il=0.41

[POZYCJA]
id=137
pd=		KNR 217-0140-01		KNR 217-0140-01		0
na=Anemostaty kołowe typ D o średnicy 160 mm, nawiewne / wywiewne
op=0	0	0	0	0	0
nu=137
ob=13
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.95		0.95
wm=1		1.00
ws=1		1.00

[RMS 137]
nz=1.49	0	1.49
np=0
wa=0
wb=0
il=18.4

[RMS 2]
nz=0.52	0	0.52
np=0
wa=0
wb=0
il=6.42

[RMS 156]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=13

[RMS 151]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=13.52

[RMS 143]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=2.47

[RMS 10001]
nz=0.5	0	0.50
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.01	0	0.01
np=0
wa=0
wb=0
il=0.13

[POZYCJA]
id=138
pd=		KNR 217-0131-03		KNR 217-0131-03		0
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe typ B stalowe kołowe o średnicy 125 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=138
ob=41
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=41	1	41					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.95		0.95
wm=1		1.00
ws=1		1.00

[RMS 137]
nz=1.6	0	1.60
np=0
wa=0
wb=0
il=62.32

[RMS 157]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=41

[RMS 10001]
nz=0.5	0	0.50
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.05	0	0.05
np=0
wa=0
wb=0
il=2.05

[POZYCJA]
id=139
pd=		KNR 217-0131-03		KNR 217-0131-03		0
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe typ B stalowe kołowe o średnicy 125 mm, z siłownikiem
op=0	0	0	0	0	0
nu=139
ob=6
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.95		0.95
wm=1		1.00
ws=1		1.00

[RMS 137]
nz=1.6	0	1.60
np=0
wa=0
wb=0
il=9.12

[RMS 157]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 10001]
nz=0.5	0	0.50
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.05	0	0.05
np=0
wa=0
wb=0
il=0.3

[POZYCJA]
id=140
pd=		KNR 217-0131-03		KNR 217-0131-03		0
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe typ B stalowe kołowe o średnicy 160 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=140
ob=13
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.95		0.95
wm=1		1.00
ws=1		1.00

[RMS 137]
nz=1.6	0	1.60
np=0
wa=0
wb=0
il=19.76

[RMS 157]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=13

[RMS 10001]
nz=0.5	0	0.50
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.05	0	0.05
np=0
wa=0
wb=0
il=0.65

[POZYCJA]
id=141
pd=		KNR 217-0131-03		KNR 217-0131-03		0
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe typ B stalowe kołowe o średnicy 160 mm z siłownikiem
op=0	0	0	0	0	0
nu=141
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.95		0.95
wm=1		1.00
ws=1		1.00

[RMS 137]
nz=1.6	0	1.60
np=0
wa=0
wb=0
il=3.04

[RMS 157]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 10001]
nz=0.5	0	0.50
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.05	0	0.05
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1

[POZYCJA]
id=142
pd=		KNR 217-0131-03		KNR 217-0131-03		0
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe typ B stalowe kołowe o średnicy 200 mm z siłownikiem
op=0	0	0	0	0	0
nu=142
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.95		0.95
wm=1		1.00
ws=1		1.00

[RMS 137]
nz=0.56	0	0.56
np=0
wa=0
wb=0
il=2.13

[RMS 2]
nz=0.12	0	0.12
np=0
wa=0
wb=0
il=0.46

[RMS 176]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 151]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=8.24

[RMS 143]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8

[RMS 10001]
nz=0.5	0	0.50
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.05	0	0.05
np=0
wa=0
wb=0
il=0.2

[POZYCJA]
id=143
pd=		KNR 217-0155-04		KNR 217-0155-04		0
na=Tłumiki akustyczne rurowe opływowe o średnicy do 400 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=143
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.95		0.95
wm=1		1.00
ws=1		1.00

[RMS 137]
nz=2.95	0	2.95
np=0
wa=0
wb=0
il=11.21

[RMS 2]
nz=0.91	0	0.91
np=0
wa=0
wb=0
il=3.46

[RMS 147]
nz=2.14	0	2.14
np=1
wa=0
wb=0
il=8.56

[RMS 158]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 150]
nz=2	0	2.00
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 151]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=4.16

[RMS 143]
nz=0.3	0	0.30
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2

[RMS 10001]
nz=0.5	0	0.50
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.24	0	0.24
np=0
wa=0
wb=0
il=0.96

[POZYCJA]
id=144
pd=		KNR 217-0144-0301		KNR 217-0144-0301		0
na=Wyrzutnie dachowe kołowe typ  C o średnicy do 400 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=144
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.95		0.95
wm=1		1.00
ws=1		1.00

[RMS 137]
nz=0.68	0	0.68
np=0
wa=0
wb=0
il=1.29

[RMS 2]
nz=0.96	0	0.96
np=0
wa=0
wb=0
il=1.82

[RMS 159]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5

[RMS 160]
nz=6.24	0	6.24
np=1
wa=0
wb=0
il=12.48

[RMS 161]
nz=3.12	0	3.12
np=1
wa=0
wb=0
il=6.24

[RMS 162]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 151]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 143]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=0.56

[RMS 163]
nz=12.5	0	12.50
np=1
wa=0
wb=0
il=25

[RMS 10001]
nz=0.5	0	0.50
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.17	0	0.17
np=0
wa=0
wb=0
il=0.34

[POZYCJA]
id=145
pd=		KNR 217-0144-0101		KNR 217-0144-0101		0
na=Wyrzutnie dachowe kołowe typ C o średnicy 125 mm + podstawa dachowa
op=0	0	0	0	0	0
nu=145
ob=6
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.95		0.95
wm=1		1.00
ws=1		1.00

[RMS 137]
nz=0.35	0	0.35
np=0
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 2]
nz=0.72	0	0.72
np=0
wa=0
wb=0
il=4.1

[RMS 159]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0
il=7.5

[RMS 160]
nz=6.24	0	6.24
np=1
wa=0
wb=0
il=37.44

[RMS 161]
nz=3.12	0	3.12
np=1
wa=0
wb=0
il=18.72

[RMS 162]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 151]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=6.3

[RMS 143]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=1.14

[RMS 163]
nz=12.5	0	12.50
np=1
wa=0
wb=0
il=75

[RMS 10001]
nz=0.5	0	0.50
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.14	0	0.14
np=0
wa=0
wb=0
il=0.84

[ELEMENT 1]
na=Klimatyzacja system MULTI/SPLIT
wa=0
kn=0	0	0
id=190
nu=10
wn=						

[POZYCJA]
id=146
pd=		KNR 215U-0202-03		KNR 215U-0202-03		0
na=Rurociągi gazowe miedziane lutowane (lutowanie twarde) o średnicach zewnętrznych 12 mm,grubości ścianek rur 1,0 mm,na ścianach w budynkach niemieszkalnych w izolacji
op=0	0	0	0	0	0
nu=146
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[RMS 7]
nz=0.42	0	0.42
np=0
wa=0
wb=0
il=4.2

[RMS 177]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4

[RMS 178]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0
il=5.7

[RMS 179]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6

[RMS 63]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0
il=6.1

[RMS 10001]
nz=3	0	3.00
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 60]
nz=0.0027	0	0.0027
np=0
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=147
pd=		KNR 215U-0202-01		KNR 215U-0202-01		0
na=Rurociągi gazowe miedziane lutowane (lutowanie twarde) o średnicach zewnętrznych 9 mm,grubości ścianek rur 1,0 mm,na ścianach w budynkach niemieszkalnych, w izolacji
op=0	0	0	0	0	0
nu=147
ob=76
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=76	1	76					

[RMS 7]
nz=0.363	0	0.363
np=0
wa=0
wb=0
il=27.59

[RMS 177]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=79.04

[RMS 178]
nz=0.493	0	0.493
np=1
wa=0
wb=0
il=37.47

[RMS 179]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0
il=19.76

[RMS 63]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0
il=46.36

[RMS 10001]
nz=3	0	3.00
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 60]
nz=0.002	0	0.002
np=0
wa=0
wb=0
il=0.15

[POZYCJA]
id=148
pd=		KNR 215U-0202-01		KNR 215U-0202-01		0
na=Rurociągi gazowe miedziane lutowane (lutowanie twarde) o średnicach zewnętrznych 6 mm,grubości ścianek rur 1,0 mm,na ścianach w budynkach niemieszkalnych, w izolacji
op=0	0	0	0	0	0
nu=148
ob=86
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=86	1	86					

[RMS 7]
nz=0.363	0	0.363
np=0
wa=0
wb=0
il=31.22

[RMS 177]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=89.44

[RMS 178]
nz=0.493	0	0.493
np=1
wa=0
wb=0
il=42.4

[RMS 179]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0
il=22.36

[RMS 63]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0
il=52.46

[RMS 10001]
nz=3	0	3.00
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 60]
nz=0.002	0	0.002
np=0
wa=0
wb=0
il=0.17

[POZYCJA]
id=149
pd=		AW091		AW091		0
na=Klimatyzator jednostka zewnętrzna multi
op=0	0	0	0	0	0
nu=149
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=80	0	80.00
np=0
wa=0
wb=0
il=160

[RMS 134]
nz=1	0	1.00
np=0
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=150
pd=		AW091		AW091		0
na=Klimatyzator jednostka zewnętrzna split
op=0	0	0	0	0	0
nu=150
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 1]
nz=80	0	80.00
np=0
wa=0
wb=0
il=320

[RMS 134]
nz=1	0	1.00
np=0
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=151
pd=		AW091		AW091		0
na=Klimatyzator jednostka wewnętrzna o mocy chłodniczej 5,0 kW
op=0	0	0	0	0	0
nu=151
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=80	0	80.00
np=0
wa=0
wb=0
il=80

[RMS 134]
nz=1	0	1.00
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=152
pd=		AW091		AW091		0
na=Klimatyzator jednostka wewnętrzna o mocy chłodniczej 2,5 kW
op=0	0	0	0	0	0
nu=152
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 1]
nz=80	0	80.00
np=0
wa=0
wb=0
il=320

[RMS 134]
nz=1	0	1.00
np=0
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=153
pd=		AW091		AW091		0
na=Klimatyzator jednostka wewnętrzna o mocy chłodniczej 2,1 kW
op=0	0	0	0	0	0
nu=153
ob=6
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[RMS 1]
nz=80	0	80.00
np=0
wa=0
wb=0
il=480

[RMS 134]
nz=1	0	1.00
np=0
wa=0
wb=0
il=6

[POZYCJA]
id=154
pd=		AW092		AW092		0
na=Konstrukcja wsporcza klimatyzatora - jednostki zenętrznej + uruchomienie
op=0	0	0	0	0	0
nu=154
ob=6
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[RMS 1]
nz=1	0	1.00
np=0
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 136]
nz=1	0	1.00
np=0
wa=0
wb=0
il=6

[POZYCJA]
id=155
pd=		KNR 215-0633-06		KNR 215-0633-06		0
na=Przygotowanie instalacji do uruchomienia. Napełnienie gazem
op=0	0	0	0	0	0
nu=155
ob=11
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11					

[RMS 180]
nz=3.5	0	3.50
np=0
wa=0
wb=0
il=38.5

[RMS 181]
nz=0.3151	0	0.3151
np=0
wa=0
wb=0
il=3.47

[RMS 182]
nz=1	0	1.00
np=0
wa=0
wb=0
il=11

[ELEMENT 1]
na=Pompa ciepła
wa=0
kn=0	0	0
id=191
nu=11
wn=						

[POZYCJA]
id=156
pd=		KNR 31-0215-02		KNR 31-0215-02		0
na=Pompa ciepła o mocy 20,3 kW + zbiornik buforowy o pojemności 200 dm3 + zasobnik c.w.u. o pojemności 400 dm3
op=0	0	0	0	0	0
nu=156
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 18]
nz=100	0	100.00
np=0
wa=0
wb=0
il=100

[RMS 2]
nz=0.45	0	0.45
np=0
wa=0
wb=0
il=0.45

[RMS 184]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 185]
nz=3.15	0	3.15
np=1
wa=0
wb=0
il=3.15

[RMS 186]
nz=2.1	0	2.10
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 187]
nz=3.15	0	3.15
np=1
wa=0
wb=0
il=3.15

[RMS 188]
nz=2.1	0	2.10
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 189]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 190]
nz=2.1	0	2.10
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 10001]
nz=5.1	0	5.10
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.16	0	0.16
np=0
wa=0
wb=0
il=0.16

[POZYCJA]
id=157
pd=		KNR 708-0102-01		KNR 708-0102-01		0
na=Automatyka  regulator pogodowy + okablowanie
op=0	0	0	0	0	0
nu=157
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.95		0.95
wm=1		1.00
ws=1		1.00

[RMS 195]
nz=100	0	100.00
np=0
wa=0
wb=0
il=95

[RMS 196]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 10001]
nz=5	0	5.00
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.02	0	0.02
np=0
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=158
pd=		KNR 31-0204-01		KNR 31-0204-01		0
na=pa, Wykonanie podejścia i montaż pomp obiegowych do C.o. i C.w.u. Wydajność pompy do 4,5 m3/h, średnica króćców przyłączeniowych pompy 1 1/4" (32 mm) UPH 90-32
op=0	0	0	0	0	0
nu=158
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 18]
nz=10	0	10.00
np=0
wa=0
wb=0
il=20

[RMS 2]
nz=0.3	0	0.30
np=0
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 197]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 198]
nz=2.1	0	2.10
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2

[RMS 199]
nz=2.1	0	2.10
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2

[RMS 200]
nz=2	0	2.00
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 10001]
nz=5.1	0	5.10
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.11	0	0.11
np=0
wa=0
wb=0
il=0.22

[POZYCJA]
id=159
pd=		KNR 31-0204-01		KNR 31-0204-01		0
na=Wykonanie podejścia i montaż pomp obiegowych do C.o. i C.w.u. Wydajność pompy do 4,5 m3/h, średnica króćców przyłączeniowych pompy 1" (25 mm) obiegowa ogrzewania podłogowego q= 2,40m3/h
op=0	0	0	0	0	0
nu=159
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 18]
nz=2.08	0	2.08
np=0
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 2]
nz=0.3	0	0.30
np=0
wa=0
wb=0
il=0.3

[RMS 197]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 198]
nz=2.1	0	2.10
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 199]
nz=2.1	0	2.10
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 200]
nz=2	0	2.00
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 10001]
nz=5.1	0	5.10
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.11	0	0.11
np=0
wa=0
wb=0
il=0.11

[POZYCJA]
id=160
pd=		KNR 31-0204-02		KNR 31-0204-02		0
na=Wykonanie podejścia i montaż pomp obiegowych do C.o. i C.w.u. Wydajność pompy do 1,3 m3/h, średnica króćców przyłączeniowych pompy 1/2" (15 mm), cyrkulacyjna
op=0	0	0	0	0	0
nu=160
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 18]
nz=1.6	0	1.60
np=0
wa=0
wb=0
il=1.6

[RMS 2]
nz=0.2	0	0.20
np=0
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 201]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 185]
nz=2.1	0	2.10
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 187]
nz=2.1	0	2.10
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 202]
nz=2	0	2.00
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 10001]
nz=5.1	0	5.10
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.07	0	0.07
np=0
wa=0
wb=0
il=0.07

[POZYCJA]
id=161
pd=		KNR 215U-0311-01		KNR 215U-0311-01		0
na=Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemności całkowitej 50 dm3  + uchwyt + szybkozłączka
op=0	0	0	0	0	0
nu=161
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 7]
nz=1.75	0	1.75
np=0
wa=0
wb=0
il=1.75

[RMS 206]
nz=3	0	3.00
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 204]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 10001]
nz=3	0	3.00
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 60]
nz=0.1	0	0.10
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1

[POZYCJA]
id=162
pd=		KNR 215U-0311-01		KNR 215U-0311-01		0
na=Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemności całkowitej 25 dm3 6 bar + uchwyt + szybkozłączka
op=0	0	0	0	0	0
nu=162
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 7]
nz=1.75	0	1.75
np=0
wa=0
wb=0
il=1.75

[RMS 206]
nz=3	0	3.00
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 204]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 10001]
nz=3	0	3.00
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 60]
nz=0.1	0	0.10
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1

[POZYCJA]
id=163
pd=		KNR 220-0312-05		KNR 220-0312-05		0
na=Termomanometr
op=0	0	0	0	0	0
nu=163
ob=6
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[RMS 1]
nz=0.71	0	0.71
np=0
wa=0
wb=0
il=4.26

[RMS 2]
nz=0.18	0	0.18
np=0
wa=0
wb=0
il=1.08

[RMS 126]
nz=0.49	0	0.49
np=0
wa=0
wb=0
il=2.94

[RMS 208]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 10001]
nz=6	0	6.00
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.04	0	0.04
np=0
wa=0
wb=0
il=0.24

[POZYCJA]
id=164
pd=		KNR 220-0312-05		KNR 220-0312-05		0
na=Manometry z rurką syfonową
op=0	0	0	0	0	0
nu=164
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=0.71	0	0.71
np=0
wa=0
wb=0
il=1.42

[RMS 2]
nz=0.18	0	0.18
np=0
wa=0
wb=0
il=0.36

[RMS 126]
nz=0.49	0	0.49
np=0
wa=0
wb=0
il=0.98

[RMS 208]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 10001]
nz=6	0	6.00
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.04	0	0.04
np=0
wa=0
wb=0
il=0.08

[POZYCJA]
id=165
pd=		KNR 215-0114-01		KNR 215-0114-01		0
na=Kurek spustowy ,ze złączka do węża,o średnicy nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=165
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 1]
nz=0.0764	0	0.0764
np=0
wa=0
wb=0
il=0.31

[RMS 2]
nz=0.086	0	0.086
np=0
wa=0
wb=0
il=0.34

[RMS 76]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 10001]
nz=0.9	0	0.90
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=166
pd=		KNR 215U-0309-09		KNR 215U-0309-09		0
na=Odpowietrzniki automatyczne do instalacji C.o. o średnicy 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=166
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 7]
nz=0.22	0	0.22
np=0
wa=0
wb=0
il=0.88

[RMS 209]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 10001]
nz=3	0	3.00
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 60]
nz=0.01	0	0.01
np=0
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=167
pd=		KNR 215U-0109-03		KNR 215U-0109-03		0
na=Zawory wodociągowe kulowe równoprzelotowe,mosiężne,gwintowane o średnicy nominalnej 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=167
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 7]
nz=0.28	0	0.28
np=0
wa=0
wb=0
il=0.56

[RMS 234]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 10001]
nz=3	0	3.00
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 60]
nz=0.02	0	0.02
np=0
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=168
pd=		KNR 215U-0109-0301		KNR 215U-0109-0301		0
na=Zawory wodociągowe zwrotne,mosiężne,gwintowane o średnicy nominalnej 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=168
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 7]
nz=0.28	0	0.28
np=0
wa=0
wb=0
il=0.28

[RMS 64]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 10001]
nz=3	0	3.00
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 60]
nz=0.02	0	0.02
np=0
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=169
pd=		KNR 215U-0109-04		KNR 215U-0109-04		0
na=Zawory wodociągowe kulowe równoprzelotowe,mosiężne,gwintowane o średnicy nominalnej 32 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=169
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 7]
nz=0.32	0	0.32
np=0
wa=0
wb=0
il=1.28

[RMS 59]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 10001]
nz=3	0	3.00
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 60]
nz=0.02	0	0.02
np=0
wa=0
wb=0
il=0.08

[POZYCJA]
id=170
pd=		KNR 215U-0109-0401		KNR 215U-0109-0401		0
na=Zawory wodociągowe zwrotne,mosiężne,gwintowane o średnicy nominalnej 32 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=170
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 7]
nz=0.32	0	0.32
np=0
wa=0
wb=0
il=0.64

[RMS 64]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 10001]
nz=3	0	3.00
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 60]
nz=0.02	0	0.02
np=0
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=171
pd=		KNR 215U-0109-05		KNR 215U-0109-05		0
na=Zawory wodociągowe kulowe równoprzelotowe,mosiężne,gwintowane o średnicy nominalnej 40 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=171
ob=12
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12					

[RMS 7]
nz=0.37	0	0.37
np=0
wa=0
wb=0
il=4.44

[RMS 59]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 10001]
nz=3	0	3.00
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 60]
nz=0.03	0	0.03
np=0
wa=0
wb=0
il=0.36

[POZYCJA]
id=172
pd=		KNR 215U-0109-0501		KNR 215U-0109-0501		0
na=Zawory wodociągowe zwrotne,mosiężne,gwintowane o średnicy nominalnej 40 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=172
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 7]
nz=0.37	0	0.37
np=0
wa=0
wb=0
il=1.48

[RMS 64]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 10001]
nz=3	0	3.00
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 60]
nz=0.03	0	0.03
np=0
wa=0
wb=0
il=0.12

[POZYCJA]
id=173
pd=		KNR 215U-0111-05		KNR 215U-0111-05		0
na=Filtry osadnikowe siatkowe o średnicy nominalnej 40 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=173
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[RMS 7]
nz=1.6	0	1.60
np=0
wa=0
wb=0
il=4.8

[RMS 61]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 62]
nz=2	0	2.00
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 63]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 10001]
nz=3	0	3.00
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 60]
nz=0.03	0	0.03
np=0
wa=0
wb=0
il=0.09

[POZYCJA]
id=174
pd=		KNR 215U-0111-03		KNR 215U-0111-03		0
na=Filtry osadnikowe siatkowe o średnicy nominalnej 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=174
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 7]
nz=1.13	0	1.13
np=0
wa=0
wb=0
il=1.13

[RMS 192]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 193]
nz=2	0	2.00
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 63]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 10001]
nz=3	0	3.00
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 60]
nz=0.02	0	0.02
np=0
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=175
pd=		KNR 31-0307-03		KNR 31-0307-03		0
na=Montaż zaworów mieszających 3-drogowych z siłownikiem elektrycznym 24 V, do regulacji temperatury przepływu wody. Średnica nominalna gniazd zaworów 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=175
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 18]
nz=1.05	0	1.05
np=0
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 2]
nz=0.09	0	0.09
np=0
wa=0
wb=0
il=0.09

[RMS 232]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 198]
nz=3.1	0	3.10
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1

[RMS 199]
nz=3.1	0	3.10
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1

[RMS 193]
nz=3.1	0	3.10
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1

[RMS 233]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 10001]
nz=5.1	0	5.10
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.03	0	0.03
np=0
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=176
pd=		KNR 220-0413-0201		KNR 220-0413-0201		0
na=Zawory bezpieczeństwa o średnicy nominalnej 15 mm, dla ciśnień 0,3 MPa, SYR 1915
op=0	0	0	0	0	0
nu=176
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=1.16	0	1.16
np=0
wa=0
wb=0
il=1.16

[RMS 2]
nz=0.01	0	0.01
np=0
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 212]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 10001]
nz=10	0	10.00
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.01	0	0.01
np=0
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=177
pd=		KNR 220-0413-02		KNR 220-0413-02		0
na=Zawory bezpieczeństwa o średnicy nominalnej 20 mm, dla ciśnień 0,6 MPa, SYR 2115
op=0	0	0	0	0	0
nu=177
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=1.16	0	1.16
np=0
wa=0
wb=0
il=1.16

[RMS 2]
nz=0.01	0	0.01
np=0
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 213]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 10001]
nz=10	0	10.00
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.01	0	0.01
np=0
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=178
pd=		KNR 215-0403-04		KNR 215-0403-04		0
na=Rurociąg z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach spawanych,na ścianach budynku,rury o średnicy nominalnej 40 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=178
ob=17
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17					

[RMS 1]
nz=0.2759	0	0.2759
np=0
wa=0
wb=0
il=4.69

[RMS 2]
nz=0.1805	0	0.1805
np=0
wa=0
wb=0
il=3.07

[RMS 126]
nz=0.1591	0	0.1591
np=0
wa=0
wb=0
il=2.7

[RMS 219]
nz=0.016	0	0.016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.27

[RMS 220]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.29

[RMS 235]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=17

[RMS 222]
nz=0.168	0	0.168
np=1
wa=0
wb=0
il=2.86

[RMS 226]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=6.12

[RMS 10001]
nz=1	0	1.00
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 33]
nz=0.0242	0	0.0242
np=0
wa=0
wb=0
il=0.41

[POZYCJA]
id=179
pd=		KNR 215U-0102-07		KNR 215U-0102-07		0
na=Rurociągi zimnej i ciepłej wody na ścianach w budynkach niemieszkalnych.Rurociągi miedziane lutowane (lut.twarde) o śr.zewnętrznej 42mm,grub.ścianek rur 1,5mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=179
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20					

[RMS 7]
nz=0.571	0	0.571
np=0
wa=0
wb=0
il=11.42

[RMS 177]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=20.4

[RMS 178]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=8.4

[RMS 179]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0
il=4.6

[RMS 63]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=8.2

[RMS 10001]
nz=3	0	3.00
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 60]
nz=0.0105	0	0.0105
np=0
wa=0
wb=0
il=0.21

[POZYCJA]
id=180
pd=		KNR 401-1212-31		KNR 401-1212-31		0
na=Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania
op=0	0	0	0	0	0
nu=180
ob=17
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=						
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17					

[RMS 227]
nz=0.17	0	0.17
np=0
wa=0
wb=0
il=2.89

[RMS 2]
nz=0.09	0	0.09
np=0
wa=0
wb=0
il=1.53

[RMS 228]
nz=0.012	0	0.012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 229]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.46

[RMS 230]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.43

[RMS 231]
nz=0.2	0	0.20
np=1
wa=0
wb=0
il=3.4

[RMS 10001]
nz=2	0	2.00
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

